V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z .......2026,
o účinnom centralizovanom zásobovaní teplom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18b zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:



Predmet úpravy 
Táto vyhláška upravuje postup pri výpočte preukazujúcom splnenie podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom.


Základné pojmy
(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) dodávateľom dodávateľ tepla, ktorý je držiteľom povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla povinný zabezpečiť preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom,
b) teplom vyrobeným kombinovanou výrobou využiteľné teplo vyrobené v procese kombinovanej výroby elektriny a tepla,[footnoteRef:1]) určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo chlade, [1:  § 2 odsek 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.] 

c) centralizovaným zásobovaním teplom rozvod tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla z jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla. V prípade rozvodu tepla prostredníctvom sústavy vzájomne prepojených verejných rozvodov tepla viacerých držiteľov povolenia na rozvod tepla z jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla sa podmienka účinného centralizovaného zásobovania teplom preukazuje pre rozvod tepla každého držiteľa povolenia na rozvod tepla samostatne,
d) bilančné obdobie je obdobie, ktoré zahŕňa priemerné hodnoty za zvolený časový úsek, pričom bilančné obdobie trvá najmenej jeden kalendárny rok, najviac však štyri kalendárne roky,
e) mimoriadnym bilančným obdobím obdobie od vykonania opatrení, ktoré prispejú k plneniu podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom do konca kalendárneho roka bezprostredne predchádzajúceho roku, v ktorom dodávateľ zabezpečil preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom. Mimoriadne bilančné obdobie nesmie byť kratšie ako 4 mesiacov.

[bookmark: _Ref193120575] (2) Obnoviteľné zdroje energie, [footnoteRef:2]) ktoré sú podľa osobitného predpisu[footnoteRef:3]) palivom z biomasy musia pre účely preukazovania splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom spĺňať kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu.[footnoteRef:4]) [2:  § 2 odsek 1 písmeno a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov]  [3:  §2 odsek 1 písmeno j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov]  [4:  §14h zákona č. 309/2009 Z. z. . o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 

 
§ 3 
Postup na preukázanie splnenia podmienky účinného systému centrálneho zásobovania teplom pomocou kritéria podielu zdrojov
(1) Na preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom podľa § 18b odseku 1 zákona sa z nameraných alebo vypočítaných údajov za bilančné obdobie alebo mimoriadne bilančné obdobie určia podiely dodaného tepla do rozvodu pre: 
a) teplo vyrobené s využitím obnoviteľných zdrojov energie2) alebo teplo vyrobené z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,
b) odpadové teplo, [footnoteRef:5]) ktoré pochádza z priemyselných procesov, energetických zariadení alebo z terciárneho sektora, [5:  § 2 písmeno af) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike] 

[bookmark: _Ref193205685]c) teplo vyrobené kombinovanou výrobou, ktorá nespĺňa kritéria vysoko účinnej kombinovanej výroby podľa osobitného predpisu, [footnoteRef:6]) [6:  §2 odsek 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z. . o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 

d) teplo vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, 6)
[bookmark: _Hlk503438]e) teplo vyrobené z jadrovej energie alebo z fosílnych palív, teplo vyrobené z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a teplo vyrobené z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu.4)

(2) Dodávateľ pre splnenie podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom doručí vyplnenú žiadosť podľa prílohy č. 4 príspevkovej organizácií podľa § 18b zákona (ďalej len „príspevková organizácia“) spôsobom zverejneným na jej webovom sídle.

(3) Výpočet podielu tepla podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4
Postup na preukázanie splnenia podmienky  účinného systému centrálneho zásobovania teplom pomocou kritéria množstva emisií skleníkových plynov
(1) Na preukázanie splnenia kritéria účinného centrálneho zásobovania teplom podľa § 18b odseku 3 zákona sa z nameraných alebo vypočítaných údajov za bilančné obdobie alebo mimoriadne bilančné obdobie určí maximálne množstvo emisií skleníkových plynov na jednotku tepla dodaného koncovým odberateľom. 

(2) Dodávateľ pre splnenie podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom doručí vyplnenú žiadosť podľa prílohy č. 5 príspevkovej organizácií podľa § 18b zákona (ďalej len „príspevková organizácia“) spôsobom zverejneným na jej webovom sídle.

(3) Výpočet množstva emisií skleníkových plynov na jednotku tepla dodaného koncovým odberateľom podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 3[footnoteRef:7]. [7:  § 8a odsek 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 


§ 5
Vydávanie potvrdenia
(1) Dodávateľ tepla uplatní postup podľa § 3 alebo môže rozhodnúť o uplatnení postupu podľa § 4 a požiadať o zmenu uplatnenia postupu preukázania splnenia podmienky účinného systému centrálneho zásobovania teplom.
(2) Ak dodávateľ tepla nesplnil podmienky účinného systému centrálneho zásobovania teplom podľa § 3 príspevková organizácia vyzve dodávateľa v určenej lehote na doplnenie žiadosti  podľa prílohy č. 3 a uplatní sa postup podľa § 4.
(3) Splnenie alebo nesplnenie podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom sa uvedie v potvrdení, ktoré vydá príspevková organizácia (ďalej len „potvrdenie“). 
(4) Doručenie kompletných podkladov podľa prílohy č. 3 alebo prílohy  č. 4 je nevyhnutnou podmienkou na vydanie potvrdenia. Ak nie sú podklady podľa prílohy č. 3 alebo prílohy č. 4 kompletné, príspevková organizácia vyzve dodávateľa na ich doplnenie v primeranej lehote. Ak sú podklady podľa prílohy č. 3 alebo prílohy č. 4 kompletné, príspevková organizácia vydá potvrdenie v lehote 30 dní od predloženia požadovaných podkladov.

(5) Ak dodávka tepla alebo chladu je na báze jadrového paliva, uplatní sa postup podľa § 4.

§ 6 
Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2027.




                        							 Príloha č. 1 
k vyhláške č. .../2026 Z. z.

Zohľadnenie potvrdenia o zárukách pôvodu pre splnenie podmienky kritéria účinného centralizovaného zásobovania teplom



1. Dodávateľ tepla môže zahrnúť záruky pôvodu podľa potvrdenia od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na množstvo tepla alebo chladu vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie alebo na časť množstva tepla alebo chladu vyrobené z obnoviteľných zdrojov podľa vzťahu:



kde

	
	množstvo tepla alebo chladu 

	
	celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh,

	
	množstvo tepla vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla vyrobeného z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,

	
	



2. Držiteľ účtu má právo previesť prostredníctvom obchodu uskutočneného na trhu so zárukami pôvodu záruku pôvodu alebo jej časť na množstvo tepla alebo chladu na iného účastníka trhu vrátane účastníka trhu z iného členského štátu podľa vzťahu:




kde

	
	množstvo tepla alebo chladu 

	
	celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh,

	
	množstvo tepla vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla vyrobeného z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,

	
	

	
	











Príloha č. 2
k vyhláške č. .../2026 Z. z.

Výpočet kritéria účinného centralizovaného zásobovania teplom pomerom zdrojov



1. Celkové množstvo tepla dodané do rozvodu sa vypočíta podľa vzťahu:



kde 

	
	celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh,

	
	množstvo tepla vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla vyrobeného z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	u  
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo z obnoviteľných zdrojov energie alebo vyrábajú teplo z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	množstvo tepla vyrobené z odpadového tepla zo zariadenia „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	v
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo z odpadového tepla a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	množstvo tepla vyrobené  kombinovanou výrobou elektriny a tepla v zariadení „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh. Množstvo tepla, vyrobené v zariadení, ktoré spĺňa kritériá vysoko účinnej kombinovanej výroby podľa osobitného predpisu8) sa uvedie len raz a to v položke ,

	z
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo kombinovanou výrobou elektriny a tepla a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	množstvo tepla vyrobené  vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v zariadení „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	x
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	množstvo tepla vyrobené v zariadení „i“ z fosílneho paliva, z jadrového paliva,  z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a tepla vyrobeného z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu, 4) z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	y
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo z fosílneho paliva, z jadrového paliva, z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu4 a dodávajú teplo do rozvodu tepla.

	
	




2. Podiel tepla z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla vyrobeného z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie dodaného do rozvodu tepla sa vypočíta podľa vzťahu:


 

kde 

	
	podiel množstvo tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla vyrobeného z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie k celkovému množstva tepla dodaného do rozvodu tepla vyjadrený v percentách,

	
	množstvo tepla vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla vyrobeného z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	u  
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo z obnoviteľných zdrojov energie alebo vyrábajú teplo z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh,




3. Podiel tepla z odpadového tepla dodaného do rozvodu tepla sa vypočíta podľa vzťahu:



kde 

	
	podiel tepla z odpadového tepla k celkovému množstva tepla dodaného do rozvodu tepla vyjadrený v percentách,

	
	množstvo tepla vyrobené z odpadového tepla zo zariadenia „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	v
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo z odpadového tepla a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.





3. Podiel tepla vyrobeného kombinovanou výrobou elektriny a tepla dodaného do rozvodu tepla sa vypočíta podľa vzťahu:



kde 

	
	podiel tepla vyrobeného  kombinovanou výrobou elektriny a tepla k celkovému množstva tepla dodaného do rozvodu tepla vyjadrený v percentách,

	
	množstvo tepla vyrobené  kombinovanou výrobou elektriny a tepla v zariadení „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	z
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo kombinovanou výrobou elektriny a tepla a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	je celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.




4. Podiel tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla dodaného do rozvodu tepla sa vypočíta podľa vzťahu:



kde 

	
	podiel tepla vyrobeného  kombinovanou výrobou elektriny a tepla k celkovému množstva tepla dodaného do rozvodu tepla vyjadrený v percentách,

	
	množstvo tepla vyrobené  vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v zariadení „i“, z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	x
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a dodávajú teplo do rozvodu tepla,

	
	je celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.




5. Podiel tepla vyrobeného z fosílneho paliva, z jadrového paliva,  z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a teplo vyrobené z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu4 a dodávajú teplo do rozvodu tepla sa určí:



kde 

	
	podiel tepla vyrobeného z fosílneho paliva, jadrového paliva,  z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a tepla vyrobeného z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu4 a dodávajú teplo do rozvodu tepla vyjadrené v percentách,

	
	množstvo tepla vyrobené v zariadení „i“ z fosílneho paliva, z jadrového paliva,  z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a tepla vyrobeného z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu,4) z ktorého sa dodáva teplo do rozvodu tepla, určené meraním alebo výpočtom vyjadrené v MWh,

	y
	celkový počet zariadení, ktoré vyrábajú teplo z fosílneho paliva, z jadrového paliva, z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu4 a dodávajú teplo do rozvodu tepla.

	
	celkové množstvo tepla dodané do rozvodu tepla vyjadrené v MWh.



6. Teplo z obnoviteľných zdrojov energie dodané do rozvodov tepla z tepelného čerpadla pre ktoré platí  sa určí podľa vzťahu:



kde

	
	množstvo tepla vyrobené obnoviteľnými zdrojmi energie v zariadení „i“ vyjadrené v MWh,

	
	množstvo tepla vyrobené tepelným čerpadlom určené meraním alebo odhadom vyjadrené v MWh,

	
	odhadovaný priemerný sezónny výkonnostný faktor,

	
	pomer medzi celkovou hrubou výrobou elektriny a primárnou energiou spotrebovanou na výrobu elektriny určenou ako priemer Európskej únie založený na údajoch Eurostatu.



7. Teplo z obnoviteľných zdrojov energie dodané do rozvodov tepla z tepelného čerpadla pre ktoré platí  sa určí podľa vzťahu:



kde 

	
	množstvo tepla vyrobené obnoviteľnými zdrojmi energie v zariadení „i“ vyjadrené v MWh,

	
	množstvo tepla vyrobené tepelným čerpadlom určené meraním vyjadrené v MWh,

	
	množstvo elektriny spotrebovanej tepelným čerpadlom bez elektriny, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie alebo obsah energie v plyne spotrebovanom na pohon tepelného čerpadla bez plynu, ktorý je obnoviteľným plynom. Obsah energie v plyne sa určuje s použitím výhrevnosti.,

	
	odhadovaný priemerný sezónny výkonnostný faktor,

	
	pomer medzi celkovou hrubou výrobou elektriny a primárnou energiou spotrebovanou na výrobu elektriny určenou ako priemer Európskej únie založený na údajoch Eurostatu.



8. Ak nie je teplo dodané do rozvodu tepla zo spaľovacieho zariadenia, ktoré využíva obnoviteľný zdroj energie merané, určí sa:



kde 

	
	množstvo tepla vyrobeného s využitím obnoviteľného zdroja energie v spaľovacom zariadení „i“ vyjadrené v MWh,

	
	účinnosť spaľovacieho zariadenia „i“, v prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla sa použije celková účinnosť zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

	
	množstvo paliva použitého v spaľovacom zariadení vyjadrené v t alebo m3,

	
	dolná výhrevnosť paliva vyjadrená v MWh/t alebo MWh/m3,



9. Teplo z odpadového tepla dodané do rozvodov tepla tepelným čerpadlom pre ktoré platí  sa určí podľa vzťahu:



kde

	
	množstvo tepla vyrobené z odpadového tepla tepelným čerpadlom v zariadení „i“ vyjadrené v MWh,

	
	množstvo tepla vyrobené tepelným čerpadlom určené meraním alebo odhadom vyjadrené v MWh,

	
	odhadovaný priemerný sezónny výkonnostný faktor,

	
	pomer medzi celkovou hrubou výrobou elektriny a primárnou energiou spotrebovanou na výrobu elektriny určenou ako priemer Európskej únie založený na údajoch Eurostatu.



10. Teplo z odpadového tepla dodané do rozvodov tepla tepelným čerpadlom, pre ktoré platí  sa určí podľa vzťahu:



kde 

	
	množstvo tepla vyrobené z odpadového tepla tepelným čerpadlom v zariadení „i“ vyjadrené v MWh,

	
	množstvo tepla vyrobené tepelným čerpadlom určené meraním vyjadrené v MWh,

	
	množstvo elektriny spotrebovanej tepelným čerpadlom bez elektriny, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie alebo obsah energie v plyne spotrebovanom na pohon tepelného čerpadla bez plynu, ktorý je obnoviteľným plynom. Obsah energie v plyne sa určuje s použitím výhrevnosti.,

	
	odhadovaný priemerný sezónny výkonnostný faktor,

	
	pomer medzi celkovou hrubou výrobou elektriny a primárnou energiou spotrebovanou na výrobu elektriny určenou ako priemer Európskej únie založený na údajoch Eurostatu.





                        							 Príloha č. 3 
k vyhláške č. .../2026 Z. z.

Výpočet splnenia kritéria účinného centralizovaného zásobovania teplom podľa množstva emisií skleníkových plynov

1. Emisný faktor skleníkových plynov pre systém centralizovaného zásobovania teplom sa vypočíta podľa vzorca:



kde

	
	emisný faktor skleníkových plynov sústavy centralizovaného zásobovania teplom, vyjadrený v tCO2/MWh,

	

	počet všetkých zariadení na výrobu tepla alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

	
	[bookmark: _Ref193188051]množstvo energie, ktorá vstupuje do procesu výroby tepla alebo kombinovanej výroby elektriny a tepla, pričom sa zohľadní množstvo a výhrevnosť paliva alebo množstvo tepla dodané do rozvodu tepla z iného tepelného rozvodu vyjadrené v MWh. V prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla sa uvedie len také množstvo paliva, ktoré zodpovedá množstvu elektriny a množstvu tepla vyrobeného kombinovanou výrobou elektriny a tepla[footnoteRef:8]) v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.  [8:  Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 599/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby] 


	

	emisný faktor skleníkových plynov energie, ktorá vstupuje do procesu výroby tepla alebo emisný faktor skleníkových plynov tepla dodaného do rozvodu tepla z iného tepelného rozvodu vyjadrený v tCO2/MWh,

	
	množstvo elektriny, ktoré sa spotrebuje na výrobu a distribúciu tepla vyjadrené v MWh,

	
	emisný faktor skleníkových plynov elektriny, ktorá sa spotrebuje na výrobu a distribúciu tepla vyjadrený v tCO2/MWh,

	
	počet všetkých zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

	
	množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla vyjadrené v MWh vypočítanej podľa osobitného predpisu,8)

	
	emisný faktor skleníkových plynov pri samostatnej výrobe elektriny vyjadrený v tCO2/MWh,

	
	počet odberných miest u odberateľov tepla,

	
	množstvo tepla dodané na odbernom mieste vyjadrené v MWh.

	
	



2. Emisný faktor skleníkových plynov pri samostatnej výrobe elektriny sa vypočíta podľa vzorca:

kde

	
	emisný faktor skleníkových plynov paliva alebo inej formy energie, ktorá sa používa pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla vyjadrený v tCO2/MWh,

	
	referenčná hodnota samostatnej výroby elektriny podľa osobitného predpisu.[footnoteRef:9]) [9:  Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 599/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby] 




3. Emisný faktor skleníkových plynov pre tepelne prepojené okruhy centralizovaného zásobovania teplom sa vypočíta podľa prvého bodu a druhého bodu.

4. Emisné faktory skleníkových plynov pre vybrané druhy paliva alebo inej formy energie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:


	ROK
	2021
	2022
	2023

	PALIVO 
	EF t CO2/MWh
	EF t CO2/MWh
	EF t CO2/MWh

	Antracit
	0,366012
	0,365076
	0,358344

	Čierne uhlie
	0,344592
	0,339156
	0,342648

	Lignit a hnedé uhlie
	0,34362
	0,344304
	0,35496

	Koksovateľné uhlie
	0,336276
	0,33696
	0,338904

	Koks
	0,386532
	0,386676
	0,393372

	Ropný koks
	0,35982
	0,3411
	0,345672

	Vykurovací olej ťažký (síra<1 %)
	0,279612
	0,279468
	0,274536

	Vykurovací olej ťažký (síra>=1%)
	0,279612
	0,279468
	0,274536

	Plynový olej
	0,266868
	0,26694
	0,267444

	Plynový/dieselový olej
	0,2673
	0,268668
	0,268452

	Oxid uhoľnatý
	0,55872
	0,55872
	0,55872

	Zemný plyn
	0,201456
	0,202212
	0,202268988

	Odpad - komunálne a priemyselné odpady
	0,318276
	0,328788
	0,325764

	Odpad - priemyselné odpady
	0,327276
	0,335592
	0,341388

	Odpadové oleje
	0,268308
	0,271512
	0,264888

	Odpadové pneumatiky
	0,30204
	0,30204
	0,30204

	Rašelina
	0,34866
	0,34866
	0,34866

	Bioplyn
	0
	0
	0

	Drevo (bezodpadové)
	0
	0
	0

	Drevo (odpadové)
	0
	0
	0

	Palivové drevo
	0
	0
	0

	Iná tuhá biomasa
	0
	0
	0

	Sulfátové výluhy
	0
	0
	0

	Nafta
	0,26694
	0,26694
	0,26694

	Propán Bután
	0,22734
	0,22734
	0,22734

	Ostatné rafinérske výrobky
	0,26406
	0,26406
	0,26406

	Zemný plyn
	0,201456
	0,202212
	0,202248

	Tuhá biomasaa) 
	0,364176
	0,364176
	0,364176

	Kvapalná biomasa a)
	0,263988
	0,263988
	0,263988

	Plynná biomasa a)
	0,303876
	0,303876
	0,303876

	Elektrina
	0,15016
	0,14735
	0,30438

	Jadrové palivo
	0
	0
	0



a) biomasa, ktorá nespĺňa kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu.4)

5. Emisný faktor  vyjadrený v tCO2/MWh sa prepočíta na hodnotu vyjadrenú v gCO2/kWh a porovná sa s  hodnotami emisných limitov, ktoré sú uvedené v §x odseku y zákona.



Príloha č. 4
k vyhláške č. .../2026 Z. z.
VZOR

Žiadosť o preukázanie splnenia podmienky podľa § 18b zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Identifikácia dodávateľa

Fyzická osoba - podnikateľ:
Meno a priezvisko:
Obchodné meno:
Identifikačné číslo:
Miesto trvalého pobytu alebo miesto pobytu na území SR
Ulica, č.:
Obec:
PSČ:

Právnická osoba:
Obchodné meno:	
Právna forma:		
Identifikačné číslo:	
Sídlo právnickej osoby		
Ulica, č.:	
Obec:	
PSČ:	

Názov a adresa zariadenia na rozvod tepla1):
Číslo povolenia na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike:



1) Uvádza sa názov a adresa zariadenia v súlade s prílohou č.1 k povoleniu na podnikanie v tepelnej energetike vydanom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
2) napríklad biomasa - štiepka, slnečná energia, odpadové teplo-priemysel
3) kotol, tepelné čerpadlo, kotol + protitlaková parná turbína, výmenník tepla,
parogenerátor + kondenzačná parná turbína s odberom pary

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a pravdivé.

V..................................... dňa.......................	....................................................................
	
	meno, priezvisko, funkcia a podpis 
	oprávnenej osoby dodávateľa
Príloha č. 5
k vyhláške č. .../2026 Z. z.

VZOR

Žiadosť o preukázanie splnenia podmienky podľa § 18b zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.



Identifikácia dodávateľa

Fyzická osoba - podnikateľ:
Meno a priezvisko:
Obchodné meno:
Identifikačné číslo:
Miesto trvalého pobytu alebo miesto pobytu na území SR
Ulica, č.:
Obec:
PSČ:

Právnická osoba:
Obchodné meno:	
Právna forma:		
Identifikačné číslo:	
Sídlo právnickej osoby	
Ulica, č.:	
Obec:		
PSČ:		

Názov a adresa zariadenia na rozvod tepla1):
Číslo povolenia na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike:




1) Uvádza sa názov a adresa zariadenia v súlade s prílohou č.1 k povoleniu na podnikanie v tepelnej energetike vydanom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
2) Napríklad biomasa - štiepka, slnečná energia, odpadové teplo-priemysel.
3) Kotol, tepelné čerpadlo, kotol + protitlaková parná turbína, výmenník tepla, parogenerátor + kondenzačná parná turbína s odberom pary.
4) Uvedie sa len také množstvo energie v palive, ktoré zodpovedá úplnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla s účinnosťou 75% alebo 80%.
5) Uvedie sa množstvo tepla na jednotlivých odberných miestach alebo celkové množstvo tepla dodané odberateľom.


Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a pravdivé.





V..................................... dňa.......................	....................................................................
	
	meno, priezvisko, funkcia a podpis 
	oprávnenej osoby dodávateľa

Príloha č. 6
k vyhláške č. .../2026 Z. z.

VZOR

Potvrdenie o preukázaní splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom podľa § 18b zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
a § 3 vyhlášky MH SR č. xx/2026 Z. z., o účinnom centralizovanom zásobovaní teplom


Názov príspevkovej organizácie	Logo príspevkovej organizácie


Číslo potvrdenia:


Identifikácia dodávateľa
Názov a adresa zariadenia na rozvod tepla:
Číslo povolenia na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike:


Bilančné obdobie (Mimoriadne bilančné obdobie):

Podiely dodaného tepla do rozvodu pre: 
a) teplo vyrobené s využitím obnoviteľných zdrojov energie:
b) odpadové teplo:
c) teplo vyrobené kombinovanou výrobou:
d) teplo vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou:
e) iné*:



Podmienka účinného zásobovania teplom: splnená – nesplnená**





V........................dňa..............................	..........................................
	Podpis oprávnenej osoby

* podľa § 3 odseku 1 písm. e) vyhlášky MH SR č. xx/2026 Z. z., ktorou sa určuje postup pri výpočte preukazujúcom splnenie podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom a účinného centralizovaného zásobovania teplom z obnoviteľných zdrojov energie 
** nehodiace sa prečiarknite


Príloha č. 7
k vyhláške č. .../2026 Z. z.

VZOR

Potvrdenie o preukázaní splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom podľa § 18b zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
a § 4 vyhlášky MH SR č. xx/2026 Z. z., o účinnom centralizovanom zásobovaní teplom

Názov príspevkovej organizácie	Logo príspevkovej organizácie


Číslo potvrdenia:


Identifikácia dodávateľa
Názov a adresa zariadenia na rozvod tepla:
Číslo povolenia na podnikanie v tepelnej energetike podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike:


Bilančné obdobie (Mimoriadne bilančné obdobie):

Množstvo skleníkových plynov pre systém centralizovaného zásobovania teplom:   gCO2/kWh


Podmienka účinného zásobovania teplom: splnená – nesplnená*





V........................dňa..............................	..........................................
	Podpis oprávnenej osoby

* nehodiace sa prečiarknite





Príloha č. 8
k vyhláške č. .../2026 Z. z. 


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1791 z 13. septembra 2023 o energetickej efektívnosti a o zmene nariadenia (EÚ) 2023/955 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 231, 20. 09. 2023) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1788 z 13. júna 2024 (Ú. v. EÚ L, 15. 07. 2024).
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Hárok1

		Popis				Palivo/iná forma energie2)		Zariadenie

								Poradové číslo		Druh3)		Výkon tepelný		Výkon elektrický		Množstvo energie		Emisný faktor

												[MW]		[MW]		[MWh/rok]		[tCO2/MWh]

		QPi		energia, ktorá vstupuje do procesu výroby tepla														-

				energia, ktorá vstupuje do procesu kombinovanej výroby elektriny a tepla4)														-

				teplo dodané do rozvodu tepla z iného tepelného rozvodu 

		ACZT		elektrina, ktoré sa spotrebuje na výrobu a distribúciu tepla 

		AKVETi		elektrina vyrobená kombinovanou výrobou elektriny a tepla 														-

		Qoi		teplo dodané na odbernom mieste5)														-
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Hárok1

		Pôvod tepla do rozvodu tepla				Palivo/iná forma energie2)		Zariadenie								Množstvo tepla do rozvodu tepla určené

								Poradové číslo		Druh3)		Výkon tepelný		Výkon elektrický		meraním		výpočtom

												[MW]		[MW]		[MWh/rok]		[MWh/rok]

		QOZEi		teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie

				teplo vyrobené z elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 

		QOTi		teplo vyrobené z odpadového tepla

		QKVETi		množstvo tepla vyrobené  kombinovanou výrobou elektriny a tepla 

		QVUKVETi		množstvo tepla vyrobené  vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla 

		QFi		množstvo tepla vyrobené z fosílneho paliva, z jadrového paliva,  z elektriny s výnimkou elektriny vyrobenej z obnoviteľných  zdrojov energie a tepla vyrobeného z palív z biomasy, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti






