TABUĽKA  ZHODY

právneho predpisu s právom Európskej únie

	Smernica Rady 2008/120/ES zo dňa 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2009)
	NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z ........... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.
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	Poznámka

	Č:3

O:2
	Členské štáty zabezpečia, aby povrch podláh spĺňal tieto požiadavky:

a) pri prasničkách a prasných ošípaných: časť plochy požadovanej

v odseku 1 písm. b), rovnajúca sa aspoň 0,95 m2 pre

jednu prasničku a aspoň 1,3 m2 pre prasnicu, musí byť

súvislá pevná podlaha, z ktorej možno maximálne 15 %

ponechať na odtokové otvory;

b) v prípade použitia betónových roštových podláh pre ošípané

chované v skupinách:

i) musí byť maximálna šírka otvorov:

— 11 mm pre ciciaky,

— 14 mm pre odstavčatá,

— 18 mm pre chovné ošípané,

— 20 mm pre pripustené prasničky

ii) minimálna šírka roštov musí byť:

— 50 mm pre ciciaky a odstavčatá a

— 80 mm pre chovné ošípané, pripustené prasničky a prasnice.
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	P:3

O:2
	Povrch podlahy musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) najmenej 0,95 m2 pre prasničku po pripustení a 1,3 m2 pre prasnú prasnicu z celkovej dostupnej plochy podľa odseku 1 písm. b) musí mať súvislý pevný povrch, ktorého odtokové otvory nepresahujú 15 % jeho plochy,

b) ak sú ošípané chované v skupinách na betónovej roštovej podlahe

1. maximálna šírka medzier medzi latkami roštu musí byť najviac 11 mm pre ciciaky, 14 mm pre odstavčatá, 18 mm pre chovné ošípané a 20 mm pre pripustené prasničky a prasnice,

2. najužšia latka roštu musí mať 50 mm pre ciciaky a odstavčatá a 80 mm pre chovné ošípané, pripustené prasničky a prasnice.
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