Príloha 1
Prehľad monitorovacích aktivít realizovaných na svahových deformáciách v roku 2015

	Lokalita
	Monitorovacia

metóda
	Stručné zhodnotenie aktuálneho stavu monitorovaného zosuvného územia

	Veľká Čausa
	GEO (24/1);

GNSS (6/2);

INC (9/167,5);

HPVQ (22/49);

HPVA (2/3*)
	Mimoriadne vysoká pohybová aktivita nameraná v bodoch VE-4, VČ-1, VČ-5 (metódou presnej inklinometrie) a P2 (metódou geodézie). V centrálnej časti zosuvu dochádza k zhoršovaniu odtokových pomerov, voda sa dostáva do zosuvného telesa, vďaka čomu dochádza k nárastu pohybovej aktivity.

	Handlová-

Morovnianske

sídlisko
	INC (2/140);

INCS (1/3);

HPVQ (54/26);

HPVA (3/3*)
	Mierne zvýšená pohybová aktivita v oblasti Jánošíkovej cesty vo vrte AH-3.

	Handlová-

Kunešovská

cesta
	INC (5/68);

INCS (1/3);

HPVQ (14/26);

HPVA (1/3*)
	Zvýšená pohybová aktivita vo vrte JK-2, 
v hĺbke cca 3 m pod terénom – 7,03 mm 

	Fintice
	GNSS (6/1);

INC (2/62);

HPVQ (10/10);

HPVA (2/3*)
	Vysoká pohybová aktivita pozorovaná geodetickými meraniami v prechodovej časti zosuvu.

	Nižná Myšľa
	INC (20/931);

INCS (1/3);

HPVQ (87/51);

HPVA (4/3*)
	Mimoriadne vysoká pohybová aktivita v oblasti nad základnou školou vo vrte INK-53 v hĺbke cca 3,5 m pod terénom (10,92 mm). Vysoké hodnoty deformácie boli namerané aj na Hlbokej ul. vo vrte INM-5 a na Obchodnej ul. vo vrte INK-22.

	Kapušany
	INC (10/356);

HPVQ (10/8);

HPVA (1/3*)
	Zvýšená pohybová aktivita pozorovaná vo vrtoch INK-2 (v hĺbke cca 9,5 m pod terénom – 4,20 mm), INK-3 (v hĺbke cca 9 m pod terénom – 4,14 mm ), INK-4 (v hĺbke cca 9,5 m pod terénom – 2,61 mm) a INK-7 (v hĺbke cca 9,5 m pod terénom – 2,38 mm).

	Dolná Mičiná
	INC (3/73,5);
HPVA (1/3*)
	Mierne zvýšená pohybová aktivita vo vrtoch JM-8 a JM-15.

	Slanec-TP
	HPVQ (31/8)
	Šachta V4 bola v čase najvyšších prietokov zatopená vodou. Oproti predchádzajúcemu roku bol pozorovaný výraznejší pokles výdatnosti odvodňovacích zariadení.

	Handlová-1960
	INC (1/150);
INCS (1/3);
HPVA (1/3*)
	Na lokalite bol vybudovaný nový inklinometrický vrt. Počas realizácie kontrolných meraní neboli v profile vrtu zaznamenané zvýšené hodnoty deformácie. Vo vrte je umiestnená stacionárna inklinometrická sonda.

	Okoličné
	GEO (19/1);
INC (4/89);

HPVQ (20/52);
HPVA (2/3*)
	Počas júlovej etapy boli namerané vysoké hodnoty deformácie v strednej časti zosuvného územia, vo vrtoch M-3 (v hĺbke cca 3 m pod terénom – 7,88 mm) a JO-1A v hĺbke 7,5 m pod terénom – 5,35 mm).

	Bojnice
	INC (1/10)
	Deformácia inklinometrickej pažnice vo vrte JB-1 dosiahla hodnotu 7,61 mm. Meranie bolo realizované nad rámec programu monitorovania.

	Bardejovská

Zábava
	INC (1/14);
HPVQ (6/8)
	Nameraný pomalý svahový pohyb po šmykovej ploche v hĺbke 5,61 m pod terénom.

	Ďačov
	INC (6/104);
HPVQ (3/10)
	Vysoké hodnoty deformácie boli namerané vo vrte DA-7 v hĺbke cca 4 m pod terénom (6,94 mm).

	Lenartov
	INC (1/13,5)
	Nameraný vektor (metódou presnej inklinometrie) indikuje mierne zvýšenú pohybovú aktivitu monitorovaného územia (monitorovací objekt sa nachádza mimo svahovej poruchy).

	Lukov
	INC (1/15)
	Nameraný vektor (metódou presnej inklinometrie) indikuje mierne zvýšenú pohybovú aktivitu monitorovaného územia (monitorovací objekt sa nachádza mimo svahovej poruchy).

	Prešov-

Horárska ul.
	INC (4/145);
HPVQ (3/10);

HPVA (1/3*)
	Na základe nameraných výsledkov inklinometrických meraní je možné za rok 2015 hodnotiť lokalitu ako potenciálne stabilnú.


	Prešov-

Pod Wilec

hôrkou
	INC (4/189);
HPVQ (4/10)
	Najvyššia pohybová aktivita bola nameraná vo vrte JV-1A, v období od decembra 2014 do mája 2015. Dosiahnutá deformácia v uvedenom vrte (na sledovanej šmykovej ploche) je najvyššia od počiatku monitorovania. V ostatných vrtoch bol zaznamenaný pokles pohybovej aktivity.

	Čirč
	HPVQ (3/8)
	Najvyššia spoločná výdatnosť odvodňovacích vrtov bola zaznamenaná počas aprílového termínu merania a najnižšia na konci októbra (vrt bol suchý).

	Košice-

Dargovských

hrdinov
	INC (2/28);
HPVQ (2/8)
	Vysoká hodnota deformácie vo vrte IV-2 (v hĺbke cca 4,5 m pod terénom – 6,47 mm).

	Košice-

Krásna
	INC (1/14,5);
HPVQ (2/8)
	Na základe nameraných výsledkov inklinometrických meraní je možné za rok 2015 hodnotiť lokalitu ako potenciálne stabilnú.

	Nižná Hutka
	INC (6/172);
HPVQ (18/10)
	Mierne zvýšená pohybová aktivita bola nameraná v troch vrtoch (NHI-1, 1A a 3).

	Varhaňovce
	HPVQ (1/10);

InSAR
	Monitorovanie pohybovej aktivity bolo zamerané na analýzu údajov získaných z družicového systému Sentinel-1A – metódou radarovej interferometrie. Výsledky analýzy naznačujú nízku kvalitu prirodzených odrazových bodov.

	Vyšný Čaj
	INC (2/49);
HPVQ (6/10)
	Mierne zvýšená pohybová aktivita vo vrte VČI-1 v hĺbke cca 6 m pod terénom (2,02 mm).

	Vyšná Hutka
	INC (5/144);
HPVQ (6/10)
	Nepriaznivá situácia bola dokumentovaná v novovybudovanom vrte     VHI-1A, ktorý sa nachádza v severozápadnej časti intravilánu obce. Vysoká pohybová aktivita bola sledovaná aj v oblasti Mikovho majera vo vrte  VHI-3.

	Šenkvice
	INC (2/49);
HPVA (3/3*)
	Namerané vektory (metódou presnej inklinometrie) indikujú mierne zvýšenú pohybovú aktivitu v oblasti vrtu INK-2 (monitorovací objekt sa nachádza mimo svahovej poruchy).

	Ruská

Nová Ves
	INC (1/7,5);
HPVQ (4/8)
	Jestvujúca monitorovacia sieť neumožňuje detegovať pohybovú aktivitu. Inklinometrický vrt nezasahuje do hĺbky šmykovej plochy, a tým pádom namerané výsledky sú nereprezentatívne.

	Petrovany
	INC (1/27);
HPVQ (4/8)
	Namerané vektory (metódou presnej inklinometrie) indikujú mierne zvýšenú pohybovú aktivitu (monitorovací objekt sa nachádza mimo svahovej poruchy).

	Vinohrady

nad Váhom
	HPVQ (7/18)
	Sumárna priemerná výdatnosť na dvoch odvodňovacích vrtoch dosiahla 15,68 l.min-1. Monitorovacia sieť vrtov je vzhľadom na spôsob zabudovania nevhodná na monitorovanie.

	Prievidza-

Hradec
	INC (6/240);
HPVQ (7/34);

InSAR
	Mimoriadna pohybová aktivita bola zaznamenaná v oblasti ul. Na Stanište. Vo vrte IGH-5i bola v hĺbke cca 4,5 m pod terénom nameraná deformácia 11,49 mm. O niečo nižšie hodnoty pohybovej aktivity boli zaznamenané vo vrte IGP-10 – 9,81 mm. Zaznamenané výsledky inklinometrických meraní korešpondujú s výsledkami diaľkového prieskumu Zeme – InSAR.

	Prievidza-

Veľká Lehôtka
	INC (8/295,5);
HPVQ (10/34);

InSAR
	Metódou radarovej interferometrie bola detegovaná pohybová aktivita najmä v severovýchodnej časti obce. Rýchlosť zmien sa pohybuje v rozsahu od 16 do 20 mm.rok-1.

	Kraľovany
	GEO (15/1);
FGM (1/1);
INC (5/329);

HPVQ (6/3);
HPVA (1/3*)
	Najväčšie deformácie boli namerané vo vrte V6-INK (v severnej časti lomovej steny) v hĺbke cca 4,5 m pod terénom (27,26 mm). O niečo nižšie deformácie boli zaznamenané vo vrte V2-INK v hĺbke cca 9,5 m pod terénom (13,28 mm).

	Červený

Kameň
	INC (1/42);
HPVQ (1/1);

HPVA (1/3*)
	Vo vrte KIN-1 v hĺbke cca 3 až 4 m pod úrovňou terénu bola detegovaná výrazná šmyková zóna (deformácia 19,42 mm).

	Žilina-Vranie
	INC (3/40,5)
	Mierne zvýšená pohybová aktivita nameraná vo vrte INV-2 v hĺbke cca 7 m (3,28 mm)

	Veľká Izra
	TM-71 (1/4)
	Minimálna pohybová aktivita, resp. stagnácia pohybu horného bloku.

	Sokoľ
	TM-71 (1/3)
	Pokračoval trend šmykového pohybu a otvárania trhliny. Pokles bloku stagnoval.

	Košický

Klečenov
	TM-71 (2/4)
	Spodný blok (KK1) zaznamenal pokles, trhlina sa rozšírila cca o 0,4 mm a šmykový posun narástol o 0,5 mm. Horný blok (KK2) poklesol až o 0,7 mm, šmykový posun sa zväčšil o 0,13 mm, otváranie trhliny stagnovalo.

	Jaskyňa

pod Spišskou
	TM-71 (1/4)
	Potvrdil sa trend pomalého poklesávania bloku voči masívu a pomalého otvárania trhliny. Šmykový pohyb stagnoval, resp. bol zanedbateľný.

	Banská

Štiavnica
	DIL (6/2)
	Pomalé rozvoľňovanie skalných blokov. V poslednom ročnom monitorovacom cykle nadobudli zmeny šírky diskontinuít hodnoty do 0,2 mm.

	Handlová-

Baňa
	MMZ (1/1)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Demjata
	MMZ (2/1);
DIL (9/1)
	V porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný pohyb uvoľneného horninového bloku v podloží okrajovej lavice v rozsahu 0,6 mm. Samotná okrajová lavica v monitorovacom cykle roku 2015 sa posunula nepatrne.

	Starina
	MMZ (1/1)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Slovenský raj

-Pod večným

dažďom
	DIL (4/1)
	Zmeny šírky monitorovaných porúch v horninovom masíve sa od posledného merania v roku 2014 pohybujú v rozsahu do 0,3 mm.

	Banská Bystrica

-Jakub
	MMZ (1/1)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Bratislava-

Železná

studnička
	MMZ (1/0)
	Procesy zvetrávania a rozvoľňovania skalnej steny sa v prostredí granitoidných hornín prejavujú s nízkou intenzitou.

	Pezinská Baba
	MMZ (2/1)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Handlová SN
	GEO (6/1);
HPVQ (40/34)
	Lokalita je spracovaná v samostatnej prílohe (Príloha 2)


Poznámka: na všetkých lokalitách je zabezpečený zber, archivácia a analýza klimatologických údajov zo staníc SHMÚ.

Vysvetlivky: GEO – meranie geodetické – terestrické – vykonávané v subdodávke; GNSS – meranie geodetické – globálne navigačné satelitné systémy – vykonávané pracovníkmi ŠGÚDŠ; FGM – fotogrametrické snímkovanie a meranie;
INC – meranie metódou presnej inklinometrie; INCS – meranie stacionárnou inklinometrickou sondou; InSAR – stanovenie pohybovej aktivity územia pomocou metódy radarovej interferometrie z analýzy údajov z družicového systému Sentinel-1A; HPVQ – meranie hĺbky hladiny podzemnej vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení – pozorovateľom; HPVA – meranie hĺbky hladiny podzemnej vody – automatickým hladinomerom; TM-71 – meranie opticko-mechanickým dilatometrom TM-71; DIL – meranie dilatometrickými prístrojmi Somet a „meradlom posunov“; MMZ – meranie mikromorfologických zmien skalnej steny; (22/52) – počet monitorovaných bodov / počet vykonaných meraní v roku 2015; * – počet realizovaných stiahnutí údajov z automatických hladinomerov 
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