Príloha 1
Prehľad monitorovacích aktivít realizovaných v rámci podsystému 01 Zosuvy a iné svahové deformácie v roku 2017
	Lokalita
	Monitorovacia

metóda
	Najvýznamnejšie výsledky monitorovacích meraní, zaznamenané počas roka 2017

	Nižná Myšľa
	INC (12/663);

INCS (3/3*);

InSAR;

HPVQ (111/51);

HPVA (4/3*)
	Maximálna pohybová aktivita bola nameraná vo vrte INK-22 (41,02 mm; 93,58 mm.rok-1). Deformácie nad 5 mm boli namerané vo vrtoch INK-53 (13,2 mm; 30,11 mm.rok-1), INM-2 (11,13 mm; 25,39 mm.rok-1), INK-22 (9,01 mm; 16,08 mm.rok-1) a INM-5 (5,58 mm; 9,96 mm.rok-1).

	Kapušany
	INC (10/356);

HPVQ (14/10);

HPVA (1/3*)
	Maximálna pohybová aktivita bola nameraná vo vrte INK-10 (4,2 mm; 8,43 mm.rok-1). Deformácie nad 2 mm boli namerané v dvoch vrtoch: INK-3 (2,52 mm; 5,06 mm.rok-1) a INK-7 (3,09 mm; 6,44 mm.rok-1).

	Veľká Čausa
	GEO (24/1);

GNSS (6/1);

INC (5/101);

HPVQ (22/51);

HPVA (2/3*)
	Maximálna pohybová aktivita na šmykových plochách bola nameraná vo vrte VE-4 (5,34 mm; 5,82 mm.rok-1). Deformácie nad 4 mm boli namerané vo ešte aj vo vrtoch VČ-1 (4,61 mm; 9,09 mm.rok-1)

VČ-9 (4,41 mm; 5,54 mm.rok-1).

Geodetickými meraniami bol najväčší pohyb zaznamenaný, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, v bode P2 (v roku 2017 – 55 mm), avšak v porovnaní s vlaňajším rokom ide o nárast pohybovej aktivity.

	Prievidza-

Hradec
	INC (6/190);
INCS (1/3*);

InSAR;

HPVQ (7/51)
	Maximálna pohybová aktivita bola nameraná vo vrte IGH-5i (83,63 mm; 142,38 mm.rok-1). Zároveň, vo vrte IGH-10i došlo ku kritickej deformácii a vrt bol nevratne poškodený. Deformácie nad 10 mm boli namerané vo vrte IGP-10i (16,04 mm; 35,37 mm.rok-1) a deformácie nad 2 mm vo vrtoch IGH-1i (2,64 mm; 4,27 mm.rok-1), IGH-2i (3,21 mm;
5,19 mm.rok-1), IGH-3i (2,46 mm; 3,97 mm.rok-1) a IGH-5i (4,24 mm; 9,61 mm.rok-1).
Z analýzy výsledkov meraní technológie InSAR vyplýva, že značná oblasť predmetnej mestskej časti je v pohybe.

	Prievidza-

Veľká Lehôtka
	INC (8/197);
HPVQ (10/51);
	Maximálna pohybová aktivita bola nameraná vo vrte IGP-4iN (2,91 mm; 4,69 mm.rok-1). Deformácie nad 2 mm boli namerané vo vrtoch IGP-3i (2,19 mm; 3,54 mm.rok-1), IGP-7i (2,22 mm; 3,8 mm.rok-1) a IGR-1i (2,06 mm; 1,71 mm.rok-1).

	Handlová-

Morovnianske

sídlisko
	INC (2/87);

INCS (1/3*);

HPVQ (54/26);

HPVA (2/3*)
	Maximálna pohybová aktivita bola nameraná vo vrte AH-2 (11,2 mm; 55,19 mm.rok-1). Deformácie nad 3 mm boli namerané aj vo vrte AH-3 (3,19 mm; 11,04 mm.rok-1).
Hladiny podzemnej vody vo viacerých vrtoch vystupujú nad terén. Najlepšie to dokumentujú automatické hladinomery vo vrtoch P-17 a 19.

	Handlová-

Kunešovská

cesta
	HPVQ (14/26)
	V oblasti vrtu JK-4 sa hladina podzemnej vody nachádzala pomerne plytko pod terénom. Počas 17 termínov merania sa jej hladina pohybovala v rozsahu od 0,92 do 0,8 m pod terénom. Najvyššie výdatnosti odvodňovacích vrtov boli dosahované na začiatku letného obdobia – 28. jún 2017 – vrt HV-3.

	Handlová-1960
	INC (1/150);
INCS (1/3*);

HPVA (1/3*)
	Počas kontrolných meraní boli v jedinom inklinometrickom vrte AH-1 namerané deformácie (v hĺbke 14,69 m pod terénom) v rozsahu od 0,92 mm (október) do 1,36 mm – 6,7 mm.rok-1 (december). Vo vrte je umiestnená stacionárna inklinometrická sonda. V súčasnom období prebieha proces jej optimálneho hĺbkového nastavenia.

	Fintice
	GNSS (5/1);

HPV (10/10);

HPVA (1/3*)
	V roku 2017 bola pozorovaná zvýšená pohybová aktivita na sieti geodetických bodov. Maximálne posuny boli namerané v bodoch P-1
a P-5. V bode P-1 bol v polohovom smere nameraný posun 20,27 mm, čo predstavuje rýchlosť 21,32 mm.rok-1. V bode P-5 bola nameraná hodnota takmer identická.

	Slanec-TP
	HPVQ (31/10)
	Šachty V2 a V4, do ktorých ústia odvodňovacie vrty, sú zatopené podzemnou vodou počas väčšej časti monitorovaného obdobia.

	Dolná Mičiná
	HPVA (1/3*)
	Monitorovanie je zabezpečované v jedinom piezometrickom vrte JM-6 pomocou automatického hladinomera. Hladina v tomto vrte začala stúpať na konci februára; maximálna hladina bola nameraná na rozhraní mesiacov apríl – máj na úrovni 5,91 m pod terénom.

	Prešov-

Pod Wilec

hôrkou
	INC (4/126);
HPVQ (4/10)
HPVA (1/3*)
	Deformácia nad 2 mm bola nameraná len vo vrte JV-4A (2 mm; 5,21 mm.rok-1).

	Okoličné
	GEO (19/1);
HPVA (1/3*)
	Geodetické merania poukázali na pomerne priaznivý stabilitný stav.

	Červený

Kameň
	INC (1/28);
HPVQ (1/1);

HPVA (1/3*)
	V jedinom inklinometrickom vrte KIN-1 v hĺbke 2,64 m pod terénom boli počas jednotlivých etáp namerané deformácie v rozsahu od 1,75 mm (9,52 mm.rok-1; decembrové meranie) do 6,04 mm (7,24 mm.rok-1; októbrové meranie).

	Ďačov
	INC (3/59);
HPVQ (3/10)
	Vo vrte DA-7 bola 19. apríla v hĺbke 2,35 m pod terénom nameraná deformácia 2,27 mm, čo predstavuje priemernú rýchlosť 5,18 mm.rok-1.

	Bardejovská

Zábava
	INC (1/28);
HPVQ (6/10)
	Najvyššia pohybová aktivita, sledovaná v jedinom inklinometrickom vrte BIJ-1, bola zaznamenaná v období od októbra 2016 do mája 2017 (v hĺbke 2,11 m pod terénom bola nameraná deformácia 1,94 mm – 3,47 mm.rok-1). Počas nasledujúceho októbrového merania dosiahla deformácia v sledovanom horizonte 1,21 mm, čo predstavuje priemernú rýchlosť 2,62 mm.rok-1.

	Prešov-

Horárska ul.
	INC (4/73);
HPVQ (3/10);

HPVA (1/3*)
	V prvej polovici decembra bola vo vrte JH-3A zaznamenaná nepriechodnosť, súvisiaca s „ustrihnutím“ inklinometrickej pažnice. Deformácie nad 3 mm boli namerané aj vo vrte JH-4A (3,88 mm; 3,93 mm.rok-1).

	Čirč
	HPVQ (3/10)
	Hlavná pozornosť je venovaná sledovaniu efektívnosti odvodňovacích zariadení. V prípade zosuvného územia je možné vybudovaný odvodňovací systém hodnotiť ako efektívny.

	Vyšná Hutka
	INC (5/144);
HPVQ (6/10)
HPVA (1/3*)
	Maximálna pohybová aktivita bola nameraná vo vrte VHI-1A (9,82 mm; 16,37 mm.rok-1). Deformácie nad 2 mm boli namerané vo vrtoch VHI-3 (4,91 mm; 8,18 mm.rok-1) a VHI-1 (2,33 mm; 3,89 mm.rok-1).

	Varhaňovce
	HPVQ (1/10);
	Väčšina piezometrických vrtov bola zničená – zapchaná odpadkami z domácností. V súčasnosti je funkčný len jeden piezometrický vrt. V roku 2017 neboli vo vrte prekročené a ani dosiahnuté dlhodobé maximálne stavy.

	Vyšný Čaj
	INC (2/49);
HPVQ (6/10)
	Deformácie nad 1 mm boli namerané vo vrte VČI-2 (1,7 mm;
3,2 mm.rok-1) v hĺbke 4,64 m pod terénom.

	Nižná Hutka
	INC (6/172);
HPVQ (18/10)
	V oblasti monitorovacích objektov bola v roku 2017 priaznivá stabilitná situácia, maximálna pohybová aktivita bola nameraná vo vrte NHI-3A (1,98 mm; 3,73 mm.rok-1). Deformácie nad 1 mm bola nameraná ešte vo vrte NHI-1 (1,27 mm; 1,93 mm.rok-1).

	Ruská

Nová Ves
	HPVQ (4/10)
	Hlavná pozornosť je venovaná sledovaniu efektívnosti odvodňovacích zariadení. V prípade zosuvného územia je možné vybudovaný odvodňovací systém hodnotiť ako efektívny.

	Šenkvice
	HPVA (3/3*)
	Aktuálne najväčším problémom monitorovania lokality je vypúšťanie splaškových vôd do odvodňovacieho potrubia.

	Petrovany
	INC (1/14);
HPVQ (4/10)
	Výsledný vektor deformácie v sledovanom horizonte, približne v hĺbke 7 m pod terénom, dosiahol len 0,86 mm (0,82 mm.rok-1). Je potrebné ale upozorniť na skutočnosť, že monitorovací objekt je situovaný nad odlučnou hranu zosuvu, a teda nepodáva relevantnú informáciu o stabilitnom stave v oblasti zosuvného telesa.

	Kraľovany
	GEO (15/1);
FGM (1/1);
INC (3/310);

HPVA (1/3*)
	Najvyššia deformácia s hodnotou 7,42 mm (7,40 mm.rok-1) bola nameraná 10. októbra vo vrte V3-INK. Geodetickými metódami boli najväčšie posuny namerané na bodoch R-3 (posun 51,406 mm; čo predstavuje priemernú rýchlosť 54,386 mm.rok-1) a 640, ktorý sa nachádza v centrálnej časti zosuvného územia (posun 32 mm, čo predstavuje priemernú rýchlosť 33,86 mm.rok-1).

	Veľká Izra
	TM-71 (1/4)
	Pokračujúca stagnácia pohybu v smere všetkých troch osí.

	Sokoľ
	TM-71 (1/3)
	Na lokalite Sokol pokračoval trend šmykového pohybu (nárast o 0,529 mm) a otvárania (nárast o 0,051 mm) trhliny.

	Košický

Klečenov
	TM-71 (2/4)
	Spodný blok (KK1) poklesol o cca 0,487 mm na celkových 11,993 mm (27 rokov meraní), celkové rozšírenie trhliny sa priblížilo k hodnote 7 mm a šmykový posun narástol o 0,283 mm (celkovo 5,864 mm). Horný blok (KK2) poklesol o 1,664 mm (na 11,787 mm od roku 1995), šmykový posun sa zväčšil o 0,957 mm (na celkových 4,567 mm), otváranie trhliny sa zväčšilo o 0,143 mm na celkovú hodnotu 0,548 mm.

	Jaskyňa

pod Spišskou
	TM-71 (1/4)
	V roku 2017 pokračoval trend pomalého poklesávania bloku voči masívu (0,058 mm.rok-1) a pomalého otvárania trhliny (0,071 mm.rok-1).

	Banská

Štiavnica
	DIL (6/2)
	Dilatometrickými meraniami bolo pozorované pomalé rozvoľňovanie skalných blokov.

	Handlová-

Baňa
	MMZ (8/8)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Demjata
	MMZ (16/16);
DIL (9/1)
	Pokračujúci trend pomalého rozvoľňovania oddelených skalných lavíc v oblasti južného ukončenia pravej strany skalného zárezu na cestnej komunikácii z Demjaty do Raslavíc. Posun vrchnej – okrajovej lavice v roku 2017 dosiahol 0,47 mm.

	Starina
	MMZ (8/8)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Slovenský raj

-Pod večným

dažďom
	DIL (4/1)
	Na lokalite sa zmeny šírky monitorovaných porúch v horninovom masíve v roku 2017 pohybovali v rozsahu do 0,05 mm.

	Banská Bystrica

-Jakub
	MMZ (8/8)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Bratislava-

Železná

studnička
	MMZ (8/8)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Pezinská Baba
	MMZ (16/16)
	Zmeny zaznamenané v rozsahu, ktorý bolo možné očakávať na základe odvodených trendov z meraní realizovaných v predchádzajúcom období.

	Handlová SN
	HPVQ (37/52)
	V roku 2017 dosiahla priemerná hodnota hĺbky hladiny podzemnej vody 7,18 m pod terénom. Hladiny podzemnej vody v monitorovacích objektoch (M-1, M-2, N-1, N-3 a N-4) vystúpili do blízkosti terénu, dokonca, v jednom prípade hladina podzemnej vody vystúpila nad úroveň terénu (vrt N-1 – 0,36 m nad terénom).
Maximálne výdatnosti Hlavného drénu v roku 2017 dosahovali viac ako 1000 l.min-1.


Vysvetlivky: GEO – meranie geodetické – terestrické; GNSS – meranie geodetické – globálne navigačné satelitné systémy; FGM – fotogrametrické snímkovanie a meranie; INC – meranie metódou presnej inklinometrie; INCS – meranie stacionárnou inklinometrickou sondou; InSAR – stanovenie pohybovej aktivity územia pomocou metódy radarovej interferometrie z analýzy údajov z družicového systému Sentinel-1A; HPVQ – meranie hĺbky hladiny podzemnej vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení – pozorovateľom; HPVA – meranie hĺbky hladiny podzemnej vody – automatickým hladinomerom; TM-71 – meranie opticko-mechanickým dilatometrom TM-71; DIL – meranie dilatometrickými prístrojmi Somet a „meradlom posunov“; MMZ – meranie mikromorfologických zmien skalnej steny; (22/52) – počet monitorovaných bodov/počet vykonaných meraní v roku 2017; * – počet realizovaných výjazdov za účelom vyčítania údajov z automatických zariadení; 
na všetkých lokalitách je zabezpečený zber, archivácia a analýza klimatologických údajov zo staníc SHMÚ.

3

