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1
Úloha vodného hospodárstva
Hlavné úlohy vodného hospodárstva môžeme zhrnúť do troch bodov: 

· všestranná ochrana vôd a rozvoj zdrojov vody, 

· zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie, 

· protipovodňová ochrana. 

Vodné hospodárstvo v roku 2009 pokračovalo na Slovensku v plnení cieľov a záväzkov v oblasti vodnej politiky, prijatých tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

Prioritou bolo zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody prostredníctvom verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 
Pokračovalo plnenie úloh súvisiacich s implementáciou rámcovej smernice o vode a ostatných európskych smerníc, súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii. Koncom roka 2009 prebiehala  finalizácia výsledného znenia prvého výstupu implementačného procesu - plánov manažmentu povodí SR, ktoré tvoria podklad pre Vodný plán Slovenska. Legislatívny rámec k Vodnému plánu vytvoril novelizovaný vodný zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009.
SR prebrala v roku 2009 predsedníctvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu rieky Dunaj -  MKOD, ktorá zabezpečuje spoluprácu podunajských krajín pri ochrane, spravodlivom a trvalo využiteľnom využívaní Dunaja.  
2 
Organizácia, riadenie, makroekonomika a vlastnícke vzťahy

2.1
Organizácia a riadenie

Organizácia a riadenie VH sú legislatívne usporiadané zák. č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane: 

· vodného hospodárstva

· ochrany kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania v zmysle zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov

· ochrany pred povodňami

· úseku rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu.

Sekcia vôd je organizačnou zložkou MŽP SR. Člení sa na:

· odbor štátnej správy v sektore vôd a rybárstva

· odbor vodnej politiky 

· odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami.
Plní koncepčné, legislatívne a operatívne úlohy štátnej vodnej politiky na úseku vôd, rybárstva, zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a čistenia vôd. Úzko spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi ministerstva pri harmonizácii cieľov štátnej vodnej politiky a štátnej environmentálnej politiky v SR. 

Vykonáva a riadi štátnu správu na úseku vôd, štátnu správu na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a štátnu správu na úseku rybárstva. Vo svojej pôsobnosti uplatňuje dodržiavanie princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom integrovaného manažmentu vôd v povodiach na území SR, ekologizáciu sociálno-ekonomických odvetví a rozvoj právnych nástrojov.

Zabezpečuje zosúlaďovanie právnych predpisov a postupov SR s predpismi a postupmi EÚ a vytvára podmienky na ich implementáciu. Zabezpečuje plnenie a koordináciu úloh vyplývajúcich pre SR z medzinárodných zmlúv a  dohovorov. 

Koordinuje a metodicky usmerňuje tvorbu vodohospodárskej politiky a určuje strategické ciele a zámery v otázkach rybárstva.

Zabezpečuje úlohy ministerstva ako ústredného orgánu na úseku ochrany pred povodňami, presadzuje schválené koncepčné materiály a realizuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia programu protipovodňovej ochrany.
Plní úlohy súvisiace so zabezpečením spracovania vodných plánov, koncepčných vodohospodárskych štúdií, týkajúcich sa budovania rozhodujúcich vodných zdrojov a zásobovania pitnou a úžitkovou vodou, technických riešení ochrany vôd, odkanalizovania a výstavby mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV), úprav odtokových pomerov, využitia hydropotenciálu, budovania vodných ciest, ochrany proti škodlivým účinkom vôd a oblastí ekologizácie vodných tokov. 

Uplatňuje a presadzuje nástroje hospodárskej politiky štátu v oblastiach nakladania s vodami, vodných tokov, vodných diel, ochrany pred povodňami a technicko-bezpečnostného dohľadu.

MŽP SR v oblasti VH plní funkciu zriaďovateľa a zakladateľa pre:

· tri štátne podniky:

· Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Žilina (SVP, š. p.),

· Vodohospodársku výstavbu, š. p., Bratislava (VV, š. p.),
· Hydroconsult, š. p., Bratislava (HYCO, š. p.) – od 1. novembra 2009 je zlúčený   s VV, š. p.,
· dve príspevkové organizácie:

· Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH),

· Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ),

Ďalej koordinuje a zabezpečuje výkon štátnej správy uskutočňovanej SIŽP, KÚ ŽP, OÚ ŽP a obcami na úseku vôd, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, rybárstva a ochrany pred povodňami.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Žilina

SVP, š. p., Žilina bol založený 1. júla 1997 ako štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov. Vznikol z majetkovej podstaty a ako právny nástupca bývalých štátnych podnikov povodí, ktoré sa stali jeho samostatnými organizačnými zložkami, pričom jeho organizačné usporiadanie zohľadňuje existenciu prirodzených hydrologických povodí v SR. Je správcom všetkých vodohospodársky významných vodných tokov, správcom väčšiny drobných vodných tokov a vodných stavieb na nich vybudovaných, ako aj správcom povodí vodných tokov v SR. Jeho hlavným predmetom činnosti je správa a ochrana povrchových a podzemných vôd, komplexná hydroekologická činnosť v povodí a zabezpečovanie iných činností, z ktorých najdôležitejšie sú predovšetkým: 

· správa zverených vodných tokov a zabezpečovanie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a vodnými stavbami, ktoré sú na nich vybudované,

· výkon činností súvisiacich so správou hraničných vodných tokov,

· protipovodňová ochrana a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami, 

· zabezpečovanie dodávok povrchovej vody z vodných tokov a vodných stavieb vrátane jej využívania na výrobu elektrickej energie, 

· zabezpečovanie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu,

· sledovanie a hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd.

Hydroconsult, š. p., Bratislava

Rozhodnutím ministra životného prostredia SR č. 47/2009-1.10 z 26. októbra 2009 štátny podnik Hydroconsult Bratislava zanikol a od 1. novembra 2009 existuje ako odbor na úseku 5000 – Úsek technického rozvoja a investícií na Vodohospodárskej výstavbe, š. p., Bratislava.
Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

VV, š. p., Bratislava je investorsko-inžinierskou organizáciou. Zabezpečuje vykonávanie investorsko-inžinierskej činnosti a poskytuje technickú pomoc investorom v investičnej výstavbe. Vykonáva projektovú činnosť a technicko-bezpečnostný dohľad podľa osobitných predpisov. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 

VÚVH Bratislava je jedinou organizáciou na Slovensku zabezpečujúcou komplexný vodohospodársky výskum a ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce z potrieb VH SR. 
Hlavné priority vecného zamerania výskumu vo VH vychádzajú z jeho multifunkčného postavenia z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany zdravia obyvateľstva až po sociálne aspekty vody ako základného, nenahraditeľného, prírodného, obnoviteľného zdroja vo výrobných procesoch.

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

SHMÚ Bratislava je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, vykonávajúcou hydrologickú a meteorologickú službu a ďalšie hydrologické a meteorologické činnosti, ktorými zabezpečuje včasné a úplné operatívne a režimové informácie o stave vôd a ovzdušia. V oblasti vôd komplexne zabezpečuje prevádzkovú, výskumno-vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia povrchových a podzemných vôd vrátane Hydrologickej informačnej a predpovednej služby a prevádzkovania podporných informačných systémov. Zabezpečuje činnosť Strediska čiastkového monitorovacieho systému „Voda“. 

Ďalšie organizácie 

Špecializovaná štátna správa 
Pôsobnosti orgánov štátnej správy na tvorbu a ochranu životného prostredia, ich sídla a územné obvody sú upravené zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pôsobnosť jednotlivých orgánov štátnej vodnej správy na úseku ochrany vôd a VH upravuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Orgánmi štátnej vodnej správy sú MŽP SR, 8 krajských úradov životného prostredia, 46 obvodných úradov životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a obce. 

Štátna správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií je upravená zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Štátna správa na úseku rybárstva je upravená zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle uvedených právnych predpisov je podrobne uvedený vymedzený rozsah kompetencií založených pre jednotlivé úrady životného prostredia na ich výkon štátnej správy, ktorý na jednotlivých úsekoch štátnej správy zahŕňa najmä rozhodovaciu, kontrolnú a dozornú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vyhodnotenie činnosti krajských úradov životného prostredia a im podriadených obvodných úradov životného prostredia za rok 2009 za jednotlivé úseky štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je spracované vo výročných správach krajských úradov životného prostredia za rok 2009.

Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava 

Útvar inšpekcie ochrany vôd

Rozsah a zameranie kontrolnej činnosti inšpekcie ochrany vôd sú vymedzené vodným zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava (SIŽP) ako rozpočtová organizácia okrem kontrolnej činnosti schvaľuje v oblasti ochrany vôd havarijné plány, zisťuje príčiny vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd, riadi práce pri jeho riešení, zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska SR. V rámci SIŽP pôsobia štyri regionálne inšpektoráty životného prostredia. 

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 

Príspevková organizácia Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica (SAŽP) je odborná organizácia MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky. V oblasti vôd koordinuje prípravu a predkladanie správ o implementácii relevantných právnych predpisov EÚ v SR  (tzv. reporting), realizuje projekty v oblasti revitalizácie a renaturalizácie vodných tokov, vypracováva stanoviská k navrhovaným činnostiam a strategickým dokumentom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava (ŠGÚDŠ) ako rezortný vedeckovýskumný ústav MŽP SR je samostatná príspevková organizácia vykonávajúca geologický výskum a prieskum územia SR. Problematika vôd je riešená predovšetkým v oddelení podzemných vôd a geotermálnej energie.

Záujmové združenia a organizácie

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) je dobrovoľnou organizáciou, združujúcou právnické a fyzické osoby zamestnávajúce v pracovnom pomere zamestnancov vo VH. Vzniklo 9. decembra 1991 s prvotným cieľom byť partnerom odborovej organizácie pri kolektívnom vyjednávaní. V priebehu času nadobudlo význam aj jeho poslanie ako odvetvovej organizácie, prezentujúcej prácu a špecifiká VH pred širšou verejnosťou. 

ZZVH je právnickou osobou, ktorej najvyšším orgánom je Zhromaždenie predstaviteľov zamestnávateľov. Zhromaždenie volí predsedu a členov Výkonnej rady,  revíznu komisiu a na návrh Výkonnej rady schvaľuje a odvoláva tajomníka združenia. Pracovnými a poradnými orgánmi sú odborné komisie – legislatívna, sociálna, vedecko–technická, pre propagáciu, ako aj redakčná rada časopisu Vodohospodársky spravodajca.

Bližšie informácie o ZZVH sú uverejnené na webovej stránke: http://www.svp.sk/hron/media/zzvh/ZZVH-ram.htm

Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina 

Slovenský rybársky zväz, Rada Žilina (SRZ) zabezpečuje výkon rybárskeho práva na základe ustanovenia § 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

Asociácia vodárenských spoločností

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) pôsobí od roku 2004. V rozsahu Memoranda o spolupráci s MŽP SR vyvíja snahu dosiahnuť koordinovaný postup pri zabezpečovaní požadovanej úrovne prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ako aj vytvárať podmienky pre rozvoj tejto činnosti na území SR v intenciách platného legislatívneho prostredia a opatrení MŽP SR ako ústredného orgánu štátnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Práca a povinnosti fyzických a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú stanovené zákonom č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého postupujú: 

· vodárenské spoločnosti,

· iné subjekty zabezpečujúce dodávku pitnej vody verejnými vodovodmi a odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami.

Infraštruktúrny majetok obcí spravujú vodárenské akciové spoločnosti. Vlastníkom infraštruktúrneho majetku sú obce a mestá.

V roku 2009 bolo členmi AVS na Slovensku 17 subjektov. Ide o 11 zmiešaných spoločností (spoločnosť vlastní a súčasne prevádzkuje infraštruktúru) a 3 dvojice oddelených vlastníckych a prevádzkových spoločností:  

  1 – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava (BVS, a. s.)

  2 – Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany (TAVOS, a. s.)

  3 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra (ZsVS, a. s.)

  4 – Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., Trenčín (TVS, a. s.)

  5 – Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín (TVK, a. s.)

  6 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina (SEVAK, a. s.)

  7 – Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín (OVS, a. s.)

  8 – Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS, a. s.)

  9 – Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Martin (TURVOD, a. s.)

10 – Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica (PoVS, a. s.)

11 – Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Ružomberok (VSR, a. s.)

 12 – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica (StVS, a. s.)
 13 -  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica   (StVPS)
14 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice (VVS, a. s.)

15 – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad (PVS, a. s.)
 16 -  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad    (PVPS, a. s.)
17 -  Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., (KOMVaK, a. s.)

Medzi iné subjekty zabezpečujúce dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd patria:

1 – Vodárenské a technické služby,  s. r. o., Hlohovec (VaTS, s. r. o.)

2 – MONDI  SCP, a. s., Ružomberok (Mondi, a. s.)

3 – Aquaspiš, s. r. o., Spišská Nová Ves 

4 – PreVaK, s. r. o., Bratislava 

2.2 Vývoj vybraných ukazovateľov VH vo vzťahu k národnému hospodárstvu

Objem výnosov VH v roku 2009 bol 634 884 tis. €. V roku 2009 nastal pokles výnosov VH oproti roku 2008 o 31 052 tis. €. V relácii k hrubému domácemu produktu SR (HDP)  63,3 mld. € to predstavuje 1,00 % (tab. č. 10.2).
Na výnosoch VH sa SVP, š. p., Žilina podieľal 15,67 % t. j. 99 498 tis. €. Výnosy vodárenských spoločnosti tvorili 62,16 %, t. j. viac než polovicu výnosov VH v objeme 394 625 tis. €. V ostatných vodohospodárskych podnikoch boli výnosy 140 761 tis. €, čo tvorí 22,17 % z celkových výnosov VH.
Výnosy vo VH ovplyvnili aj ostatné činnosti, ktoré jednotlivé štátne podniky a akciové spoločnosti vykonávali s cieľom dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku. Za celé VH bol v roku 2009 vykázaný zisk na hospodárskom výsledku, na ktorý mal najväčší vplyv priaznivý hospodársky výsledok VV, š. p., Bratislava. Vo VH došlo v roku 2009 k zvýšenie počtu zamestnancov o 584. Priemerná mzda vo VH sa zvýšila o 223 € oproti roku 2008 (tab. č. 2.2.1). 
Dodávka povrchovej vody mala klesajúcu tendenciu, klesla o 34 mil. m3 (tab. č. 7.1.1.1). Od roku 2005 sa uplatňovali platby za využitie sily vody na výrobu elektrickej energie v zmysle vodného zákona. Oproti roku 2008 sa pridaná hodnota zvýšila o 756 tis. €. 

Náklady VH na zabezpečenie jednotlivých činností boli v objeme  621 689 tis. €. Na týchto nákladoch sa SVP, š. p., Žilina podieľal 17,46 %. Náklady ostatných vodohospodárskych podnikov boli 17,64 % a zostávajúcich 64,9 % nákladov čerpali vodárenské spoločnosti (tab. č. 10.2).


      






                                tab. č. 2.2.1

	Ukazovateľ
	Merná jednotka
	Rok

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	m. j.
	index 2006/2005
	m. j.
	index 2007/2006
	m. j.
	index 2008/2007
	m. j.
	index 2009/2008

	Hrubý domáci produkt
	mld. €
	55,0
	111,7
	61,5
	111,8
	67,2
	109,2
	63,3
	94,2

	
z toho: VH
	mld. €
	0,67
	113,0
	0,63
	93,46
	0,67
	106,42
	0,63
	94,03

	Priemerný počet zamestnancov

hospodárstva SR
	počet v tis.
	2148,2
	102,2
	2222,7
	102,5
	2280,0
	102,6
	2176,6
	95,5

	
z toho: VH
	počet
	13 114
	98,9
	12 824
	97,79
	11 410
	88,97
	11 994
	105,12

	Priemerná mesačná mzda
	€
	622,75
	108,0
	668,72
	107,2
	723,03
	108,1
	744,50
	103,0

	
z toho: VH
	€
	674
	110,2
	721
	107,10
	778
	107,80
	1001
	128,66


Zdroj: ŠÚ SR, Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009; štátne podniky a vodárenské akciové spoločnosti

2.3
Vzťah k štátnemu rozpočtu

Kapitálové výdavky (SVP, š. p.)

Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., Žilina neboli v roku 2009 pridelené žiadne kapitálové výdavky.

Bežné výdavky (SVP, š. p.)
Prostredníctvom transferov nefinančným subjektom v oblasti VH boli SVP, š. p. poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 5 655 979 €.

V rámci protipovodňových opatrení bolo SVP, š. p. pridelených 1 000 000 € na opravu a údržbu. Tento transfer bol v priebehu roka 2009 zvýšený na 3 987 451 €. Prostriedky boli použité na opravy poškodených opevnení korýt vodných tokov, odstraňovanie nánosov a zátarás z vodných tokov, opravy a údržbu protipovodňových hrádzí, opravy prívodných kanálov k ČS vnútorných vôd, sanácie brehovej abrázie na vodných nádržiach, opravy poškodených objektov na vodných tokoch, technicko-pestovateľské zásahy na tokoch. Prevažná časť prác bola realizovaná vlastnými kapacitami štátneho podniku. Finančné prostriedky v čiastke 3 558 € boli poskytnuté na spolufinancovanie projektov v rámci OP Juhovýchodná Európa, z toho 2 716 € na projekt NEWADA a 842 € na projekt DANUBE FLOODRISK. 

Bežné transfery vo výške 1 664 970 € boli pridelené na základe bodu C. 1 uznesenia vlády SR č. 760 z 28. 10. 2009 k správe o priebehu a následkoch povodní v SR v roku 2008  rozpočtovým opatrením MF SR č. 21/2009 na refundáciu nákladov na povodňové zabezpečovacie práce na tokoch v správe podniku. 

Zabezpečovacie práce v regiónoch postihnutých povodňami sa týkali hlavne týchto činností: činnosť povodňového dispečingu, sledovanie a monitorovanie hydrologickej situácie na tokoch, odčítavanie a hlásenie vodných stavov na povodňový dispečing, monitorovanie jednotlivých objektoch na hrádzach, prečerpávanie vnútorných vôd na čerpacích staniciach, odstraňovanie nánosov a zátarás z korýt vodných tokov, odstraňovanie ľadových zátarás, sanácia výmoľov na tokoch, odstraňovanie stromov a krovín brániacich odtoku, sprietočňovanie upchatých priepustov a korýt vodných tokov, odvoz naplavenín, spevňovanie brehov, zvyšovanie ochranných hrádzí pomocou vriec s pieskom. 
Okrem uvedených finančných prostriedkov bola v roku 2009 SVP, š. p. poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na projekt „Prieskum zameraný na zisťovanie a zlepšenie kvality vôd v roku 2009“ vo výške 1 161 787 € a mimoriadna dotácia na riešenie projektu „Protipovodňové opatrenia na tokoch v správe SVP, š. p. pre rok 2009“ vo výške 5 808 936 €.
Kapitálové transfery pre príspevkové organizácie
MŽP SR pridelilo VÚVH na rok 2009 kapitálový transfer vo výške 49 791 €. Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 č. j. 11290/2009-6.1 z 21.12.2009 MŽP SR na základe požiadavky VÚVH presunulo prostriedky z kapitálového transferu na bežný transfer.

SHMÚ bol rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2009 schválený kapitálový transfer v rámci čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) voda vo výške 16 597 €, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške na meracie stanice, špeciálne prístroje a monitorovacie zariadenia.

Čerpanie kapitálových transferov príspevkových organizácií k 31. 12 2009 bolo nasledovné:

VÚVH
0 €
SHMÚ
    16 597 €
Spolu
   16 597 €
Bežné transfery pre príspevkové organizácie
Na rok 2009 bol VÚVH pridelený bežný transfer vo výške 2 672 211 €. 
Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 č. j. 11290/2009 - 6.1 z 21. 12. 2009 MŽP SR na základe požiadavky VÚVH presunulo prostriedky kapitálového transferu     (49 791 €) na bežný transfer.
Rozpočtovým opatrením č. 2/2009 č. j. 11507/2009 - 6.1 z 29. 12. 2009 MŽP SR pridelilo VÚVH bežné výdavky vo výške + 260 000 € na riešenie úloh – program 0750109 Výskum a vývoj, trieda 05.6.0.
Pre SHMÚ bol schválený bežný transfer ako príspevok na činnosť vrátane ČMS voda v sume 5 675 023 €. Pôvodný objem bol rozpočtovými opatreniami upravený  na 5 898 918 €, okrem toho aj o prostriedky na POVAPSYS vo výške 415 250 €. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané.

Čerpanie bežných transferov príspevkových organizácií k 31. 12. 2009 bolo nasledovné:

VÚVH
2 981 902 €
SHMÚ
6 314 168 €
Spolu
9 296 070 €
Vodohospodárske organizácie priamo riadené MŽP SR čerpali v roku 2009 zo ŠR finančné prostriedky v celkovej sume 14 968 646 € nasledovne:
kapitálové transfery SHMÚ
   


                  16 597 €
bežné transfery SVP, š. p.




  5 655 979 €
bežné transfery VÚVH+SHMÚ



  9 296 070 € 
Spolu







14 968 646 €
2.4
Vlastnícke vzťahy

Na úseku vodných tokov
V zmysle vodného zákona rozhodujúcim správcom povrchových vodných tokov SR je SVP, š. p., Žilina. 
Správu drobných vodných tokov zabezpečujú štátne organizácie lesného hospodárstva, a to Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce a Štátne lesy TANAP. 1 % z celkovej dĺžky drobných vodných tokov je v správe ostatných správcov a 7 % z celkovej dĺžky vodných tokov nemá určeného správcu. 
Na základe spresneného digitálneho spracovania inventarizácie vodných tokov pri využití kvalitatívne presnejších podkladov v digitálnom výstupe na vodohospodárskych mapách v mierke M = 1:50 000 bola zaevidovaná celková dĺžka riečnej siete v SR v súčasnosti 61 147 km. 

V tabuľke č. 2.4.1 je uvedený prehľad vývoja na tokoch a zariadeniach na tokoch v správe VH v rokoch 2005 až 2009. V roku 2009 nenastali výrazné zmeny. Pribudla čerpacia stanica Kalinové a 3 historické čerpacie stanice sú mimo prevádzky (Žitavská Tôň, Čergov, Viničné).
                                                                                                                
tab. č. 2.4.1

	Ukazovateľ
	Jed-notka
	Roky

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Dĺžka vodných tokov
	km
	38 183
	38 211* 
	38 217**
	38 217
	38 217

	
z toho: upravené toky
	km
	8 125
	8 199
	8 202,5
	   8 208,9
	8 220,7

	Vodohospodársky významné 
a vodárenské vodné toky
	km
	11 850
	11 850
	11 850
	11 850
	11 850

	Dĺžka ochranných hrádzí
	km
	3 127
	3 135
	3 135,2
	3 135,2
	3 135,5

	Dĺžka umelých kanálov a privádzačov
	km
	42
	42
	67
	67
	67

	Hate
	počet
	210
	216
	217
	216
	216

	Počet plavebných komôr
	počet
	12
	12
	   15
	15
	15

	Čerpacie a prečerpávacie stanice
	počet
	71
	72
	72
	72
	70

	Vodné nádrže spolu
	počet
	278
	278
	   278
	277
	277

	z toho vodárenské nádrže 
	počet
	8
	8
	8
	8
	8

	Celkový objem vodných nádrží
	mil. m3
	1 908
	1 908
	1 908
	1 908
	1 908

	Suché nádrže – poldre
	počet
	14
	20
	20
	20
	20

	Historické vodohospodárske objekty
	počet
	23
	23
	23
	23
	23


Zdroj: SVP, š.p., Žilina - ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel, Ekonomická ročenka, 

* V celkovej dĺžke tokov je započítaná evidovaná dĺžka drobných vodných tokov z III. etapy delimitácie, delimitovaných k 30. 4. 2006

**    v roku 2007 boli delimitované  3 drobné vodné toky v celkovej dĺžke 5,648 km
Na úseku vodovodov a kanalizácií 

Prehľad vývoja – zariadenia v správe vodárenských spoločností, 
obecných úradov a iných subjektov
   tab. č. 2.4.2

	Ukazovateľ
	Jed-

notka
	Roky

	
	
	2007
	2008
	2009

	
	
	
	
	VS+iné*
	OÚ
	Spolu

	Dĺžka vodovodnej siete
(bez prípojok)
	km
	26 899
	27 377
	25 273
	2 259
	27 532

	Dĺžka vodovodných prípojok
	km
	6 105
	6 272
	5 573
	813
	6 386

	Počet vodovodných prípojok
	ks
	792 852
	813 079
	747 683
	80 178
	827 861

	Dĺžka kanalizačnej siete 
(bez prípojok)
	km
	8 506
	9 266
	8 083
	1 575
	9 658

	Dĺžka kanalizačných prípojok
	km
	2 203
	2 408
	1 998
	502
	2 500

	Počet kanalizačných prípojok
	ks
	291 457
	326 915
	275 696
	66 032
	341 728

	Počet čistiarní odpadových vôd
	počet
	511
	577
	278
	309
	587


* Iné subjekty: Vodárenské a technické služby, s. r. o., Hlohovec, Prevak, Stará Turá 

   Vypracoval: VÚVH

3
Legislatíva vo vodnom hospodárstve

3.1
Legislatívna činnosť
V roku 2009 bola legislatívna činnosť zameraná najmä na finalizáciu výsledného znenia návrhov zákonov v rámci ich legislatívneho schvaľovacieho procesu a na prípravu a spracovávanie vykonávacích predpisov k týmto zákonom. Výsledkom prác sú  nasledovné legislatívne predpisy, resp. návrhy legislatívnych predpisov:
· zákona č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.- schválený NR SR 8. septembra 2009 s účinnosťou od 1. novembra 2009,
· zákona č. 394/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov - schválený NR SR 10. septembra 2009 s účinnosťou od 1. novembra 2009,
· zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. - schválený NR SR 2. decembra 2009 s účinnosťou od 1. februára 2010,
· návrhy vykonávacích predpisov k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.:
· návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd, na klasifikáciu dobrého ekologického stavu, dobrého chemického stavu, dobrého ekologického potenciálu a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (schválené vládou SR 25. mája 2010, uverejnené v zbierke zákonov ako nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým  sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.),
· návrh nariadenia vlády SR o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky (aproximačné nariadenie - transpozícia smernice 2008/105/ES Európskeho parlamentu a Rady (schválené vládou SR 25. mája 2010, uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 270/2010),
· návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd (schválené vládou SR dňa 9. júna 2010),

· návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú kritériá hodnotenia chemického stavu útvaru podzemných vôd a klasifikácia chemického stavu útvaru podzemných vôd,

· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu, monitorovaní a hodnotení množstva, kvality, režimu a stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o vodnej bilancii, o hodnotení vplyvov na kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd a vedení evidencie o vodách,
· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní,
· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa určujú významné a trvalo vzostupné trendy koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a postupy na ich zvrátenie,

· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o referenčných lokalitách,

· návrhy vykonávacích predpisov k zákonu č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 394/2009 Z. z.:
· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plány obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní (schválená 28. mája 2010, uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 262/2010),
· návrhy vykonávacích predpisov k zákonu č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami:
· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňové škody (schválená 17. mája 2010, uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 251/2010),

· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach (schválená 17. mája 2010, uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 252/2010),
· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby (schválená 28. apríla 2010, uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 204/2010),

· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových  plánov a postup ich schvaľovania (schválená 28. mája 2010, uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 261/2010), 

· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika, jeho prehodnocovaní a aktualizovaní,

· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách, 
· návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika. 
3.2
Normalizačná činnosť
Technickou normalizáciou vo VH a spoluprácou s medzinárodnými a európskymi normalizačnými organizáciami sa na Slovensku zaoberá VÚVH (oddelenie vodného plánovania) a Hydrologické normalizačné stredisko SHMÚ (pre oblasť hydrológie). Sú to koordinačné pracoviská technickej normalizácie pre VH a životné prostredie (ŽP), ktoré zabezpečujú:
· odborno-technickú pomoc pri tvorbe odvetvových technických noriem životného prostredia (OTN ŽP),
· odborno-technickú pomoc pri tvorbe slovenských technických noriem (STN) so zameraním na harmonizáciu STN s európskymi normami (EN),

· odborno-technickú pomoc pri preberaní EN do sústavy STN,
· celkovú agendu a evidenciu OTN ŽP a STN vo VH,

· spoluprácu s orgánmi štátnej správy, technickými komisiami a organizáciami v nich zastúpenými a celkovú nadrezortnú informovanosť.

V roku 2009 normalizačná činnosť v oblasti VH v SR  naďalej prebiehala v týchto technických komisiách (TK):

· TK 1 Vodovody a kanalizácie
· TK 2 Meliorácie

· TK 3 Hydrotechnika
· TK 27 Kvalita a ochrana vôd

· TK 64 Hydrológia a meteorológia

· TK 72 Environmentálne manažérstvo.

Zoznam STN VH je uvedený na stránke VUVH (http://www.vuvh.sk/) a je pravidelne aktualizovaný.

Normalizáciu v oblasti VH v SR nemožno oddeliť od normalizácie na medzinárodnej a európskej úrovni. Členom medzinárodných a európskych normalizačných štruktúr za SR je Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN). Slovensko je riadnym členom Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) a Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) s povinnosťou vyjadrovať sa k pripravovaným návrhom noriem a všetkým pracovným dokumentom. 

SÚTN poveril VÚVH Bratislava – oddelenie vodného plánovania zabezpečovaním medzinárodnej spolupráce v medzinárodných normalizačných komisiách:

· ISO/TC 147 Kvalita vody

· ISO/TC 224 Normalizácia servisných činností súvisiacich so zásobovaním pitnou vodou a kanalizáciami - kritériá kvality na servisné a prevádzkové indikátory
a v európskych normalizačných komisiách:

· CEN/TC 164 Zásobovanie vodou

· CEN/TC 165 Technika odpadových vôd

· CEN/TC 230 Analýza vody

· CEN/TC 308 Charakterizácia kalov.

Medzinárodnú spoluprácu v európskej normalizačnej komisii CEN/TC 318 Hydrometria z poverenia SÚTN zabezpečuje zástupca Hydrologického normalizačného strediska SHMÚ.

Riadne členstvo v týchto organizáciách umožňuje SR aktívne sa zúčastňovať na tvorbe európskych noriem a tým presadzovať svoje národné záujmy v európskych normách. 

4
Implementácia rámcovej smernice o vode

4.1
Napĺňanie stratégie implementácie RSV v zmysle  požiadaviek na spracovanie plánov manažmentu povodí
V súlade s Vecným a časovým harmonogramom prác pre spracovanie plánov manažmentu povodí a schválenou národnou stratégiou pre implementáciu RSV, ktorá plne rešpektuje stratégiu Európskej komisie (EK) a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (MKOD) bolo ťažiskom prác v roku 2009 zavŕšenie implementačného procesu RSV spracovaním výsledného znenia plánov manažmentu povodí. Tomuto procesu predchádzali nasledovné kľúčové aktivity:
· publikovanie návrhu I. znenia plánov manažmentu povodí  na pripomienkovanie, aktívnu účasť a konzultácie  verejnosti. Technickou koordináciou sa zabezpečila posledná etapa implementácie RSV, výstupom ktorej bol návrh I. znenia plánov manažmentu povodí (prvá pracovná verzia). Tento dokument bol sprístupnený na webovej stránke s cieľom  predloženia písomných pripomienok, aktívnej účasti a konzultácií  verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy. Súčasne boli zverejnené aj všetky podkladové úlohy, v ktorých sú podrobne rozpracované jednotlivé okruhy problémov, sumarizované v plánoch manažmentu povodí. Informácia o sprístupnení návrhu I. znenia plánov manažmentu povodí bola zverejnená dňa 23. januára 2009 na webovej stránke www.enviro.gov.sk.  Termín na ukončenie podávania pripomienok bol stanovený na 23. júla 2009; 
· vyhodnotenie pripomienok k návrhu I. znenia plánov manažmentu povodí.  Možnosť vyjadriť sa k zverejnenému návrhu I. znenia plánov manažmentu povodí využilo celkovo 11 subjektov. 
· vypracovanie výsledného znenia plánov manažmentu povodí na základe relevantných pripomienok a konzultácií s pripomienkujúcimi subjektmi. Výsledné znenie plánov manažmentu povodí je obsiahnuté vo Vodnom pláne Slovenska ako súhrnnom dokumente vodného plánovania, ktorý pozostáva z plánov manažmentu čiastkových povodí správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly;

Okrem uvedených aktivít prebiehali, resp. pokračovali aj ďalšie významné  práce, vykonávané najmä v rámci hodnotenia ekologického a chemického stavu útvarov povrchových vôd, ktorých výsledky boli premietnuté do výsledného znenia dokumentov vodného plánovania t. j. Vodného plánu Slovenska a plánov manažmentu  čiastkových povodí. Časť  vykonávaných prác v rámci implementácie RSV  mala charakter prípravných prác pre druhé plánovacie obdobie 2015 - 2021. Tieto práce boli zamerané najmä na priebežnú aktualizáciu katalógu typov povrchových vôd SR (referenčné lokality),  pracovných postupov a stanovení MEP a GEP pre HWMB a AWB, a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu

Súbežne s  aktivitami na národnej úrovni v roku 2009 prebiehali aj aktivity na úrovni MKOD. Práce boli zamerané najmä na dopracovanie výsledného znenia plánu manažmentu medzinárodného povodia Dunaj. Súbežne pokračovali aj práce na spracovávaní Plánu manažmentu povodia pre medzinárodné subpovodie Tisa.

4.2
Implementácia ostatných smerníc EÚ v oblasti voda
Okrem implementácie RSV bola v kompetencii MŽP SR v sektore voda  tak, ako v predchádzajúcich rokoch aj implementácia ďalších 26 smerníc a nariadení EÚ vrátane povinnosti podávania správ EK o ich implementácii (príloha č. 1). Výnimkou je smernica 76/160/EHS v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie a smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré sú v kompetencii MZ SR.

V roku 2009 do kompetencie MŽP SR pribudla smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec činnosti v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii). Táto smernica bude transponovaná do slovenskej legislatívy a implementovaná v podmienkach SR v roku 2010.

Doteraz vykonávané práce prebiehali v snahe dodržať schválené implementačné programy jednotlivých smerníc/nariadení. To však nebolo vždy reálne, najmä z dôvodu ich finančnej náročnosti. Pozornosť bola zameraná v prvom rade na plnenie požiadaviek tých smerníc, ktoré boli premietnuté do prístupovej zmluvy SR. Z tohto pohľadu nosnou činnosťou bola smernica 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorá rieši otázku odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd, najmä obcí (aglomerácií) nad 2000 ekvivalentných obyvateľov.

O realizácii implementačných programov jednotlivých smerníc/nariadení MŽP SR v súlade s právnymi predpismi EÚ zaslalo EK prostredníctvom SAŽP za oblasť Voda nasledovné správy:

· Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2007 - 2008 
Situačná správa poskytuje základné informácie o napĺňaní cieľov v oblasti rozvoja verejných kanalizácií. K ich splneniu sa SR zaviazala počas prístupových rokovaní s EÚ. V prezentovaných výsledkoch nadväzuje na situačnú správu za roky 2005 a 2006.
· Dotazník smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES – UWWTD Questionnaire 2009 

Elektronický dotazník UWWTD Questionnaire 2009 obsahuje údaje o zberných systémoch a spôsobe čistenia odpadových vôd z úrovne národnej cez úroveň aglomerácií, citlivých území a iných zberných území až na úroveň jednotlivých čistiarní odpadových vôd a nimi produkovaného znečistenia, na úroveň miest vypúšťania odpadových vôd a na úroveň vodných útvarov, do ktorých sú odpadové vody vypúšťané. V dotazníku sú zároveň definované vzťahy a prepojenia medzi jednotlivými čistiarňami odpadových vôd, aglomeráciami, zbernými územiami a pod. Referenčným rokom pre naplnenie dotazníka bol rok 2008. 
Uvedené správy sú dostupné širokej verejnosti na webovej stránke http://www.sazp.sk/.

Spolupráca SR s Európskou environmentálnou agentúrou 

Ďalšia povinnosť, ktorú MŽP SR zabezpečovalo v oblasti podávania správ, je reporting pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA). V rámci neho SR prostredníctvom SHMÚ pripravovala a predkladala na EEA podľa jej pokynov Prioritné dátové toky, a to údaje pre River quality (EWN - 1), Lake quality (EWN - 2), Groundwater quality (EWN - 3) a State ( Quantity of Water Resources (EWN – 4). Pilotne boli poskytnuté údaje aj pre dátové toky Water emission quality (WISE – 1) a v spolupráci s VÚVH aj Biological data (WISE – 2).
4.3
Projekty na napĺňanie smerníc financované z fondov EÚ
Zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Základná infraštruktúra, opatrenie 2.1 boli k 31. 12. 2009 realizované oprávnené výdavky projektov v realizácii v celkovom objeme 74,837 mil. €. Prostriedky EÚ predstavovali 58,128 mil. € a spolufinancovanie zo ŠR 16,709 mil. €. 

V rámci operačného programu Životné prostredie bola k 31. 12. 2009 schválená suma nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovom objeme 368,102 mil. €.     Prostriedky EÚ predstavovali 319,714 mil. € a spolufinancovanie zo ŠR     48,387 mil. €.  
Podrobnejší rozpis je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

[v  €]     







                     tab. č. 4.3.1
	Prioritná os
	fondy EÚ 
	ŠR
	Schválená suma NFP 

(fondy EÚ+ŠR)

	1 Integrovaná ochrana a      racionálne využívanie vôd
	277 458 762,56
	41 838 742,92
	319 297 505,48

	2 Ochrana pred povodňami 
	42 256 168,09
	6 548 697,25
	48 804 865,34

	   Spolu
	319 714 930,65
	48 387 440,17
	368 102 370,82


Zdroj: MŽP SR – Sekcia environmentálnych programov a projektov

Prehľad a financovanie jednotlivých projektov je uvedený v prílohe č. 3.

Z programu ISPA bolo k 31. 12. 2009 financovaných 24 projektov v sume 249,293 mil. €. Prostriedky EÚ predstavovali 177,516 mil. € a spolufinancovanie zo ŠR 71,777 mil. €. 

V rámci Kohézneho fondu (7 projektov) boli k 31.12. 2009 čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 245,444 mil. €. Prostriedky EÚ predstavovali 205,035 mil. € a spolufinancovanie zo ŠR 40,409 mil. €. 

 Prehľad a financovanie jednotlivých projektov je uvedený v prílohe č. 4.
5
Medzinárodná spolupráca v oblasti vodného hospodárstva

Medzinárodná spolupráca pokračovala v roku 2009 v zmysle nasledovných medzivládnych dohôd, medzištátnej zmluvy a medzinárodných dohovorov:

Medzivládne dohody a medzištátna zmluva

· Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách.

· Dohoda medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách. 

· Dohoda medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o VH na hraničných vodách.

· Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o spolupráci na hraničných vodách.

· Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách.

V procese prípravy, resp. ratifikácie sú naďalej tieto zmluvné dokumenty:

· Zmluva medzi SR a Rakúskou republikou o vodohospodárskej spolupráci na hraničných vodách.

· Dohovor o ochrane a využívaní  hraničných vodných tokov a medzinárodných  jazier  EHK OSN (tzv. Helsinský dohovor). 

· Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní Dunaja. V rámci Dohovoru je vytvorená Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja – ICPDR, v ktorej zastúpenie má aj MŽP SR.

· Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor). 

Na základe jednotlivých medzivládnych dohôd a medzištátnej zmluvy boli zriadené nasledovné komisie: 

1. Slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody

2. Slovensko-maďarská komisia pre hraničné vody

3. Slovensko-ukrajinská komisia pre hraničné vody

4. Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody

5. Slovensko-česká komisia pre hraničné vody.

Na pravidelných každoročných zasadnutiach komisií pre hraničné vody sa aj v roku 2009 prijali konkrétne opatrenia a stanovili úlohy, či už dlhodobého, krátkodobého alebo strednodobého charakteru, ktoré boli zaznamenané v protokoloch z jednotlivých zasadnutí komisií. 
Komisie zasadajú vždy recipročne s druhou stranou 1 x ročne. Na riešenie a plnenie jednotlivých úloh v oblasti VH na spoločných úsekoch hraničných vôd sú  vytvorené pracovné skupiny a skupiny expertov, ktoré rokujú 2 x ročne. Pracovné skupiny pracujú na základe poverení, zásad spolupráce a smerníc stanovených komisiou.

Medzinárodná spolupráca v rámci komisií pre hraničné vody (KHV)

Hraničné toky s Rakúskom

Slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody má vytvorené tieto pracovné skupiny (PS):
1. PS pre koordináciu, technické, finančné a plavebné otázky (KTFaPO),
2. Skupina expertov pre udržanie kvality hraničných vôd (OPZ),

3. Skupina expertov pre hydrológiu (H),                                        

4. PS pre právne záležitosti (PZ),

5. PS pre medzinárodné otázky, ekológiu a protipovodňovú ochranu (MOEaPPO).

V súlade so závermi protokolu z 18. zasadnutia Komisie v roku 2009 pracovné skupiny pokračovali v plánovaných spoločných úlohách, ako sú bežné udržiavacie práce na hraničných tokoch, spoločné sledovanie kvality vody, výmeny výsledkov z analýz rozborov. Hydrologickí experti oboch strán vykonali spoločné merania prietokov na Morave v profile Moravský Svätý Ján – Hohenau an der March a v profile Záhorská Ves – Angern an der March. 

Komisia prerokovala a odsúhlasila nasledovné projekty: 

1. „Cyklomost Schloβhof – MČ Bratislava – Devínska Nová Ves“, I. časť stavby na území SR, v rkm 4,50 Moravy. Lávka bude spájať obce Devínska Nová Ves (SR) a Schloβhof (Rakúska republika). Nový most zásadne vychádza z parciálnych pozostatkov bývalého mosta cez rieku Morava. Ide o realizáciu lávky pre peších a cyklistov cez rieku Morava. Výstavba mosta začne na jeseň 2010, ukončenie výstavby mosta je plánované na jar 2011.

2.  „Súhrnný vodohospodársky úpravný projekt Dunaj na východ od Viedne“, ktorý je zaradený v rámci projektu: „Súhrnný projekt vodohospodárskych stavieb medzi Viedňou a slovensko-rakúskou štátnou hranicou“. Tento projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Realizácia jeho modelového pokusu v mierke 1:1 je plánovaný na jeseň 2010. Projekt by mal na žiadosť slovenskej strany zahŕňať spoločný monitoring vplyvu Projektu na životné prostredie na spoločnom hraničnom úseku Dunaja a tiež na určenom slovenskom úseku Dunaja.
Hraničné toky s Maďarskom

Slovensko-maďarská komisia pre hraničné vody má vytvorené tieto pracovné skupiny:

1. PS pre Dunaj a Stála spoločná finančná, ktoré majú za rok 1 poločné rokovanie,
2. PS pre Ipeľ,                                            

3. PS pre Tisu a prítoky,                            


4. PS pre ochranu kvality hraničných vôd,


5. PS pre implementáciu RSV, 

6. Skupina expertov pre hydrológiu. 

V súlade so závermi Protokolu z LXX. zasadnutia Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody sa aj v roku 2009 pokračovalo v spoločnom sledovaní kvality vody na slovensko-maďarských úsekoch riek Dunaja, Tisy, Ipľa a ostatných prítokoch hraničných riek, ako aj v monitoringu vplyvu SVD Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie priľahlého územia na Slovensku. Výsledky naznačujú pozitívny vplyv prevádzky na životné prostredie tohto územia. Pracovné skupiny pokračovali v plánovaných spoločných úlohách, ako sú bežné udržiavacie práce na hraničných tokoch, spoločné sledovanie kvality vody, výmeny výsledkov z analýz rozborov. Hydrologickí experti oboch strán vykonali spoločné merania na hraničných tokoch podľa odsúhlasených plánov. 

V roku 2009 sa pokračovalo aj v nasledovných činnostiach a projektoch:

· PS pre RSV spolupracovala so skupinou pre Dunaj na čiastkových plánoch manažmentu povodí, v ktorých vyznačili spoločné vodné útvary a pracujú na harmonizácii spoločných dát na spoločných vodných útvaroch podzemnej a povrchovej vody.  

· VÚVH Bratislava s ÉDUKŐVIZIG a SVP, š. p. spolupracovali s Technickou a ekonomickou univerzitou v Budapešti na spoločnom projekte: „Obnova spoločných záplavových území Dunaja na posilnenie protipovodňovej ochrany a zvýšenie ekologickej hodnoty ekosystému rieky“, ktorého hlavným cieľom je návrh komplexných opatrení pre zlepšenie podmienok odtoku veľkých vôd a tiež zlepšenie súčasného ekologického stavu inundácie Dunaja (ramenná sústava) v oblasti od Sapu po ústie Ipľa. 

· Na základe schválenej osnovy Koncepcie protipovodňovej ochrany povodia Ipľa, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 - 2013, financovaného z prostriedkov EÚ, sa začala v novembri 2009 realizácia projektu „Prieskum hraničnej oblasti povodia toku Ipeľ“.

· V súvislosti s uvedeným projektom bola v decembri 2009 podpísaná zmluva o podpore. Slovenská vodohospodárska organizácia zabezpečila prostredníctvom verejnej súťaže vyhotovenie digitálneho terénneho modelu, digitálnej ortofotomapy a vektorov 2D obvodov budov. Na základe výsledku súťaže SVP, š. p., uzavrel s víťaznou firmou Geodis Slovakia, s r. o. licenčnú zmluvu na využívanie digitálnych dát pre určené územie.

· Bol schválený projekt spolupráce LIFE 07 NAT/SK000707 „Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja“, ktorého lídrom je BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) a partnerom sú VV, š. p. a SVP, š. p. Cieľom projektu sú revitalizačné opatrenia na zlepšenie vodného režimu vo vybratých lokalitách Dunaja – ramennej sústavy na úseku Rajka – Sap (horná časť Istragova a Dunajské kriviny) a sprietočnenie ramenných sústav v oblasti pod Sapom (Medveďov, Veľký Lél a Nová Stráž).

· V rámci revitalizácie a obnovy nížinných lúk bol nakúpený hovädzí dobytok  (kravy, kozy). Kone sú v pláne. 

· Prebehli prvé rokovania o zámere využívania informačných panelov (v blízkosti SVD G-N) pre prezentáciu problematiky projektu, pričom v tejto veci aktuálne prebieha terénny prieskum lokalít a príprava informačného obsahu. Súčasne prebehol výber vhodných typov pozorovateľní vtákov a tiež vhodných lokalít na umiestnenie pozorovateľní. Aktivity s verejnosťou prebiehali priebežne a boli zorganizované exkurzie. Boli vykonané aj prednášky o priebežných výsledkoch projektu na medzinárodnej LIFE konferencii vo Varšave, ktoré boli publikované v Bulletine Danube Environmental Forum.
· Prebiehala príprava projektovej dokumentácie na revitalizáciu lokalít Istragov a Dunajské Kriviny.
· Pokračuje sa v príprave projektu na revitalizáciu močiara Istragov a v skúšobnom napúšťaní vodou tejto lokality.
· V rámci obnovenia prihraničnej spolupráce medzi SR a MR pokračuje výstavba mostov cez hraničný tok Ipeľ v lokalitách Chľaba – Ipolydamásd, Pastovce – Vámosmikola, Peťov - Postyénpuszta a Rároš – Rárospuszta.

Činnosť splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD Gabčíkovo - Nagymaros

V roku 2009 pokračovali rokovania o problematike SVD G-N na úrovni delegácií vlády SR a vlády MR. Hlavnou úlohou delegácií je dosiahnuť dohodu o spôsobe naplnenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci SVD G-N z 25. septembra 1997. Pre zásadne odlišné prístupy obidvoch strán k spôsobu riešenia problematiky zatiaľ na úrovni vládnych delegácií k zásadnej dohode stále nedošlo. 

Čiastkovým výsledkom je dohoda oboch delegácií na vykonanie nasledovných úloh:

· vykonať strategické posudzovanie vplyvu opatrení a riešení navrhovaných obidvomi stranami na životné prostredie Dunaja v úseku Bratislava – Budapešť,

· začať monitorovanie životného prostredia Dunaja v úseku Sap - Budapešť na princípoch Dohody medzi vládou SR a vládou MR z roku 1995. 

S prípravami na Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA) sa začalo na oboch stranách. Je pravdepodobné, že dohodnutý termín na vykonanie SEA sa vzhľadom na rozšírenie prác predĺži do konca roka 2011. Obe strany si vymenili východiskové údaje pre monitorovanie životného prostredia Dunaja v úseku Sap – Budapešť a čiastočne aj podklady pre SEA.

Monitoring na slovenskom území stále trvá a výsledky naznačujú pozitívny vplyv prevádzky VDG na životné prostredie priľahlého územia. Delegácia vlády MR naďalej odmieta akceptovať výsledky spoločného monitoringu.

 V dôsledku dohodnutej dotácie vody do starého koryta Dunaja v dohode z roku 1995 a následného neriešenia problematiky starého koryta Dunaja nastalo zarastanie obnažených brehov a štrkových lavíc. To preukázateľne znížilo prietočnosť koryta a inundácie. Úpravy starého koryta Dunaja mala podľa zmluvy o výstavbe a prevádzke SVD G-N z roku 1977 vykonať maďarská strana. Tohto času sú rokovania zmluvných strán o spôsoboch riešenia problematiky starého koryta Dunaja zastavené.

Slovenská strana bude nútená pristúpiť k riešeniu výlučne na území SR. Z tohto dôvodu sa pripravuje nová štúdia.

Hraničné toky s Poľskou republikou

Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody má vytvorené tieto pracovné skupiny:

1. PS pre technické otázky („R“) – (spoluprácu v oblasti protipovodňových opatrení, úprav hraničných vodných tokov, zásobovania vodou, meliorácií prihraničných území, plánovanie a hydrogeológiu);  
2. PS pre ochranu kvality hraničných vôd (OV);


3. PS pre implementáciu RSV (WFD);
4. Skupina expertov pre hydrológiu. 

V súlade so závermi Protokolu z X. zasadnutia Slovensko-poľskej komisie pre hraničné vody sa aj v roku 2009 pokračovalo v spoločnom sledovaní kvality vody na hraničných vodných tokoch Dunajec, Poprad, Čierna Orava, Piekielnik a Biela Voda, výmene výsledkov z analýz rozborov kvality vôd, v bežných udržiavacích prácach na hraničných vodách. Hydrologickí experti oboch strán vykonali spoločné merania na hraničných tokoch podľa odsúhlasených plánov. 

Spolupráca SR s PR v implementácii RSV je na vysokej úrovni. Pracovná skupina pre OV úzko spolupracuje s pracovnou skupinou pre WFD na úlohách spoločného hodnotenia stavu hraničných vôd podľa požiadaviek RSV:

· Tvorba národných metodík pre klasifikáciu vodných útvarov a tvorba metodík pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu  a chemického stavu vôd. V súčasnej etape sú tieto práce už ukončené. Hodnotenie stavu povrchových vôd podľa požiadaviek RSV je v PR legislatívne upravené. Podobnú právnu úpravu je potrebné urobiť  aj v SR.  
· V roku 2009 začal monitoring kvality hraničných vôd, ktorý bude vykonávaný v súlade s požiadavkami RSV a bude obsahovať všetky parametre: biologické prvky, fyzikálnochemické prvky (podporujúce biologické prvky), skupiny prioritných a relevantných chemických ukazovateľov: Teda všetky parametre potrebné pre  hodnotenie stavu vodných  útvarov.

Komisia prerokovala a odsúhlasila tieto spoločné projekty:

· Podmienky manažmentu území povodia a ochrany biodiverzity pre zabezpečenie rovnomerného rozvoja cenných prírodných oblastí na príklade povodia Čiernej Oravy, ktoré je časťou cezhraničného povodia Dunaja; 
· Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek RSV o vode a protipovodňovej smernice; 
· Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika pre slovensko-poľské čiastkové povodie Dunajca a Popradu
Hraničné toky s Českou republikou
Slovensko-česká komisia pre hraničné vody má vytvorené tieto pracovné skupiny:

1. PS pre technické otázky;                

2. Skupina expertov pre hydrológiu;


3. PS pre ochranu kvality hraničných vôd (OV);

4. „Ad hoc“ skupina pre implementáciu RSV (WFD), ktorá je súčasťou Pracovnej skupiny OV.

V súlade so závermi Protokolu z X. zasadnutia Slovensko-českej komisie pre hraničné vody sa aj v roku 2009 pokračovalo v spoločnom sledovaní kvality vody na hraničných vodných tokoch s ČR, výmene výsledkov z analýz rozborov kvality vôd a v bežných udržiavacích prácach na hraničných vodách. Hydrologickí experti oboch strán vykonali spoločné merania na hraničných tokoch podľa odsúhlasených plánov. 

Komisia na svojich predchádzajúcich zasadnutiach prerokovala a odsúhlasila stavbu „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničnom vodnom toku Radejovka na územiach mesta Skalica a obcí Sudoměřice a Rohatec. 

V rámci spolupráce na hraničných vodách a harmonizácie protipovodňovej ochrany v cezhraničných povodiach Komisia odsúhlasila prípravu spoločného medzinárodného projektu zameraného na rozšírenie a skvalitnenie existujúcich systémov prenosu hydrologických údajov v prihraničnej oblasti povodí riek Moravy a Dyje, na zefektívnenie spolupráce vodohospodárskych dispečingov oboch partnerov a na zabezpečenie prístupu k týmto údajom pre povodňové orgány, orgány krízového riadenia a pre verejnosť. Doba realizácie v rokoch 2011 – 2013.

Hraničné toky s Ukrajinou

Slovensko-ukrajinská komisia pre hraničné vody má vytvorené tieto pracovné skupiny:

1. PS technických expertov;                

2. PS pre ochranu kvality vôd;


3. Skupina pre hydrológiu; 

V súlade so závermi Protokolu zo XIV. zasadnutia Slovensko-ukrajinskej komisie pre hraničné vody sa aj v roku 2009 pokračovalo v spoločnom sledovaní kvality vody na hraničných vodných tokoch Tisa, Uh, Latorica, Ulička a Ublianka, vo výmene výsledkov z analýz rozborov kvality vôd, v bežných udržiavacích prácach na hraničných vodách. Hydrologickí experti oboch strán vykonali spoločné merania na hraničných tokoch podľa odsúhlasených plánov. Hydrotechnické práce boli realizované v súlade so schválenými plánmi každej strany na svojom území a ich finančným zabezpečením.

V roku 2009 pokračovala spolupráca medzi SHMÚ v Košiciach a Zakarpatským oblastným centrom pre hydrometeorológiu v Užhorode. 
Slovenská časť pracovnej skupiny pre kvalitu vôd poskytla ukrajinskej časti výsledky nového spôsobu hodnotenia stavu vôd podľa požiadaviek RSV, ktorý sa realizuje v rámci národného monitorovacieho programu SR.

Pracovná skupina pre kvalitu vôd spolupracovala aj na Návrhu plánu opatrení pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd a na aktualizácii Smernice pre sledovanie kvality vody na Slovensko-ukrajinských hraničných vodách s prihliadnutím na implementáciu RSV, napriek tomu, že Ukrajina nie je členom EÚ.

Mnohostranná spolupráca SR so susednými krajinami

V roku 2009 jednotlivé komisie podporovali spoluprácu na hraničných vodách so všetkými susednými krajinami nasledovnými projektmi a činnosťami:

· Trojstranná spolupráca založená na základe Trilaterálnej Ramsarskej platformy, ktorej cieľom je spolupráca medzi ČR, Rakúskou republikou a SR pri ochrane trilaterálneho mokraďového územia s medzinárodným významom „Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj“. Na spoločnom rokovaní v roku 2009 boli prerokované výsledky piatich pracovných priorít Trilaterálnej Ramsarskej platformy, ktoré zahŕňali tieto projekty: 

· Projekt ETS „Cezhraničný manažment chráneného územia Niva riek Morava a Dyje“; 

· Pokračovanie projektu na revitalizáciu rieky Morava („MoRe“) (Morava Revitalization) v rámci programu EÚS/CBC AT-SK;
· Využitie projektu ETS (Európska teritoriálna spolupráca), uvedeného v priorite 1. Sformulovať podobný projekt aj medzi Rakúskou republikou a ČR;
· Prepojenie prirodzených životných priestorov a návrh ČR vypracovať príslušnú príručku BEST PRACTICE GUIDE;
· V roku 2009 tiež začala realizácia „biomonitoringu“, ktorý začala realizovať SR a navrhla harmonizáciu s Rakúskou republikou a ČR. 

· V marci 2009 v Rakúsku boli prerokované výsledky piatich pracovných priorít Trilaterálnej Ramsarskej platformy, ktoré boli stanovené na roky 2008 - 2009. Sú to:

1. Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a pôdohospodárstvo 

2. Manažment povodní a lesov v inundačných územiach, retencia veľkej vody v lužných lesoch 

3. Prírodné a kultúrne dedičstvo, vyhodnotenie potenciálu trvalo udržateľného turizmu

4. Zachovanie biokoridorov 
5. Určenie a sledovanie indikátorov biodiverzity;
Jednotlivé komisie odsúhlasili aj projekty a činnosti v rámci ETS SEE (Európska teritoriálna spolupráca juhovýchodná Európa):

1. Projekt WANDA (WAste management for inland Navigation on the DAnube - nakladanie s odpadmi z vnútrozemskej plavby na Dunaji). V roku 2009 prebiehal proces prípravy realizácie projektu s ohľadom na vnútroštátne predpisy v SR. Cieľom projektu je:

· Ochrana rieky Dunaja pred znečistením odpadmi z lodí s cieľom zachovania a zlepšenia ekosystému Dunaja.

· Rozvoj nadnárodne odsúhlaseného, jednotného systému hospodárenia s odpadmi pozdĺž Dunaja.

· Hodnotenie značných rozdielov jednotlivých podunajských štátov vo vzťahu k zberu a spracovaniu odpadu z lodí. 

· Vyjasnenie širokorozvrstvených politických a zákonných rámcových podmienok. 

2. Projekt NEWADA (Network of Danube Waterway Administrations – sieť správy Dunajskej vodnej cesty), ktorého hlavným cieľom je zefektívnenie spolupráce aj medzi zodpovednými správcami vodných ciest v celom dunajskom priestore, aby sa podporila vnútrozemská plavba ako najekonomickejšie a najekologickejšie dopravné spojenie. V rámci projektu by sa mal pre verejnosť vytvoriť internetový portál, ktorého pomocou by bolo možné pozorovať GIS – údaje v opticky upravenej forme. Projekt bude okrem témy hydrológia, hydrografia, údržba riešiť aj otázky organizačného  rozvoja. V rámci projektu sa uskutoční dohoda o pokrytí elektronickými plavebnými mapami.

3. Projekt DANUBE FLOODRISK, ktorého cieľom je implementovať ďalšie hlavné úlohy Smernice EÚ o manažmente povodňových rizík na celom úseku rieky Dunaj. Tento projekt pod vedením rumunského ministerstva životného prostredia podporuje 18 európskych expertných inštitúcií z 8 podunajských štátov, ktoré spolu pokrývajú viac ako  90 % povodia Dunaja. Cieľom je vypracovanie máp povodňového ohrozenia a rizík pre záplavové územia Dunaja, ako aj harmonizácia metodík a údajov orientovaných na praktické využitie a rozvoj  odsúhlasených plánov opatrení. 

V súvislosti s projektom DANUBE FLOODRISK je potrebné spomenúť, že Lead-partner projektu (dolnorakúska zemská vláda) pripravuje Koncepciu harmonizácie protipovodňovej ochrany v cezhraničných povodiach. Cieľom tohto projektu je vyvinúť spoločný prístup k harmonizácii protipovodňovej ochrany v rámci regiónu CENTROPE. Najväčšia pozornosť by sa mala zamerať na hlavné vodné toky tohto regiónu (Dunaj, Morava/Dyje a Leitha). Návrh projektu sa vzťahuje na územia spolkových krajín Horné Rakúsko, Dolné Rakúsko a Burgenland, na oblasť Južnej Moravy, Slovenska a na severnú časť Maďarska. Výsledkom projektu by malo byť zmapovanie a vypracovanie analýzy existujúcich protipovodňových zariadení na Dunaji, Morave/Dyji a vodnom toku Leitha, doplnené o porovnanie s cieľom implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovaní a zvládaní povodňových rizík. Realizácia projektu sa začne v máji 2010.

4. Generálny program implementácie NAIADES v SR vychádza z „Oznámenia Komisie o podpore vnútrozemskej vodnej dopravy NAIADES - Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu, ktoré bolo vydané EK 17. januára 2006. 

Ide o program zahŕňajúci obdobie rokov 2006 až 2013. Je zameraný na päť strategických oblastí: zlepšenie trhových podmienok, zlepšenie infraštruktúry, modernizácia flotily, rozvoj ľudského kapitálu a posilnenie imidžu vodnej dopravy a inštitucionálneho rámca.

Tento program sleduje aj rozšírenie vodných ciest, ako je Vážska vodná cesta na úseku Komárno – Sereď, výstavba vodných stavieb (VD Kráľová, VD Selice, VD Sereď)  a ďalšie súvisiace úlohy s aktualizáciou koncepcie rozvoja vodných ciest v SR v súlade s EÚ programom NAIADES.

V roku 2009 pokračovala aj Trojstranná spolupráca SR s MR a Ukrajinou hlavne na prípravných prácach rekonštrukcie pravobrežnej hrádze rieky Tisa. V roku 2009 prebehli rokovania na zabezpečenie ďalších stupňov prípravy Plánu opatrení pre povodie rieky Tisa. Sú vyhodnotené ponuky a oznámené výsledky verejného obstarávania víťazným organizáciám s cieľom predloženia zmlúv na predmetné akcie na úseku Veľké Trakany – Tisa, rekonštrukcia pravobrežnej hrádze pre EIA. Termín dokončenia týchto prác, ktoré koordinuje ICPDR, bol stanovený do konca roka 2009.

Komisie taktiež podporili realizáciu päťstranného projektu UNDP/GEF Tisa a pilotný program zameraný na zvýšenie povodňovej bezpečnosti rieky Bodrog, ktorý sa bude realizovať v maďarsko-ukrajinsko-slovenskej spolupráci po definitívnom uzavretí jeho obsahu. Jeho programy sú nasledovné:

Medzinárodné projekty 

Okrem uvedených projektov patrili v roku 2009 medzi najdôležitejšie medzinárodné projekty zamerané na vodohospodársky rozvoj, nasledovné: 
· Hydrodynamic numerical 2 - dimensional model of the Morava and Dyje in Austria, Slovakia and Czech Republic; 
· SOCOPSE - vytvorenie kontrolného systému prioritných látok v Európe; Budovanie vedomostných kapacít pre sektor vodného hospodárstva v Turecku; 
· SAMPLER - Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania na monitorovanie emergentných a perzistentných organických znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí; 
· DINAMICS - Diagnostické senzory na úrovni nanotechnológie a mikrotechnológie; 
· WATLIFE – posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej      ochrany a udržateľného využívania;

· CEFRAME je zameraný na riešenie nadnárodného integrovaného manažmentu povodňových rizík vo vybranom pilotnom území (na území SR Morava, Dunaj, Váh); 

· UNDP/GEF „Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh)“; 
· Projekt WACO– spolupráca s holandskými expertmi z Vodnej rady Regge and Dinkel;
6
Charakteristika prírodných podmienok v oblasti vôd a vodného hospodárstva

6.1
Prírodné podmienky
SR je stredoeurópskou krajinou. Susedí s Rakúskom, ČR, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. 

Väčšina územia patrí k horskému systému Západných Karpát, len krajný severovýchod k Východným Karpatom a je súčasťou ekoregiónu Karpaty. Necelú štvrtinu rozlohy SR tvoria nížiny - na západe sem zasahuje Viedenská kotlina, na juhozápade Panónska panva a na juhovýchode Veľká dunajská kotlina. Tieto sú súčasťou ekoregiónu Maďarská nížina.

Maximálna vertikálna disekcia - energia reliéfu vyjadrená rozdielom maximálnej a minimálnej nadmorskej výšky je daná hodnotou 2655 m n. m. (Gerlachovský štít) – 94 m n. m (Bodrog - štátna hranica) = 2 561 m.

Klimatické pomery
Podnebie Slovenska je dané jeho polohou v miernom klimatickom pásme severnej pologule s pravidelným striedaním ročných období. Klimatické oblasti sa vyskytujú v širokom rozmedzí - od okrskov studených horských (v povodí Dunajca a Popradu, Váhu ) až po teplé, suché s miernou zimou a predĺženým slnečným svitom (povodie Dunaja). Dlhodobé priemerné ročné teploty sa  pohybujú od 0°C po 10°C. Dlhodobé  priemerné zrážky sú v rozmedzí od 2000 mm.r-1 (povodie Dunajec a Poprad, Váh) až po 500 mm.r-1 (povodie Bodrogu a Podunajská nížina). Typy režimov odtoku sa vyskytujú od vysokohorského prechodne snehového až po vrchovinno-nížinný a kombinovaný dažďovo-snehový.

Zrážkový úhrn na území SR dosiahol v roku 2009 hodnotu 851 mm, čo predstavuje 112 % normálu a je hodnotený ako zrážkovo vlhký rok. Zrážkové úhrny v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka 2009 dokumentuje tab. č.  6.1.1.

Priemerné úhrny zrážok na území SR v roku 2009 



tab. č. 6.1.1

	Mesiac
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	Rok

	mm
	51  
	65
	87
	16
	63
	114
	72
	75
	40
	97
	80
	90
	851

	% normálu
	112
	156
	186
	29
	82
	132
	80
	93
	63
	159
	130
	171
	112

	Nadbytok(+)/Deficit(-)
	5
	23
	40
	-39
	-13
	28
	-18
	-6
	-23
	36
	18
	37
	89

	Charakter zrážkového obdobia
	N
	VV
	VV
	VS
	N
	V
	N
	N
	S
	VV
	V
	VV
	V

	Pozn.: S – suchý, VS – veľmi suchý, N - normálny, V – vlhký, VV – veľmi vlhký


Úhrny zrážok v roku 2009 v jednotlivých oblastiach povodí Slovenska sú uvedené v tabuľke 6.1.2. Najmenej zrážok spadlo v povodí Ipľa (101 % príslušného normálu, čo je 690 mm). Zrážkovo vlhkými povodiami vyjadrením v % príslušného normálu boli iba povodia Hornádu a Popradu (vrátane Dunajca) - (123 % normálu). Ostatné povodia hodnotíme ako zrážkovo normálne (104 až 119 % normálu).

Priemerné výšky zrážok v jednotlivých povodiach SR v roku 2009  
          tab. č. 6.1.2

	Správne územie povodia
	Čiastkové povodie
	Plocha povodia  [km2]
	Priemerný úhrn zrážok  [mm]
	% normálu
	Charakter  zrážkového obdobia

	Dunaj
	Morava*
	2 282
	813
	119
	N

	
	Dunaj*
	1 138
	650
	104
	N

	
	Váh
	14 268
	918
	109
	N

	
	Nitra
	4 501
	787
	113
	N

	
	Hron
	5 465
	877
	111
	N

	
	Ipeľ *
	3 649
	690
	101
	N

	
	Slaná
	3 217
	830
	105
	N

	
	Bodrog*
	7 272
	836
	119
	N

	
	Bodva
	858
	812
	111
	N

	
	Hornád
	4 414
	838
	123
	V

	Dunajec a Poprad
	Dunajec a Poprad
	1 950
	1 034
	123
	V

	SR
	49 014
	851
	112
	N


* toky a im zodpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia
	N - normálny, V – vlhký


Hydrologické pomery
Geografické situovanie Slovenska na rozvodnici morí Čierneho a Baltského (rozhranie prebieha približne po slovensko-poľskej štátnej hranici a v úseku Štrba - Čirč na našom území) predurčuje spolu s danými prírodnými podmienkami vodohospodársku situáciu nášho štátu. Vody z 96 % rozlohy štátu odtekajú prostredníctvom Dunaja, resp. Tisy do Čierneho mora, zvyšné 4 % sú prostredníctvom prítokov Visly odvodňované do Baltického mora. V tokoch prameniacich na našom území je pomerne veľká rozkolísanosť prietokov. Veľké prietoky sa vyskytujú pravidelne na jar v mesiacoch marec - apríl (na Dunaji, Poprade a Dunajci o cca 2 mesiace neskôr). Malé prietoky sú v lete a na jeseň.

Hustota riečnej siete sa pohybuje od 0,1 km.km-2 na krasových planinách až do    3,4 km.km-2 na paleogénnych horninách flyšových pohorí. Priemerná hustota riečnej siete je charakterizovaná hodnotou 1,1 km.km-2.

Vodný fond v roku 2009
V roku 2009 bol priemerný ročný odtok z územia Slovenska 221 mm, čo predstavuje 84 % dlhodobého normálu. V jednotlivých čiastkových povodiach sa odtok pohyboval od 39 mm (čiastkové povodie Dunaja) do 433 mm (povodie Poprad a Dunajec). Najmenšie percento normálu bolo zaznamenané v povodí Bodrogu (64 %), najväčšie percento normálu sa vyskytlo v povodí Poprad a Dunajec (126 %). Hodnoty ročného odtoku v jednotlivých čiastkových povodiach sú uvedené v tabuľke 6.1.3.

        Priemerný ročný odtok 
        v jednotlivých povodiach SR v roku 2009                                   tab. č. 6.1.3

	Správne územie povodia
	Čiastkové povodie
	Plocha povodia  [km2]
	Ročný odtok

[mm]
	% normálu

	Dunaj
Dunaj
	Morava*
	2 282
	139
	105

	
	Dunaj*
	1 138
	39
	108

	
	Váh
	14 268
	294
	93

	
	Nitra
	4 501
	114
	80

	
	Hron
	5 465
	256
	89

	
	Ipeľ *
	3 649
	111
	82

	
	Slaná
	3 217
	181
	96

	
	Bodrog*
	7 272
	190
	64

	
	Bodva
	858
	125
	76

	
	Hornád
	4 414
	226
	108

	Dunajec a Poprad
	Dunajec a Poprad
	1 950
	433
	126

	SR
	49 014
	221
	84


            * toky a im zodpovedajúce údaje len zo slovenskej časti povodia


   Celková vodná bilancia
                vodných zdrojov SR                                    tab. č. 6.1.4

	Bilancia
	Objem [mil. m3]

	
	2009

	Hydrologická bilancia:
	

	Zrážky
	41 715,000

	Ročný prítok do SR
	71 767,000

	Ročný odtok
	85 546,000

	Ročný odtok z územia SR
	10 832,000

	Vodohospodárska bilancia:
	

	Celkové odbery SR
	629,094

	Výpar z vodných nádrží
	61,680

	Vypúšťanie do povrchových vôd
	605,240

	Vplyv vodných nádrží (VN)
	123,425

	
	Akumulácia

	Celkové zásoby vo VN k 1. 1. nasl. roka
	931,100

	% zásobného objemu v akumulačných VN SR
	80,300

	Miera užívania vody (%)
	2,590


Hodnotenie režimu podzemných vôd v hydrologickom roku 2009
Vývoj hladín podzemných vôd a výdatností prameňov počas roka ovplyvňuje súbor klimatických činiteľov, ktoré v konečnom dôsledku podmieňujú charakter roka. Z toho dôvodu nie je vývoj hladín podzemných vôd a výdatností prameňov v rámci územia rovnaký, pričom dôležitý vplyv na celkový vývoj má aj orografická členitosť územia.

V roku 2009 sa najvyššie ročné namerané hodnoty hladín podzemných vôd vyskytovali najmä v období od februára do apríla, keď sa prejavil vplyv nadnormálnych úhrnov zrážok vzostupom hladín podzemných vôd s maximálnymi ročnými nameranými hodnotami hladín podzemných vôd. V povodí Dunaja sú maximálne hodnoty hladín podzemných vôd viazané na mesiac júl. Zriedkavo sa vyskytujú maximálne hodnoty hladín aj decembri. U prameňov sa maximálne výdatnosti vplyvom zvýšených úhrnov zrážok prevažne vyskytujú v rovnakom období ako u sond - v období od februára do apríla. Minimálne hladiny podzemných vôd boli v prevažnej väčšine zaznamenané v zimnom období počas novembra – decembra a septembra až októbra. U prameňov sa minimálne výdatnosti vyskytovali taktiež počas novembra – decembra a septembra až októbra.

V poslednom čase sa začínajú častejšie vyskytovať prekročenia dlhodobých maximálnych hladín alebo výdatností prameňov, resp. podkročenia minimálnych hladín, či výdatností prameňov, čo môže byť nielen následkom pomerne krátkeho pozorovacieho radu, ale aj výkyvmi počasia počas roka, čiže zvýšenou extremalitou, napr. pretrvávajúce sucho, povodňové stavy, prívalové dažde. 

Maximálne ročné hladiny podzemných vôd v roku 2009 oproti minulému roku na celom  území prevažne vzrástli. Maximálne hladiny podzemných vôd oproti minulému roku vzrástli o +20 cm až +60 cm, ojedinele aj viac (+180 cm). Ojedinelé poklesy boli zaznamenané v povodí Hrona, Popradu a Hornádu (až – 30 cm).

Oproti dlhodobým maximálnym hladinám dosahovali jednoznačne nižšie hodnoty, prevažne do -180 cm a v menšej miere až -350 cm. 

Minimálne ročné hladiny v roku 2009 oproti minulému roku na väčšine územia vzrástli. V povodiach Moravy, Dunaja, stredného a horného Váhu, Ipľa, Hornádu, Bodrogu a Ondavy sa vyskytujú poklesy aj vzostupy (hodnoty od -10 cm do + 30 cm). Na väčšine územia prevažujú poklesy do - 20 cm.

Oproti dlhodobým minimálnym hladinám boli minimálne ročné hladiny v roku 2009 takmer jednoznačne vyššie do +150 cm a mimoriadne do +250 cm. Výnimočné podkročenie minimálnych hladín sa vyskytlo vo viacerých povodiach (do -10 cm).
Priemerné ročné hladiny zaznamenali v roku 2009 oproti roku 2008 na území Slovenska poklesy aj vzostupy hladiny podzemnej vody. Priemerné ročné hodnoty hladiny podzemnej vody poklesli prevažne do -20 cm najmä v povodí stredného a horného Váhu a v povodí Laborca. Naopak vzostupy priemerných hladín podzemnej vody dominujú v povodí Moravy, Dunaja, Hrona, Ipľa, Slanej, Hornádu, Bodrogu a v povodí Latorice kde dosiahli do +40 cm. V ostatných povodiach sa vyskytovali poklesy aj vzostupy (-20 cm až + 20 cm).

Priemerné ročné hladiny v roku 2009 oproti dlhodobým priemerným ročným hladinám prevažne poklesli do -50 cm, ojedinele až -70 cm (najmä v povodí dolného Váhu, stredného a horného Váhu, Nitry, Hrona, Slanej, Hornádu a Bodvy). Vzostupy do + 50 cm boli zaznamenané na celom území, najmä však v povodí Dunaja a jednoznačne v povodí Moravy, Bodrogu a Latorice.

Maximálne ročné výdatnosti prameňov oproti minulému roku prevažne vzrástli na západnom a strednom Slovensku. Jednoznačne vzrástli v povodí Moravy, stredného Váhu, Hrona, Slanej a Bodvy. Poklesy prevažujú  v povodí Oravy, Popradu, Hornádu a Bodrogu, kde sa pohybujú prevažne na úrovni 50 - 130 % maximálnych ročných výdatností. 

Takmer jednoznačné celoplošné poklesy maximálnych ročných výdatností pretrvávajú voči dlhodobým maximálnym výdatnostiam, voči ktorým zaznamenali v rámci niektorých povodí významné poklesy. Najčastejšie boli zaregistrované poklesy maximálnych ročných výdatností okolo úrovne 35 - 80 %, čo platí pre väčšinu povodí Slovenska. Najväčšie poklesy, až na úroveň 10 - 40 % boli zaznamenané v povodí Slanej, Bodvy a Bodrogu. Prekonanie dlhodobých hodnôt sme zaznamenali  najmä v povodí Moravy, ale aj v iných povodiach.

Minimálne výdatnosti prameňov v roku 2009 dosiahli oproti minuloročným minimálnym výdatnostiam vyššie aj nižšie hodnoty (prevažujú vyššie). Vyššie sú charakteristické pre povodie Hrona, Slanej, Hornádu  (v rozpätí 100 - 125 %, ojedinele aj viac). Poklesy dominujú v povodí Moravy, dolného, stredného a horného Váhu, Nitry, Oravy a Bodvy (v rozmedzí 80 - 95 %). 

Voči dlhodobým minimálnym výdatnostiam dosahovali takmer jednoznačne vyššie hodnoty, prevažne do 300 %. Podkročenia dlhodobých minimálnych výdatností sa vyskytli v povodí Moravy, horného Váhu, Turca, Nitry, Popradu.

Pri priemerných ročných výdatnostiach prameňov v porovnaní s minulým rokom sledujeme jednoznačný vzostup do 140 % v povodí Slanej a Bodvy. V povodiach dolného Váhu, Oravy a Nitry sledujeme plošne rozsiahly pokles priemerných ročných výdatností (od 70 do 95 %). V ostatných povodiach dosahovali 85 - 135 % priemerných výdatností z roku 2008.

Priemerné ročné výdatnosti voči dlhodobým priemerným výdatnostiam prevažne poklesli. Prevládajúce poklesy boli zaznamenané v povodiach stredného a dolného Váhu, Oravy, Nitry, Slanej, Bodvy a Bodrogu (75 - 95 %), v povodiach Nitry aj menej (20 - 80 %). Vzostupy dokumentujeme v povodí Moravy a Hornádu (100 - 140 %), ojedinele aj viac. Ako nejednoznačné je možné charakterizovať porovnanie priemerných ročných výdatností v roku 2009 voči dlhodobým priemerným výdatnostiam v povodiach Hrona, Turca a Popradu, kde sa vyskytujú vzostupy aj poklesy (80 - 150 %).
Kvalita povrchových vôd

Kvalitatívne ukazovatele sledované vo všetkých monitorovaných miestach (základných a prevádzkových) v roku 2009 boli zhodnotené  podľa § 3, odsek 3 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. 

Namerané údaje jednotlivých ukazovateľov boli štatisticky spracované a zhodnotený bol súlad s požiadavkami v prílohe č.1 nariadenia vlády. Pre hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov povrchových vôd podľa prílohy č.1 nariadenia vlády bola použitá hodnota 90-eho percentilu (P90), v prípade ukazovateľa O2 10-eho percentilu (P10), vypočítaná z nameraných hodnôt za rok 2009. 

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2009 boli monitorované podľa schváleného Programu monitorovania stavu vôd na rok 2009. Monitorovaných bolo 244 miest v základnom a prevádzkovom monitorovaní. V tabuľke č.... sú uvedené počty monitorovaných miest v čiastkových povodiach. 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody 
podľa čiastkových povodí v roku 2009                                                  tab. č. 6.1.5
	Čiastkové povodie
	Počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania

	
	Základné
	Prevádzkové
	Základné aj prevádzkové

	Povodie Moravy
	8
	4
	6

	Povodie Dunaja
	3
	8
	5

	Povodie Váhu
	35
	30
	21

	Povodie Hrona
	16
	7
	2

	Povodie Ipľa
	8
	4
	7

	Povodie Slanej
	4
	5
	3

	Povodie Bodrogu 
	14
	11
	9

	Povodie Hornádu
	10
	1
	7

	Povodie Bodvy
	2
	 
	4

	Povodie Dunajca 
a Popradu
	2
	5
	3

	Spolu
	102
	75
	67


Spravidla je frekvencia monitorovania rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t. j. 12 x ročne v súlade s programom monitorovania.

Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (s ročnou frekvenciou 2 – 7 x do roka), ukazovatele rádioaktivity (s ročnou frekvenciou 4 x do roka) a relevantné látky s frekvenciou 4 x ročne. 

Požiadavky na kvalitu povrchových vôd uvedené v nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z. boli splnené vo všetkých monitorovaných miestach v nasledovných ukazovateľoch:

· všeobecné ukazovatele: celkový organický uhlík, rozpustené látky (sušené aj žíhané), horčík, sodík, fluoridy, voľný amoniak, organický dusík, povrchovo aktívne látky, selén, dichlórbenzény 

· ukazovatele rádioaktivity: celková objemová aktivita alfa a beta, rádium 226, trícium, stroncium, cézium

· hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele: kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC

Najviac prekročení požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. vo všeobecných ukazovateľoch bolo v ukazovateli dusitanový dusík vo všetkých čiastkových povodiach. Z hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. najviac prekročení bolo v ukazovateli termotoleratné koliformné baktérie (v 7 čiastkových povodiach) a črevné enterokoky (v 8 čiastkových povodiach). 

Najmenej prekročení požiadaviek prílohy  č. 1 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. bolo v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu. 
Zhodnotenie ukazovateľov kvality v jednotlivých monitorovacích miestach jednotlivých čiastkových povodí podľa NV č. 269/2010 Z. z., príloha č. 1                                                                                                                               je uvedené v prílohe č. 5 

Počet monitorovaných miest a ukazovatele nespĺňajúce 
všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa 
nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.


                              tab. č. 6.1.6
	Čiastkové povodie
	Počet monitorovaných miest 
v čiastkovom povodí
	Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1

	
	sledované 
	nespĺňajúce požiadavky 
	všeobecné ukazovatele
	hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele

	Morava
	18
	17
	BSK5 (ATM), Ca, CHSKCr, Ncelk., NEL, 

N-NH4, N-NO2, N-NO3, O2, Pcelk.
	ABUfy, CHLa, KB, TKB, EK

	Dunaj
	16
	14
	Ca, N-NO2, O2, AOX
	EK

	Váh
	86
	66
	BSK5 (ATM), Ca, CHSKCr,Ncelk.,NEL, 

N-NH4, N-NO2, N-NO3, O2, Pcelk., Cl-, AOX, pH, t
	ABUfy, CHLa, KB, TKB, EK

	Hron
	25
	21
	BSK5  (ATM), Ca, EK (vodivosť), CHSKCr, Ncelk., NEL, N-NH4, N-NO2, N-NO3, O2, Pcelk., pH
	ABUfy, CHLa, EK

	Ipeľ
	19
	16
	AOX,BSK5 (ATM), Ca, CHSKCr, Ncelk., 

N-NH4, N-NO2, N-NO3, O2, Pcelk., S2-
	ABUfy

	Slaná
	12
	10
	N-NO2,CHSKCr, AOX, NEL
	EK, TKB

	Bodrog
	34
	29
	N-NH4, N-NO2,  N-NO3, Ca, CHSKCr, AOX, Mn, Pcelk, O2, Fe, FN, EK (vodivosť)
	ABUfy,CHLa, KB, TKB, EK, Sibios

	Hornád
	18
	14
	N-NO2, N-NO3, Ca, CHSKCr, AOX, SO42-,EK (vodivosť)
	EK, TKB

	Bodva
	6
	4
	N-NO2,Ca,CHSKCr
	EK, TKB

	Dunajec 
a Poprad
	10
	6
	N-NO2
	KB, TKB


6.2 
Správne územia povodí
Územie SR je súčasťou povodia Dunaja a povodia Visly, v ktorých rámci sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia a k nim priradené hydrogeologické rajóny.  

Rozdelenie vodného fondu

Vodný fond Slovenska je v súlade s článkom 3 RSV rozdelený nasledovne:

	medzinárodné povodie
	správne územie povodia
	čiastkové povodia

	Dunaja  (96 % územia SR)
	Dunaja
(úmorie Čierneho mora)
	Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy

	Visly (4 % územia SR)
	Visly
(úmorie Baltského mora)
	Dunajca a Popradu


[image: image1.emf]
Ku každému čiastkovému povodiu sú priradené príslušné hydrogeologické rajóny. Vzhľadom na rozsah – 141 hydrogeologických rajónov sa v texte neuvádzajú. Ich zoznam je uvedený v novele vyhlášky MŽP SR č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese schvaľovania.

Vodohospodársky manažment správneho územia povodia  

Vodohospodársky manažment správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly vykonáva SVP, š. p., Žilina ako správca vodohospodársky významných vodných tokov. Oprávneným orgánom pre vodohospodársky manažment správnych území povodí je MŽP SR.  

Vodné útvary

V rámci správnych území povodí je vymedzených 1760 útvarov povrchových vôd s celkovou dĺžkou 19 046,2 km. Z tohto počtu je 1737 útvarov s charakterom prirodzeného toku a 23 útvarov, u ktorých v dôsledku vzdutia vody prichádza ku zmene kategórie (z rieky na jazero). Zmena kategórie útvaru povrchových vôd sa týka vybraných vodných nádrží a bola určená na základe dvoch kritérií, a to regulácie prietoku pod nádržou podľa zásobného koeficienta K1 a veľkosti zatopenej plochy nad 0,5 km2. Z celkového počtu 1760 útvarov povrchových vôd je v správnom území povodia Dunaj 53 útvarov vymedzených ako výrazne zmenené vodné útvary a 7 útvarov ako umelé vodné útvary. Ide o také útvary povrchových vôd, ktoré boli klasifikované v zlom ekologickom stave v dôsledku hydromorfologických zmien spôsobených ľudskou činnosťou, u ktorých nebude možné dobrý ekologický stav dosiahnuť. RSV umožňuje pre takéto útvary povrchových vôd za určitých podmienok dosiahnuť nižšie ciele - dobrý ekologický potenciál a predĺžiť čas pre ich dosiahnutie. 

U podzemných vôd je vymedzených 101 útvarov podzemných vôd, z toho16 útvarov v kvartérnych sedimentoch, 59 útvarov v predkvartérnych sedimentoch a 26 útvarov geotermálnych vôd – štruktúr. Z celkového počtu útvarov podzemných vôd bolo 6 útvarov podzemných vôd identifikovaných ako cezhraničné útvary podzemných vôd s  Maďarskom. Pri určovaní útvarov podzemných vôd s väzbou na povrchové vodné ekosystémy a terestrické ekosystémy bolo celkovo identifikovaných 31 útvarov podzemných vôd. Z toho 16 útvarov v kvartérnych sedimentoch s väzbou terestrických ekosystémov na útvary podzemných vôd a 15 útvarov v predkvartérnych horninách s väzbou terestrických ekosystémov na útvary podzemných vôd.

Vymedzené útvary povrchových vôd a podzemných vôd budú po celý čas platnosti plánov manažmentu povodí (2010 - 2015) záväzné a nemenné. Ich spresňovanie sa môže vykonávať až v rámci aktualizácie plánov manažmentu povodí pre ďalšie plánovacie obdobie (2016 - 2021).

Zoznamy útvarov povrchových vôd a podzemných vôd vrátane ich mapového zobrazenia tvoria prílohu Vodného plánu Slovenska a plánov manažmentu čiastkových povodí, ktoré sú dostupné  na  stránke www.vuvh.sk/rsv2.
6.3
Chránené územia
V rámci pravidelnej aktualizácie registra chránených území požadovanej podľa čl. 6 RSV v priebehu roka 2009 nastali nasledovné zmeny:

· Oblasti s vodami  vhodnými na kúpanie

V  roku 2009 došlo k zníženiu počtu lokalít s vodou vhodnou na kúpanie. Oproti roku 2008, keď bolo určených 38 lokalít s vodou vhodnou na kúpanie sa ich počet znížil o 2 lokality (Zelená voda – Kurinec a Tona), ktoré boli zo zoznamu vyňaté na základe všeobecne záväznej vyhlášky KÚ ŽP v Nitre č.3/2008 a vyhlášky KÚ ŽP v Banskej Bystrici č.6/2008.

· Chránené oblasti pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich habitátov

· Chránené vtáčie územia

Z 38 území z Národného zoznamu chránených vtáčích území (CHVÚ) v zmysle uznesenia vlády č. 636 z dňa 9. júla 2003 je už 26 CHVÚ ustanovených vyhláškami; a to vymedzením hraníc CHVÚ a zoznamom činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany –  biotopy vyššie uvedených druhov vtákov,  na ktorých ochranu sa CHVÚ vyhlasujú (§ 26 ods. 5 zákona). 

Z toho 5 CHVÚ – Strážovské vrchy, Dubnické štrkovisko, Senianske rybníky, Laborecká vrchovina a Muránska planina–Stolica nadobudli účinnosť k 17. septembru 2009.  

Smernica o biotopoch zaväzuje SR vyhlásiť podľa Národného zoznamu územia európskeho významu (schválený vládou SR a EK). Národný zoznam obsahuje 381 území. K dnešnému dňu je vyhlásených 174 území. Termín na dovyhlasovanie území európskeho významu je rok 2012.  

U ostatných kategórií chránených území, zaradených do registra chránených území v roku 2009 k zmenám nedošlo. Aktuálny zoznam chránených území zaradených do registra je uvedený v tabuľke č. 6.3.1











     tab. č. 6.3.1
	Kategórie chránených území
	Počet CHÚ
	Plocha

(km2)

	Vyhlásené na medzinárodnej úrovni

	Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody

	- Ochranné pásma vodárenských zdrojov
	1 350
	8 617

	- Chránené vodohospodárske oblasti
	10
	6 942

	Oblasti s vodami vhodnými na kúpanie
	36
	-

	Chránené oblasti citlivé na živiny

	- Citlivé oblasti
	1 (celé územie SR)
	49 041

	- Zraniteľné oblasti
	1520
	13 685

	Chránené oblasti pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich habitátov

	- Mokrade medzinárodného významu - typu „RAMSAR“
	14
	408

	- Chránené vtáčie územia
	33
	 8 431,75

	- Územia európskeho významu
	381
	5 737

	- Veľkoplošné chránené územia, z toho:
	23
	10 727

	- Národné parky
	9
	2 936

	- Ochranné pásma národných parkov
	9
	2 323

	- Chránené krajinné oblasti
	14
	5 468

	Vyhlásené na národnej úrovni

	Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody

	- Vodárenské toky (Povodia vodárenských tokov)
	102
	5 423

	Chránené oblasti pre ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a ich habitátov

	- Mokrade národného významu
	72
	             74,3

	- Maloplošné chránené územia, z toho:
	1070
	1 041

	- priamo závislé od vody
	312
	-

	- Chránené rybárske oblasti
	29
	-


7
Využívanie vôd

7.1
Využitie vody vo vodných útvaroch

7.1.1
Povrchové vody

Zásobovanie úžitkovou vodou

Rozhodnutím ÚRSO č. 0011/2009/V zo dňa 24. 10. 2008 bola jednotková cena stanovená na 0,083317 € za m3 odobratej povrchovej vody. V zmysle zákona o vodách voda odobratá na závlahy poľnohospodárskych pozemkov nie je spoplatňovaná (od 1. 7. 2004).
Dodávky povrchovej vody spoplatnenej z povrchových zdrojov majú od roku 1990 na celom území Slovenska klesajúci trend. Za rok 2009 bolo odobratých vo fyzických jednotkách 261 923 tis. m3 povrchovej vody v hodnote 21 822 078  €, čo predstavuje prekročenie plánu o 7 330 tis. m3, vo finančnom vyjadrení o 734 396 €. Oproti roku 2008 bol zaznamenaný pokles dodávky povrchovej vody o 33 997 tis. m3, t. j. o 1,15  %.  
Pokles dodávky vody bol u všetkých odštepných závodov. Dodávka vody pre verejné vodovody oproti roku 2008 poklesla o 1 290 tis. m3. Mierny pokles          o 283 tis. m3 bol zaznamenaný u dodávok pre poľnohospodárstvo, ale najviac poklesol odber povrchovej vody pre priemysel, a to o 32 424 tis. m3 .

Najväčším odberateľom povrchovej vody pre priemysel sú Slovenské elektrárne, a. s. Za rok 2009 odobrali 53 210 tis. m3 v hodnote 4 433 269 €, čo je oproti plánu za rovnaké obdobie zvýšenie o 214 tis. m3, vo finančnom vyjadrení nárast o 17 817  €.   Druhým najväčším odberateľom  je  Slovnaft, a. s.,  ktorý  odobral  49 183 tis. m3  povrchovej  vody v hodnote 4 097 789 €.   

Dodávky povrchovej vody (platenej)   [tis.m3] 
tab. č. 7.1.1.1

	
	OZ   Bratislava
	OZ    Piešťany
	OZ  Banská Bystrica
	OZ       Košice
	SVP spolu

	Dodávka povrchovej vody celkom 
	61 142
	85 081
	47 441
	68 259
	261 923

	z toho:
verejné vodovody 
	0
	11 047
	12 087
	25 077
	48 211

	
priemysel a ostatné 
	61 142
	73 266
	35 341
	43 182
	212 931

	
poľnohospodárstvo 
	0
	768
	13
	0
	781


                                                                                                               graf č. 7.1.1.1
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Hydroenergetický potenciál
Súčasný stav využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR na výrobu elektrickej energie v MVE je stagnujúci. Súvisí predovšetkým s ich problematickým umiestňovaním, ktoré je okrem technických požiadaviek podmienené zohľadňovaním množstva ďalších aspektov, z ktorých najväčšou bariérou sú aspekty environmentálne. Prísne limity ochrany prírody a krajiny pôsobia likvidačne na rozvoj hydroenergetického využívania slovenských riek. Je pravdou, že budovanie nových MVE sa nezaobíde bez istých negatívnych vplyvov na životné prostredie. Tieto sa však dajú výrazne eliminovať účinnými opatreniami a kompenzáciami. Popri negatívnych vplyvoch je potrebné poukázať aj na pozitívne vplyvy a prínosy MVE. Obzvlášť je potrebné zdôrazniť, že cieľom jednotlivých projektov, podporovaných koncepciou, je výroba čistej a lacnej elektrickej energie, ktorá sa nedá zabezpečiť iným, environmentálne prijateľnejším spôsobom. Realizáciu takýchto projektov podporuje aj RSV, Vodný plán Slovenska a ďalšie strategické dokumenty, je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 
Uznesením 732/2008 z 15. októbra 2008 vláda SR schválila Stratégiu energetickej bezpečnosti SR a uložila ministrovi životného prostredia vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (schválená Vládou SR v roku 2008) vytýčila cieľ zvýšiť výrobu elektrickej energie v MVE z 250 GWh/rok v roku 2005 na 350 GWh/rok do roku 2010. Návrh koncepcie v súlade so Stratégiou energetickej bezpečnosti SR a ďalšími východiskovými strategickými dokumentmi vytyčuje cieľ pre ďalšie roky - zvýšiť výrobu elektrickej energie v MVE na 450 GWh/rok do roku 2015 a na 850 GWh/rok do roku 2030. 

Výhľadový cieľ do roku 2030 je vytýčený ako ambiciózny indikatívny cieľ, ktorého plnenie je podmienené splnením záväzkov SR vyplývajúcich z cieľov RSV a ochrany území Natura 2000.

Energetická sieť SR (ES SR) pracovala v priebehu roku 2009 naďalej paralelne v rámci európskej sústavy UCTE.  Podľa údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Slovensko v roku 2009 nepokrylo spotrebu elektrickej energie z domácich zdrojov. Spotrebovalo spolu 27 386 GWh elektriny pri domácej produkcii 26 074 GWh. Ku zníženiu spotreby dochádza v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Vývoj ročnej výroby a spotreby elektrickej energie v SR v rokoch 1997 - 2009 je znázornený v nasledovnom grafe:
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Zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  


Inštalovaný výkon elektrárni ES SR v roku 2009 bol 7 101 MW: 

                                                                                          graf č. 7.1.1.2
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Podiel zdrojov na pokrytí ročnej spotreby ES SR je znázornený v grafe č. 7.1.1.3. V roku 2009 predstavoval podiel výroby v jadrových elektrárňach 51,4 %, v tepelných 17,4 %, vo vodných 17,0 % a v závodných 9,4 %. Výroba vo vodných elektrárňach bola ovplyvnená hydrologickými pomermi a dosiahla hodnotu 4 662 GWh, čo je zhruba úroveň v predchádzajúcom roku, keď bola výroba o niečo nižšia a to 4 284 GWh.










         graf č. 7.1.1.3
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V priebehu roka 2009 zabezpečovala VV, š. p., prevádzku na všetkých vodohospodárskych a energetických objektoch VD Gabčíkovo. Rok 2009 bol z hľadiska hydrologických pomerov na Dunaji oproti predchádzajúcemu roku priaznivejší, priemerné prietoky dosahovali vyššie hodnoty, ako boli priemerné prietoky v minulých rokoch. Výroba silovej elektriny bola oproti roku 2008 vyššia o 222 404 MWh, čo malo vplyv na dodávku elektriny, ktorá dosiahla 2 376 476 MWh. V porovnaní s rokom 2008 bolo do siete dodaných o 221 599 MWh elektriny viac:
	Ukazovateľ
	2007
	2008
	2009

	Výroba elektriny v MWh
	2 158 532
	2 182 507
	2 404 911

	Dodávka elektriny v MWh
	2 131 542
	2 154 877
	2 376 476


Prehľad o výrobe na VD Gabčíkovo  v období rokov 2000 – 2009 znázorňuje graf č. 7.1.1.4

                                                                                                      graf č. 7.1.1.4
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Na vodnej elektrárni VD Žilina bolo v roku 2009 vyrobených celkom                 154 490 MWh elektriny a do energetickej sústavy bolo dodaných 153 286 MWh elektriny. Nárast výroby oproti roku 2008 predstavoval 10 919 MWh.

V roku 2009 jednotlivé organizačné jednotky podniku SVP, š. p., ktoré priamo prevádzkujú vybudované MVE, vyrobili 29,004 GWh, čo v porovnaní s rokom 2008 predstavuje zvýšenie výroby o 0,161 GWh.

Časť vyrobenej elektrickej energie bola spotrebovaná vo výrobných a prevádzkových priestoroch a zariadeniach podniku. Zvyšok sa odviedol do verejnej energetickej siete. Podrobnejší prehľad o vyrobenej elektrickej energii v rokoch 2003 – 2009, inštalovanom výkone a počte MVE v roku 2009 v pôsobnosti SVP, š. p., uvádza tab. č. 7.1.1.2 a graf č. 7.1.1.5.









     
           tab. č. 7.1.1.2

	Organizačná jednotka

SVP, š. p.
	Počet vybudo-vaných MVE
	Výroba elektrickej energie [GWh]

	
	2009
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	OZ Bratislava
	5
	12,46
	12,26
	11,75
	12,669
	12,477
	    12,123
	    12,044

	OZ Piešťany
	12
	11,05
	12,03
	11,53
	11,332
	10,947
	11,047
	10,701

	OZ Banská Bystrica
	12
	5,06
	6,11
	5,75
	6,793
	4,824
	4,740
	5,430

	OZ Košice
	3
	1,65
	0,57
	0,55
	0,891
	0,507
	0,933
	0,829

	SVP, š. p. spolu
	32
	30,22
	30,98
	29,58
	31,685
	28,755
	28,843
	29,004








   
                                   graf č. 7.1.1.5
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Závlahové systémy
Závlahové systémy boli na poľnohospodárskej pôde SR, vybudované prevažne v rokoch 1970 až 1989 prostredníctvom štátom povereného investora - Štátnou melioračnou správou na celkovej výmere 321 tis. ha poľnohospodárskej pôdy. Technicky sú riešené  v rozsahu  441 závlahových sústav s počtom 487 čerpacích staníc. 

V komplexnom systéme úpravy vodného režimu na poľnohospodárskej pôde boli v rámci hydromelioračných zariadení v tomto období vybudované aj odvodňovacie systémy na výmere 450 tis. ha poľnohospodárskej pôdy.

Správcom tohto štátneho hydromelioračného majetku - hlavných melioračných zariadení závlah (HMZ) a odvodnenia je od 1. 7. 2003 štátny podnik Hydromeliorácie Bratislava.

 Na základe  rozhodnutí MP SR o zmene spôsobu prevádzkovania a využívania závlahových sústav boli závlahové technicko-prevádzkové celky (TPC) aj v roku 2009 využívané len formou  prenájmu predovšetkým agropodnikateľom, alebo iným odborne spôsobilým subjektom. 

V rámci týchto ekonomických a organizačných podmienok sa rozsah prenajatých štátnych závlah  v priebehu roka  priebežne vyvíjal a  k  30. 11. 2009  bol nasledovný: 

	Región
	Výmera TPC (v ha)
	Počet TPC
	Počet zmlúv

	Záhorie
	12 534
	15
	12

	Podunajsko
	62 064
	70
	51

	Dolné Považie
	56 175
	53
	45

	Horné Považie
	35 961
	37
	25

	Ponitrie
	9 035
	24
	19

	Pohronie a Poiplie
	21 091
	24
	14

	Bodrog a Hornád
	17 466
	14
	11

	Spolu
	214 326
	237
	177


Rozsah prenajatých závlahových systémov bol v priebehu závlahovej sezóny 2009 základným reálnym technickým a organizačným východiskom pre vývoj ich skutočného využitia, ktoré prezentuje výška skutočných dodávok závlahovej vody v jednotlivých regiónoch. 

Odbery závlahovej vody v jednotlivých regiónoch sú nasledovné:

	Región
	Odbery (tis. m3)

	Záhorie
	1 195

	Podunajsko
	2 912

	Dolné Považie
	5 084

	Horné Považie
	2 273

	Ponitrie
	355

	Pohronie a Poiplie
	2 136

	Bodrog a Hornád
	51

	Spolu
	14 006


Na tento ukazovateľ však v roku 2009 vplýval predovšetkým výskyt  prirodzených zrážok v priebehu roka jednak z pohľadu intenzity, ako aj časového rozloženia v jednotlivých fázach vegetácie zavlažovaných plodín.

Vysoká finančná náročnosť prevádzky závlah a konečná cena závlahovej vody významne redukuje počet nájomcov, ktorí závlahy skutočne reálne využívajú. Z pohľadu ekonomickej efektívnosti je zrejmé, že poľnohospodársky prvovýrobca musí vyrábať takú zavlažovanú produkciu, ktorú predá na trhu v cenách pokrývajúcich aj  tieto zvýšené náklady s celkovým primeraným ziskom. 

Dosah týchto vplyvov je zrejmý zo skutočnosti, že z prenajatej plochy závlah 214 tis. ha sa v skutočnosti zavlažovalo len 34 tis. ha, čo je 15,76 % prenajatej výmery.

Každoročné zabezpečenie prevádzkyschopného stavu prenajatých závlahových TPC a technologicky súvisiacich špeciálnych objektov je finančne mimoriadne náročné. Z pohľadu ekonomického efektu by bolo paradoxne žiaduce, keby sa v prípade ideálneho vývoja množstva a časového rozloženia prirodzených zrážok v priebehu roka nemuseli TPC výraznejšie využívať.

Dotačné finančné prostriedky na zachovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti TPC prenajatých závlah a na zabezpečenie prevádzky spoločných a špeciálnych objektov a ostatného majetku HMZ boli v priebehu roka 2009 zmluvne zabezpečené a poskytnuté vo výške 994 879 € (30,0 mil. Sk) v zmysle platného výnosu MP SR č. 3703/2005-100. Tieto finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravy hydromelioračného majetku štátu. 

Finančné prostriedky investičného charakteru neboli v oblasti HMZ poskytnuté.

Vodné cesty
V činnosti SVP, š. p., bola v oblasti starostlivosti o vodné cesty v roku 2009 hlavná pozornosť venovaná sledovanej medzinárodnej vodnej ceste na Dunaji, podliehajúcej režimu AGN (Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu) s cieľom dodržania odporúčaní Dunajskej komisie pre nutné parametre, resp. gabarity vodnej cesty. 
Vodohospodárska činnosť pri úprave toku a vodnej cesty, vykonávaná v zmysle spolupráce a v súlade s predpismi a požiadavkami vodohospodárskych orgánov a organizácií Rakúska a Maďarska prostredníctvom Komisie pre hraničné vody, spočívala najmä vo výkone:

· úpravných a regulačných prác, v úprave brehových opevnení, výstavbe        smerových výhonov, v údržbe prístavov, v lámaní ľadov a pod.,
· prevádzky a povodňových aktivít v rámci medzinárodných dohovorov.
Plavebná činnosť, ktorú vykonáva SR v zmysle medzinárodných dohovorov a platných zákonov v úzkej spolupráci so Štátnou plavebnou správou (ŠPS) Bratislava a plavebnými orgánmi Rakúska a Maďarska, obsahovala najmä vytyčovanie plavebnej dráhy a všetkých súvisiacich objektov, pravidelné merania skalných prahov, brodov a plavebných úžin a  nepretržitú prevádzku dozornej plavby na VD Gabčíkovo, ako aj prevádzku prievozu (kompy) v prívodnom kanáli VD Gabčíkovo.

Na rieke Váh v úseku od ústia Dunaja po ústie Malého Dunaja do Váhu v Kolárove, ktorý je sledovanou vodnou cestou medzinárodného významu, boli vykonávané úpravné a regulačné práce a vytyčovacie práce v zmysle platného plavebného opatrenia vydaného ŠPS Bratislava. Na úseku plavebnej cesty Komárno - Šaľa komerčná plavba nákladných člnov v roku 2009 nebola realizovaná. Aj v tomto úseku údržbu plavebnej cesty predstavovali práce súvisiace s vytýčením plavebnej dráhy po zimnom období, s údržbou plavebnej dráhy počas plavebnej sezóny a so zberom plávajúcich plavebných značiek –  bójí pred otvorením zimnej prevádzky na vodnom toku do zimného prístavu s cieľom ich údržby.

Vytyčovacie lode preplávali na Dunaji v roku 2009 celkom 16 964 km. Náklady na prevádzku vytyčovania plavebnej dráhy Dunaja od r. km 1711 po r. km 1880 a Váhu od r. km 0,000 po r. km 20,000 predstavovali v roku 2009 viac ako  545 140 €.
Na Morave je sledovaná vodná cesta patriaca do kategórie s gabaritmi Dunaja po r. km 6,000. Ďalej po hranicu s ČR je výhľadovo sledovanou vodnou cestou, zatiaľ určenou pre športovú a rekreačnú plavbu. Plavebné znaky boli udržiavané v zmysle Predpisov plavebnej bezpečnosti, platných na medzinárodných vodných cestách.

Na Malom Dunaji, ktorý je nesledovanou vodnou cestou, slúžiacou pre potreby športu a rekreácie, bola vykonávaná údržba a starostlivosť o povodňovú a plavebnú priechodnosť, ako aj značenie plavebných prekážok, ako sú MVE, mosty, lávky a pod.

Úsek rieky Hron od Polomky po Kamenný Most,  t. j. od  r. km 243,000 po r. km 6,990 je využívaný pre športovú plavbu (vodná turistika). V záujme zvýšenia bezpečnosti vodných turistov vykonáva správca toku každoročne pred začiatkom vodáckej sezóny kontrolu označenia všetkých nebezpečných miest na toku, ako aj úsekov, kde je plavba zakázaná (stupne, hate a pod.).

V zmysle všeobecne záväznej vyhlášky KÚ v Košiciach č. 1/2003 o úprave používania vôd na plavbu plavidiel so spaľovacími motormi je medzi vodné cesty zaradený aj vodný tok Bodrog v úseku od štátnej hranice s Maďarskou republikou – r. km 0,000 po sútok Latorice a Ondavy v r. km 15,000. Vytyčovanie plavebnej dráhy na tomto úseku nie je zo strany správcu v súčasnosti zabezpečované. V priebehu roku 2009 SVP, š. p., zabezpečil spracovanie plavebnej mapy tzv. Zemplínskej vodnej cesty na úsekoch riek Bodrog, Latorica a Laborec. Po pripomienkovom konaní so ŠPS bola plavebná mapa predložená na konečné schválenie. V súčasnosti SVP, š. p., OZ Košice po schválení plavebnej mapy a vydaní plavebného poriadku investične zabezpečuje vytýčenie plavebnej dráhy na rieke Bodrog.

SVP, š. p., prevádzkuje aj vodné cesty na vodných nádržiach Liptovská Mara, Orava, Veľká Domaša, Zemplínska Šírava a Ružín I., kde sa vykonáva každoročne vytýčenie plavebných dráh spolu s ich priebežnou kontrolou a údržbou počas plavebnej sezóny. 

Účelové rybné hospodárstvo
Účelové rybné hospodárstvo (ÚRH) sa v rámci podniku vykonávalo na ôsmich vodných nádržiach. Ide o vodárenské nádrže:

· Turček a Nová Bystrica v povodí spravovanom SVP, š. p., OZ Piešťany,
· Hriňová, Klenovec, Málinec a Rozgrund v povodí SVP, š. p., OZ Banská Bystrica
· Bukovec a Starina v povodí SVP, š. p., OZ Košice. 
OZ Bratislava vodárenskú nádrž vo svojom povodí nemá.

V zmysle pre tento účel vytvorenej podnikovej normy boli na vodárenských nádržiach v roku 2009 vykonávané rybohospodárske opatrenia potrebné pre riadne plnenie úloh v oblasti ÚRH. Tieto opatrenia, ktorých hlavným cieľom bolo účelové ovplyvňovanie a zlepšovanie kvality vody, boli zamerané na:

· vytvorenie priaznivého kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia obsádok rýb,

· racionálne ovplyvňovanie a udržiavanie obsádok rýb zarybňovaním vhodnými druhmi rýb a odlovovaním nežiaducich druhov rýb regulačným spôsobom,

· funkciu rýb ako biologického indikátora havarijného znečistenia vody,

· sledovanie a pravidelnú kontrolu zdravotného stavu rýb s akcentom na kvalitu vodného prostredia,

· reguláciu a optimalizáciu biomasy biomanipulačným účinkom obsádky rýb.

Medzi hlavné činnosti, zabezpečované v rámci riadneho výkonu ÚRH na vodárenských nádržiach, patrilo:

· vykonanie prehliadky nádrže po rozmrznutí so zameraním na prezimovanie rýb,
odber vzoriek rýb na veterinárne vyšetrenie,


· vykonávanie pravidelných obchôdzok vlastnými zamestnancami na zamedzenie pytliactva,

· vykonanie ichtyologického prieskumu nádrže zo zameraním na stav a vývoj účelovej obsádky,

· vykonávanie odlovov nežiaducich druhov rýb,

· osadenie umelých neresových hniezd pre prirodzený výter žiaducich druhov rýb a podporu autoreprodukčného procesu,

· odchov rybej obsádky vo vlastných rybochovných zariadeniach,
· kontrola funkčnosti rybovodov,

· zarybňovanie vodárenských nádrží a ich prítokov.

Vodárenské nádrže a ich prítoky boli v roku 2009 zarybnené v nasledovnom rozsahu:

· pstruh potočný - jesienok 16 000 ks - dvojročný 860 kg, 
· pstruh dúhový - ročný 20 kg,

· sivoň potočný - 480 kg,

· šťuka severná - jesenná násada 160 kg,

· zubáč veľkoústy - jesenná násada 2 000 ks + 50 kg, - dvojročný 700 kg,

· hlavátka podunajská - dvojročná 14 kg.


V roku 2009 bolo vykonané zarybnenie vodárenských nádrží aj vlastným chovom pstruha potočného. Zarybnenie prítokov vodárenskej nádrže Hriňová, Málinec a Klenovec vlastným chovom jesienka pstruha potočného bolo vykonané 16 000 ks. Zarybnenie vodárenskej nádrže Rozgrund vlastným chovom pstruha dúhového - ročného bolo vykonané 20 kg a vlastným chovom sivoňa potočného - ročného 30 kg. Zarybnenie prítokov vodárenských nádrží SVP, š. p., OZ Košice vlastným chovom nebolo v roku 2009 zrealizovane pre odstavenie odchovní z technických príčin. SVP, š. p., OZ Piešťany nemá vlastné rybochovné zariadenie.

Celkové náklady na zarybnenie vodárenských nádrží v roku 2009 dosiahli hodnotu 19 575 €.

Celkový zdravotný stav rybej obsádky a kvalita jej životného prostredia bola v roku 2009  hodnotená ako dobrá. 

Pytliactvo rýb v porovnaní s minulosťou výrazne pokleslo. To bolo dosiahnuté jednak zvýšením kontrolnej činnosti členmi rybárskej a vodnej stráže, ako aj zásluhou novej, v porovnaní s minulosťou prísnejšej legislatívy (novela trestného zákona, nadobudnutie účinnosti zákona č. 139/2002 o rybárstve atď.). 

Pri kontrolách vodárenských nádrží v teréne bol v roku 2009 zaznamenaný výskyt prirodzených rybích predátorov. Na rybochovnom zariadení VN Hriňová sa pravidelne v zimných mesiacoch objavuje vrcholový predátor rýb vydra riečna , ktorá spôsobuje škody na produkcii ÚRH. Celoročne sa takmer na všetkých nádržiach vyskytuje, ale aj hniezdi volavka popolavá, bocian čierny , ojedinele bol pozorovaný aj kormorán veľký. 

Biomelioračné postupy boli realizované na území v pôsobnosti SVP, š. p., OZ Košice, Správy Povodia Bodrogu Trebišov. V rámci uplatňovania biomelioračných postupov na kanálovej sieti Východoslovenskej nížiny bolo zrealizované zarybnenie tolstolobikom bielym a amurom bielym v lokalítách: Malá Domaša v Slovenskej Kajni, kanál pri čerpacej stanici (ČS) v Kamennej Moľve a kanál pri ČS Streda nad Bodrogom 

7.1.2
Podzemné vody

Podzemná voda ako jeden z významných zdrojov prírodného bohatstva, predstavuje cenný, dobre dostupný a z kvantitatívneho, kvalitatívneho a ekonomického hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody. Dostatok prírodných zdrojov podzemných vôd, ich lepšia kvalita, nižšie náklady na jej úpravu a potenciálne menšia možnosť ich znečistenia predurčujú podzemné vody ako dominantný zdroj pitnej vody v SR. 

Hodnoteniu vzťahu medzi potenciálnym využiteľným množstvom podzemných vôd a využívaním podzemných vôd sa venuje SHMÚ, ktorý každoročne spracováva vodohospodársku bilanciu (VHB) podzemných vôd. 

Základnou hodnotiacou jednotkou VHB podzemných vôd Slovenska je hydrogeologický rajón s jeho následným detailným členením na subrajóny a čiastkové rajóny. Podľa platnej hydrogeologickej rajonizácie (1995) bolo územie Slovenska rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov. 

Zdroje podzemných vôd 

V súlade s údajmi VHB predstavujú prírodné zdroje na území Slovenska v priemere 149,5 m3.s-1. Z tohto množstva tvoria dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v SR 78 556,81 l.s-1, t. j. viac než 52 % z prírodných zdrojov. „Komisiou pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s výpočtami množstiev vôd a geotermálnej energie MŽP SR“ (ďalej len komisiou) bolo doposiaľ schválených 47 568,57 l.s-1, čo predstavuje 60,55 % z využiteľných množstiev podzemných vôd a 31,8 % z prírodných zdrojov podzemných vôd. 

Celkové využiteľné množstvo podzemných vôd predstavuje sumár využiteľných množstiev schválených komisiou a množstiev neschválených komisiou, stanovených na základe hodnotenia dokumentovaných množstiev z hydrogeologických výskumov a prieskumov. 

Sumárne boli k 31. 12. 2009 evidované v SR využiteľné množstvá podzemných vôd:    

· schválené v komisii



           47 568,57 l.s-1   
· neschválené v komisii 



30 988,24 l.s-1 

      Spolu 




           78 556,81 l.s-1 

Podrobnejšie sú zmeny využiteľného množstva podzemných vôd spracované v tabuľke č. 7.1.2.1.

   Zmeny využiteľných množstiev podzemných vôd v roku 2009                tab. č. 7.1.2.1  

	Eviden-čný

termín


	Mer. jed-notka

	Využiteľné množstvá
	Spolu

 

	
	
	Schválené v komisii
	Neschválené v komisii
	

	
	
	A
	B
	C
	C1
	C2
	spolu
	I.
	II.
	III.
	odhad
	spolu
	

	31. 12.

2008
	l.s-1
	851,0
	2 340,5
	3 078,6
	26 584,1
	12 970,0
	45 824,23
	9 345,9
	14 166,9
	7 399,5
	343,0
	31 255,3
	77 079,50

	
	%
	1,1
	3,0
	4,0
	34,5
	16,8
	59,5
	12,1
	18,4
	9,6
	0,4
	40,5
	100,00

	31. 12. 2009
	l.s-1
	1656,0
	3739,8
	4936,8
	25634,4
	11601,6
	47568,57
	9165,3
	13520,5
	7856,3
	446,2
	30988,2
	78 556,81

	
	%
	2,1
	4,8
	6,3
	32,6
	14,8
	60,6
	11,7
	17,2
	10,0
	0,6
	39,4
	100,0

	Zmena

v roku 2009
	l.s-1
	805,0
	1399,2
	1858,2
	-949,7
	-1368,4
	1744,34
	-180,7
	-646,4
	456,8
	103,2
	-267,03
	1477,31

	
	%
	94,60
	59,78
	60,36
	-3,57
	-10,55
	3,81
	-1,93
	-4,56
	6,17
	30,09
	-0,85
	1,92


Zdroj: SHMÚ Bratislava

V roku 2009 bol v porovnaní s rokom 2008 zaznamenaný nárast využiteľných množstiev podzemných vôd o 1 477,31 l.s-1, t. j. o 1,92 %. Pritom u schválených využiteľných množstiev prestavoval nárast 3,81 %, t. j. rozdiel o 1 744,34 l.s-1. Naopak pri ostatných využiteľných množstvách v porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu o 0,85 %, t. j. o 267,03 l.s-1, čo bolo spôsobené presunutím časti neschválených množstiev do schválených. Prevažnú časť využiteľných množstiev v roku 2008, viac ako 60 % tvoria využiteľné množstvá schválené Komisiou. 

Z hľadiska dokumentovaných využiteľných množstiev podzemných vôd v SR môžeme konštatovať, že doterajšia aj predpokladaná potreba vody je vysoko zabezpečená. 

Využívanie podzemných vôd

V zmysle vodného zákona § 3 ods. 4 sú podzemné vody prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Odbery podzemnej vody v SR majú od roku 1990 klesajúcu tendenciu. V roku 2009 bolo na Slovensku spotrebiteľmi využívaných a odoberaných 11 044,6 l.s-1, čo je o 77,5 l.s-1, t. j. o 0,7 % menej ako v roku 2008.

Údaje o odberoch podzemných vôd sú registrované v registri odberov v SHMÚ v Bratislave. Poskytujú ich užívatelia na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona o vodách a vykonávacej vyhl. MŽP SR č. 221/2005 Z. z.

V roku 2009 bolo na Slovensku evidovaných v registri odberov 5 221 využívaných zdrojov. 
Pri hodnotení využívania podzemných vôd na Slovensku podľa účelu využitia je možné konštatovať nárast spotreby vody v zásobovaní obyvateľstva verejnými vodovodmi a v inom využití. V ostatných odvetviach naopak odbery celkovo poklesli.

Z hľadiska vodohospodárskeho využitia kolíše pomer využiteľných množstiev a odberov v jednotlivých hydrogeologických rajónoch.

Bilancia podzemných vôd

Vodohospodárska bilancia podzemných vôd sa zaoberá vzťahom medzi existujúcimi využiteľnými zdrojmi podzemných vôd a požiadavkami na vodu v danom roku a je ukazovateľom miery (optimálnosti) využívania vodných zdrojov formou vyjadrenia bilančného stavu. 
Na základe výsledkov VHB v roku 2009 malo z celkového počtu 141 hydrogeologických rajónov SR 124 rajónov dobrý bilančný stav, 16 rajónov malo bilančný stav uspokojivý a v jednom rajóne bol stav kritický. Treba podotknúť, že vo viacerých hydrogeologických rajónoch s dobrým alebo uspokojivým bilančným stavom, najmä na niektorých vodárensky významných lokalitách, bol zaznamenaný napätý, ale aj kritický a havarijný bilančný stav, čo poukazuje na nevhodné a nadmerné využívanie zdrojov podzemných vôd. Nepriaznivý bilančný stav (kritický a havarijný) v hodnotenom území, resp. prekročenie stanovených ekologických limitov, indikuje vodohospodárom potrebu realizácie nových a doplnkových zdrojov (hydrogeologických prieskumov) alebo nutnosť redukcie odberov z využívaných vodných zdrojov. Naopak priaznivý bilančný stav (dobrý a uspokojivý) a dodržanie ekologických limitov naznačuje možnosť ďalšieho bezproblémového využívania zdrojov podzemných vôd.

Celkovo možno konštatovať, v dôsledku poklesu odberov a nárastu využiteľných podzemných vôd, pretrvávajúci trend zlepšovania bilančného stavu podzemných vôd v SR.

Kvalita podzemných vôd

Monitorovanie kvality podzemných vôd predstavuje systematické sledovanie a hodnotenie kvality a stavu podzemných vôd podľa požiadaviek MŽP SR, ako je uvedené v zákone o vodách a v zmysle požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii. V zmysle tejto legislatívy MŽP SR zabezpečuje zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu podzemných vôd prostredníctvom SHMÚ. 

V súlade so stratégiou pre implementáciu RSV v SR bol vypracovaný Program monitorovania stavu vôd na rok 2009, v ktorom boli zapracované požiadavky na zabezpečenie získania všetkých informácií o stave vôd, ktoré bude nevyhnutné v požadovanej kvalite reportovať EK. 

Od roku 2007 je členenie územia SR pre účely monitorovania vykonávané na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd. Monitorovanie chemického stavu podzemnej vody bolo rozdelené na:

· základné monitorovanie a
· prevádzkové monitorovanie.

V rámci základného monitorovania boli pokryté všetky vodné útvary podzemných vôd aspoň jedným odberovým miestom, s výnimkou 4 útvarov, v ktorých je potrebné dobudovať objekty monitorovacej siete. V roku 2009 sa kvalita podzemných vôd monitorovala v 136 objektoch základného monitorovania. Ide o bjekty štátnej monitorovacej siete SHMÚ alebo pramene, ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia. Vzorky podzemných vôd boli odobraté 1-krát ročne v 1 kvartérnom objekte, 2-krát ročne v 40 kvartérnych objektoch, 1-krát ročne v 49 predkvartérnych objektoch, 4-krát ročne v 46 predkvartérnych krasových objektoch.

Prevádzkové monitorovanie bolo vykonávané vo všetkých útvaroch podzemných vôd, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického stavu. V roku 2009 sa v rámci prevádzkového monitorovania sledovalo 298 objektov na Slovensku, u ktorých je predpoklad zachytenia prípadného prieniku znečistenia do podzemných vôd od potenciálneho zdroja znečistenia alebo ich skupiny. Frekvencia odberu vzoriek bola 1 - 4-krát ročne (2 - krát ročne v 201 kvartérnych objektoch, 4-krát ročne v 40 kvartérnych objektoch, 1-krát ročne v 28 predkvartérnych objektoch, 4-krát ročne v 29 predkvartérnych krasových objektoch) v jarnom a jesennom období, keď by mali byť zachytené extrémne stavy podzemných vôd. Oblasť Žitného ostrova tvorí samostatnú časť pozorovacej siete SHMÚ, pretože zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania zmien kvality vôd na Slovensku, keďže predstavuje zásobáreň pitnej vody pre naše územie. Z tohto dôvodu bolo zaradených do prevádzkového monitorovania 34 viacúrovňových piezometrických vrtov (84 úrovní) sledovaných 2 - 4-krát ročne. Pre plnenia požiadaviek Smernice č. 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov sa v rámci prevádzkového monitorovania v roku 2009 sledovalo znečistenie spôsobené dusíkatými látkami v 116 objektoch v zraniteľných oblastiach Slovenska.

Výsledky laboratórnych analýz boli hodnotené podľa nariadenia vlády SR 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, porovnaním nameraných a limitných hodnôt pre všetky analyzované ukazovatele. Výsledky budú publikované v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2009“ a dvojročnej správe „Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova 2009 - 2010“.

V rámci podzemných vôd objektov základného monitorovania odporúčaná hodnota percenta nasýtenia vody kyslíkom stanovená v teréne bola dosiahnutá v 74 % vzoriek. Hodnoty pH boli v rozpätí limitných hodnôt s výnimkou 15 vzoriek, vodivosť prekročila indikačnú hodnotu danú nariadením vlády 2-krát z celkového počtu 314 stanovení. 
Do popredia vystupuje aj v roku 2009 problematika nepriaznivých oxidačno-redukčných podmienok, na čo poukazuje najčastejšie prekračovanie prípustných koncentrácií celkového Fe (58-krát), Mn (53-krát) a NH4+ (13-krát). Okrem týchto ukazovateľov došlo k ojedinelému prekročeniu v prípade NO3-, Cl-, SO42-,   CHSKMn a rozpustných látok pri 105°C. Zo stopových prvkov boli zaznamenané zvýšené koncentrácie Sb (8-krát), As (6-krát), Pb (5-krát), Al (4-krát), Ni (2-krát), Hg (2-krát) Cr (1-krát). Z toho v objekte 130799 Jasenie bolo zaznamenané prekročenie As, Pb a Sb 4-krát. Znečistenie špecifickými organickými látkami má len lokálny charakter. Väčšina špecifických organických látok bola stanovená pod detekčný limit. K prekročeniu limitných hodnôt v tejto skupine nedošlo. V skupine ukazovateľov všeobecných organických látok stanovený limit nespĺňal celkový organický uhlík (3-krát).

V objektoch prevádzkového monitorovania vrátane územia Žitného ostrova, boli hodnoty prípustnej koncentrácie (najvyššej prípustnej koncentrácie) definované Nariadením vlády SR č.354/2006 Z. z. v roku 2009 prekračované ukazovateľmi nasledovne: 

· k najčastejšie prekračovaným ukazovateľom patria Mn a celkové Fe, čo poukazuje na pretrvávajúci nepriaznivý stav oxidačno-redukčných podmienok, 
· okrem týchto ukazovateľov indikujú vplyv antropogénneho znečistenia na kvalitu podzemných vôd prekročené limitné hodnoty Cl- a SO42-,

· zo skupiny základných ukazovateľov nevyhovujúcimi boli aj rozpustné látky pri 105°C (53-krát), H2S (19-krát), Mg (7-krát) a Na (5-krát), 
· charakter využitia krajiny (poľnohospodársky využívané územia) sa premieta do zvýšených obsahov oxidovaných a redukovaných foriem dusíka v podzemných vodách, z nich sa na prekročení najviac podieľali amónne ióny NH4+ (77-krát) a NO3- (64-krát), 
· prípustná hodnota stanovená nariadením bola prekročená 6 stopovými prvkami (As, Al, Sb, Hg, Ni a Pb). Najčastejšie boli zaznamenané zvýšené obsahy As (27-krát) a Al (15-krát), 
· prítomnosť špecifických organických látok v podzemných vodách je indikátorom ovplyvnenia ľudskou činnosťou. Bola zaznamenaná širšia škála špecifických organických látok. Najčastejšie boli prekročenia limitných hodnôt zistené u ukazovateľov zo skupiny polyaromatických uhľovodíkov (fluorantén, pyrén, fenantrén) a  prchavých alifatických uhľovodíkov (chloretén, 1,1,2,2-tetrachlóretén). Prekročené boli aj limitné hodnoty v skupine pesticídov a prchavých aromatických uhľovodíkov, 
· vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu podzemných vôd vyjadrujú aj zvýšené koncentrácie CHSKMn (15-krát). V skupine všeobecných organických látok hodnoty uhľovodíkového indexu UI boli prekročené 12-krát a hodnoty celkového organického uhlíka 14-krát.

Podzemné vody sú na kyslík pomerne chudobné, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že odporúčaná hodnota percenta nasýtenia vody kyslíkom bola dosiahnutá len     v 20 % vzoriek. Hodnoty vodivosti namerané v teréne prekročili indikačnú hodnotu danú nariadením vlády 33-krát z celkového počtu 705 stanovení, pH s výnimkou 23 vzoriek bolo v rozpätí limitných hodnôt. Ako vyplýva z účelu monitorovacieho programu, pozorovacie objekty základného monitorovania sú situované v oblastiach neovplyvnených ľudskou činnosťou, preto aj podzemné vody vykazujú lepšiu kvalitu v porovnaní s objektmi prevádzkového monitorovania navrhnutými tak, aby zachytili pôsobenie výrazných zdrojov znečistenia podzemných vôd.  

7.2
Zásobovanie pitnou vodou

Celkový počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov vzrástol v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku len o 11,2 tis. obyvateľov na 4 681,6 tis., čím percento zásobovaných obyvateľov vzrástlo na 86,30 % z celkového počtu obyvateľov SR. Vysoké ceny pitnej vody vedú obyvateľov k odpájaniu od verejných vodovodov a  k budovaniu vlastných zdrojov pitnej vody, ktorej kvalita je vo väčšine prípadov ďaleko za hygienickými normami. 
Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná. Najvyšší podiel zásobovaných obyvateľov je v Bratislavskom samosprávnom kraji, vyšší ako celoslovenský priemer je aj v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom samosprávnom kraji. Za celoslovenským priemerom zaostáva rozvoj verejných vodovodov v Banskobystrickom,  Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Oveľa diferencovanejší stav v zásobovaní pitnou vodou je z pohľadu jednotlivých okresov, kde sa podiel zásobovaných obyvateľov pohybuje od cca 60 % (Vranov nad Topľou, Sabinov, Bytča, Košice - okolie) až po hranicu nasýtenia (Bratislava, Prievidza, Martin, Banská Bystrica, ...). 

Vývoj celkového počtu obyvateľov a počtu obyvateľov 
zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov 
v správe VS, OÚ a iných subjektov
                                                   tab. č. 7.2.1
	
	1995
	2000
	2005
	2007
	2008
	2009

	Celkový počet obyvateľov  [tis.]
	5 363,7
	5 400,6
	5 386,7
	 5 401,0
	 5 412,3
	5 424,9

	Zásobovaní pitnou vodou z VV [tis.]
	4 256,8
	4 479,2
	4 594,1
	4 653,7 
	4 670,4
	4 681,6

	Podiel  [ %]
	79,4
	82,9
	85,3
	86,2 
	86,3 
	86,3


Vypracoval: VÚVH z údajov VS, OÚ a iných subjektov
                                                                                                            graf č. 7.2.1
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Dodávka vody a rozvoj vodovodov 
v správe VS, OÚ a iných subjektov 
                                                    tab. č. 7.2.2
	P. č.
	Ukazovateľ
	Jed-

notka
	Rok

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	Predpoklad

	
	
	
	
	
	
	2010
	2011

	1
	Počet obyvateľov zásobovaných 
z vodovodov
	tisíc
	4 653,7 
	4 670,4 
	4 681,6 
	4 709,3
	4 719,7

	2
	Kapacita vodných zdrojov
	l.s-1
	 32 736,0
	 33 876,1
	33 606,0
	33 610,0
	33 620,0

	3
	Dĺžka vodovodných sietí
	km
	26 898,7
	27 377,3
	27 532,0
	27 854,0
	28 165,0

	4
	Kapacita zdrojov podzemných vôd
	l.s-1
	26 904,7
	27 128,4
	27 725,0
	27 725,0
	27 725,0

	5
	Voda vyrobená vo VH zariadeniach
	mil. m3
	321,6
	318,3
	313,9
	309,4
	310,6

	
	z toho: voda vyrobená z podzemnej vody
	
	271,0
	257,8
	264,1
	269,5
	269,0

	6
	Voda určená na realizáciu
	mil. m3
	326,3
	323,4
	317,3
	313,2
	314,3

	7
	Voda fakturovaná spolu
	mil. m3
	224,8
	220,4
	214,7
	214,5
	214,1

	
	v tom: pre domácnosti
	
	153,0
	146,0
	147,0
	146,2
	145,9

	8
	Voda nefakturovaná
	mil. m3
	101,5
	103,0
	102,6
	98,7
	100,2

	
	z toho: straty v potrubnej sieti
	
	87,6
	88,9
	88,3
	85,0
	87,0

	9
	Špecifická spotreba vody 
(z vody fakturovanej v domácnostiach)
	l.obyv.-1
.deň-1
	89,9
	85,6
	86,0
	85,0
	84,7


 Vypracoval: VÚVH z údajov VS, OÚ a iných subjektov
V zariadeniach vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov bolo v roku 2009 vyrobených 313,9 mil. m3 pitnej vody, čo znamená pokles oproti roku 2008 o 4,1 mil. m3.  V porovnaní s rokom 1990 bolo množstvo vody určenej na realizáciu o takmer dvojnásobok väčšie ako v roku 2009. Z tabuľky č. 7.2.2 je zrejmé, že rovnako ako množstvo vody vyrobenej pokleslo aj množstvo vody fakturovanej pre domácnosti. Množstvo vody fakturovanej predstavovalo 67,7 % z množstva vody určenej na realizáciu.

Napriek poklesu dodávky vody domácnostiam špecifická spotreba pitnej vody pre domácnosti sa v roku 2009 mierne zvýšila, a to na 86,0 l.obyv-1.deň-1. Naďalej je to však alarmujúci stav. Predovšetkým preto, že vysoké ceny pitnej vody vedú obyvateľov k budovaniu vlastných zdrojov pitnej vody, ktorej kvalita je vo väčšine prípadov ďaleko za hygienickými normami.

Množstvo vody nefakturovanej bolo 102,6 mil. m3, čo je 32,3 % z vody určenej na realizáciu. Z tohto množstva pripadá 86,1 % na straty v potrubnej sieti (27,8 % z vody určenej na realizáciu). Treba prijať a vykonať opatrenia na zníženie strát vody v potrubiach na prijateľnú mieru zodpovedajúcu európskym trendom.

Výstavbou verejných vodovodov sa zvýšil aj počet technických zariadení a objektov. Celková dĺžka vodovodného potrubia na Slovensku (VS, OÚ a iné subjekty) vzrástla oproti roku 2008 o 154,7 km na celkovú dĺžku 27 532 km. (Údaje o dodávke vody a rozvoji vodovodov sú uvedené v tabuľke č. 7.2.2.)







                                                 graf č. 7.2.2
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                             graf č. 7.2.3
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Kvalita pitnej vody

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch sa hodnotí na základe výsledkov kontroly prevádzkovateľov verejných vodovodov – vodárenských spoločností a obcí. 
a to na základe počtu, resp. podielu stanovení jednotlivých ukazovateľov kvality pitnej vody prekračujúcich príslušné hygienické limity.

Dňom 1. júna 2006 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády SR č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Podľa tohto nariadenia došlo k menším zmenám požiadaviek na kvalitu pitnej vody a jej hodnotenie a napríklad sa z rozsahu mikrobiologických a biologických ukazovateľov vynechávajú saprofytické plesne. 

Rádiologické ukazovatele boli vyhodnocované podľa vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia (účinnosť od 1. decembra 2007).

V prevádzkových laboratóriách vodárenských spoločností sa v roku 2009 analyzovalo 10 335 vzoriek pitnej vody z odberných miest v rozvodnej sieti, v ktorých sa urobilo 285 435 analýz na jednotlivé ukazovatele kvality pitnej vody.

Najpočetnejšie sa stanovovali ukazovatele ovplyvňujúce senzorické vlastnosti pitnej vody, kde bolo vykonaných 100 691 analýz. Na mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody sa urobilo 97 260 analýz pitnej vody.

Podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich hygienickým limitom dosiahol v roku 2009 hodnotu 99,46 %.

Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody dosiahol v roku 2009 hodnotu 91,20 %.

V podieloch nie je zahrnutý ukazovateľ voľný chlór.

Prekročenie limitných hodnôt vo vzorkách pitnej vody v súlade 

s NV SR č.  354/2006 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu 

a na kontrolu kvality pitnej vody





           tab. č. 7.2.3

	Rok
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Podiel vzoriek pitnej vody nevyhovujúcich limitom s NMH 
	2,10 %
	1,32 %
	2,03 %
	2,34 %
	1,77 %

	Podiel analýz ukazovateľov kvality pitnej vody nevyhovujúcich limitom s MH, NMH a IH
	0,55 %
	0,32 %
	2,46 %
	1,02 %
	0,88 %

	Podiel analýz vyhovujúcich 

hygienickým limitom (%)*
	99,32 %
	99,44 %
	99,32 %
	99,45 %
	99,46 %

	Podiel vzoriek vyhovujúcich vo všetkých ukazovateľoch požiadavkám na kvalitu pitnej vody (%)*
	89,59 %
	91,18 %
	89,78 %
	91,84 %
	91,20 %


IH – indikačné hodnoty, MH – medzné hodnoty, NMH – najvyššie medzné hodnoty

* V podieloch nie je zahrnutý ukazovateľ voľný chlór.

Nesplnenie hygienických limitov v pitnej vode v rozvodnej sieti sa v roku 2009 najčastejšie zistilo u týchto ukazovateľov:

· mikrobiologické a biologické ukazovatele: 

Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, kultivované mikroorganizmy pri 36 °C, živé mikroorganizmy, abiosestón, Clostridium perfringens;

· anorganické a fyzikálno-chemické ukazovatele: 

dusičnany, dusitany, absorbancia, farba, mangán, sírany, zákal, železo;

· rádiologické ukazovatele:

celková objemová aktivita alfa;

· dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty: 

voľný chlór, chloritany.

Podiel stanovení, pri ktorých sa zistilo prekročenie limitných hodnôt mikrobiologických a biologických ukazovateľov, je uvedený v tabuľke č. 7.2.4.

  
    tab. č. 7.2.4 

	Názov ukazovateľa
	Jednotka
	Počet analýz
	 % nadlimitných analýz
	NV  č. 354/2006  Z. z. 
	Druh limitu

	Escherichia coli
	KTJ v 100 ml
	8 955
	0,89
	0
	NMH*

	Koliformné baktérie
	KTJ v 100 ml
	8 964
	1,97
	0
	MH**

	Enterokoky
	KTJ v 100 ml
	8 569
	1,69
	0
	NMH

	Kultivované mikroorganizmy pri 22°C
	KTJ v 1 ml
	8 946
	0,78
	200
	MH

	Kultivované mikroorganizmy pri 36°C
	KTJ v 1 ml
	7 092
	1,28
	20
	MH

	Bezfarebné bičíkovce
	jedince v 1 ml
	8 637
	0,08
	0
	MH

	Živé organizmy
	jedince v 1 ml
	8 649
	0,39
	0
	MH

	Vláknité baktérie 
	jedince v 1 ml
	8 637
	0,16
	0
	IH***

	Mikromycéty stanovené mikroskopicky
	jedince v 1 ml
	8 111
	0,06
	0
	IH

	Mŕtve organizmy
	jedince v 1 ml
	8 638
	0,01
	30
	MH

	Železité a mangánové baktérie
	pokryvnosť poľa mikroskopu v %
	1 837
	0,05
	10
	MH

	Abiosestón
	pokryvnosť poľa mikroskopu v %
	8 655
	0,44
	10
	MH

	Clostridium perfringens
	KZJ v 100 ml
	1 570
	0,32
	0
	IH


IH – indikačné hodnoty, MH – medzné hodnoty, NMH – najvyššie medzné hodnoty

*         najvyššia medzná hodnota

**       medzná hodnota

***   indikačná hodnota

Zdroj: VÚVH Bratislava

V tabuľke 7.2.5 sú uvedené podiely analýz, v ktorých sa zaznamenalo prekročenie limitných hodnôt pre vybrané („problémové“) a/alebo hygienicky významné fyzikálno-chemické a rádiologické ukazovatele kvality vody. 
                                                                                                          tab. č. 7.2.5

	Názov ukazovateľa
	Jednotka
	Počet analýz
	 % nadlimitných analýz
	NV  č. 354/2006    Z. z. 
	Druh limitu

	Dusičnany
	mg/l
	8 838
	0,18
	50
	MH

	Dusitany
	mg/l
	8 841
	0,03
	0,5
	MH

	Absorbancia
	
	1 883
	0,74
	0,08
	IH

	Amónne ióny
	mg/l
	7 995
	0,04
	0,5
	MH

	Farba
	mg/l
	7 990
	1,84
	20
	MH

	Spotreba kyslíka manganistanom
	mg/l
	8 847
	0,07
	3,0
	MH

	Mangán
	mg/l
	9 068
	1,72
	0,05
	MH

	Reakcia vody
	
	8 866
	0,14
	6,5 - 8,5
	

	Sírany
	mg/l
	1 806
	0,61
	250
	MH

	Zákal
	ZF
	8 994
	0,50
	5
	MH

	Železo
	mg/l
	8 994
	4,54
	0,2
	MH

	Celková obj. aktivita alfa
	Bq/l
	1 022
	0,10
	0,2
	SH****


**** smerná hodnota - podľa vyhlášky č. 528/2007 Z. z.
V tabuľke 7.2.6 je uvedené hodnotenie pre dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty. Najvyšší podiel nedodržania limitnej hodnoty sa zaznamenal u ukazovateľa voľný chlór (10,87 %), pričom v 9,73 % išlo o nedodržanie minimálnej koncentrácie 0,05 mg/l voľného chlóru v dodávanej pitnej vode. 

                                                                                                          tab. č. 7.2.6

	Názov ukazovateľa
	Jednotka
	Počet analýz
	 % nadlimitných analýz
	NV  č. 354/2006    Z. z. 
	Druh limitu

	Voľný chlór
	mg/l
	7 542
	10,87
	0,05 – 0,3
	MH

	      z toho < 0,05 mg/l
	 
	
	  9,73
	
	

	Chlórdioxid
	mg/l
	370
	0,00
	0,20
	MH

	Chloritany
	mg/l
	653
	0,77
	0,20
	NMH

	Chloroform
	mg/l
	1 598
	0,00
	0,04
	MH

	2,4,6-trichlórfenol
	mg/l
	427
	0,00
	0,01
	MH

	Trihalometany spolu
	mg/l
	1 599
	0,00
	0,15
	MH


7.3
Odvádzanie  a čistenie komunálnych odpadových vôd

Rozvoj verejných kanalizácií zaostáva za rozvojom verejných vodovodov v SR. V roku 2009 bol zaznamenaný nárast počtu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu o 28,4 tis. obyvateľov na 3 225,0 tis. obyvateľov, čo je 59,5 % z celkového počtu obyvateľov. Nepriaznivá situácia je v niektorých krajoch a okresoch. Za celoslovenským priemerom zaostávajú najmä trnavský, nitriansky a žilinský kraj. Na okresnej úrovni je najnepriaznivejšia situácia v okresoch Komárno, Námestovo, Čadca a Košice – okolie, kde je podiel obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu nižší ako 30 %. 

Rozvoj verejných kanalizácií a množstvo vypúšťaných komunálnych odpadových vôd verejnými kanalizáciami v správe vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov dokumentuje tabuľka č. 7.3.1 a graf č. 7.3.1.

Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd a rozvoj kanalizácie 
v správe VS, obecných úradov a iných subjektov
                               tab. č. 7.3.1 

	P.

č.
	Ukazovateľ
	Jednotka
	Rok

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	predpoklad

	
	
	
	
	
	
	2010
	2011

	1
	Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu
	tisíc
	3 147,0
	3 196,6
	3 225,0
	3 257,0
	3 371,0

	
	
  z toho: v domoch pripojených na  kanalizáciu s ČOV
	tisíc
	3 060,8
	3 106,9
	3 141,7
	3 181,6
	3 202,0

	2
	Dĺžka kanalizačných sietí
	km
	8 496,5
	9 266,4
	9 658,4
	9 851,0
	10 045,0

	3
	Voda vypúšťaná  do vodných tokov celkom
	mil.m3
	416,1
	403,5
	427,1
	423,8
	424,7

	
	
  z toho:
 čistené odpadové vody
	mil.m3
	407,8
	395,3
	417,8
	414,5
	415,6

	4
	Množstvo vypúšťaných odpadových vôd
	mil.m3
	209,0
	207,0
	204,7
	205,0
	205,0

	
	
  z toho: splaškové vody
	mil.m3
	115,9
	112,8
	119,2
	114,3
	114,2

	
	

 priemyselné a ostatné 



 odpadové vody
	mil.m3
	93,1
	94,2
	85,5
	90,7
	90,8


Množstvo vypúšťaných komunálnych odpadových vôd (voda odkanalizovaná spoplatnená) je len za vodárenské spoločnosti a iné subjekty – KOMVaK, a. s., Komárno, Vodárenská a kanalizačná spoločnosť, s. r. o., Hlohovec, Mondi SCP, a. s., Ružomberok (nie sú údaje za obecné úrady )  

Vypracoval: VÚVH 

Okrem uvedených komunálnych vôd bolo podľa údajov SHMÚ v roku 2009 vypúšťaných 237,410 mil. m3 odpadových vôd čistených a nečistených z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby. Medzi najväčších znečisťovateľov patria: Slovnaft, a. s., Bratislava, Bukocel, a. s., Vranov, Duslo, a. s., Šaľa, Smurfit Kappa, a. s., Štúrovo, U. S. Steel, s. r. o., Novácke Chemické Závody, a. s., Nováky. 
                                                                             

        graf č. 7.3.1
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Doterajší vývoj spôsobuje neúmerné rozdiely v rozvoji vodovodov a kanalizácií, ktoré majú dosah na životné prostredie a v súvislosti s plnením smerníc EÚ zvyšujú objem investícií na ich implementáciu do praxe v SR (graf. č. 7.3.2).

 








          graf č. 7.3.2 
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7.4
Nakladanie s čistiarenskými kalmi a ich produkcia
V roku 2009 predstavovala celková produkcia kalu v SR 58 582 t sušiny. Z toho sa v pôdnych procesoch využilo 47 056 t (80,3 %), dočasne sa uskladnilo 8 830 (15,1 %) a na skládky sa uložilo 2 696 t sušiny kalu (4,6 %). Priamo do poľnohospodárskej pôdy sa čistiarenský kal aplikoval iba z jednej ČOV (12 t). Na výrobu kompostu bolo použité 42 919 t sušiny kalu, iným spôsobom bolo v pôdnych procesoch využité (rekultivácia skládok, plôch a pod.) 4 125 t sušiny kalu.

Prehľad o produkcii kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd pre ČOV a zrealizovanom spôsobe nakladania s nimi v rokoch 2001 – 2009 poskytuje tabuľka č. 7.4.1. Údaje o množstve kalu aplikovaného do pôdy sa vzťahujú aj na kaly pridané do pôdy formou kompostu a kaly inak využité v pôdnych procesoch.












tab. č. 7.4.1
	Rok
	Produkcia kalu

(sušina)

t/r
	Z toho

	
	
	aplikácia do pôdy
	dočasne 

uskladnené
	ukladané na

 skládke odpadu

	
	
	t/r
	%
	t/r
	%
	t/r
	%

	2001
	53 350
	37 855
	71,0
	8 493
	15,9
	7 002
	13,1

	2002
	51 270
	41 960
	81,8
	4 870
	9,5
	4 440
	8,7

	2003
	54 340
	39 330
	72,4
	6 900
	12,7
	8 110
	14,9

	2004
	53 110
	42 530
	80,1
	5 860
	11,0
	4 720
	8,9

	2005
	56 360
	39 120
	69,4
	8 710
	15,5
	8 530
	15,1

	2006
	54 780
	39 405
	71,9
	6 130
	11,2
	9 245
	16,9

	2007
	55 305
	42 315
	76,5
	9 400
	17,0
	3 590
	6,5

	2008
	57 810
	38 368
	66,4
	10 766
	18,6
	8 676
	15,0

	2009
	58 582
	47 056
	80,3
	8 830
	15,1
	2 696
	4,6


Ako vidno z uvedeného prehľadu, množstvo kalov vyprodukovaných na území SR v ČOV, ktoré boli v pôsobnosti VaK, resp. vodárenských spoločností sa v poslednom období významne nemenilo. S  ohľadom na trendy v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd (novovybudované a zrekonštruované ČOV) a presnosť nahlasovaných údajov možno z hodnôt uvedených v tabuľke pokladať časový priebeh kalovej produkcie v sledovanom období za rastúci. Pomerne vyrovnaný priebeh vykazuje aj podiel kalov zhodnocovaných aplikáciou kalov do pôdy. S výnimkou rokov 2005 a 2008 sa pohybuje nad hranicou 70 % z celkovej produkcie kalov. V samotnom procese aplikácie kalov do pôdy sa od roku 2003 zaznamenal posun v prospech nepriamej aplikácie kalu do pôdy formou kompostu až do tej miery, že od roku 2006 sa kal z komunálnych čistiarní odpadových vôd už priamo do pôdy ani neaplikoval (aplikoval sa iba kal z  ČOV podnikového typu s produkciou okolo 10 t sušiny ročne v dvojročných cykloch po jeho vysušení a dostabilizácii na kalových poliach). Množstvo kalu ukladaného na skládky odpadu sa obyčajne pohybuje okolo 15 % ročnej produkcie kalu. V roku 2007 a 2009 sa takto zneškodnilo  významne nižšie množstvo kalu.  Zodpovedajúci prírastok sa zaznamenal v dočasne uskladnenom kale, resp. v kale aplikovanom do pôdy (výroba kompostu). Všetky ČOV (až na spomínanú výnimku priamej aplikácie kalu), ktoré pre nakladanie s kalmi zvolili v poslednom období formu jeho  zhodnocovania v pôdnych procesoch, zrealizovali tento postup prostredníctvom osôb oprávnených pre nakladanie s týmto druhom odpadu. Kal sa pritom zhodnocoval prevažne ako surovina pre výrobu kompostu.

Rozhodujúci podiel kalovej produkcie podlieha aj kvalitatívnej kontrole – sleduje sa  obsah živín a úroveň kontaminácie čistiarenských kalov z ČOV nad 30 000 EO a z tých ČOV s nižším počtom EO, na ktorých sa zistila kontaminácia kalu presahujúca úroveň stanovenú pre proces priamej aplikácie do pôdy. Možno konštatovať, že v dôsledku recesie priemyslu a vykonaných opatrení sa za posledných desať rokov významne znížila kontaminácia kalu. Viac ako 90 % sledovanej  produkcie kalov z komunálnych ČOV v SR v roku vyhovuje medzným hodnotám koncentrácie rizikových látok stanovených v právnej úprave pre proces aplikácie kalov do pôdy. V súčasnom období možno v dôsledku uplatňovania princípu dôsledného obmedzovania kontaminácie odpadových vôd na vstupe do ČOV pokladať za vyriešené najvýznamnejšie problémy nadmernej kontaminácie kalu na území SR spojené s vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Na druhej strane však bol opakovane zaznamenaný výskyt nadmernej kontaminácie kalov spôsobený zrejme nedodržaním technologickej disciplíny pri vypúšťaní odpadových vôd z drobných prevádzok (sklárska výroba, pokovovanie a i.).

V súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na čistenie odpadových vôd - implementácia smernice Rady 91/271 EHS o čistení mestských odpadových vôd, je potrebné počítať s nárastom kalovej produkcie o cca 20 - 40 %. Strategický prístup dosiahnutia koncepčných zámerov, spočívajúcich v zabezpečení zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO a v aglomeráciách od 2000 do 10 000 EO je v súčasnosti stanovený postupnosťou požiadaviek smernice 91/271/EHS a termínmi, ktoré sú súčasťou vodného zákona – 31. december 2010, resp. 2015. Vzhľadom na to, že sa jedná predovšetkým o prírastok kalu z malých ČOV, bez významného zapojenia priemyselných odpadových vôd, možno očakávať aj mieru kontaminácie kalu, zodpovedajúcu požiadavkám limitujúcim proces jeho aplikácie do  pôdy. 

V súčasnosti je v rámci kalového hospodárstva potrebné orientovať sa v smere ďalšieho znižovania kontaminácie kalov, a to aj z pohľadu organickej kontaminácie v zmysle právnej úpravy pripravovanej  EÚ.

7.5 
Mimoprodukčné úžitky vodného hospodárstva

Revitalizácia povodí a vodných tokov 

V roku 2009 boli realizované nasledovné revitalizačné opatrenia :  
· v územnej pôsobnosti Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove

· príprava návrhu revitalizačných opatrení - sprietočnenie pravobrežného mŕtveho ramena rieky Hornád v rkm 119,200 – 119,600 pre funkciu rybovodu a náhradnej výsadby drevín na obnovu časti brehových porastov v priestore pri novovybudovanej hrádzi 
· manažmentové opatrenia (kosenie, odstraňovanie drevín, oplotenie) v PR Mirkovská kosatcová lúka, PR Miroľská slatina, PR Pod Beskydom; ochrana lokality bobra vodného na Dobroslavskom potoku v k. ú. Kapišová a ochrana liahnisk obojživelníkov na lokalite Sigordské mokrade;
· v územnej pôsobnosti Správy Tatranský NP

· spracovanie návrhu programu starostlivosti o NPR Belianske lúky; hydrologický monitoring, monitoring vplyvu mulčovania, budovanie chodníka; kosenie s odstránením biomasy a odstránenie náletových drevín v PR Belianske lúky, PR Medzi Bormi, PR Švihrová, PR Slavkovský jarok, Dolina Gánovského potoka; lokalita južne od obce Jalovec, lokalita Peciská;

· v územnej pôsobnosti Správy NP Veľká Fatra 
· NPR Kláštorské lúky – mulčovanie, kosenie, výrub drevín, dočistenie plochy po výrube drevín, výstavba hradiaceho objektu na toku, monitoring vplyvu mulčovania na stav biotopov, NPR Rakšianske rašelinisko – kosenie a výrub drevín, CHA Revúca -  súčasť SKUEV 164 Revúca – kosenie a výrub drevín, Hlísna studňa – kosenie , Príbovce – kosenie a výrub drevín, OP NPR Tlstá – kosenie;

· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Dunajské luhy 

· bol spracovaný program starostlivosti o PR Žitavský luh a CHVÚ Žitavský luh. V rámci neho boli uskutočnené manažmentové opatrenia;
· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce 

· SKUEV Polesie v Čiernom - kosenie, odstraňovanie krovín, obnova hydrologického režimu, SKUEV Penovce pramenisko v Čedačke – kosenie odstránenie náletových drevín;

· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana 

· manažmentové opatrenia - kosenie s odstránením biomasy, mulčovanie, zabezpečenie pasenia v mokraďových biotopoch v NPR Zadná Poľana (Žliebky), NPP Mičinské travertíny, PR Pstruša, CHA Dolná Zálomská, CHA Horná Chrapková, CHA Hrončiačka, CHA Meandre Kamenistého potoka;

· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie 

· v rámci prekládky časti riečnych korýt riek Nitra a Handlovka v súvislosti s ťažbou uhlia medzi Prievidzou a Novákmi vytvorenie kolmej steny v pôvodnom koryte rieky Nitra, určenej pre hniezdenie rybárika riečneho;

· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy 

· vyhláškou KÚ ŽP v Banskej Bystrici č. 1/2009 z 23. 2. 2009 bola vyhlásená prírodná rezervácia Cúdeninský močiar (141,68 ha), v PR Kiarovský močiar bola pokosená časť územia;

· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Vihorlat 

· kosenie a odstránenie biomasy v PR Pod Tŕstím, NPR Jovsianska hrabina, rašelinisko v NPR Postávka;

· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty 

· spracovanie a odoslanie projektov na vyhlásenie CHÚ národnej siete na ochranu území európskeho významu na vodných tokoch Alúvium Rieky ako CHA Alúvium Rieky, Rieka Laborec ako CHA Laborec, tok Udavy s prítokom Iľovnice ako CHA Sútok Udavy s Iľovnicou; mapovanie mokraďových biotopov; odstraňovanie inváznych druhov rastlín v ochrannom pásme PR Čertižnianske lúky; manažmentové opatrenia - kosenie a odstránenie biomasy, odstránenie náletu drevín na lokalite Grúniky a PR Jarčiská s výskytom kriticky ohrozených druhov rastlín;

· v územnej pôsobnosti Správy CHKO Záhorie 

· dopracovaných bolo 8 programov starostlivosti o CHÚ - Rudava, Kotlina, Bahno, Jasenácke, Zelienka, Mešterova lúka, Orlovské vŕšky, Vanišovec; manažmentové opatrenia v NPR Abrod;
Pre zabezpečenie kontinuity migračných trás vodných živočíchov v povodí Ipľa bola pod gesciou Komisie hraničných vôd pre Ipeľ na hatiach Malé Kosihy a Ipeľský Sokolec realizovaná výstavba rybovodov a revitalizácia mŕtvych ramien. Výstavba rybovodov a revitalizácia ramien Ipľa, vykonaných na spoločnom hraničnom úseku Ipľa maďarskou stranou, bola financovaná z fondov EÚ v rámci programu „INTERREG III/A“.

V rámci opráv a údržieb boli vykonávané aj technicko-pestovateľské zásahy brehových porastov  a oživenie brehov kolovými sadenicami (napr. na rieke Poprad v k. ú. Mníšek nad Popradom - dĺžka 150 m, ľavý breh; v k. ú. Sulín - dĺžka 120 m a 200 m, ľavý breh; v k. ú. Forbasy - dĺžka 300 m, pravý breh).

Mokrade

V roku 2009 prebiehali v oblasti mokradí nasledovné aktivity:
· na rokovaní vlády SR bola vzatá na vedomie správa o priebehu a výsledkoch 10. zasadnutia konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) v Changwon, Južná Kórea s Deklaráciou z Changwon o prosperite ľudstva a mokradiach,

· bola podpísaná Viedenská deklarácia – dohoda o budúcej spolupráci a spoločných aktivitách Dunajskej sústavy chránených území DANUBEPARKS a začal sa spoločný projekt,

· oficiálne bola uznaná ramsarská regionálna iniciatíva Karpatská iniciatíva pre mokrade, bol spracovaný návrh projektového zámeru na podporu realizácie manažmentových opatrení v mokradiach,

· bol spracovaný návrh projektu pre OP ŽP v rámci prioritnej osi 5 „Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny“, zameraný na zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, plnenie Akčného plánu pre mokrade, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít, ktorý bol schválený a bude sa realizovať v rokoch 2010 - 2012;
· Ramsarská lokalita (RL) Domica - pokračoval dlhodobý hydrogeochemický a mikroklimatický monitoring zahrnujúci sledovanie vodného stavu v jaskyni, sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality vody a mikroklimatických parametrov, mikrobiologický výskum vôd;

· RL Dunajské luhy - bola prerokovaná a uskutočnená simulovaná záplava v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj; realizovalo sa preplachovanie ľavostrannej ramennej sústavy;

· RL Jaskyne Demänovskej doliny - v Demänovskej jaskyni slobody pokračoval hydrogeochemický monitoring vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality vôd, biospeleologický výskum vodnej fauny; bol vypracovaný projekt „Zlepšenie starostlivosti o ramsarskú lokalitu Jaskyne Demänovskej doliny“, ktorý bol schválený v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ŽP; 

· RL Mokrade Turca - spracovanie návrhu programu starostlivosti o NPR Kláštorské lúky, hydrologický monitoring, manažmentové opatrenia (mulčovanie), monitorovanie vplyvu mulčovania na biotopy;

· RL Niva Moravy - príprava programu starostlivosti o trilaterálnu ramsarskú lokalitu „Niva na sútoku Morava – Dyje – Dunaj“, Príprava a realizácia projektu Cezhraničná spolupráca v ramsarskej lokalite Niva na sútoku Morava – Dyje – Dunaj v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 - 2013; 

· RL Parížske močiare - bol rozpracovaný návrh programu starostlivosti a prebehli viaceré rokovania o spôsobe revitalizačných zásahov a starostlivosti o územie, bol spracovaný projektový zámer pre manažment územia;

· RL Poiplie - bolo zmapovaných 20 ha a bol potvrdený výskyt 8 druhov inváznych rastlín;

· RL Alúvium Rudavy - prebehla kolaudácia stavby rybovodu na rieke Rudave - Veľké Leváre a bol vykonaný monitoring jeho funkčnosti; 

· RL Senné – rybníky - v rámci projektu LIFE Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie bol spracovaný program starostlivosti o CHVÚ Senianske rybníky, realizované premostenie mokrade a vybudovaný náučný chodník „Vtáčím rajom“, zrekonštruované 2 mosty s funkciou malých stavidiel na lúke Blatná, bolo obnovených 0,3 ha mokradí na lúke Blatá a boli zrealizované manažmentové opatrenia na lúke Ostrovík (kosenie 1,5 ha, mulčovanie 50 ha), realizovalo sa hniezdne sčítanie vodného vtáctva, monitoring hladiny podzemných vôd v projektových územiach, monitoring biotopov v CHVÚ Medzibodrožie; 

· RL Šúr - vykonávaný pravidelný monitoring hladiny podzemnej vody na 13 sondách v týždňových a dvojtýždňových intervaloch, v roku 2009 bol upravený vodohospodársky objekt tak, že bol zasypaný, znefunkčnený z dôvodu zabránenia odtoku vody z RL Šúr do Čiernej vody. Na Blahutovom kanáli bolo osadené stavidlo s vodočetnou latou na zabránenie odtoku vody z Blahutovho kanála; 

· Monitoring mokradí v Oravskej kotline - boli zmapované 2 nové mokrade (0,4 ha) - neboli vyhlásené žiadne nové mokrade, zlepšenie vodného režimu v Zóne B Klinské rašelinisko (likvidácia náletu), kosenie slatiny v zóne B – Ťaskovka;

V územnej pôsobnosti správy:
· NP Malá Fatra - kosenie a výruby drevín v PR Hrabinka, PR Goľove mláky, PR Šujské rašelinisko, PR Dubovské lúky, CHA Hate, genofondové plochy Hýrovská slatina, Medzihorská dolina, Vraniny; ochrana reprodukčných lokalít obojživelníkov;

· NP Muránska planina - kosenie a výrub sukcesných drevín na rašeliniskových biotopoch v PR Klenovské Blatá; vyhlásený bol CHA Lúky pod Besníkom, ktorého súčasťou sú aj mokraďové biotopy;

· NP Nízke Tatry - manažmentové opatrenia (kosenie) na mokraďových lokalitách: Liptovská Teplička Čierny Váh, Mokrade Čierneho Váhu (4,1 ha); Liptovská Teplička, Soľanka, rašelinisko Soľanka (1,5 ha); Dúbrava, slatina medzi Dúbravou a L. Kľačanmi (0,5 ha); Chraste (2,5 ha); Pavčina Lehota, pramenisko pri napájadle (0,5 ha), vachtovisko (0,3 ha), prameniská nad parkoviskom; Pavčina Lehota, Jelšie (2 ha); Demänovská slatina (2 ha); PR Sliačske travertíny (3 ha); Liptovská Lúžna, slatina nad obcou (1 ha), slatina pri prameni Kubo (1 ha), slatina pod Žitniskom (1 ha); Liptovská Štiavnica (0,23 ha), ústie Komorníckej dol. (0,2 ha); Ludrová – pri minerálnom prameni (0,5 ha); Liptovská Osada, Slatina za obcou (1 ha);

· Pieninský NP - monitoring a mapovanie mokradí v k.ú. Osturňa, Spišské Hanušovce, Veľký Lipník pre prípravu návrhu na začlenenie mokradí Zamaguria medzi ramsarské lokality;

· NP Poloniny - kosenie lokalít regionálne významných mokradí Ulička, Kolbasovské lúky, lokálne významných mokradí Poljanky, Sihla;

· NP Slovenský raj - otvorenie náučného chodníka Mokrade Hnilca;

Obnova prírodných vodných režimov
· bol ukončený projekt LIFE „Obnova mokradí na Záhorskej nížine“ a projekt UNDP/GEF „Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín“ v SR, v rámci ktorého sa uskutočnili aktivity na revitalizáciu stredného toku Porca a budovanie prehrádzok na zlepšenie vodného režimu NPR Kláštorské lúky,

· bol schválený projekt LIFE07/NAT/SK/00707 „Ochrana vtáctva Podunajska“, v ktorého rámci je naplánovaná obnova vodného režimu na celom území RL Dunajské  luhy (zároveň lokalita Natura 2000);

· je schválený aj projekt LIFE08/NAT/SK/00239 „Ochrana hraboša severského panónskeho“, v ktorého rámci sa plánuje obnova vodného režimu Čiližského potoka, tiež na Podunajsku;

· projekt UNDP/GEF „Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do  krajinného a vodohospodárskeho  manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh)“, keďže projekt sa mimo iného zameriava aj na obnovu mokraďných biotopov a ich asociovaných ekosystémových funkcií v projektovej oblasti;

· spolupráca s OZ Priatelia Trstianskej prírody pri revitalizácii mŕtveho ramena Hornádu;
· výstavba hradiaceho objektu v NPR Kláštorské lúky.

Vo východnej časti lúky Blatá (CHVÚ Senianske rybníky) sa nachádzajú rozsiahle terénne depresie, ktorým hrozí postupný zánik v dôsledku zazemnenia. V rámci LIFE projektu „Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku“ boli na jeseň v roku 2009 tieto depresie prehĺbené. Bola odstránená biomasa a vrchná časť humusu na celkovej rozlohe 2000 m2, ktorá boli v zimnom období zaplavená. Cieľom aktivity bolo zabezpečiť postupnú obnovu spoločenstva (Magnocaricion elattae), ktoré bolo vytlačené v procese zazemňovania vysokými trávami.
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Monitorovací systém 

Monitoring povrchovej a podzemnej vody sa vykonáva komplexne v povodiach a v čiastkových povodiach. Jeho podrobnosti špecifikuje vyhláška č. 221/2005 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.

Spracovateľom rámcového projektu Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) – Voda  bol poverený SHMÚ aby prostredníctvom hydrologickej služby zabezpečoval koordináciu výkonu jednotlivých činností uvedeného projektu a priamo zabezpečoval výkon monitorovacích programov v súlade s uvedenou vyhláškou. 
V roku 2009 ČMS – Voda pozostával z nasledovných monitorovacích subsystémov:

1. Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

2. Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

3. Kvalita povrchových vôd 

4. Kvalita podzemných vôd

5. Termálne a minerálne vody

6. Závlahové vody

7. Rekreačné vody

Subsystémy 1 až 4 sú zabezpečované rezortom MŽP SR prostredníctvom SHMÚ. Zabezpečenie činnosti subsystémov 5. Termálne a minerálne vody a 7. Rekreačné vody je v kompetencii rezortu zdravotníctva a sú zabezpečované v rámci úloh tohto rezortu. Zabezpečenie činnosti subsystému 6. Závlahové vody patrí do kompetencie rezortu pôdohospodárstva.

Činnosti v oblasti výkonu prevádzky ČMS – Voda za rok 2009
Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd
Rozsah monitorovania v rámci subsystému je uvedený v doplnku k Programu monitorovania na roky 2008 – 2010. Pre rok 2009 bolo plánované monitorovanie v 427 monitorovacích miestach. Skutočne bolo realizované v 419 monitorovacích miestach. Výsledky monitorovania sa ukladajú do databázy hydrologického informačného systému (HIS), ktorej správcom je SHMÚ. 

V roku 2009 bolo vykonávané monitorovanie kvantitatívnych ukazovateľov povrchových vôd v 419 vodomerných staniciach, v ktorých sa monitoroval vodný stav. Z toho v 404 staniciach sa vyčísľoval aj prietok, v 415 staniciach sa merala aj teplota vody a v 17 staniciach sa odoberali vzorky vody a vyhodnocovala sa mútnosť vody (obsah plavenín vo vode). Pre účely priameho merania prietoku na tvorbu a kalibráciu mernej krivky bolo naplánovaných 2 524 meraní, skutočne bolo vykonaných 2 112 meraní. V priemere to znamená na jednu stanicu 5,04 meraní. Spoločné merania na hraničných tokoch so susednými krajinami na základe bilaterálnych dohôd boli vykonané v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 8.1:
           Spoločné merania na hraničných tokoch                                 tab. č. 8.1

	Krajina
	Počet spoločných profilov
	Počet hydrometrovaní

	Maďarsko
	24
	119

	Rakúsko
	3
	26

	Česko
	4
	32

	Poľsko
	5
	35

	Ukrajina
	2
	10

	Spolu
	38
	222


    Zdroj: SHMÚ

Oproti plánovanému počtu spoločných meraní na rok 2009 (224 meraní) bolo uskutočnených o 2 merania menej. 

Ďalej bolo vykonaných 6 100 denných odberov vzoriek na hodnotenie plavenín (plánovaných bolo 6 205), 28 celoprofilových meraní (plánovaných 34) a 166 kontrolných odberov (plánovaných minimálne 34). 

V sieti vodomerných staníc boli jednotlivými pracoviskami vykonané nasledovné rekonštrukcie:

· Pracovisko Bratislava: Chalmová - Nitra, Bratislava - Dunaj (výmena chráničky a opevnenie brehu – práce boli realizované prostredníctvom SVP, š. p.);

· Pracovisko Banská Bystrica: Rimavská Sobota - Rimava (oprava schodov a vyčistenie profilu od vegetácie v dĺžke 15 m), Zolná - Zolná (oprava  stabilizačného priečneho prahu a svahov, ktoré boli poškodené hlavne chodom ľadu na jar 2009);

· Pracovisko Košice: Stará Lesná - Studený potok (po poškodení povodňou nanovo zrekonštruovaná stanica);

· Pracovisko Žilina: Zubrohlava - Polhoranka, Trstená - Jelešňa, Kláštor pod Znievom - Vríca, Horné Sŕnie - Vlára (po poškodení povodňou výmena chráničky, vyčistenie a opevnenie dna).

Všetky stanice boli v prevádzke počas celého roku 2009 s výnimkou stanice Stará Lesná, kde bolo pozorovanie po poškodení stanice na čas prerušené.

Monitorovanie kvantitatívnych ukazovateľov povrchových vôd prebehlo v plánovanom rozsahu, neboli však vybudované novonavrhované stanice (s výnimkou stanice Turá Lúka – Svacenický potok) z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov. Z technických a kapacitných dôvodov bol počet plánovaných priamych meraní prietoku nižší oproti plánu o 412 meraní. Celkový počet spoločných meraní na hraničných tokoch bol približne dodržaný (o 2 merania menej). Počet denných odberov vzoriek bol nižší oproti plánovanému počtu z dôvodu výpadku pozorovateľov. O niečo nižší počet celoprofilových meraní bol spôsobený technickými a finančnými problémami. 

Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Rozsah monitorovania v rámci subsystému je uvedený v doplnku k Programu monitorovania na roky 2008 – 2010. Pre rok 2009 bolo plánované monitorovanie v    1 493 monitorovacích miestach. Skutočne bolo realizované v 1 499 monitorovacích miestach. Výsledky monitorovania sa ukladajú do databázy HIS a zároveň do IS Oracle, ktorej správcom je SHMÚ. Výsledky monitorovania sú sprístupňované v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a prezentované formou účelových publikácií - Hydrologická ročenka podzemné vody a Správa o stave životného prostredia.

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd

Výkon jednotlivých častí subsystému realizujú organizácie: SHMÚ, SVP, š. p. a VÚVH. Kompetencie jednotlivých organizácií a rozsah monitorovania sú popísané v doplnku spracovanom pre rok 2009 k Programu monitorovania stavu vôd na roky 2008 – 2010.

Pre rok 2009 bolo plánované monitorovanie v 312 monitorovacích miestach. Výsledky monitorovania sú archivované v lokálnych databázach v správe organizácií vykonávajúcich príslušnú časť monitorovania a centrálne sa ukladajú do databázy Oracle, ktorej správcom je SHMÚ. Výsledky monitorovania sú sprístupňované v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a prezentované formou účelových publikácií - ročenka ČMS, ročenka  „Kvalita povrchových vôd v SR“ a „Správa o stave životného prostredia“.

Kvalitatívne ukazovatele podzemných vôd

Výkon jednotlivých častí subsystému realizujú SHMÚ a akreditované geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ v Spišskej Novej Vsi. Kompetencie jednotlivých organizácií a rozsah monitorovania sú popísané v doplnku spracovanom pre rok 2009 k Programu monitorovania stavu vôd na roky 2008 – 2010.

Pre rok 2009 bolo plánované monitorovanie v 554 monitorovacích miestach. Skutočne bolo realizované v 552 monitorovacích miestach. Výsledky analytických stanovení vzoriek podzemných vôd sa ukladajú v lokálnej databáze ŠGÚDŠ a zároveň sú archivované a spracovávané v centrálnom databázovom systéme Oracle, ktorej správcom je SHMÚ. Výsledky monitorovania sú sprístupňované v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a prezentované formou účelových publikácií - ročenka „Kvalita podzemných vôd na Slovensku” a ročenka „Kvalita podzemných vôd na Žitnom ostrove”.

Termálne a minerálne vody

Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je podľa § 2 ods. 14 zákona č. 538/2005 Z. z. systém, ktorého  prostredníctvom sa vykonáva režimové sledovanie hydrogeologických, chemických, fyzikálnych, mikrobiologických a biologických ukazovateľov prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, pozorovacích vrtov, pozorovacích objektov a meteorologických ukazovateľov príslušného územia v rozsahu určenom v povolení využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj. Pre správu databázy (monitorovacieho systému) bol vyvinutý softvérový produkt - Informačný systém Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (IKŽ) na Ministerstve zdravotníctva SR (IS IKZ). IS IKZ je budovaný na podklade geografického informačného systému a má dve verzie. V lokálnych informačných systémoch (LIS IKZ) sa zbierajú monitorované dáta na lokalitách a odosielajú sa do centrálneho informačného systému (CIS IKZ), kde sa dáta vyhodnocujú, kontrolujú a archivujú. Využívateľ zdroja je podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. povinný zaviesť a prevádzkovať monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a pozorovacích vrtov napojený na centrálny monitorovací systém ministerstva zdravotníctva podľa podmienok povolenia využívať zdroj a priebežne poskytovať údaje pre databázu ministerstvu zdravotníctva a prevádzkovať lokálny informačný systém.

Sledovanie, vyhodnocovanie a archivácia režimových parametrov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a pozorovacích objektov podľa povolenia na využívanie zdroja a kontrola kvalitatívnych ukazovateľov prírodných liečivých a minerálnych vôd je vykonávané na IKŽ priebežne, podľa intervalu zasielania synchronizačných súborov. Spracované podklady sú využívané ako podklady pri návrhu a realizácii opatrení na ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. 
V roku 2009 bolo do monitorovacej siete zaradených celkovo 45 lokalít. Z toho je na 36 lokalitách zabezpečený prenos dát do centrálneho informačného systému Ministerstva zdravotníctva SR formou LIS IKZ a z ostatných lokalít sú informácie zasielané formou MS EXCEL. Celkove je do monitoringu zaradených 171 objektov - z toho 116 uznaných zdrojov a 55 ostatných pozorovacích zdrojov.
Závlahové vody

Odberové miesta sú každý rok aktualizované v spolupráci so š. p. Hydromeliorácie tak, aby boli monitorované lokality s vysoko pravdepodobným odberom vody na závlahu v danom roku a lokality, ktoré vykazovali v uplynulých rokoch zníženú kvalitu. Kvalita vody sa hodnotí v zmysle nariadenia vlády č. 296/2005 a STN 757143, kde sú aj uvedené rozsahy a frekvencie odberov. Výsledky monitorovania sa ukladajú do databázy Monitoring závlahovej vody SR (MOZAVO), ktorej správcom je Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP). Výsledky monitorovania sú sprístupňované v súlade so zákonom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a prezentované formou záverečnej správy za  odbornú úlohu MP SR „Monitoring kvality vôd vodných útvarov určených na zavlažovania“. 

V roku 2009 MP SR na monitoring závlahovej vody nevyčlenilo žiadne finančné prostriedky. Aby nebola celkom prerušená kontinuita monitoringu, bol vybratý  obmedzený počet lokalít (20) a sledovali sa len základné ukazovatele, tak aby mali informáciu o kvalite aspoň najväčší odberatelia závlahovej vody a tí, čo zavlažovali ovocie a zeleninu. Úloha bola financovaná len z vlastných zdrojov VÚPOP.

Rekreačné vody

Ako rekreačné vody sú na Slovensku využívané a sledované prírodné a umelé kúpaliská, ktoré sú definované zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon definuje ako vodu na kúpanie každú tečúcu alebo stojatú vodu alebo jej časť, ktorú využíva veľký počet ľudí na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané. Celkove sa na rekreáciu na Slovensku využíva každoročne cca 70 prírodných a 150 umelých kúpalísk. Ich počet sa však každoročne mení a závisí od počasia a záujmu o ich prevádzkovanie.

Rozsah a frekvenciu monitorovania rekreačných vôd určuje spolu s požiadavkami na kvalitu vôd na kúpanie a povinnosťami prevádzkovateľov okrem vyššie uvedeného zákona pre umelé kúpaliská vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a pre prírodné kúpaliská nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Nariadenie je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa ruší smernica 76/160/EHS. V súlade s požiadavkami tejto smernice je časť prírodných kúpalísk, označených v zmysle vodného zákona ako „vody vhodné na kúpanie” (VVK) monitorovaná aj v zmysle európskych požiadaviek. 

Výsledky monitorovania sa vkladajú do Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie, ktorý je prístupný verejnosti na stránke www.uvzsr.sk a ktorého správcom je SAŽP. Systém slúži pre spracovanie a vyhodnocovanie údajov a poskytuje, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, informácie o aktuálnom stave na kúpaliskách aj pre verejnosť. Informácie o monitorovaní sú dostupné aj na web stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), v ktorých kompetencii je kontrola vôd na kúpanie. V súlade s európskymi požiadavkami je každoročne pred kúpacou sezónou verejnosti poskytnutý na pripomienkovanie aj zoznam VVK, ktorý je následne spolu s dĺžkou kúpacej sezóny pred nastávajúcou sezónou predložený EK. 

Údaje o vodách na kúpanie boli počas roka 2009 spracúvané vo viacerých hodnotiacich správach a informáciách. V súvislosti s otvorením kúpacej sezóny 2009 bola pred jej začiatkom pripravená tlačová konferencia a vypracovaná (zverejnená) správa o pripravenosti kúpalísk na sezónu. Počas letnej kúpacej sezóny boli v týždenných intervaloch spracúvané informácie od pracovníkov RÚVZ o stave na umelých a prírodných kúpaliskách, ktoré boli vždy pred víkendom zverejňované na stránke úradu. Po ukončení sezóny bola na základe podkladov RÚVZ vypracovaná národná hodnotiaca správa a správa pre EK, ktorá zhodnotila situáciu na 36 lokalitách zoznamu VVK. Po ukončení kalendárneho roka 2009 je komplexne spracovaná problematika rekreačných vôd (vrátane kúpalísk s celoročnou prevádzkou) vo Výročnej správe o činnosti RÚVZ v SR. 
Monitorovanie rekreačných vôd každoročne zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom ÚVZ SR a 36 RÚVZ v SR v rámci programového vyhlásenia vlády a programov a projektov verejného zdravotníctva (projekt č. 1.6. Monitoring kvality vody prírodných kúpacích oblastí v súlade s platnou legislatívou, príprava podkladov pre EÚ). Monitorovanie prírodných kúpalísk patrí k špecializovaným úlohám orgánov verejného zdravotníctva. Ďalším zdrojom údajov je výkon štátneho zdravotného dozoru a monitoring, vykonávaný prevádzkovateľmi. 
V roku 2009 boli počas letnej sezóny realizované nasledovné  aktivity:

· monitorovanie 75 prírodných lokalít  - išlo o štrkoviská, pieskoviská a vodné nádrže využívané verejnosťou pre rekreačné účely. Z toho na 20 lokalitách prebiehala organizovaná rekreácia, t. j. lokalita mala prevádzkovateľa a na 8 lokalitách je možné hovoriť o čiastočne organizovanej rekreácii. Na ostatných lokalitách prebiehala neorganizovaná rekreácia. Zoznam VVK pre kúpaciu sezónu 2009 obsahoval 36 prírodných lokalít. Počas letnej kúpacej sezóny bolo na prírodných kúpaliskách odobratých celkove 519 vzoriek vôd, v ktorých sa vykonalo 7 833 vyšetrení fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov jej kvality;

· kontrola 155 umelých kúpalísk (481 bazénov). V 2 558 odobratých vzorkách sa vyšetrilo 39 979 fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov. Kúpaliská s celoročnou prevádzkou boli sledované počas celého roka;

· tlačová konferencia Aktuálny stav pripravenosti kúpalísk v SR (stav k 18. 6. 2009);

· Správa o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na letnú turistickú sezónu 2009 (k 30. 6. 2009);

· týždenné Aktualizácie stavu umelých a prírodných kúpalísk počas letnej turistickej sezóny 2009;

· Správa o sledovaní hygienickej situácie na prírodných a umelých kúpaliskách v roku 2009 a Správa SR o kvalite vody na kúpanie pre EK;

· kontrola kvality rekreačných vôd na kúpanie sa sústredila najmä na letnú turistickú sezónu, ktorá trvá cca od 15. júna do 15. septembra.

Cieľom sledovania kvality rekreačných vôd je včas identifikovať možné zdravotné riziká z dôvodu prevencie vzniku ochorení a následné informovanie verejnosti. V priebehu sezóny 2009 neboli zaznamenané závažné komplikácie, ktoré by viedli k poškodeniu zdravia rekreantov. Obvodnými a odbornými lekármi neboli hlásené žiadne ochorenia, ktoré by  mohli vzniknúť v priamej súvislosti s kúpaním alebo pobytom v areáloch kúpalísk. Aktivity v oblasti rekreačných vôd boli plnené v plánovanom rozsahu. 

Informačné systémy
Ochrana životného prostredia  potrebuje informácie vrátane informácií priestorových, ktoré by boli dostupné, kvalitné, mohli by sa vymieňať, zdieľať a kombinovať. V súčasnosti vládne v Európe veľká nejednotnosť spôsobená rôznorodosťou formátov a štruktúr priestorových údajov. K zriadeniu a prevádzkovaniu vlastnej národnej infraštruktúry vedie členské štáty smernica INSPIRE. 

V rámci úlohy Environmentálna infraštruktúra priestorových informácií je zabezpečovaná administrácia prístupu jednotlivých užívateľov z organizácií rezortu MŽP SR ku geopriestorovým údajom z údajového skladu. K dispozícii sú 2 typy prístupov do údajového skladu. Prvý typ je formou prehliadania a prípadného stiahnutia geopriestorových údajov na lokálny počítač. Druhý typ prístupu umožňuje okrem čítania aj editáciu údajov priamo v údajovom sklade.

Pod infraštruktúrou pre priestorové informácie sa rozumie 5 základných komponentov a tými sú:

· metaúdaje,

· súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov,

· sieťové služby a technológie,

· dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní, 

· koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy.

Smernica vo svojich troch prílohách definuje 34 tém súborov priestorových údajov potrebných pre úspešné vybudovanie environmentálnych informačných systémov. Každá z tém je stručne opísaná tak, aby umožnila čo najjednoznačnejšie priradenie priestorového údaju k téme. 

Nevyhnutný základ pre systematické budovanie infraštruktúry rezortných, ako i mimorezortných priestorových údajov je katalóg objektov.

Viac o smernici je uvedené na stránkach:
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ a http://www.sazp.sk/inspire/.
EnviroInfo (metainformačný systém) je internetová databázová aplikácia dostupná širokej verejnosti na webstránke http://enviroinfo.enviroportal.sk. Snahou metainfomačného systému je technologicky zabezpečiť automatizovaný zber metaúdajov. Zrealizované je  prepojenie s  informačnými systémami rezortu: IS EIA/SEA a IS prevencia závažných priemyselných havárií, ďalšie sa plánujú. Prepojenie okrem iného skvalitní možnosti vyhľadávania metaúdajov v jednotnom prostredí.
V súčasnosti sa realizuje up-grade EnviroInfo zameraný na  oddelenie priestorových informácií nachádzajúcich sa v EnviroInfo od nepriestorových informácií -  väčšinou  dokumentov.  

ISÚŽP (Informačný systém úradov životného prostredia), dostupný na webstránke (www.sazp.sk/isuzp), má 2 prierezové subsystémy (Administratíva a Ekonomika) a 7 odborných subsystémov. Odborné subsystémy sú Ovzdušie, Voda, Odpady, Príroda, Vplyvy, Havárie a IPKZ. V súčasnosti je pre každý subsystém už vytvorená aplikácia, či už samostatná, alebo ako súčasť informačného systému, ktorý pokrýva aj ďalšie  činnosti súvisiace s problematikou.

Keďže životné prostredie sa vždy vzťahuje k nejakému územiu, potrebuje mať pracovník štátnej správy čo najviac informácií o tomto území. Súčasťou viacerých informačných systémov odborných činností je aj GIS modul, ktorý obsahuje geografické znázornenie situácie, javu,  prevádzky alebo akcie na mape.

Budovanie e-Governmentu predpokladá elektronické vybavovanie žiadostí a povolení týkajúcich sa životného prostredia. Podmienkou je zjednodušiť a zjednotiť postupy v  štátnej správe a pripraviť podmienky na elektronické vybavovanie  žiadostí cez elektronickú podateľňu prístupnú 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Detaily bude riešiť pripravovaná Štúdia uskutočniteľnosti elektronických služieb, týkajúcich sa  životného prostredia. V súčasnosti krajské a obvodné úrady ŽP sprístupňujú kontaktné informácie a základné informácie o životnom prostredí na svojich webstránkach www.kuzp.sk.
WISE - Water Information System for Europe. Reportovacie povinnosti voči EK  sa v súčasnosti uskutočňujú za použitia elektronických nástrojov prostredníctvom Európskeho informačného systému o vodách.

Prístup k informáciám o ŽP rieši Enviroportál (www.enviroportal.sk). Je miestom, kde sa stretávajú výstupy z jednotlivých informačných systémov. Enviroportál je tvorený redakčným systémom a množstvom ďalších integrovaných informácií z informačných systémov a vybraných služieb. Na zabezpečenie plnenia všetkých úloh, ktoré má v budúcnosti Enviroportal vykonávať v požadovanej kvalite, je potrebné portál po technologickej stránke prebudovať. Enviroportál bude v zmysle Koncepcie rozvoja informačných systémov rezortu ŽP tvoriť obsahovú bázu informácií za oblasť životného prostredia a rôznych životných situácií, týkajúcich sa životného prostredia ako portál druhej úrovne pre potreby Ústredného portálu verejnej správy. 

V priebehu roka 2009 boli na VÚVH Bratislava využívané údaje z informačného systému Zbervak (systém zberu údajov o vodovodoch a kanalizáciách na základe ustanovení § 15 ods. 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie). 
Údaje boli využité pre:

· prípravu výstupných zostáv pre reporting v zmysle smernice 91/271/EHS s využitím údajov o čistení odpadových vôd a spracovaní kalov,
· vypracovanie zoznamu vodných zdrojov, verejných vodovodov a ich prevádzkovateľov pre spoluprácu s Úradom verejného zdravotníctva na informačnom systéme o vode určenej na ľudskú spotrebu,
· zostavenie zoznamu malých zásobovaných oblastí  pre reportovanie o zásobovanosti obyvateľstva SR v zmysle smernice 98/83/ES.
V podmienkach SVP, š. p., v roku 2009 pokračovala realizácia podnikového informačného systému nasledujúcimi aktivitami: 

· bol vytvorený Komplexný informačný systém SVP (KIS SVP) obsahujúci nasledujúce aplikácie:

· Centrálny nákup/Spoločné obstarávanie (SVP CNSO)

· Plán a spracovanie investícií (SVP PSIN)

· Manažérsky informačný systém (SVP MIS)

· Riadenie a archivácie dokumentov (SVP RAD)

· Jednotná komunikácia (SVP UC),
· realizovala sa úprava konfigurácie TIS a jeho modulov z dôvodu reštrukturalizácie infraštruktúry WAN siete SVP, š. p., 

· boli pridané nové dátové vrstvy do mapového portálu WebGIS a digitálneho archívu WebCM,
· bol vykonaný Upgrade Mobilného TIS (MobTIS), ktorý umožňuje zobrazovanie vodných stavov vo vodomerných staniciach tokov. Upgrade MobTIS riešil optimalizáciu procesov v module s cieľom zrýchlenia filtrovania dát z vodomerných staníc, nasadenie samostatnej aplikácie na tvorbu grafov, možnosť odpojenia vodomernej stanice v prípade jej poruchy a odstránenie mesačného limitu zasielaných SMS notifikácií. V priebehu roka 2009 bolo modulom MobTIS zaslaných 14 280 notifikácii o zmene SPA na vodomerných staniciach.
V rámci TIS a GIS pokračovali aj činnosti súvisiace so stanovovaním inundačných území, máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika. Vykonalo sa spracovanie databáz a máp hraníc správ povodí a prevádzkových úsekov, povodňových úsekov, aktualizácia povodňových plánov zabezpečovacích prác a máp vodných útvarov i miest hodnotenia stavu povrchových vôd. Vykonávala sa technická podpora a školenia užívateľov TIS. Boli vytvorené nové metodiky a pracovné postupy pre používateľov a správcov TIS, vykonané prezentácie pre zamestnancov SVP, š. p., (RoadShow po odštepných závodoch SVP, š. p.), ako aj pre verejnosť (konferencia Enviro-i-forum 2009, publikácie).

Pre účely zosúladenia prípravy, tvorby a realizácie jednotlivých investičných programov a zabezpečenia jednotných výstupov bola vykonaná úprava a aktualizácia databázy investícií. 

9
Rizikové faktory vodného hospodárstva, príčiny a dôsledky

9.1
Povodne
V priebehu roka 2009 sa vyskytli nasledovné povodňové situácie. 

Počas januára 2009 bola najhoršia situácia na vodnom toku Zdychava v intraviláne mesta Revúca, na prívodnom kanáli VD Gabčíkovo a zdrži Čunovo. Na vodných tokoch Bystrianka, Čierny Hron, Chamarová, Rimava a Hron. 

Na chránených územiach vo Veľkej Vsi nad Ipľom, Balogu nad Ipľom a tiež pri vodnom toku Blh v Budkovciach sa hromadili vnútorné vody, ktoré nemohli pre vysoké hladiny vo vodných tokoch gravitačne odtekať, čím nastalo povodňové ohrozenie intravilánov. 

V povodí Hornádu a Bodvy došlo pri odchode ľadov k tvorbe ľadových zátarás na tokoch Bodva, Hornád, Hnilec a Torysa. Intenzívne dažde a topenie snehu ovplyvnili vzostup hladiny toku Uh, v kanálovej sieti Východoslovenskej nížiny. 

V marci bol zaznamenaný výrazný povrchový odtok a prudké stúpanie hladín na tokoch Morava, Myjava, Teplica, Chvojnica, Malina, Šúrsky kanál a jeho prítoky, Gidra, Dudváh, dolný Váh a Dunaj. 
Z hľadiska frekvencie výskytu povodní a vyhlasovania stupňov povodňovej aktivity bol mimoriadne dramatický mesiac jún. 

Povodňové situácie sa vyskytli na tokoch Myjava, Teplica, Brezovský potok a ich prítokoch, na Deberníckom potoku v k. ú. Prietrž, na Priečnom potoku nad štátnou cestou Kunov – Senica, na potokoch Malý a Veľký Smíchov a Svacenícky jarok.

V poslednej dekáde mesiaca jún intenzívna búrková činnosť sprevádzaná výdatnými zrážkami zasiahla územie na severe východného Slovenska, hlavne  okresy Humenné, Svidník, Bardejov a Kežmarok. Povodňovou vlnou bolo najviac postihnuté povodie rieky Topľa. 

K výraznému vzostupu vodných hladín a následnému vyliatiu vody z koryta tokov došlo v okrese Bardejov na tokoch Andrejovka, Richvaldský potok, Šibská voda, Krivský potok, Belovežský potok, Kamenec a  Slatvinec. V okrese Svidník na tokoch Mirošovec, Roztocký potok, potok Mostovka, Ondava a prítoky, kde boli vyhlásené III. stupne povodňovej aktivity (PA).

V meste Kežmarok prudké zrážky spojené s ľadovcom upchali kanalizačné vpuste a cestné rigoly, ktoré nestačili odvádzať následné zrážky a v dôsledku toho boli na niektorých miestach zaliate ulice a pivnice rodinných domov, poškodené cesty a miestne komunikácie. Povodňovou vlnou boli postihnuté aj obce Ľubica, Jurské, Holumnica a mesto Spišská Belá. OÚ ŽP v Kežmarku vyhlásil III. stupeň PA pre celé územie obvodu Kežmarok.

V mesiaci júl si povodňová situácia vyžiadala vyhlásenie stupňov povodňovej aktivity v štyroch lokalitách a na začiatku augusta sa situácia zopakovala v Prešovskom kraji.

Na tokoch v povodí Oravy a Kysuce došlo k zvýšeniu prietokov a ich následnému vyliatiu na viacerých tokoch. V katastri mesta Trstená sa vyliala voda z koryta tokov Trsteník a Všivár. III. stupne PA boli vyhlásené aj pre okresy Tvrdošín a Námestovo, kde vyliate toky Polhoranka, Siheliansky potok, Oravica, Studený potok a ich prítoky spôsobili zaplavenie rodinných domov, záhrad a miestnych komunikácií. V k. ú. Stará Bystrica a Radôstka došlo k upchatiu priepustov a priekop a tým k zastaveniu prirodzeného odtoku vnútorných vôd do tokov. Došlo k vyliatiu Podhradského potoka a jeho prítokov v obci Horná Poruba a a v osade Štyri Lipy. 

V auguste lokálne intenzívne zrážky spôsobili povodne na území Bardejova. Boli zaznamenané zvýšené hladiny v rieke Topľa a rozvodnili sa miestne potoky v obciach Livovská Huta, Livov, Lukov a Nemcovce.

Povodňová situácia v druhej polovici decembra vznikla z dôvodu oteplenia spojeného s výdatným dažďom, čo spôsobilo skoro na celom území Slovenska topenie sa snehu, tvorbu ľadových celín v korytách tokov a s tým spojený výrazný vzostup vodných hladín. V dôsledku intenzívnych a výdatných zrážok hlavne v oblasti okresu Prievidza došlo k zvýšeniu hladiny vody na tokoch Nitrica, Nitra, Handlovka a Žitava. Zvýšenie hladiny sa prejavilo aj na toku Bebrava v okrese Bánovce nad Bebravou. Nastalo zaplavenie poľnohospodárskej pôdy riekou Nitra a Handlovka.

V povodí Hrona bola situácia najkritickejšia. Vzostup hladín bol pozorovaný na Hrone a jeho prítokoch v okrese Brezno, na Čiernom Hrone, Osrblianke, Selčianskom potoku, Lukavici, Zolnej a Slatine. Na toku Hron sa v dôsledku ľadochodu  vytvorila ľadová zátarasa v úseku Kozárovce – Psiare, kde hrozilo preliatie štátnej cesty. V k. ú. Turá došlo k narušeniu päty pravostrannej ochrannej hrádze Hrona v tesnej blízkosti MVE Turá. Na toku Neresnica v k. ú. Zvolen nastalo vyliatie vôd s následným zaplavením rodinných domov, autocampingu a iných objektov. Zaplavená bola aj štátna cesta Zvolen - Krupina. V postihnutej oblasti bola zabezpečená evakuácia osôb. Mesto Zvolen vyhlásilo krízovú situáciu a III. stupeň PA. 

Aj v povodí toku Krupinica zvýšená zrážková činnosť spôsobila spolu s topením snehu prudký vzostup vodných hladín, čo viedlo k vyhláseniu III. stupňa PA pre tok Krupinica. Prudký vzostup vodných hladín bol pozorovaný aj na tokoch Sikenica a Štiavnica. Zvýšené stavy boli zaznamenané aj na Ipli, Rimave, Blhu a Turci v katastri obcí Poliná, Skerešovo, Gemerská Ves a na Štítniku. 

Na vodných tokoch východného Slovenska - Hornád, Bodva, Ida, Hnilec, Torysa, Olšava, Topľa, Trnávka, Uh, Latorica, Bodrog prevládal vzostup vodných hladín a zároveň boli toky ovplyvňované ľadovými úkazmi. Výrazný vzostup hladiny bol na vodnom toku Roňava, kde bol vyhlásený III. stupeň PA.

Následky spôsobené povodňami v roku 2009
Celkové náklady a škody spôsobené povodňami v roku 2009 (tab. č. 9.1.1 a graf č. 9.1.1) boli vyčíslené na 11,309 mil. € z toho náklady na povodňové zabezpečovacie práce boli vyčíslené na 1,591 mil. € a náklady na povodňové záchranné práce na 1,301 mil. €.

Na majetku spolu vznikli škody vo výške 8,417 mil. €. Z toho škody na majetku štátu boli 2,480 mil. €, na majetku obyvateľov 1,693 mil. €, na majetku obcí 2,948 mil. € a vyšších územných celkov 0,425 mil. €. Na majetku iných subjektov boli škody 0,868 mil.€.

Podrobná kvantifikácia škôd spôsobených povodňami podľa jednotlivých KÚŽP a VÚC je uvedená v prílohe č. 6
Celkove bolo povodňami postihnutých 165 obcí a miest, kde bolo zaplavených 2618 obytných domov (pivnice, suterény). Ďalej bolo zaplavených 86 administratívnych budov, škôl a zdravotníckych zariadení, 177 závodov, skladov a prevádzok, 162 vodných zdrojov, 5028,33 ha poľnohospodárskej pôdy, 204,3 ha lesnej pôdy a 440,806 ha intravilánov obcí a miest. Povodňami bolo poškodených 929,2 km vodovodných sietí, 643 km kanalizačných sietí, 37,2 km brehového opevnenia, 688,05 km ochranných hrádzí, 39 stupňov, hatí a kaskád. Následkami povodní bolo postihnutých celkom 6 998 obyvateľov, z toho muselo byť evakuovaných 271 osôb. 

   Finančné následky povodní za obdobie rokov 2004 - 2009 
      tab. č. 9. 1. 1

	Rok výskytu povodne

	Počet povodňou postihnutých sídiel
	Zaplavené územia

(v ha)
	Škody pri povodniach

(v mil. € )
	Náklady (v mil. €)
	Náklady a škody celkom

(v mil. €)

	
	
	
	
	Záchranné práce
	Zabezpe-čovacie práce
	

	2004
	350
	13 717,0
	34,91
	1,23
	3,42
	39,56

	2005
	237
	9 236,8
	24,03
	2,24
	2,67
	28,94

	2006
	512
	30 729,7
	47,90
	5,98
	6,42
	60,30

	2007
	60
	339,5
	2,49
	0,30
	0,21
	3,00

	2008
	188
	3 570,0
	39,75
	3,59
	2,51
	45,85

	2009
	165
	6867,2
	8,41
	1,59
	1,30
	11,30


Zdroj: Správy o povodniach na vodných tokoch v SR  2004-2009 (MP SR, MŽP SR)

Povodňové škody a celkové náklady na záchranné a zabezpečovacie práce počas povodní za obdobie rokov 2004 – 2009 sú zobrazené v grafe č. 9.1.1.
                                                                       

                  graf č. 9.1.1
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9.1.1.
Programy ochrany pred povodňami

Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010

Zaktualizovaná potreba finančných prostriedkov na realizáciu celého „Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010“ je približne ako 689,305 mil. €, z toho pre SVP, š. p., Žilina pripadá 611,267 mil. €. 

K 31. 12. 2009 SVP, š. p., v rámci plánovaných činností podľa „Programu“  zabezpečil realizáciu protipovodňových opatrení investičnej výstavby v hodnote   176,272 mil. €. Celkový deficit SVP, š. p. voči potrebe zabezpečenia protipovodňovej ochrany na vodných tokoch, vodných stavbách a v povodiach v jeho správe predstavuje 434,994 mil. €.   

Sumárny prehľad plnenia „Programu“, je obsahom tabuľky č. 9.1.1.1

Keďže úroveň finančného krytia potrieb budovania opatrení na ochranu pred povodňami z verejných  zdrojov nie je postačujúca,  SVP, š. p. je nútený stanovovať priority pri ich postupnom budovaní. Snahou podniku je využívať prostriedky určené na realizáciu projektov ochrany pred povodňami po zhodnotení ich socio-ekonomickej a environmentálnej naliehavosti v celoslovenskom meradle. „Program“ je v rámci SVP, š. p. podložený menovitým zoznamom investičných stavieb a opatrení v povodiach na celom území Slovenska, ktoré vo vecnej náplni vychádzajú z množstva študijných materiálov a technicko-ekonomických posúdení a ktorých poradie naliehavosti je určené s akcentom na prioritné riešenie ochrany intravilánov miest s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a najväčším ekonomickým potenciálom priľahlého územia.
SVP, š. p. v rámci svojho investičného programu napĺňal a napĺňa „Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010“ nasledovne :

· projekt „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“ (úver SVP, š. p. z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB))

· Humanitárna pomoc švajčiarskej vlády

· Fondy Európskej únie

· Protipovodňové stavby realizované z prostriedkov ŠR a z vlastných zdrojov SVP, š. p. 

Operačný program Životné prostredie na roky 2007 - 2013

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci z fondov EÚ pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. 
V SVP, š. p. prebiehala v roku 2009 v rámci I. výzvy predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP ŽP, prioritná os č. 2 Ochrana pred povodňami, operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizácia, resp. príprava nasledujúcich schválených projektov: 
	Názov stavby
	Investičný náklad celkom
	Plnenie v roku 2009 celkom 
	Vlastné zdroje
	Spolufi-

nancovanie zo ŠR
	Zdroje EÚ

	Kohézny fond - projekty do 25 mil. €
	9 060 048
	2 664 745
	192 105
	370 896
	2 101 744

	Suchohrad - dotesnenie podložia nábrežného
	1 365 930
	1 307 407
	79 488
	184 188
	1 043 731

	múru v hkm 19,657 - 20,309 Moravy
	 
	 
	 
	 
	 

	Pšurnovice - úprava Pšrnovického potoka
	398 327
	232 814
	12 116
	33 104
	187 594

	Oravský Biely Potok - Studený potok
	962 624
	446 615
	30 082
	62 480
	354 053

	stabilizácia koryta          
	 
	 
	 
	 
	 

	Banský Studenec, úprava potoka Jasenica
	210 947
	152 807
	18 384
	20 164
	114 259

	Poltár, ochranné opatrenia na pot. Poltarica,
	149 362
	132 584
	14 771
	17 672
	100 141

	r. km 3,0 - 5,0, objekt SO-02, II. etapa
	 
	 
	 
	 
	 

	Kalinovo, úprava Ipľa, r.km 174,854 - 175,325
	479 231
	391 719
	36 465
	53 288
	301 966

	Ružín - rekonšt. technolog. zariadení VS
	3 664 111
	106
	106
	 
	 

	Protipovod. ochrana a regulácia rieky Poprad
	1 829 516
	693
	693
	 
	 


Z celkového investičného nákladu stavieb 9 060 048 € schválených v rámci I. výzvy predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP ŽP bolo k 31. 12. 2009 na týchto stavbách nasledovné financovanie:

Vlastné zdroje


   192 105 €

Spolufinancovanie zo ŠR
   370 896 €

Zdroje EÚ


2 101 744 €
Spolu 



2 664 745 €

V rámci II. výzvy predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP ŽP v roku 2009 prebiehala aj implementácia schválených projektov:

· Rekonštrukcia ČS Kopčany,
· Utesnenie ĽOH Váhu v úseku Kolárovo – Komoča, hkm 22,966 – 27,594,
· Tvrdošín – Oravice, úprava toku Oravica,
· VD Kráľová – stabilizácia ĽOH, 

· VS Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži,
· Dobrá Niva, úprava odtokových pomerov v povodí Dobronivského potoka,
· Košice – rekonštrukcia hate Vyšné Opátske,
· Kluknava – Dolinský potok, III. etapa.
Projekty schválené v rámci II. výzvy predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP ŽP v roku 2009 stavebne nezačali. K 31. 12. 2009 nebolo na nich financovanie z Kohézneho fondu EÚ.
Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)

Riešenie projektu POVAPSYS vyplýva z vládneho uznesenia č. 31 „Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010", ktorý schválila vláda SR dňa 19. januára 2000 a z uznesenia vlády č.25 z 15. 1. 2003.
Hlavným cieľom projektu je: 

· Dobudovanie povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS) ako nástroja umožňujúceho prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí.
· Overovanie testov pre prognostiku hydrologických situácií prostredníctvom aplikácií a hydrologických modelov už implementovaných v projekte POVAPSYS v reálnej prevádzke v súlade s koncepciou úvodného projektu. 
V roku 2009 boli realizované tieto výstupy:

· Mesačné hodnotiace správy o kvalite nameraných údajov s návrhom riešenia zistených nekonzistencií a nedostatkov.

· Rádiolokačné a numerické produkty pre operatívu POVAPSYS.

· Nakalibrované a otestované modely a predpovedné systémy pre vybrané predpovedné profily.

· Návrh a špecifikácia predmetu riešenia operatívnej databázy pre projekt POVAPSYS.

· Analýza riadiacich systémov pre hydrologickú prognostiku, ktoré sa používajú vo svete, z pohľadu rozšírenosti, dostupnosti a referencií vhodných pre podmienky  Slovenska.
9.1.2
Akčný program trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja

V rámci činnosti a aktivít súvisiacich s akčným programom trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja boli v roku 2009 realizované najmä nasledujúce investičné aktivity: 

· Bratislava – Protipovodňová ochrana,
· Úprava hrádze Maliny, II. etapa,
· Rekonštrukcia strážneho domu v Štúrove,
· Úprava koryta Lamačského potoka,
· Komjatná -  úprava potoka Komjatná,
· Krajné - potok Jablonka, protipovodňové opatrenia v intraviláne obce,
· Dvorec - úprava toku Inovec,
· Nové Zámky - zvyšovanie ľavostrannej ochrannej hrádze Nitry v km 6,466-7,795,
· Žilina - Trnové, úprava Trnovky,
· Trenčianska Turná - úprava Hukovho potoka,
· Žilina - Rosinky, úprava toku Rosinka,
· VD Orava – rekonštrukcia,
· VD Kráľová - stabilizácia ľavostrannej hrádze,
· Čadca - úprava toku Rieka,
· Pribylina - úprava toku Račková,
· Trnava – rekonštrukcia toku Trnávka,
· Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltárica, rkm 3,000 – 5,000, SO 02, II. etapa,
· Kalinovo, úprava Ipľa, rkm 174,854 – 175,325,
· Borša - rekonštrukcia poldra.
V roku 2009 boli publikované povodňové akčné plány v sedemnástich čiastkových povodiach Dunaja, ktoré boli pripravené a odsúhlasené trinástimi členskými štátmi ICPDR pod koordináciou ICPDR. Tieto plány poskytujú komplexný prehľad o aktivitách zameraných na zníženie povodňového rizika v medzinárodnom povodí Dunaja. Na národnej úrovni boli pripravené zoznamy opatrení, ktoré boli harmonizované so susednými štátmi. Odborníci zo Slovenska sa podieľali na príprave povodňových akčných plánov v nasledovných čiastkových povodiach:

· Morava (spolu s Českom a Rakúskom),

· Váh, Hron a Ipeľ (spolu s Českom a Maďarskom),

· Panónsky stredný Dunaj (spolu s Rakúskom, Maďarskom a Chorvátskom),

· Tisa (spolu s Ukrajinou, Rumunskom, Maďarskom a Srbskom).

V roku 2009 sa rozbiehalo aj riešenie projektu Danube Floodrisk, ktorý je zameraný na mapovanie povodňového ohrozenia a zraniteľnosti v povodí Dunaja. Ukončenie tohto projektu koordinovaného rumunským Ministerstvom životného prostredia je plánované na rok 2012.

V roku 2009 sa konali dve zasadnutia Expertnej skupiny pre protipovodňovú ochranu v rámci ICPDR – v marci v chorvátskom Záhrebe a v septembri v rakúskej Viedni.

	

	Program protipovodňovej ochrany do roku 2010 (v  tis. €)                             tab. č. 9.1.1.1

	 
	 
	Plnenie
	Plán

	 
	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2000 - 2009
	2000 - 2010

	SVP š.p.

	Program do roku 2010
	12 414
	14 295
	26 813
	76 930
	77 358
	95 402
	8 925
	124 923
	126 619
	23 794
	587 472
	611 267

	Plnenie
	12 411
	14 193
	20 877
	20 903
	18 803
	16 079
	10 622
	13 063
	27 076
	22 244
	176 272
	 

	Rozdiel
	3
	102
	5 935
	56 028
	58 555
	79 323
	1 697
	111 860
	99 543
	1 550
	411 200
	434 994

	Plnenie
	Pôžička CEB
	6 766
	5 756
	10 227
	7 372
	10 516
	1 040
	0
	0
	0
	0
	41 676
	41 676

	
	Pomoc švajč. vlády
	 
	 
	 
	1 062
	2 155
	127
	0
	0
	0
	0
	3 345
	3 345

	
	Fondy EÚ
	 
	 
	 
	 
	145
	1 915
	2 284
	4 460
	12 081
	13 853
	34 739
	407 182

	
	Iné zdroje 
	3 795
	6 116
	8 363
	7 401
	1 130
	3 519
	459
	2 250
	11 640
	1 753
	46 426
	105 408

	
	Vlastné zdroje
	1 851
	2 322
	2 287
	5 068
	4 857
	9 477
	7 879
	6 354
	3 355
	6 638
	50 086
	53 656

	
	Spolu
	12 411
	14 193
	20 877
	20 903
	18 803
	16 079
	10 622
	13 063
	27 076
	22 244
	176 272
	611 267

	Iné zdroje:  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Štátny rozpočet 
	2 945
	6 116
	8 363
	7 401
	1 130
	3 519
	459
	2 250
	11 640
	1 753
	45 577
	104 558

	Štátny vodohospodársky fond 
	830
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	830
	830

	Pomoc mesta Krupina 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20

	Spolu 
	3 795
	6 116
	8 363
	7 401
	1 130
	3 519
	459
	2 250
	11 640
	1 753
	46 426
	105 408

	Fondy EÚ: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kohézny fond (ISPA) 04-06*
	 
	 
	 
	 
	145
	437
	212
	3 523
	10 215
	11 751
	26 283
	35 795

	ŠF 04-06 a KF 07-13**
	 
	 
	 
	 
	 
	1 478
	2 073
	937
	1 866
	2 102
	8 456
	371 387

	Spolu 
	 
	 
	 
	 
	145
	1 915
	2 284
	4 460
	12 081
	13 853
	34 739
	407 182


*   Bratislava-protipovodňová ochrana   

** Projekty v rámci operačného programu Životné prostredie na roky 2007 - 2013

9.1.3
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení  a manažmente povodňových rizík transponovaná do zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami predpokladá vykonať:

· do 22. 12. 2011 Predbežné hodnotenie povodňového rizika, 

· do 22. 12. 2013 Vytvorenie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, 

· do 22. 12. 2015 Zhotovenie plánov manažmentu povodňového rizika.

SVP, š. p. plánuje vyššie uvedené úlohy pre celú SR realizovať predložením 10 projektov (podľa čiastkových povodí SR) v rámci III. výzvy predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu EÚ z OP ŽP na roky 2007 – 2013. 
MŽP SR upravilo programový manuál OP ŽP 2.1.4 Skupiny oprávnených aktivít na úrovni operačného cieľa 2.1 II. skupina: Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík vrátane plánov manažmentu povodňových rizík:

A. Vypracovanie podkladových štúdií, vypracovanie metodík na vyhotovenie, prehodnocovanie a aktualizácie:

1. predbežného hodnotenia povodňového rizika,

2. máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika,

3. plánov manažmentu povodňových rizík,

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík, transponovanej do zákona7/2010  Z. z. o ochrane pred povodňami a zostavenie predbežného hodnotenia povodňového rizika.

B. Vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika.

C. Vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík alebo ich činností.

9.2. Kontrolná činnosť v oblasti ochrany vôd a riešenie mimoriadnych zhoršení 

Kontrolná činnosť odborov inšpekcie ochrany vôd (OIOV) spadajúca pod zákon o vodách bola v roku 2009 zameraná predovšetkým na kontrolu a schvaľovanie plánov preventívnych opatrení, na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok (NBL) a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku – havarijný plán. OIOV v rámci posúdenia úplnosti a aktuálnosti havarijných plánov vykonali 649 kontrol. Kontrolu zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami vykonali v 203 subjektoch. V súvislosti s riešením mimoriadnych zhoršení vôd (MZV) vykonali OIOV v hodnotenom období 219 kontrol a 143 kontrol bolo zameraných na nakladanie s vodami, prevádzku a účinnosť čistiarni odpadových vôd (ČOV). V roku 2009 vykonali OIOV 40 kontrol podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 13 kontrol podľa zák. č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Z celkového počtu 1 351 vykonaných kontrol v roku 2009 bolo v 346 (25,6 %) prípadoch zistené porušenie zákona.

Prehľad o počte kontrol za obdobie rokov 2005 - 2009, pri ktorých bolo zistené porušenie zákona je uvedený v tabuľke č. 9. 2. 1.










  
       tab. č. 9. 2. 1

	OIOV
	zák. č. 364/2004 Z. z.
	zák. č. 261/2002 Z. z.
	zák. č. 163/2001 Z. z.
	Spolu

	
	počet

kontrol
	porušenie zákona
	počet

kontrol
	porušenie zákona
	počet

kontrol
	porušenie zákona
	počet

kontrol
	porušenie zákona

	2005
	1 467
	332
	43
	4
	4
	0
	1 514
	336

	2006
	1 713
	436
	43
	4
	32
	3
	1 788
	443

	2007
	1 567
	356
	59
	5
	11
	0
	1 637
	361

	2008
	1 291
	375
	40
	4
	10
	0
	1 341
	379

	2009
	1298
	342
	40
	4
	13
	0
	1351
	346


Mimoriadne zhoršenie vôd

V roku 2009 zaevidovala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) 101 MZV. Zo 167 zaevidovaných oznámení o MZV sa v 66 prípadoch šetrením OIOV nezistilo naplnenie skutkových znakov MZV podľa § 41 ods.1 vodného zákona, a preto boli vyradené z evidencie. Zo 101 evidovaných MZV bol pôvodca zistený v 79 prípadov. V 50 prípadoch bolo MZV na povrchových vodách a v 51 prípadoch boli znečistené alebo ohrozené podzemné vody (tab. č. 9. 2. 2).

Prehľad evidovaných MZV v rokoch 2005 - 2009  
  
                  tab. č. 9. 2. 2

	Rok
	Mimoriadne zhoršenie vôd

	
	Počet MZV evidovaných SIŽP
	povrchových
	podzemných

	
	
	celkový

počet
	vodár. tok

a nádrže
	hraničné

toky
	celkový

počet
	znečistenie
	ohrozenie

	2005
	119
	66
	2
	5
	53
	2
	51

	2006
	151
	94
	1
	3
	57
	6
	51

	2007
	157
	97
	1
	4
	0
	4
	56

	2008
	102
	49
	0
	6
	53
	4
	49

	2009
	101
	50
	1
	3
	51
	7
	44


Najčastejšou príčinou vzniku MZV v roku 2009 bolo až 30,6 % MZV spôsobených dopravou a prepravou (cestnou aj železničnou). Prehľad MZV podľa vzniku príčin za roky 2005 - 2009 je v tab. č. 9.2.3.



                                                                                                          tab. č. 9. 2. 3

	MZV podľa príčiny ich vzniku

	Rok
	Ľudský faktor
	Nevyhovujúci stav zariadenia v dôsledku
	Mimo-riadna udalosť
	Pove-ter-nostné vplyvy
	Doprava

a preprava
	MZV  vzniklo mimo

územia SR
	Iná
	Nezistená

	
	
	nedostatočnej údržby a náhradných dielov
	nevhodného technického riešenia
	nedostatočnej kapacity skl. objektu
	požiar
	výbuch
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	doprava
	preprava LŠ a OŠL
	
	
	

	2005
	21
	6
	13
	5
	2
	0
	1
	40
	5
	3
	7
	16

	2006
	30
	7
	13
	5
	2
	2
	4
	38
	6
	1
	20
	23

	2007
	32
	5
	12
	6
	0
	4
	3
	50
	4
	0
	10
	31

	2008
	10
	10
	9
	2
	1
	2
	2
	38
	6
	0
	10
	12

	2009
	13
	10
	3
	1
	1
	1
	1
	27
	5
	0
	24
	15


Na vzniku MZV sa v roku 2009 v najväčšej miere podieľali ropné látky, a to až v 65 prípadoch (64,3 %), odpadové vody v 17 prípadoch (16,8 %). V 13 prípadoch (12,8 %) nebola zistená znečisťujúca látka.
MZV v rokoch 2005 - 2009 podľa znečisťujúcich látok

                 tab. č. 9. 2. 4

	Počet MZV spôsobených 

	Rok
	Ropnými látkami
	Žieravinami
	Pesticídmi
	Hospo-

dárskymi hnojivami
	Silážnymi šťavami
	Priemyselnými hnojivami
	Inými toxickými

látkami
	Nerozpust-nými

látkami
	Odpadovými

vodami
	Inými látkami
	Nezistenými

látkami

	2005
	69
	0
	0
	14
	0
	0
	4
	4
	10
	8
	10

	2006
	69
	3
	2
	14
	0
	0
	4
	3
	28
	6
	22

	2007
	76
	4
	0
	12
	0
	0
	5
	3
	24
	7
	24

	2008
	65
	2
	0
	7
	0
	0
	2
	2
	15
	3
	6

	2009
	65
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	2
	17
	1
	13


V roku 2009 bolo 13 MZV spojených s úhynom rýb, z nich 2 spôsobili odpadové vody a jedno hospodárske hnojivá. V 10 prípadoch sa nepodarilo zistiť druh škodlivej alebo obzvlášť škodlivej látky.

V roku 2009 bola 2-krát aktivovaná činnosť Základného medzinárodného varovného strediska PIAC 04 Slovensko na ÚÚIOV v rámci Systému včasného varovania v povodí Dunaja. V jednom prípade išlo o prijatie testovacej správy z PIAC 03 Českej republiky dňa 3. 3. 2009. V druhom prípade bol iniciátorom informatívnej správy PIAC 04 Slovensko, keďže dňa 14. 5. 2009 pri vyťahovaní lodného bagra v Strede nad Bodrogom došlo k poškodeniu nádrže na pohonné hmoty a ich úniku do vodného toku Bodrog. Varovanie bolo poslané na PIAC 05 Maďarsko. 

V roku 2009 sa uskutočnili dva vopred neohlásené testy funkčnosti komunikácie - pripravenosť komunikačnej jednotky PIAC prijímať, potvrdzovať a odosielať všetky typy správ používaných v rámci Systému včasného varovania v povodí Dunaja, ktoré spustil sekretariát ICPDR so sídlom vo Viedni. Prvé testovanie funkčnosti medzinárodného varovného systému sa uskutočnilo dňa 11. marca 2009 a druhé testovanie funkčnosti dňa 4. novembra 2009. Testovanie prebehlo v súlade so scenárom testu, ktorý pripravil a viedol sekretariát ICPDR. 

Ukladanie pokút v správnom konaní

Na úseku sankčnej aktivity sa v roku 2009 v plnej miere uplatnili oprávnenia SIŽP ukladať pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie vyplývajúce zo zák. č. 525/2003 Z. z. SIŽP podľa zákona o vodách vykonáva štátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami. V rámci zák. č. 261/2002 Z. z. vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a podľa zák. č. 163/2001 Z. z o chemických látkach a chemických prípravkoch vykonáva kontrolu nad jeho dodržiavaním. 

Prehľad o sankčnej aktivite OIOV vo vymáhaní pokút uložených podľa zák. č. 364/2004 Z. z. za obdobie rokov 2005 - 2009 je uvedený v tabuľke č. 9.2.5 (údaje o uhradení pokút sú prevzaté  z evidencie Environmentálneho fondu).

        








        tab. č. 9.2.5

	Rok
	Vykonateľné rozhodnutia
	Pokuty uhradené
	Pokuty neuhradené celkom
	Pokuty neuhradené 
(bez konkurzu a likvidácie)

	
	počet 
	výška (€)
	 počet
	%
	výška (€)
	%
	 počet
	%
	výška (€)
	%
	počet
	%
	výška (€)
	%

	2005
	229
	290 737
	216
	94
	223 760
	77
	13
	6
	66 977
	23
	7
	3
	61 450
	21

	2006
	375
	450 433
	363
	97
	4 360 209
	97
	12
	3
	14 400
	3
	10
	3
	12 807
	3

	2007
	346
	420 863
	334
	97
	400 348
	95
	12
	3
	20 515
	3
	10
	3
	12 469
	3

	2008
	342
	37 182
	291
	85
	290 089
	80
	51
	15
	73 733
	20
	50
	15
	72 895
	20

	2009
	318
	249 988
	239
	76
	151 970
	67
	
	
	
	
	2
	4
	3 100
	1


Pozn.:  - v jednotlivých rokoch sú uvedené aj pokuty vydané v predchádzajúcom roku  a vykonateľné     v príslušnom roku

   - v neuhradených pokutách  sú uvedené aj čiastočne uhradené pokuty na základe schváleného splátkového kalendára

Ako vidieť z uvedeného prehľadu, OIOV v roku 2009 vydali podľa vodného zákona na základe správneho konania 318 prvostupňových rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške 249 988 €, z toho 299 pokút sa k 15. 1. 2009 stalo vykonateľnými. 

V roku 2009 OIOV vydali podľa zákona č.261/2002  Z. z. na základe správneho konania tri prvostupňové rozhodnutia o uložení pokuty v celkovej výške 2 000 €, ktoré sa stali k 15. 1. 2009 vykonateľnými.

V roku 2009 neuložili OIOV podľa zákona č.163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov v správnom konaní žiadnu pokutu.

Kontrolná činnosť krajských úradov ŽP, obvodných úradov ŽP a obcí je zameraná najmä na výkon štátneho vodoochranného dozoru nad dodržiavaním ustanovení vodného zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Jeho súčasťou je výkon technicko-bezpečnostného dozoru nad vodnými stavbami. Okrem plánovanej kontrolnej činnosti úrady ŽP vykonávajú  kontroly aj na základe podnetov občanov poukazujúcich na poškodzovanie životného prostredia. Konkrétne údaje z uskutočnenej kontrolnej činnosti a jej vyhodnotenie za rok 2009 sú uvedené vo výročných správach krajských úradov ŽP.      

10
Ekonomika vo vodnom hospodárstve
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Žilina

V roku 2009 dosiahol SVP, š. p. výnosy v celkovej výške 99 498 tis. €. Je to o 12 320 tis. € viac oproti plánovaným. Prekročenie plánovanej výšky celkových výnosov predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 14,13 %. 
Oproti roku 2008 výnosy poklesli o 20,4 %. Zaznamenaný pokles výnosov sa týka hlavne výroby povrchovej vody (o 2 833 tis. €), výnosov z predaja riečneho materiálu (o 47,9 tis. €), trávnatých porastov a drevnej hmoty (o 123,7 tis. €).
Celkové náklady oproti roku 2008 poklesli o 14 590 tis. € a dosiahli hodnotu 108 528 tis. €, čo oproti plánu predstavuje zníženie o 2 095 tis. €.
Zisk za rok 2009 dosiahol SVP, š. p. vo výške - 9 030 tis. €

Výroba povrchovej vody

Rozhodnutím ÚRSO č. 0011/2009/V zo dňa 24. 10. 2008 bola jednotková cena odobratej povrchovej vody stanovená na 0,08 € za m3. V zmysle vodného zákona s účinnosťou od 1. 7. 2004 voda odobratá na závlahy poľnohospodárskych pozemkov nie je spoplatňovaná.

Za rok 2009 bolo odobratých vo fyzických jednotkách 261 923 tis. m3 povrchovej vody v hodnote 21 822 tis. €, čo predstavuje prekročenie plánu            o 7 330 tis. m3, vo finančnom vyjadrení o 734 tis. €. 

Najväčším odberateľom povrchovej vody pre priemysel sú Slovenské elektrárne, a. s. Za rok 2009 odobrali 53 210 tis. m3 v hodnote 4 433 tis. €, čo je oproti plánu za rovnaké obdobie zvýšenie o 214 tis. m3, vo finančnom vyjadrení nárast o 17 tis. €. Druhým najväčším odberateľom je Slovnaft, a. s., ktorý odobral  49 183 tis. m3 povrchovej vody v hodnote 4 097 tis. €.

Platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách boli za rok 2009 oproti plánu rovnakého obdobia vyššie o 2 729 tis. €. Odber podzemnej vody bol v hodnote 12 054 tis. €, čo predstavuje hodnotu         304 051 tis. m3. 

Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

Za rok 2009 dosiahol podnik kladný hospodársky výsledok vo výške     37 034 tis. €, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu predstavuje zvýšenie o takmer 39 %. Prijaté opatrenia v oblasti vnútropodnikového riadenia, racionalizácie pracovných procesov v podniku a dodržiavanie limitov schválených v podnikovom pláne sa podpísali na priaznivej finančnej situácii podniku. Podnik bol v priebehu roka schopný zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku všetkých objektov vodných diel Gabčíkovo a Žilina, uhrádzať všetky svoje záväzky voči štátu, ako aj financovanie všetkých svojich potrieb z vlastných zdrojov. Priaznivú finančnú situáciu potvrdzuje aj pozitívny trend vývoja strategických ukazovateľov.

V roku 2009 dosiahol podnik výnosy vo výške 131 384 tis. €. Najvýznamnejšou činnosťou podniku z pohľadu objemu získaných tržieb sú tržby súvisiace s výrobou elektriny na vodných elektrárňach VD Gabčíkovo. 

Na dosiahnutie výnosov boli vynaložené náklady celkom vo výške 94 350 tis. €, ktoré v porovnaní s minulým rokom poklesli o 24,13 %. Ťažiskovými nákladmi podniku sú náklady vynaložené na obstaranie elektriny, na služby a odpisy majetku. Náklady z hospodárskej činnosti v roku 2009 predstavovali 76 237 tis. €. Finančné náklady boli čerpané vo výške 12 231 tis. €. 

Vodárenské akciové spoločnosti
Infraštruktúrny majetok verejných vodovodov a verejných kanalizácií prevádzkovali vodárenské akciové spoločnosti a ďalšie subjekty, ktoré poskytli informácie spracovateľovi Správy o vodnom hospodárstve v SR v roku 2009 v užšom rozsahu. Do prehľadu stavu ukazovateľov boli zahrnuté všetky subjekty.

Oproti roku 2008 v jednotlivých vodárenských spoločnostiach vzrástli výnosy z predaja vlastných výrobkov a služieb o 5 344 tis. €, t. j. na 404 003 tis. €. Hospodársky výsledok po zdanení zaznamenal oproti roku 2008 pokles na zápornú hodnotu -7 184 tis. €.

Náklady vodárenských spoločností tiež vzrástli na 418 811 tis. €, čo je o 23 538 tis. € viac než v roku 2008. V roku 2009 hmotné a nehmotné investície dosahovali sumu 294 656 tis. €, z čoho vlastné zdroje predstavovali 138 499 tis. €.

Vodárenské spoločnosti v roku 2009 vyrobili 304 605,5 tis.m3 vody vo vlastných zariadeniach. Voda fakturovaná pitná tvorila z tohto objemu 206 694 tis. m3. Rozdiel medzi vodou vyrobenou a vodou fakturovanou je 87 315 tis. €, čo poukazuje na pomerne značné straty pitnej vody.

V roku 2009 vzrástli pohľadávky po lehote splatnosti, čo oproti roku 2008 znamená nárast o 3 523 tis. €. Záväzky po lehote splatnosti sa oproti minulému roku rovnako zvýšili o čiastku 17 173 tis. €.

Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja za roky 2005 – 2009 za vodárenské spoločnosti a ostatné subjekty zabezpečujúce dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody sú uvedené v prílohe č. 9. 

Prehľad o výške pohľadávok a záväzkov poskytuje tabuľka č. 10.1.
         [tis. €]






                      tab. č. 10.1

	Ukazovateľ
	Rok
	VS
	SVP, š. p.
	VH spolu

	Pohľadávky po lehote splatnosti
	2008
	23 966
	16 497
	40 698

	
	2009
	27 489
	31 436
	58 925

	
	Index 2009/2008
	1,15
	1,91
	1,45

	Záväzky po lehote splatnosti
	2008
	22 041
	564
	22 884

	
	2009
	39 214
	1 597
	40 811

	
	Index 2009/2008
	1,78
	2,83
	1,78


Prehľad o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za jednotlivé skupiny štátnych podnikov, vodárenských spoločností a ostatných subjektov zabezpečujúcich dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody poskytuje tabuľka č. 10.2.

         [tis. €]








 tab. č. 10.2
	Ukazovateľ
	Rok
	VS
	SVP,  š. p.
	VH spolu

	Výnosy
	2008
	389 464
	125 041
	523 679

	
	2009
	404 003
	99 498
	503 500

	
	Index

2009/2008
	1,04
	0,80
	0,96

	Náklady
	2008
	379 838
	123 116
	518 393

	
	2009
	418 811
	108 528
	529 340

	
	Index 2009/2008
	1,10
	0,88
	1,02

	Hospodársky výsledok 
po zdanení
	2008
	6 772
	1 925
	8 756

	
	2009
	- 7 184
	- 9 030
	-16 214

	
	Index 2009/2008
	-1,06
	- 4,69
	- 1,85


10.1 
Pôsobenie ekonomických nástrojov
Ceny pitnej a odpadovej vody

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2009 vykonával cenovú reguláciu podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s regulačnou politikou schválenou Radou pre reguláciu na obdobie rokov 2009 až 2011.

Cenovú reguláciu v oblasti výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvedenia a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou úrad v roku 2009 vykonával priamym určením maximálnej ceny a určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny. Spôsob výpočtu maximálnej ceny zohľadňuje oprávnené náklady a úradom určenú výšku primeraného zisku, ktoré boli zohľadnené v cene schválenej alebo určenej úradom na predchádzajúci rok.

Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v roku 2009 vzrástli oproti roku 2008 v priemere o 3,8 %. Tieto ceny bez DPH sa v roku 2009 pohybovali v rozpätí od 0,6566 €/m3  (19,78 Sk/m3) v Trnavskej VS po    1,1485 €/m3 (34,60 Sk/m3) vo Východoslovenskej VS. Tieto rozdiely vznikajú najmä v dôsledku regionálnych odlišností vo vzťahu k dostupnosti kvalitatívne vyhovujúcich vodárenských zdrojov s dostatočnou kapacitou, resp. výdatnosťou, rozvojom infraštruktúry,  hustotou odberných miest a pod. Rovnakú cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom ako v roku 2008 uplatňovalo 9 vodárenských spoločností, a to Trnavská VS, Západoslovenská VS, Trenčianska VS, Považská VS, Severoslovenské V a K, Turčianska VS, VS Ružomberok, V a K mesta Komárno a Oravská VS, ktorá uplatňuje rovnakú cenu dokonca už od roku 2007.

Ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v roku 2009 vzrástli oproti roku 2008 o 6,1 %, a to najmä z dôvodu uplatnenia investičného faktora vo výpočte ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody, ktorého cieľom je podpora rozvoja verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, resp. podpora plnenia záväzkov SR voči EÚ.

V roku 2009 sa ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pohybovali od 0,7103 €/m3 (20,00 Sk/m3) vo Východoslovenskej VS do 0,8889 €/m3 (26,78 Sk/m3) v Oravskej VS.

Na rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry sa v ostatných rokoch vynakladajú značné finančné prostriedky tak z  fondov EÚ, ako aj z vlastných zdrojov vodárenských spoločností a obcí. Dôsledkom tejto investičnej činnosti je rast prevádzkových nákladov, avšak pozitívny efekt z budovania nových vodohospodárskych zariadení, ktorým by malo byť zvyšovanie, prípadne stabilizácia odberov pitnej vody ale predovšetkým zvyšovanie množstva odvádzanej a čistenej vody, nebol na trhu doposiaľ zaznamenaný. Neustále pokračuje trend poklesu množstva dodanej pitnej vody verejným vodovodom a odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Príčinou tohto nepriaznivého stavu je, okrem iných faktorov, aj skutočnosť, že sa síce budujú nové vodovodné, resp. kanalizačné siete, ale absentuje budovanie prípojok konečným odberateľom pitnej vody, resp. producentom odpadových vôd. Na elimináciu tohto stavu bolo prijaté regulačné opatrenie, ktoré regulované subjekty núti k vyššiemu využívaniu vybudovaných kapacít vodohospodárskych zariadení (prevádzkové náklady rozpočítavať pri novovybudovaných vodohospodárskych zariadeniach najmenej na 70 % ich projektovanej kapacity). 

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou spolu vzrástli v roku 2009 v priemere o 4,8 % v porovnaní s rokom 2008. Maximálne vodné a stočné spolu sa pohybovalo v rozpätí od 1,4768 €/m3 (44,49 Sk/m3) do 1,8589 €/m3 (56,00 Sk/m3) bez DPH.

Platby domácností za vodu sa nezvyšujú priamoúmerne s cenami, keďže spotreba vody v domácnostiach neustále medziročne klesá cca o 2 %. Najmenej zaplatia domácnosti v oblasti mesta Komárna a najviac domácnosti vo Východoslovenskom regióne.

Pitná voda




               
                                  tab. č. 10.1.1
	 
	Merná jednotka
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 
	tis. €
	161 854
	179 015
	182 168
	173 106
	183 118

	Dodávka pitnej vody
	tis.m3
	223064
	216 569
	216 516
	210 580
	207 679

	Priemerné EON
	€.m-3
	0,73
	0,83
	0,84
	0,82
	0,90

	Priemerná cena  
(bez DPH) 
	€.m-3
	0,76
	0,84
	0,81
	0,86
	0,89

	Cena pre domácnosti 
(bez DPH)
	€.m-3
	0,73
	0,84
	0,83
	0,87
	0,90

	Priemerná cena pre ostatných (bez DPH)
	€.m-3
	0,82
	0,83
	0,77
	0,85
	0,85


Odpadová voda                                                                                     tab. č. 10.1.2
	 
	Merná jednotka
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Ekonomicky oprávnené náklady (EON) 
	 tis. €
	117 374
	179 048
	136 161 
	129 357
	160 780

	Množstvo odpadovej vody
	tis.m3
	240 619
	205 751
	208 991
	186 870
	204 660

	Priemerné EON 
	€.m-3
	0,49
	0,62
	0,65
	0,69
	0,79

	Priemerná cena (bez DPH)
	€.m-3
	0,57
	0,71
	0,68
	0,74
	0,77

	Cena pre domácnosti 
(bez DPH)
	€.m-3
	0,52
	0,69
	0,68
	0,74
	0,77

	Priemerná cena pre ostatných (bez DPH)
	€.m-3
	0,61
	0,74
	0,69
	0,75
	0,78


                                                                                                                 graf č. 10.1.1
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Platby za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využívaním vodného toku

Vývoj úrovne cien povrchovej vody z tržieb (bez DPH)

ÚRSO stanovuje výšku platieb za užívanie povrchových vôd od roku 2005 na základe vodného zákona, ktorý vymedzuje platby podliehajúce cenovej regulácii úradu a nadväzne v súlade s nariadením vlády č. 755/2004 Z. z.ariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd v znení nariadenia vlády SR č. 367/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa n 

Cenovú reguláciu úrad vykonával v roku 2009 určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za odber povrchovej vody z vodného toku, pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku (prostredníctvom taríf) a pevnej ceny za odber energetickej vody z vodného toku, a to v súlade so zákonom o regulácii, regulačnou politikou schválenou Radou pre reguláciu na obdobie rokov 2009 až 2011 a v súlade s výnosom č. 1/2008. 

Dominantným regulovaným subjektom s monopolným postavením vykonávajúcim regulované činnosti v tejto oblasti je SVP, š. p., Žilina.
Úrad na rok 2009 určil rozhodnutím pre uvedený regulovaný subjekt výšku maximálnej ceny za odber povrchovej vody z vodného toku 0,083317 €/m3 (2,51 Sk/m3), čím táto cena zostala na úrovni roku 2008. Ďalej úrad určil platbu za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW ako tarify na podporu menších výrobcov elektrickej energie, resp. využívateľov hydroenergetického potenciálu: od 100 kW do 1 000 kW vo výške 4,3484 €/MWh, od 1 001 kW do 10 000 kW vo výške 7,2363 €/MWh a nad 10 000 kW vo výške 14,7381 €/MWh. Priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku vzrástla oproti roku 2008 o mieru inflácie, to znamená o 3,9 %.  Pevnú cenu za odber energetickej vody na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 10 MW úrad určil vo výške 0,132776 €/1000 m3. Cena za odber energetickej vody z vodného toku vzrástla oproti roku 2008 o hodnotu korekcie nákladov z roku 2006, ktorá v cene na rok 2009 už nebola opodstatnená, a tak sa táto cena dostala na úroveň nákladov roku 2008. Vývoj cien a nákladov za odber povrchovej vody za roky 2005 až 2009 je uvedený v tabuľke č.10.1.3 a priemerné hodnoty sú ilustrované v grafe č. 10.1.3.

Vývoj úrovne cien povrchovej vody z tržieb (bez DPH)
 v rokoch 2005 - 2009 za SVP, š. p., Žilina



     tab. č. 10.1.3

	 
	Merná

jednotka
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Priemerný náklad
	€.m-3
	0,0664
	0,0969
	0,1052
	0,1172
	0,1109

	Priemerná cena
	€.m-3
	0,0438
	0,0571
	0,0694
	0,0833
	0,0833








      

                         graf č. 10. 1. 3
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Dane 

V roku 2009 bol oproti predchádzajúcemu roku zaznamenaný pokles dane z nehnuteľností, cestnej dane aj dane z pridanej hodnoty.

Rozsah daňového zaťaženia jednotlivými daňami je uvedený v tabuľke č.10.1.4.

 [tis. €]








                  tab. č. 10.1.4

	Dane
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	Index 2009/2008

	Daň z pridanej hodnoty
	38 803
	30 988
	20 774
	19 792
	19 483
	0,98

	Daň z nehnuteľnosti
	1 591
	1 383
	1 369
	1 474
	1 270
	0,86

	z toho : z pozemkov
	827
	804
	767
	855
	713
	0,83

	             zo stavieb
	460
	556
	602
	599
	557
	0,93

	Cestná daň
	915
	946
	1 018
	959
	672
	0,70

	Daň z príjmov právnických osôb
	3 961
	3 954
	21 801
	21 237
	16 812
	0,79


Úvery

Bankové úvery a výpomoci sa zvýšili oproti roku 2008 o 22 446 tis. €. Z toho dlhodobé bankové úvery predstavujú 110 831 tis. € a oproti roku 2008 sa zvýšili o 15 310 tis. €. Bežné bankové úvery predstavujú 29 683 tis. €. Oproti roku 2008 sa zvýšili o 5 655 tis. €. 

[tis. €]








                 tab. č. 10.1.5
	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	Index 2009/2008

	Bankové úvery 
a výpomoci
	306 604
	110 748
	104 957
	119 548
	141 994
	1,19

	z toho:bankové úvery      dlhodobé
	286 630
	78 145
	69 030
	95 521
	110 831
	1,16

	bežné bankové         úvery
	19 974
	32 603
	40 190
	24 028
	29 683
	1,24


10.2
Pracovné sily, mzdy

Ročný priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný v štátnych podnikoch VH a vodárenských akciových spoločnostiach k 31. 12. 2009 bol 11 994. Oproti roku 2008 stav predstavuje zvýšenie o 584 zamestnancov. Na zvýšení počtu zamestnancov vo VH sa podieľali vodárenské spoločnosti v počte 648 zamestnancov. V prípade ostatných podnikov sa zaznamenal pokles, a to SVP, š. p. v počte 45 zamestnancov a ostatné subjekty v počte 19 zamestnancov.

Priemerná mzda vo VH vzrástla oproti roku 2008 o 223 € čo je o cca 28,66 %.  Produktivita práce z výnosov vo VH sa znížila o 8,62 %.

Prehľad počtu zamestnancov a mzdových ukazovateľov v štátnych podnikoch VH a vodárenských spoločnostiach dokumentuje tabuľka č.10.2.1.



         







       tab. č. 10.2.1

	Ukazovateľ
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	Rozdiel 2009-2008
	Index 2009/2008

	Zamestnanci podnikov VS spolu
	8 833
	8 736
	8 638
	7 489
	8 137
	648
	1,09

	Zamestnanci SVP spolu
	4 129
	4 097
	3 922
	3 708
	3 663
	- 45
	0,99

	Zamestnanci ostatných štátnych podnikov (VV+HYCO)
	285
	281
	264
	213
	194
	- 19
	0,91

	Zamestnanci VH spolu
	13 247
	13 114
	12 824
	11 410
	11 994
	584
	1,05

	Priemerná mzda vo VH spolu (€)
	611
	674
	721
	778
	1001
	223
	1,29

	Priemerná mzda vo VS spolu (€)
	593
	649
	689
	723
	751
	28
	1,04

	Produktivita práce z výnosov 

vo VH (tis. €/zamestnanec)
	45
	51
	49
	58
	53
	- 5
	0,91


10.3
Investičná výstavba a jej financovanie vo vodnom hospodárstve
Plán investičnej výstavby pre rok 2009 bol v SVP, š. p., Žilina zostavený na základe podkladov vychádzajúcich z konečného plnenia menovitého zoznamu stavieb v roku 2008, podkladov organizačných jednotiek prerokovaných a odsúhlasených v investičnej dokumentačnej komisii a z rozvojových programov stavieb investičnej výstavby v rámci verejných prác, resp. protipovodňovej ochrany. 
V roku 2009 neboli SVP, š. p. pridelené kapitálové finančné prostriedky na investičné akcie.  
Celkový objem investičnej výstavby predstavoval 27,991 453 mil. €. 

Na financovanie investičnej výstavby predstavovali vlastné finančné zdroje 12,378 mil. €.

Z prostriedkov fondov EÚ boli financované investičné akcie v celkovej výške 13,859 mil. € a ŠR sa podieľal na spolufinancovaní týchto investícií čiastkou 1,754 mil. €.

Objemy pre jednotlivé OZ boli nasledovné:

OZ Bratislava
17,081 mil. €
OZ Piešťany
6,255 mil. €
OZ Banská Bystrica
2,223 mil. €
OZ Košice
0,943 mil. €
Podnikové riaditeľstvo 
1,489 mil. €
Spolu SVP, š. p.
27,991 mil. €
VV, š. p., Bratislava použila na obstaranie investícií v roku 2009 celkovú sumu 9,443 245 mil. €, ktorú tvorili okrem vlastných zdrojov financovania aj finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a MŽP SR, ktoré boli použité na realizáciu Projektu LIFE.

V roku 2009 smerovali investície hlavne do oblasti vodných diel Gabčíkovo a Žilina v nasledovnom objeme:
	SVD G – N
	7,363  mil. €

	VD Žilina 
	0,642  mil. €



          Investičné prostriedky boli použité na dokončovanie, skolaudovanie a uvedenie rozostavaných objektov a rozpracovaných technologických celkov do prevádzky, na rekonštrukčné práce a dodávky pre zlepšenie technicko-ekonomických parametrov vodných diel, na zabezpečenie ich bezpečnosti a ochrany, prípadne na zlepšenie ich funkcionality.
Príprava stavieb bola v roku 2009 zabezpečovaná z vlastných zdrojov, nakoľko podniku neboli pridelené požadované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Dominantnými projektmi boli príprava stavieb MVE Dobrohošť (príprava stavby bola v roku 2009 ukončená) a vodnej elektrárne VD Sereď–Hlohovec.

 VV, š. p. začala 1. januára 2009 realizáciu Projektu LIFE07/NAT/SK/00707 – Ochrana vtáctva Podunajska. Projekt je realizovaný v rámci európskeho fondu pre životné prostredie na obdobie rokov 2009 – 2013 a predstavuje jedinečný prístup k riešeniu problematiky ochrany vtáctva na rieke Dunaj. 

Vodárenské spoločnosti v roku 2009 z vlastných zdrojov realizovali investície v objeme 139,253 mil. €: 
BVS, a. s. 
27,581 mil. €
TURVOD, a. s. 
1,572 mil. € 
TAVOS, a. s.
5,235 mil. €
PovVS, a. s.
2,102 mil. €
ZsVS, a. s. 
22,662 mil. €
VSR, a. s. 
1,429 mil. €
TVa K, a. s. 
2,284 mil. €
StVS, a. s.
23,191 mil. €
SEVAK, a. s. 
3,410 mil. €
VVS, a. s.
39,194 mil. €
OVS, a. s. 
1,880 mil. € 
PVS, a. s. 
7,655 mil. €
LVS, a. s. 
1,058 mil. €


Z fondov EÚ boli financované vodovodné a kanalizačné stavby vo výške 112,811 mil. €. ŠR sa podieľal na spolufinancovaní investičných akcií v celkovej výške 27,715 mil. €.

Ide o nasledujúce investičné akcie: 

· TAVOS, a. s. – Trnava – ČOV a odkanalizovanie trnavského regiónu; Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV Piešťany; Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore;
· BVS, a. s. - Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore
· ZsVS, a. s. – Aglomerácia Šamorín a Galanta – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou; Odkanalizovanie regiónu Šaľa; Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore;
· TVaK, a. s. – Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore;
· SEVAK, a. s. – Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc; Žilina – intenzifikácia ČOV a rozšírenie kanalizácie; Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore;
· OVS, a. s. - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, 1. etapa; 
· VS Ružomberok – SKK Ružomberok a ČOV L. Lúžna, L. Osada, L. Revúce; SKK Ružomberok a ČOV L. Teplá, L. Sliače; SKK a ČOV Ľubochňa, Švošov, Hubová
· StVS, a. s. – Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd; Zabezpečenie zásobovania J časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou; Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore;
· VVS, a. s. - Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v rajóne Horný Zemplín; Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy; Vranov – pitná voda a kanalizácia v povodí Tople; Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd; Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore;
· PVS, a. s., TVS, a. s. - Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore.
Prehľad o zdrojoch financovania investičnej výstavby v rokoch 2008 a 2009 v  mil. € poskytuje nasledujúca tabuľka a graf č. 10.3.1.










               tab. č. 10. 3. 1

	Zdroje financovania 
	SVP, š. p.
	VS 
	VV, š. p.
	Celkom VH

	
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009

	ŠR
	10,35
	-
	-
	-
	-
	-
	10,35
	-

	Vlastné zdroje
	 8,80
	12,38
	123,49
	139,25
	15,34
	9,41
	147,63
	161,04

	Fondy EÚ
	12,45
	13,86
	131,08
	112,81
	-
	0,02
	143,53
	126,69

	Spolufinancovanie ŠR k fondom EÚ
	1,59
	1,75
	34,59
	27,72
	-
	0,02
	36,18
	29,49

	Úvery
	-
	-
	32,80
	30,63
	-
	-
	32,80
	30,63

	Iné
	0,03
	-
	0,54
	0,12
	-
	-
	0,57
	0,12

	SPOLU
	33,22
	27,99
	322,50 
	310,53
	15,34
	9,45
	371,06
	347,97











            graf č. 10. 3. 1 
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11
Prehľad programov a plánov riadenia povodí
Plány manažmentu povodia
V zmysle § 12 vodného zákona sa vypracúvajú:

· plány manažmentu čiastkových povodí správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly 
· a Vodný plán Slovenska.  
Termín vyhotovenia vrátane schválenia uvedených plánov pre prvý plánovací cyklus bol 22. december 2009. K uvedenému termínu bolo vypracovaných a MŽP SR schválených 9 plánov manažmentu čiastkových povodí v rámci správneho územia povodia Dunaja, a to pre čiastkové povodie Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa,  Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy a plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu v rámci správneho územia povodia Visly.  

Vodný plán Slovenska bol vypracovaný ako súhrnný dokument vodného plánovania, ktorý pozostáva z plánov manažmentu čiastkových povodí správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly. Vodný plán Slovenska bol v zmysle § 14 vodného zákona predložený dňa 16. decembra 2009 vláde SR na schválenie. Vláda SR ho schválila uznesením č. 109 dňa 10. februára 2010. Súčasťou Vodného plánu Slovenska je program opatrení, ktorý zahŕňa opatrenia potrebné na splnenie iných smerníc a záväzkov SR, dohodnutých v rámci prechodných období a zakotvených v Spoločnej pozícii EÚ Slovenskej republike a opatrenia vyplývajúce z RSV, potrebné na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 
Podľa § 15 vodného zákona opatrenia obsiahnuté v Programe opatrení sa musia realizovať do 22. decembra 2012, pokiaľ neboli uplatnené výnimky podľa § 16 vodného zákona. 

Okrem národných plánov manažmentu povodí sa SR podieľala aj na tvorbe Plánu manažmentu medzinárodného správneho územia povodia Dunaj, ktorý bol schválený MKOD dňa 10. decembra 2009 a na tvorbe Plánu manažmentu medzinárodného správneho územia sub-povodia Tisa, ktorý bude ukončený a schválený v roku 2010. 

Kópia schváleného Vodného plánu Slovenska bola zaslaná MŽP SR Európskej komisii prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v termíne do 23. apríla 2010. Všetky plány manažmentu povodí sú sprístupnené verejnosti na webovej stránke www.vuvh.sk/rsv2.

Plány manažmentu povodňového rizika

Povinnosť vypracovať plány manažmentu povodňového rizika vyplýva z § 8 zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Tieto plány sa vypracúvajú podľa príslušných čiastkových povodí správneho územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly. Prvou etapou prípravy plánov manažmentu povodňového rizika, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, je predbežné hodnotenie povodňového rizika s cieľom určiť územia, na ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možno predpokladať, že ich výskyt je pravdepodobný. Termín pre ukončenie týchto prác je stanovený na 22. decembra 2011. 

Súbežne s uvedenými prácami prebiehajú aj práce na vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika. Na mapách budú zobrazené geografické oblasti, ktoré môžu byť zaplavené počas povodní s rôznymi pravdepodobnosťami výskytu až po extrémne udalosti, pravdepodobný rozsah záplav a ich potenciálne nepriaznivé následky. Termín pre vyhotovenie uvedených máp je stanovený  na 22. decembra 2013. 

Prvé plány manažmentu povodňového rizika, v ktorých budú stanovené ciele ochrany pred povodňami a opatrenia na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní, musia byť vypracované do 22. decembra 2015. Po ich schválení MŽP SR sa stanú súčasťou plánu manažmentu príslušného správneho územia povodia.

Na základe dohody štátov, ktoré pristúpili ku Konvencii na ochranu Dunaja a sú členmi MKOD sa na medzinárodnej úrovni, bude pre povodie Dunaja vyhotovovať súbor 17 koordinovaných plánov manažmentu povodňových rizík pre hydrologicko-geografické jednotky na úrovni čiastkových povodí prítokov rieky II. rádu a medzipovodí hlavného toku. 

12
Výskum, vzdelávanie, environmentálna výchova, propagácia

12.1
Výskum

VÚVH Bratislava v roku 2009 v rámci vedecko-výskumnej činnosti riešil nasledovné vedecko-technické projekty medzinárodného, národného a podnikového charakteru:
· Vodné dielo Slatinka – hodnotenie minimálnych prietokov na Slatine a strednom Hrone; 
· Bezpečnosť dodávky pitnej vody; 
· Experimentálny výskum a numerické modelovanie transportu sedimentov a morfologických zmien aluviálnych tokov; 
· Hydrodynamic numerical 2 - dimensional model of the Morava and Dyje in Austria, Slovakia and Czech Republic; 
· SOCOPSE - vytvorenie kontrolného systému prioritných látok v Európe; Budovanie vedomostných kapacít pre sektor vodného hospodárstva v Turecku; 
· WANDA - Nakladanie s odpadom z vnútrozemskej plavby na Dunaji;
· SAMPLER - Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania na monitorovanie emergentných a perzistentných organických znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí; 
· DINAMICS - Diagnostické senzory na úrovni nanotechnológie a mikrotechnológie; 
· WATLIFE – posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej      ochrany a udržateľného využívania;
· projekt v rámci operačného programu Životné prostredie - Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd;
· Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel      malokarpatskej oblasti;
· Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody;
· Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania.
Nemenej významnou činnosťou ústavu v minulom roku boli výskumné práce na vyžiadanie vodohospodárskej praxe. Práce boli zamerané na tvorbu máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika, fyzikálne modelovanie návrhov ochrany intravilánu pred povodňami a kalibrácie vodomerných vrtúľ a prietokomerov. Významým príspevkom ústavu je aj starostlivosť o správnu laboratórnu prax pracovísk podieľajúcich sa na zisťovaní stavu životného prostredia formou organizovania medzilaboratórnych porovnávacích testov. Ústav zabezpečoval aj environmentálne hodnotenie strategických dokumentov VUC.

VÚVH ako riešiteľské pracovisko pre implementáciu RSV, poverené súčasne technickou koordináciou úloh zabezpečovaných spolupracujúcimi inštitúciami, realizoval v roku 2009 všetky práce v súlade so schválenými stratégiami pre implementáciu RSV. Tieto práce vyústili do prípravy vydania Vodného plánu Slovenska a Plánov manažmentu povodí.
Aktívne sa podieľal na finalizácii výsledného znenia návrhov zákonov v rámci ich legislatívneho schvaľovacieho procesu, ako aj na príprave a spracovávaní vykonávacích predpisov k týmto zákonom.
Zabezpečil odborno-technickú pomoc pri tvorbe STN v oblasti VH so zameraním na harmonizáciu sústavy našich noriem so sústavou európskych noriem. Do sústavy STN sa počas roka 2009 prebralo prekladom 24 európskych, resp. medzinárodných noriem a pripravili sa 2 zmeny k pôvodným STN a jedna oprava k pôvodnej STN.
Podieľal sa na plnení záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a bilaterálnych dohôd SR so susednými štátmi o hraničných vodách.
V roku 2009 NRL prijalo na analýzu 7 675 vzoriek a vykonalo celkom 164 543 analýz, z toho 126 829 akreditovaných a 37 714 neakreditovaných. Oproti minulému roku sa v roku 2009 vo zvýšenom počte vykonávali analýzy špeciálnych organických ukazovateľov v rámci monitoringu povrchových vôd Slovenska. Tým sa zvýšil počet vzoriek prijatých do NRL, ako aj počet vykonaných analýz.

V autorizovanom metrologickom pracovisku Kalibračné laboratórium vodomerných meračov (KLVM) bolo v roku 2009 overených 20 meračov pretečeného množstva studenej vody, 1 prietokomer na teplú vodu, 12 meračov členov meračov tepla a kalibrovaných bolo 20 prietokomerov.

 V akreditovanom pracovisku KLVM bolo v roku 2009 kalibrovaných 97 vodomerných vrtúľ.
Činnosti SVP, š. p., Žilina v rámci výskumu (v podmienkach podniku ide najmä o vodohospodársky rozvoj) predstavujú najmä zabezpečovanie odborných úloh a podkladov pre správu vodných tokov, vodných stavieb, správu  povodia, štátnu vodnú správu, odbornú prípravu a aktualizáciu plánov manažmentu povodí, územné plánovanie, regionálny rozvoj, ochranu prírody a ostatné sektorové stratégie. 

V priebehu roka 2009 SVP, š. p. riešil nasledovné úlohy:

V oblasti implementácie RSV boli nosnými úlohami participácie najmä spolupráca SVP, š. p. na zhotovení Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, spolupráca pri vymedzovaní výrazne zmenených vodných útvarov na území SR, ich testovaní a návrhu revitalizačných opatrení, spolupráca pri určovaní ekologického potenciálu a jeho hodnotení pre výrazne zmenené vodné útvary a umelé vodné útvary a vyhodnocovaní ekologickej efektivity navrhovaných opatrení vo vodných útvaroch. 

Okrem úloh súvisiacich s implementáciou RSV sa vodohospodársky rozvoj v roku 2009 podieľal aj na prácach súvisiacich s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík do národnej legislatívy a  pilotnom projekte „Hodnotenie a manažment povodňových rizík v povodí Myjavy“. 

Vodohospodársky rozvoj riešil v roku 2009 aj úlohy vyplývajúce z implementácie ostatnej súvisiacej legislatívy EÚ, národnej, európskej a medzinárodnej normalizácie, spracovával vyjadrenia k investičným a rozvojovým zámerom a k územnej dokumentácii rozvoja sídiel a regiónov, podklady pre Kvantitatívnu vodohospodársku bilanciu za rok 2008, podklady do ročenky Údaje o vodohospodárskej investičnej výstavbe a prevádzke na Slovensku za rok 2008 ako aj pre Vodohospodársky vestník 2008 a aktualizáciu vnútropodnikovej úlohy „Prieskum o tokoch v intravilánoch miest a obcí SR z hľadiska protipovodňovej ochrany“.  

Riešil nasledovné vodohospodárske rozvojové úlohy a štúdie:         

· Projekt aplikovaného výskumu podporený Agentúrou na podporu vedy a výskumu  „Povodeň v meste – nástroj na podporu rozhodovania“ akronym: VESNA;
· Projekt vytýčenia plavebnej dráhy Dunaja; 
· Tvorba elektronickej navigačnej mapy ENC;
· Medzinárodné zjednotenie GIS plavebnej cesty Dunaja – GIS Forum;
· Štúdia „Možnosti zlepšenia kvality vody vo vodných nádržiach Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému“;
· Štúdia „Veľká Lúka, návrh protipovodňových opatrení“;
· Zhotovenie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika na území v povodí rieky Domanižanka;
· Zhotovenie mapy záplavového územia rieky Kysuce;
· Vyhotovovanie povodňových máp s vyznačením úsekov povodňového ohrozenia na tokoch v správe SVP, š. p., OZ Piešťany;
· Zhodnotenie využívania vôd na hraničnom toku Ipeľ za rok 2008;
· Kvantifikácia mimoprodukčných funkcií pôdy a krajiny v suchom poldri Beša; 

· Plán manažmentu povodia Čiernej vody;
· Tvorba strednodobých investičných programov - Rozvojový program investícií, Program verejných prác, Program protipovodňovej ochrany SR.
V medzinárodnej spolupráci boli v roku 2009 aktivity podniku sústredené na činnosti vyplývajúce z opatrení jednotlivých komisií pre hraničné vody a splnomocnencov vlád pre otázky spolupráce na hraničných tokoch. 

Významná bola tiež spolupráca v rámci medzinárodných projektov. V roku 2009 boli v rámci medzinárodnej spolupráce implementované SVP, š. p. najmä nasledujúce projekty:

Z operačného programu Juhovýchodná Európa:

· NEWADA – Network of Danube Waterway Administrations (Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty; 

· DANUBE FLOOD RISK – Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains; 
Z operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – SR:

· projekt „Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné poľsko–slovenské hraničné vody“; 
Z operačného programu  cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – SR: 
· projekt „Prieskum hraničnej oblasti a povodia toku Ipeľ“. 
Ďalšie projekty:
· CEFRAME je zameraný na riešenie nadnárodného integrovaného manažmentu povodňových rizík vo vybranom pilotnom území (na území SR Morava, Dunaj, Váh); 

· UNDP/GEF „Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec - Uh)“; 
· Projekt „Miesto pre vodu v povodí rieky Bodrog“; 

· Projekt WACO– spolupráca s holandskými expertmi z Vodnej rady Regge and Dinkel;
· Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňové plánovanie v povodí Hornádu na území SR“;
· Projekt „Integrovaný obranný systém činnosti kritickej infraštruktúry (IMPACT)”. 

V rámci výskumu sa na SHMÚ, Bratislava riešilo osem úloh, z toho 6 ústavných a po jednom projekte 7. RP a  APVV. 

Zo šiestich hlavných tém, ktoré boli predmetom výskumu, štyri viac či menej súviseli s oblasťou vody: 

· vývoj, adaptácia a údržba predpovedných numerických modelov počasia a vývoj prostriedkov pre výstražnú službu a nowcasting

· úlohy Národného  klimatického programu

· hydrogeologické sucho

· kódovanie údajov rádiolokátorov

Z mimorozpočtových zdrojov (vrátane štrukturálnych fondov) sa na SHMÚ riešilo ďalších  10 projektov. Z nich sa šesť čiastočne dotýkalo oblasti vody: hydroprognóza, operatívna a režimová hydrológia, kvalita vody a vodné hospodárstvo: 

· Projekt H-SAF - v roku 2009 bol zameraný na štatistické hodnotenie intenzít zrážok a na zhodnotenie schopnosti správne detegovať zrážkové polia na území Slovenska. 

· Projekt Implementácia biologickej bezpečnosti v podmienkach SR – nadväzuje na projekt KEŇA-BIOSAFETY a jeho cieľom je plná prevádzka portálu Biosafety Clearing-House, implementácia nových európskych smerníc do slovenskej legislatívy a kampaň na zvýšenie informovanosti v problematike biologickej bezpečnosti pre verejnosť, novinárov a pre vzdelávacie inštitúcie. 

· Projekt Systémové a technické zabezpečenie Laboratórií SHMÚ vo vzťahu k monitorovaniu kvality ovzdušia - financuje sa z prostriedkov ERDF v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Účelom je obnova, modernizácia a dovybavenie meracích, pomocných technických zariadení a ostatných súvisiacich prostriedkov pre analýzy vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok z  územia Slovenska.  Ukončenie projektu sa plánuje v  júni 2010.

· Projekt Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd je projekt operačného programu MŽP SR - Životné prostredie, operačného cieľa – Zabezpečenie primárneho sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd. Je spolufinancovaný kohéznym fondom. Projekt sa zameriava na obnovu a dobudovanie objektov monitorovacej siete podzemných vôd vrátane rozšírenia technologického vybavenia na kontinuálne monitorovanie hydrolo​gického režimu podzemných vôd. Je naplánovaný na 2 roky.

· Projekt  Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch na Slovensku  je  financovaný z prostriedkov ERDF v rámci prioritnej osi č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Cieľom projektu je vyhodnotiť dôsledky klimatickej zmeny na jednotlivé sektory prírodných a humánnych procesov a navrhnúť možné opatrenia na ich zmiernenie. Projekt sa začal realizovať v októbri 2009 a ukončí sa v septembri 2011.

· Projekt Integrácia princípov a praktík ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na východoslovenskej nížine sa zaoberá harmonizáciou politiky v oblasti VH, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja s ekologickými požiadavkami. V roku 2009 sa na SHMÚ vykonávala koordinačná činnosť. 

12.2
Vzdelávanie, environmentálna výchova

V rámci metodickej a inštruktážnej činnosti organizovali experti VÚVH Bratislava v roku 2009 pre pracovníkov SVP, vodárenských spoločností a ďalšie subjekty nasledujúce odborné školenia:

· Mikrobiologický kurz – základy mikrobiológie v laboratóriu,
· Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd,
· Kurz hydrometrovania,
· Rádiochemický seminár,
· Kurz vodohospodárov I. stupeň,
· Mikrobiologický kurz,
· Kurz vodohospodárov II. stupeň,
· Mikrobiológia vody a životného prostredia,
· Kurz vzorkovania povrchových a pitných vôd.
VÚVH  pripravil ako hlavný organizátor tri odborné konferencie:

· Sedimenty vodných tokov a nádrží – konferencia s medzinárodnou účasťou. 

· Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009 s podtitulom národný rozvoj       využívania geotermálnej energie. 

· Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou 

Participoval na príprave slávnostného podujatia - konferencia k Svetovému dňu vody „Spoločné vody – spoločné príležitosti“. 
Svojím súťažným projektom „Evidencia chemických faktorov a nebezpečných odpadov na princípe čiarových kódov“ získal VÚVH čestné uznanie v kategórii Zlepšovanie procesov - „IT úsporne a efektívne“ na 8. ročníku Medzinárodného kongresu IT špecialistov v oblasti verejnej správy – Informačné technológie a verejná správa – ITAPA 2009. 

Aj v roku 2009 bol VÚVH jedným z partnerov projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Mladí vedci Slovenska“.
Vzdelávanie a environmentálnu výchovu vykonával SVP, š. p., Žilina v roku 2009 nasledujúcimi aktivitami: 
· zapojením odborných zamestnancov do akcií spojenými s organizovaním Svetového dňa vody a dňa otvorených dverí. Z príležitosti Svetového dňa vody sa uskutočnili verejné prezentácie činnosti SVP, š. p. pre miestnu samosprávu a štátnu správu, študentov základných i stredných škôl. Akcie sa uskutočnili v pôsobnosti Správ povodí. Išlo o prezentáciu zabezpečenia prevádzky vodných stavieb, havarijnej služby a ochrany pred povodňami, ukážky techniky spojené s odborným výkladom, prezentáciu mobilných analytických metód merania ukazovateľov pH, vodivosti, zariadení pre odber vzoriek vody, spojenú s výkladom sledovania kvality povrchových vôd,
· kvízmi a prezentáciami pre školskú mládež,
· vystúpeniami zamestnancov v elektronických médiách (v rozhlase a v televízií),

· prezentáciami zamestnancov v tlačených médiách,
· organizovaním tlačových konferencií pre médiá,

· publikačnou činnosťou zamestnancov,

· formou oponentských posudkov (diplomové práce, dizertačné práce, úlohy vedy a techniky a pod.).
SHMÚ Bratislava podporuje rozvoj ľudských zdrojov vo všetkých vzdelanostných kategóriách. 
Je členom Združenia zamestnávateľov vo VH, má zastúpenie v Slovenskom výbore pre hydrológiu, v odbore pre VH SAPV, v Slovenskej meteorologickej spoločnosti, v Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti a v GWP Slovensko. Úzko spolupracuje so Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou a Asociáciou hydrológov Slovenska. 

Má vlastnú vedeckú radu, ktorá vystupuje ako poradný orgán vedenia ústavu, vytvára priestor pre odborné podujatia a ich organizovanie: semináre, konferencie, metodické porady, súťažné podujatia - konferencie mladých hydrológov, vodohospodárov, odborné semináre pri príležitosti Svetového dňa vody, odborné semináre spojené s riešením projektov. Aktívne sa zapája do organizovania podujatí v rámci Týždňa vedy na Slovensku.

Výsledky výskumu, ale aj prevádzkovej činnosti prezentovali zamestnanci ústavu v publikáciách rôzneho druhu.

SHMÚ má aktívny kontakt s vysokými školami (najmä FMFI UK, PRIF UK, SvF STU, SPU Nitra a TU Zvolen), ústavmi SAV a rezortnými výskumnými ústavmi s rovnakou alebo podobnou odbornosťou.

Knižnica SHMÚ slúži zamestnancom ako základný informačný zdroj pri ich odbornej činnosti a rozširovaní odborných poznatkov.
Jednou z hlavných organizačných zložiek SAŽP Banská Bystrica, ktorá zabezpečuje výchovu širokej verejnosti k ochrane životného prostredia, osvetu a vzdelávanie je Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania (CEVV). Centrum riadi dva odbory – Odbor environmentálnej výchovy a Odbor vzdelávania a osvety. Spolupracuje so strediskami environmentálnej výchovy, ktoré po rôznych organizačných zmenách v roku 2009 zabezpečovali praktickú environmentálnu výchovu (EV) v obmedzenom rozsahu a hlavne poskytovali komplexné služby pre semináre, workshopy a pracovné porady organizované rezortnými organizáciami MŽP SR. SAŽP prevádzkovala v roku 2009 Strediská EV - Teplý Vrch, Modra Harmónia, Spišská Sobota, Regetovka, Dropie. 
V roku 2009 sa v oblasti environmentálneho vzdelávania a osvety uskutočnili na SAŽP nasledovné aktivity:

· ENVIROFILM - XV. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí. Leitmotívom Envirofilmu 2009 a témou pre všetky sprievodné podujatia bol vyhlásený Medzinárodný rok astronómie.  Filmári z 33 krajín sveta (v histórii festivalu najväčší počet krajín) zo štyroch svetadielov (Európa, Ázia, Austrália, Amerika) prihlásili do súťaže 141 filmov. 

· Služby environmentálnej knižnice SAŽP. V rámci úloh permanentného vzdelávania a osvety v oblasti životného prostredia SAŽP prevádzkuje špecializovanú environmentálnu knižnicu. Tá má na starosti výber a  získavanie odbornej literatúry a periodík, videokaziet s tematikou životného prostredia, ďalej spracovanie a katalogizáciu knižničného fondu a archiváciu vybraných filmov z festivalu Envirofilm. Poskytuje bezplatne výpožičné, informačné a distribučné služby pre odbornú a laickú verejnosť na celom území SR. Do knižnice pribudlo v roku 2009 182 nových publikácií a do fondu videotéky 68 nových filmov.

· Osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004                            SAŽP zabezpečuje kompletne organizačne a tematicky odbornú prípravu na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie. Zúčastňujú sa jej zamestnanci KÚ ŽP, OÚ ŽP, SIŽP a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úsekoch ochrany prírody a krajiny, manažmentu environmentálnych rizík, odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ovzdušia a integrovanej prevencie a kontroly znečistenia.

· Pracovníci CEVV zorganizovali niekoľko prednášok a workshopov pre verejnosť a koordinátorov EV území celého Slovenska.

· Celoslovenské kolo pohybovo-vedomostnej súťaže  pre žiakov ZŠ pod názvom HYPERICUM  boli zamerané na spoznávanie svojho okolia a rodného kraja, ochranu prírody, miestopisu a zložiek životného prostredia v rámci regiónov celého Slovenska a na územia, ktoré sú zahrnuté do siete  NATURA 2000 a chránených vtáčích území. Súťaž bola ukončená finálovým kolom na SEV Teplý vrch. V roku 2009 po piatich ročníkoch už nemala pokračovanie v celoštátnej súťaži Deti prírode.
· Tábory - SAŽP pripravila a zrealizovala letné pobytové tábory pre deti do 15 rokov so špecializovaným programom zameraným na ochranu prírody a životného prostredia na dvoch SEV SAŽP - Vodný svet na SEV Dropie a Eko-tábor Drieňok Teplý Vrch. Zároveň SAŽP sa v mesiacoch máj, jún a september uskutočnili školy v prírode na SEV Regetovka a SEV  Drieňok Teplý Vrch.
· ŠIŠKA – veľtrh environmentálnych výučbových programov sa v roku 2009 konal  v SEV Drieňok Teplý Vrch.
· Živá príroda – BISEL. Ide o biomonitoring tečúcich povrchových vôd z hľadiska ich znečistenia koordinovaný pedagógmi ZŠ a SŠ podľa metodiky EÚ. 

· ProEnviro - Celoslovenská súťaž, ktorej hlavným cieľom je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju a zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvoj spolupráce, aktívna účasť na riešení problémov komunity a regiónu, podpora ich trvalo udržateľného rozvoja. Projekty za rok 2009 obsahovali environmentálny a výchovný aspekt. 

· EnviroOtázniky - Cieľom celoslovenskej olympiády bolo pritiahnuť záujem detí základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia všeobecne, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. 
· Zelená škola - Postupné, pomalé a dlhodobé pretváranie škôl na environmentálne uvedomelé, aktívne a činné prvky spoločnosti je jedným z hlavných cieľov projektu. 
12.3
Propagácia

V rámci edičnej činnosti bolo v roku 2009 na VÚVH Bratislava publikovaných vo vedeckých časopisoch 23 vedeckých prác, v odborných časopisoch 28 odborných prác a v zborníkoch z konferencií 102 vedeckých prác.

Komplexne spracovaná publikačná činnosť je uvedená na:

http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/kniznica/kniznica-publikacna-cinnost
Súčasťou edičnej a publikačnej činnosti je vydávanie účelových publikácií: Správa o VH v SR (http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/dok), Zoznamy STN a OTN pre oblasť VH.

Na VÚVH má sídlo redakcia časopisu Vodohospodársky spravodajca – jediné komplexné vodohospodárske periodikum na Slovensku. Jeho vydavateľom je Združenie zamestnávateľov vo VH na Slovensku.
V rámci edičnej a propagačnej činnosti SVP, š. p., Žilina: 
· vydáva vlastné odborné materiály napr. ročenky kvality vôd, správy o výkone účelového rybného hospodárstva, správy o realizovaných projektoch - napr. správy o príprave a priebehu realizácie projektu „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“, výročné spodniku, periodickú tlač (napr. Hlas Váhu, Hlas Povodia), propagačné a informačné materiály a iné,

· spolupracuje s odbornými periodikami - napr. Vodohospodársky spravodajca, Enviromagazín, Vodohospodársky časopis a pod.,

· aktívne podporuje prezentačnú činnosť zamestnancov v rámci odborných konferencií a seminárov.

SHMÚ Bratislava vydáva vlastné:
· odborné periodiká: ročenky, spravodajské bulletiny, správy a hodnotenia, 

· informačné materiály: prehľad publikačnej činnosti zamestnancov SHMÚ, 

· propagačné a informačné materiály a zborníky z konferencií, ktoré organizuje na svojej pôde. 

Spolupracuje s inými odbornými periodikami (Vodohospodársky časopis, Vodohospodársky spravodajca, Meteorologické správy, Enviromagazín, Acta Hydrologica Slovaca, Životné prostredie). Má zastúpenie v redakčných radách domácich a zahraničných odborných časopisov.

Podporuje propagovanie svojej činnosti, najmä cez spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. Udržiava tradíciu Dňa otvorených dverí, kontakt s verejnosťou a médiami.

SAŽP Banská Bystrica v rámci publikačnej činnosti v roku 2009 vydala 6 riadnych a 2 mimoriadne čísla Enviromagazínu, Správu o stave životného prostredia SR, tematické materiály k uskutočneným vzdelávacím aktivitám. 

Pracovníci Odboru EV pripravili dotlač troch druhov kvartet NATURA 2000 poznávame faunu a flóru – Bezstavovce, Stavovce, Rastliny. Ďalej pexesá: Európsky významné rastliny a živočíchy na Slovensku, obrázkové skladačky, pracovné listy a plagáty Ekologická stopa a Na túru s NATUROU, Kalendár na roky 2010 - 2011 Európske klenoty flóry a fauny na Slovensku v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ 
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Záver
V súčasnosti sa VH v SR riadi Koncepciou vodohospodárskej politiky do roku 2015, Národným programom SR pre implementáciu smernice 91/271/EHS a Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR. Uvedené materiály už zohľadňujú požiadavky RSV a ďalších smerníc EÚ z oblasti vôd, ktoré sú plne transponované do právnych predpisov SR.
Najväčšie zmeny do spracovávania vodohospodárskych plánovacích dokumentov prinieslo členstvo SR spojené s prevzatím acquis communautaire, t. j. harmonizovať národný právny poriadok s právnym poriadkom EÚ a zároveň preukázať jeho implementáciu v praxi. V oblasti životného prostredia bola za jednu z najdôležitejších smerníc považovaná RSV, ktorá priniesla najkomplexnejší súbor cieľov, nástrojov a záväzkov v oblasti vodnej politiky EÚ, čím sa vytvoril základ pre spoločnú vodnú politiku v krajinách EÚ.
Rok 2009 bol prvým dôležitým medzníkom procesu implementácie RSV (2003 – 2027), keď museli byť verejnosťou odsúhlasené, schválené a vydané Plány manažmentu povodí Slovenska.

Kľúčovou etapou implementácie RSV bude realizácia programov opatrení na zabezpečenie dosiahnutia environmentálnych cieľov v rokoch 2009 až 2012 a následne vyhodnotenie ich účinnosti do roku 2015, keď sa má dosiahnuť „dobrý stav“ vôd.
VÚVH pod gesciou MŽP SR vypracoval internetové stránky venované problematike implementácie smernice pre vodnú politiku EÚ v SR, ktoré boli následne .aktualizované v rámci projektu financovaného z OP ŽP pre programové obdobie 2007 - 2013 „Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny."
Celkový počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov vzrástol v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku len o 11,2 tis. obyvateľov na 4 681,6 tis. Percento zásobovaných obyvateľov tak zostalo na úrovni roka 2008 - 86,3 % z celkového počtu obyvateľov SR. 
Rozvoj verejných kanalizácií zaostáva za rozvojom verejných vodovodov v SR. V roku 2009 bol zaznamenaný nárast počtu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu o 103 tis. obyvateľov na 3 250,0 tis. obyvateľov, čo je 59,5 % z celkového počtu obyvateľov. 
Rozhodujúcim dokumentom pre nakladanie s odpadovými vodami je smernica Rady 91/271/EHS, týkajúca sa zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd. Jej implementácia je však ekonomicky veľmi náročná, jednak z hľadiska výstavby a rekonštrukcie stokových sietí, ako aj zabezpečenia adekvátneho čistenia odpadových vôd v ČOV. Podľa odhadovaných nákladov na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou bol k roku 2008 deficit finančných prostriedkov vo výške 1 235,8 mil. €, k roku 2010 - 1 281,1 mil. € a k roku 2015 -  1 757,3 mil. €. Nároky vysoko prekračujú čiastku 691 mil. € viazanú na výstavbu kanalizácií v druhom plánovacom období rokov 2007 – 2013 čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Na úseku protipovodňovej ochrany pokračovali aktivity zamerané na vytváranie predpokladov na realizáciu preventívnych opatrení v súlade s Programom protipovodňovej ochrany a budovania Povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS), ako aj opatrení vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2007/60/ES vrátane plánov manažmentu povodňových rizík. 

Problémy finančného zabezpečenia protipovodňovej ochrany naďalej pretrvávajú. Koncom roka 2009 zaostávalo plnenie Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010 oproti časovému plánu o 0,4112 mld. €.

V rámci operačného programu Životné prostredie na roky 2007 – 2013 bolo vyčlenených na protipovodňovú ochranu 120 mil. €. Okrem zdrojov EÚ sa uvažuje aj s finančnými prostriedkami zo ŠR a s vlastnými zdrojmi správcu vodných tokov.

Zoznam použitých skratiek

AMT
automatická meracia technika

AP
akčný plán

ASVaV
autonómny systém varovania a vyrozumenia

AVS
Asociácia vodárenských spoločností Bratislava

AWB
Articifial water body (umelé vodné útvary)

AZZZ 
Asociácia združenia zamestnávateľských zväzov 

BVS, a. s., 
Bratislavská vodárenská spoločnosť,  a. s., Bratislava

CIS
centrálny informačný systém 

CEB 
Rozvojová banka Rady Európy 

CEN 
Európsky výbor pre normalizáciu 

ČOV
čistiareň odpadových vôd

ČMS 
čiastkový monitorovací systém

ČS
čerpacia stanica

ČR
Česká republika

DPH
daň z pridanej hodnoty

EEA 
European Environment Agency

EIS
ekonomický informačný systém

EN
európska norma

EK
Európska komisia

EO
ekvivaletní obyvatelia

EON
ekonomicky oprávnené náklady

EÚ
Európska únia

FNM SR
Fond národného majetku SR

GEP
Good ecological potencial (dobrý ekologický potenciál)
GIS
geografický informačný systém

gtv
geotermálna voda

HaNIM
hmotný a nehmotný investičný majetok

HaZZ
hasičský a záchranný zbor

HDP
hrubý domáci produkt

HEP
hydroekologický plán

HIM
hmotný investičný majetok

HIS
hydrologický informačný systém

HMWB
Heavily modified water body (výrazne zmenené vodné útvary)

HMZ
hydromelioračné zariadenia

HP 
havarijný plán

HYCO
Hydroconsult, š. p., Bratislava

CHKO
chránená krajinná oblasť

CHÚ
chránené územie

CHVO 
chránená vodohospodárska oblasť

CHVÚ
chránené vtáčie územie
ICPDR                      Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja 

                             (International Commission for the Protection of the Danube River)

IGIS RP
integrovaný geografický informačný systém rezortu pôdohospodárstva

IKZ
Inšpektorát kúpeľov a žriediel
IMK 
Integrovaný manažment krajiny 

IMP 
Integrovaný manažment povodí SR 

IN
investičné náklady

IPKZ 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

IS
informačný systém

ISO 
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

ISÚ 
Informačný systém o území

IŽP 
inšpektorát životného prostredia 

JEMO
Jadrová elektráreň Mochovce

KHV
komisia pre hraničné vody

KKMPzV 
Komisia pre klasifikáciu využiteľných množstiev podzemných vôd

KKZZ
Komisia pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd 

KOMVaK, a. s. 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno,  a. s., Komárno 

KOZ 
Krajské odborové združenie

KÚ ŽP
krajský úrad životného prostredia 

LIS 
lokálny informačný systém 

MDPT SR 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

MEP
Maximum ecological potencial (maximálny ekologický potenciál)
MF SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH
medzná hodnota

MKOD
Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja

MPS
medzilaboratórne porovnávacie skúšky

MP SR
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

MR
Maďarská republika

MV SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 


MVE 
malá vodná elektráreň

MZ SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MZV 
mimoriadne zhoršenie vôd 

MZV SR
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky  

MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NFP
nenávratný finančný príspevok

NP
národný park

NPAA 
Národný program pre prijatie aquis communautaire 

NPR
národná prírodná rezervácia

NR SR
Národná rada Slovenskej republiky

NRL
národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku

NÚEV
navrhované územie európskeho významu

OCZP
obstarávacia cena základných prostriedkov

ODB
operatívna databáza

OECD
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation Economic Cities Development)

OGIS
odvetvový geografický informačný systém

OIOV 
odbor inšpekcie ochrany vôd 

OP 
ochranné pásmo 

OPŽP
Operačný program Životné prostredie

OŠVS 
orgán štátnej vodnej správy
OTN ŽP
odvetvová technická norma životného prostredia 

OÚ
obecný úrad

OÚ ŽP
okresný úrad životného prostredia

OZ
odštepný závod

Qa
dlhodobý priemerný prietok

Qmin.
najmenší okamžitý prietok za zvolené obdobie
Q100
kulminačný prietok dosiahnutý alebo prekročený raz za 100 

rokov

Q355d 
priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený 
priemerne 
po dobu 355 dní v roku

PA 
povodňová aktivita 

p. b.
percentuálny bod

PHO 
pásmo hygienickej ochrany 

PP
priemyselný park 

PVE
prečerpávacia vodná elektráreň

PVS, a. s.
Popradská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad

RIS
riečna informačná služba 

RHSD 
Rada hospodárskej a sociálnej dohody

RL
ramsarská lokalita 

RSV
rámcová smernica o vode

RV
riadiaci výbor

SAC
osobitné územia ochrany 

SAŽP 
Slovenská agentúra životného prostredia 

SE,  a. s. 
Slovenské elektrárne,  a. s.

SIŽP 
Slovenská inšpekcia životného prostredia 

SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav

SKŽP
Slovenská komisia životného prostredia

SNR
Slovenská národná rada

SOU
stredné odborné učilište

SPA
osobitne chránené územie

SR
Slovenská republika

SRZ
Slovenský rybársky zväz

STN
Slovenská technická norma
STU
Slovenská technická univerzita

StVS, a. s. 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Banská Bystrica

SV (SKV) 
skupinový vodovod

SVD G-N 
Sústava vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros

SVHK
Slovenská vodohospodárska komora

SVP, š. p.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Žilina
SEVAK, a. s.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina 
ŠFOZPPF SR 
Štátny fond ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR

ŠOP SR  
Štátna ochrana prírody SR

ŠGÚDŠ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

ŠR
štátny rozpočet

ŠÚ SR
Štatistický úrad SR

ŠZD
Štátny zdravotný dozor

SVD G-N
Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 

ŠVF SR
Štátny vodohospodársky fond SR

TAVOS, a. s. 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany

TIS
technický informačný systém
TURVOD, a. s.
Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Martin 

TVS, a. s. 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., Trenčín

ÚÚIOV 
ústredie - útvaru inšpekcie ochrany vôd 

ÚRSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ÚVZ SR
Úrad verejného zdravotníctva SR

VaK
vodárne a kanalizácie

VaTS, s.r.o. 
Vodárenské a technické služby, s. r. o., Hlohovec

VD
vodné dielo

VE 
vodná elektráreň

VH
vodné hospodárstvo

VHB
vodohospodárska bilancia

VHP
vodohospodársky plán

VK
verejná kanalizácia 

VN
vodná nádrž

VS
vodomerná stanica

VUMKI
Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva

VÚVH
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

VV
verejné vodovody 

VV, š. p.
Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

VVS, a. s. 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice

VZ
vodný zdroj
WISE
Water Information System for Water (Európsky informačný 
systém o vodách)
ZB GIS
základná báza geografického informačného systému

ZCZP
zostatková cena základných prostriedkov
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Príloha č. 1
Prehľad právnych predpisov Európskeho spoločenstva relevantných pre SR, z ktorých vyplýva požiadavka na predkladanie správ

Sektor VODA
Zoznam právnych predpisov pokrytých smernicou Rady 91/692/EHS 

1. Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie / smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

2. Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z  priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého

3. Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami, vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (Zrušená: smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva)

5. Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

6. Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia 

7. Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

8. Smernica rady 84/491/EHS o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu

9. Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (Zrušená: smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd, vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb)

Zoznam právnych predpisov nepokrytých smernicou Rady 91/692/EHS 

1. Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd

2. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

3. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

4. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

5. Rozhodnutie Komisie 2005/646/ES zo 17. augusta 2005 o zavedení registra miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením  a zhoršením kvality

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo dňa 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene  a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES.

Iné súvisiace právne predpisy:

· Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia,
· Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).

Príloha č. 2

Prehľad správ o implementácii právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, ktoré SR  predložila EK v roku 2009
	Názov správy
	Riešiteľská

organizácia
	Požadovaný termín predloženia na EK
	Skutočný termín predloženia

na EK cez ReportNet

	v kompetencii MŽP SR

	1. Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2007 - 2008  


	VÚVH
	31. 12. 2009
	17. 5. 2010



	2. Dotazník smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES – UWWTD Questionnaire 2009
	VÚVH
	6. 1. 2010
	21. 12. 2009



	v kompetencii MZ SR

	3. Správa SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2005-2007 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
	ÚVZ SR

+

VÚVH
	28. 2. 2009
	19. 3. 2009



	4. Zoznam vôd vhodných na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2009
	ÚVZ SR
	Pred začiatkom kúpacej sezóny
 (15. 6. 2009)
	22. 5. 2009

	5. Správa SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v malých zásobovaných oblastiach v roku 2007
	ÚVZ SR

+

VÚVH
	15. 5. 2009
	15. 6. 2009

	6. Správa SR o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2009 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS
	ÚVZ SR


	31. 12. 2009
	21.12. 2009




















                    Príloha č. 3
Prehľad schválených projektov v rámci operačného programu Životné prostredie, s uvedením stavu k 31.12.2009           
	Op. cieľ
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Schválená suma NFP v €

(fondyEÚ+ŠR)
	fondy EÚ v €
	Projekt zazmluvnený
	Stav projektu
	Čerpanie (%)

	1.1
	Obec Žikava
	Vodovod obce Žikava, zásobné vodovodné potrubie Žikava - Lovce
	1 167 859,49
	1 044 926,91
	Áno
	Realizácia
	41,25%

	1.1
	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
	Rimavské Brezovo - vodovod
	1 032 359,14
	877 505,27
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1
	obec Terchová
	Terchová - Struháreň, prívod vody zo zdroja Balátovia
	3 099 488,78
	2 773 226,80
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Svidník - Medzianky, prívod vody z vodárenskej nádrže Starina
	10 265 171,98
	8 725 396,18
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1
	obec Petrovce nad Laborcom
	Dokončenie výstavby verejného vodovodu v obci Petrovce nad Laborcom
	1 948 995,97
	1 743 838,50
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1
	obec Nižná Rybnica
	Zabezpečenie dodávky pitnej vody v obci Nižná Rybnica
	658 706,80
	589 369,24
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1
	Mesto Spišská Belá
	Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - vodovod
	2 692 890,28
	2 409 428,15
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1
	obec Veľká Čierna
	Vodovod Veľká Čierna
	1 921 681,83
	1 719 399,53
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1+1.2
	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
	Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec
	5 810 982,56
	4 939 335,17
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1+1.2
	Obec Sečovská Polianka
	Kanalizácia, ČOV a vodovodov Sečovská Polianka
	4 660 222,41
	4 169 672,68
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.1+1.2
	obec Lehnice
	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie a vodovodu Lehnice
	925 044,66
	827 671,54
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Štvrtok na Ostrove
	Kanalizácia Štvrtok na Ostrove - 4. časť
	1 152 691,57
	1 031 355,61
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Spišský Štvrtok
	Rozšírenie kapacity ČOV a dostavba kanalizácie v obci Spišský Štvrtok
	1 204 274,63
	1 023 633,44
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Lendak
	Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV obce Lendak
	6 143 757,47
	5 497 046,16
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Mestská časť Košice - Krásna
	Kanalizácia Mestskej časti Košice - Krásna, II. Etapa - lokalita Pred mostom
	1 024 304,14
	916 482,65
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Belá nad Cirochou
	Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou - II. Etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400 EO)
	4 828 339,99
	4 320 093,67
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
	SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
	10 160 290,92
	8 636 247,28
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	mesto Gelnica
	ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica
	4 386 165,16
	3 924 463,56
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Polomka
	Dokončenie ochrany spodných vôd v regióne Polomka
	1 211 854,42
	1 084 290,79
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Považská vodárenská spoločnosť
	Papradňanská dolina - kanalizácia
	14 900 974,32
	12 665 828,17
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Zohor
	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Zohor
	499 035,63
	446 505,56
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	ZVS, a.s 
	Nitra - dobudovanie kanalizačnej siete
	10 932 322,64
	9 292 474,24
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Mesto Stupava
	Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava
	11 455 052,70
	10 249 257,68
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
	Verejná kanalizácia Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV
	3 361 127,29
	2 856 958,20
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Mesto Gbely
	Kanalizácie, ulica Medlenová
	491 480,30
	439 745,53
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Stakčín
	Stakčín - ČOV a kanalizácia VI. A VII. etapa
	2 025 310,37
	1 812 119,80
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Mesto Sečovce
	Sečovce -Albinov - výstavba kanalizácie
	1 194 355,90
	1 068 634,22
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Kočovce
	Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom
	7 758 006,67
	6 941 374,39
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica - kanalizácia a ČOV
	6 033 144,45
	5 128 172,78
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Raslavice
	ČOV a kanalizácia Raslavice
	3 567 530,84
	3 192 001,27
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Mesto Giraltovce
	Giraltovce - ul.Kpt.Nálepku - kanalizácia
	779 228,65
	697 204,58
	Áno
	Realizácia
	1,65%

	1.2
	obec Borský Mikuláš
	Borský Mikuláš- Splašková tlaková kanalizácia II.etapa
	6 391 851,36
	5 719 024,90
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
	Trnové - kanalizácia
	5 142 298,79
	4 370 953,97
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Kanalizácia Leopoldov a Červeník
	4 841 067,49
	4 114 907,36
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Závadka nad Hronom
	Splašková kanalizácia a ČOV - Závadka nad Hronom
	7 663 823,14
	6 857 104,91
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Plešivec
	Výstavba kanalizácie a ČOV
	6 312 379,71
	5 647 918,69
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
	Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV 
	15 852 381,18
	13 474 524,00
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Krásnohorské Podhradie
	Krásnohorské Podhradie, kanalizácia dokončenie I. etapy
	432 818,40
	387 258,57
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Trenčianska Turná
	Trenčianska Turná KANALIZÁCIA
	3 271 272,54
	2 926 928,06
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	mesto Spišská Belá
	Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - splašková kanalizácia
	5 680 236,50
	5 082 316,87
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Pohorelá
	Splašková kanalizácia Pohorelá - II., III., IV. Stavba
	4 578 170,83
	4 096 258,11
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Cabaj-Čápor
	Obecná kanalizácia ČOV Cabaj-Čápor
	7 846 672,40
	7 020 706,89
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Heľpa
	Čistiareň odpadových vôd Heľpa
	1 397 442,12
	1 250 342,95
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Mesto Nová Baňa
	Kanalizačný zberač ul.Kamenárska
	1 036 464,33
	927 362,82
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Marcelová
	Odkanaliz. obce Marcelová 
	8 220 111,64
	7 354 836,73
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	mesto Malacky
	Záhorie, Malacky - odkanalizovanie
	13 928 550,76
	12 462 387,52
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Kanalizácia a ČOV Východná
	12 054 682,96
	10 246 480,52
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Obec Muráň
	Muráň kanalizácia a ČOV - 2.etapa - Muráň kanalizácia
	2 492 745,09
	2 230 350,87
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
	SČOV Žilina - intenzifikácia
	14 392 136,72
	12 233 316,21
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	obec Pohranice
	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice
	2 522 253,25
	2 256 752,91
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Kanalizácia a ČOV Važec
	10 792 653,45
	9 173 755,43
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.2
	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova - Hybe, Východná, Važec
	13 684 853,38
	11 632 125,37
	Nie
	Odstúpenie
	0,00%

	1.2
	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
	Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš
	19 752 359,92
	16 789 505,93
	Nie
	Príprava
	0,00%

	1.2
	Mestská ČOV spol. s.r.o.
	Mestská ČOV - Hlohovec - rekošntrukcia 
	2 839 524,37
	2 413 595,71
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.3
	SVP, š.p. Žilina
	Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v rokoch 2009 a 2010
	3 251 352,87
	2 763 649,94
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.3
	SHMÚ
	Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd
	3 707 428,80
	3 151 314,48
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.3
	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
	Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
	1 300 950,34
	1 105 807,79
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.3
	VÚVH
	Integrované riešenie informačných tokov sledovania a hodnotenia stavu vôd v zmysle rámcovej smernice o vodách
	5 911 289,25
	5 024 595,86
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	1.3
	VÚVH
	Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
	5 214 951,20
	4 432 708,52
	Áno
	Realizácia
	6,32%

	1.3
	SVP, š.p. Žilina
	Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd roku 2008
	1 492 130,72
	1 268 311,11
	Áno
	Ukončený
	24,16%

	PO1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd spolu
	319 297 505,48
	277 458 762,56
	
	
	

	2.1
	Mesto Lipany
	Lipany bez povodní
	1 287 328,36
	1 151 820,11
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Ružín-rekonšt. technologických zariadení
	2 578 699,94
	2 191 894,95
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	2.1
	obec Krásny Brod
	Realizácia protipovodňových opatrení v obci Krásny Brod
	1 385 891,12
	1 240 007,85
	Áno
	Realizácia
	53,67%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Oravský Biely potok - Studený potok, stabilizácia koryta
	1 604 841,09
	1 364 114,93
	Áno
	Realizácia
	49,68%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Poltár - ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r. km 3,0 - 5,0 SO 02 - II.
	128 433,53
	109 168,50
	Áno
	Realizácia
	49,65%

	2.1
	mesto Vranov nad Topľou
	Prečerpávacia stanica dažďových vôd, Vranov nad Topľou, Ul. Boženy Nemcovej
	159 911,59
	143 078,79
	Áno
	Ukončený
	70,60%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Kalinovo - úprava Ipľa, r. km 174,854 - 175,325 (DS 05) 171,914 - 172,385 (3.vydanie VHM
	396 362,30
	336 907,95
	Áno
	Realizácia
	73,20%

	2.1
	Lesy SR, š.p.
	Protipovodňová ochrana ZB Bystrý potok
	206 572,46
	184 827,99
	Áno
	Odstúpenie
	0,00%

	2.1
	obec Jasenov
	Úprava potoka Bobkovec v obci Jasenov
	189 904,94
	169 914,95
	Áno
	Realizácia
	86,95%

	2.1
	obec Inovce
	Žblnkajúci Inovský potok
	632 160,02
	565 616,86
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Banský Studenec - úprava potoka Jasenica 
	200 410,86
	170 349,23
	Áno
	Realizácia
	52,21%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad
	1 738 046,06
	1 477 339,15
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	I. etapa protipovodňových opatrení - ľavý a pravý breh rieky Nitry
	988 370,90
	840 115,27
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Pšurnovice - úprava Pšurnovického potoka 
	383 132,80
	325 662,88
	Áno
	Realizácia
	20,50%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Suchohrad - dotesnenie podložia nábrežného múru v HKM 19,657 - 20,309 Moravy
	2 159 164,58
	1 835 289,89
	Áno
	Realizácia
	4,80%

	2.1
	Obec Vojkovce
	Úprava potoka Studenec v obci Vojkovce
	484 950,23
	433 902,84
	Áno
	Realizácia
	0,00%

	2.1
	mesto Spišská Belá
	Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá
	4 814 515,78
	4 307 724,64
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Kluknava - Dolinský potok, III. etapa
	280 153,26
	238 130,27
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Tvrdošín - Oravice, úprava potoka Oravica
	2 234 203,44
	1 899 072,92
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	obec Lieskovec
	Eliminácia rizík spojených s výskytom povodňových škôd v obci Lieskovec
	1 582 651,83
	1 416 056,90
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Košice - Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske
	2 283 421,34
	1 940 908,14
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	Obec Janov
	Protipovodňová ochrana miestnych komunikácií Janov
	806 042,82
	721 196,21
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	obec Koromľa
	Koromľa - realizácia protipovodňových opatrení
	358 276,87
	320 563,52
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	Mesto Myjava
	Vybudovania poldra Svacenický jarok
	2 265 144,81
	2 026 708,52
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	obec Dolný Lieskov
	Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove
	104 234,54
	93 262,48
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži
	3 891 584,33
	3 307 846,68
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	VD Kráľová – stabilizácia ĽOH
	5 089 144,79
	4 325 773,07
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Utesnenie ĽOH Váhu v úseku Kolárovo - Komoča, hkm 22,966 - 27,594
	5 779 924,04
	4 912 935,44
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Dobrá Niva - úprava odtokových pomerov v povodí Dobronivského potoka - polder
	319 966,87
	271 971,84
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	Obec Beňatina
	Prev. op. na ochranu pred pov.
	441 903,06
	395 386,95
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	Obec Dravce
	Úprava Draveckého potoka
	444 377,97
	397 601,34
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	SVP, š.p. Žilina
	Rekonštrukcia čerpacej stanice Kopčany
	1 491 807,01
	1 268 035,96
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	obec Tvarožná
	Tvarožná - úprava Tvarožnianskeho potoka
	454 703,42
	406 839,90
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	Obec Jakubany
	Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
	745 463,98
	666 994,09
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	Obec Vydrník
	Úprava vodného toku v obci Vydrník
	216 500,41
	193 710,89
	Nie
	Príprava
	0,00%

	2.1
	Obec Brestov
	Úprava Hlbokého potoka
	676 663,99
	605 436,20
	Nie
	Príprava
	0,00%

	PO2 Ochrana pred povodňami spolu
	  48 804 865,34
	 42 256 168,09 
	
	
	


Príloha č. 4

Prehľad schválených projektov v rámci programu ISPA/Kohézny fond k 31. 12. 2009





	Por. č.
	Schválené projekty k 31.12.2009
	Celkové oprávnené náklady schválené na projekt 

k 31. 12. 2009 v €
	Realizované oprávnené výdavky 

k 31.12.2009 v €

	
	
	ES
	ŠR
	Spolu
	ES
	ŠR
	Spolu

	1
	Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov 
	953 820,00
	317 940,00
	1 271 760,00
	924 814,34
	308 271,45
	1 233 085,79

	2
	Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDIS-u
	600 000,00
	0
	600 000,00
	408 291,81
	0
	408 291,81

	3
	Pravobrežná čistiareň odpadových vôd v Trenčíne
	3 968 366,00
	992 091,00
	4 960 457,00
	3 967 875,55
	991 968,89
	4 959 844,44

	4
	Rozšírenie čistiarne odpadových vôd mestskej aglomerácie v Nitre
	5 177 100,00
	2 588 550,00
	7 765 650,00
	5 176 666,47
	2 588 333,24
	7 764 999,71

	5
	Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica
	22 734 334,00
	11 367 166,00
	34 101 500,00
	20 459 766,36
	10 229 883,13
	30 689 649,49

	6
	Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno
	4 378 976,00
	2 483 842,00
	6 862 818,00
	4 378 117,49
	2 483 354,92
	6 861 472,41

	7
	Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo Zvolene
	5 483 525,00
	2 741 763,00
	8 225 288,00
	5 460 650,87
	2 730 325,44
	8 190 976,31

	8
	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Martine a regióne dolný Turiec
	6 024 881,00
	3 073 919,00
	9 098 800,00
	6 022 431,24
	3 072 669,01
	9 095 100,25

	9
	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína
	16 527 000,00
	5 902 500,00
	22 429 500,00
	16 523 419,50
	5 901 221,25
	22 424 640,75

	10
	Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova
	5 260 000,00
	2 630 000,00
	7 890 000,00
	5 259 422,98
	2 629 711,48
	7 889 134,46

	11
	Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici
	6 150 000,00
	3 075 000,00
	9 225 000,00
	6 149 754,06
	3 074 877,02
	9 224 631,08

	12
	Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie
	9 804 000,00
	4 902 000,00
	14 706 000,00
	9 804 000,00
	4 902 000,00
	14 706 000,00

	13
	Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
	19 600 000,00
	7 000 000,00
	26 600 000,00
	15 577 814,28
	5 563 505,10
	21 141 319,38

	14
	Žilina - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne
	9 000 000,00
	0
	9 000 000,00
	8 654 817,46
	0
	8 654 817,46

	15
	Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd
	9 697 617,00
	4 848 808,00
	14 546 425,00
	9 697 602,00
	4 848 801,00
	14 546 403,00

	16
	Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne
	14 387 961,00
	5 328 875,00
	19 716 836,00
	14 376 993,13
	5 324 812,27
	19 701 805,40

	17
	Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne horný Zemplín
	7 974 000,00
	3 067 000,00
	11 041 000,00
	7 973 548,26
	3 066 826,25
	11 040 374,51

	18
	Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
	10 193 516,00
	4 808 262,00
	15 001 778,00
	9 437 789,05
	4 451 787,01
	13 889 576,06

	19
	Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiareň odpadových vôd
	6 437 294,00
	2 926 042,00
	9 363 336,00
	6 437 294,00
	2 926 042,00
	9 363 336,00

	20
	Dostavba ČOV Poprad - Matejovce
	13 163 775,00
	4 875 250,00
	18 039 025,00
	13 163 088,71
	4 874 995,83
	18 038 084,54

	21
	Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v Slovenskej republike
	759 000,00
	253 000,00
	1 012 000,00
	759 000,00
	253 000,00
	1 012 000,00

	22
	Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam
	3 440 000,00
	0
	3 440 000,00
	2 238 442,94
	0
	2 238 442,94

	23
	Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore
	4 556 811,00
	1 518 937,00
	6 075 748,00
	4 129 468,49
	1 376 489,51
	5 505 958,00

	24
	Odborná pomoc MŽP pri príprave a implementácii environmentálnych investičných projektov
	602 544,00
	200 848,00
	803 392,00
	534 948,91
	178 316,31
	713 265,22

	 
	Spolu
	186 874 520,00
	74 901 793,00
	261 776 313,00
	177 516 017,90
	71 777 191,11
	249 293 209,01


Prehľad schválených projektov v rámci Kohézneho fondu k 31. 12. 2009
	Por. č.
	Schválené projekty 
k 31. 12. 2009
	Celkové oprávnené náklady 
schválené na projekt 
k 31. 12. 2009 v €
	Realizované oprávnené výdavky 
k 31. 12. 2009 v €

	
	
	ES
	ŠR
	Spolu
	ES
	ŠR
	Spolu

	1
	Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc
	57 966 800,17
	10 144 189,94
	68 110 990,11
	52 434 596,62
	9 176 054,39
	61 610 651,01

	2
	Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople
	42 912 577,84
	6 436 886,68
	49 349 464,52
	37 872 836,09
	5 680 925,40
	43 553 761,49

	3
	Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd  a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta
	24 125 257,25
	10 021 260,71
	34 146 517,96
	16 741 423,89
	6 954 129,94
	23 695 553,83

	4
	Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd  a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín
	19 391 213,57
	8 353 138,15
	27 744 351,72
	18 421 652,88
	7 935 481,26
	26 357 134,14

	5
	Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy
	51 169 458,41
	7 675 418,77
	58 844 877,18
	40 245 747,26
	6 036 862,09
	46 282 609,35

	6
	Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1
	20 895 823,61
	2 458 332,34
	23 354 155,95
	17 751 989,78
	2 088 469,37
	19 840 459,15

	7
	 Bratislava - protipovodňová ochrana*
	33 493 048,13
	3 940 358,83
	37 433 406,96
	21 566 559,17
	2 537 242,26
	24 103 801,43

	  Spolu
	249 954 178,98
	49 029 585,42
	298 983 764,40
	205 034 805,69
	40 409 164,71
	245 443 970,40


*v sume nie je zahrnuté financovanie za posledný štvrťrok 2009 realizované z vlastných zdrojov SVP, š. p., ktoré bolo refundované platobnou jednotkou MŽP SR až v roku 2010 
Zhodnotenie ukazovateľov kvality v jednotlivých monitorovacích miestach jednotlivých 

čiastkových povodí podľa NV č. 269/2010 Z. z., príloha č. 1                                                                                           Príloha č. 5
	Názov ukazovateľa
	Merná jedn.
	Suma SR
	Čiastkové povodia

	
	
	Celkový počet  monitoro-vaných miest
	Počet monitorova-ných miest splňajúcich požiadavky      
	Percentuálny podiel vyhovujúcich miest 
	Dunaj
	Morava
	Váh
	Hron
	Ipeľ
	Slaná
	Bodrog
	Hornád
	Bodva
	Dunajec a Poprad

	
	
	 
	 
	 
	Počet odberových miest v súlade (A) a v nesúlade (N) s požiadavkami NV 269/2010 Z. z.

	
	
	 
	 
	 
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N
	A
	N

	Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

	Rozpustený kyslík
	mg/l
	244
	222
	91,0
	16
	 
	13
	5
	79
	7
	24
	1
	17
	2
	12
	 
	27
	7
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie1) 
	mg/l
	244
	233
	95,5
	16
	 
	15
	3
	84
	2
	20
	5
	18
	1
	12
	 
	34
	 
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom
	mg/l
	244
	206
	84,4
	16
	 
	15
	3
	78
	8
	19
	6
	18
	1
	10
	2
	25
	9
	10
	8
	5
	1
	10
	 

	Celkový organický uhlík
	mg/l
	25
	25
	100,0
	10
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	3
	 
	1
	 
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 

	Sulfán a sulfidy
	mg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	*
	*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Reakcia vody
	mg/l
	244
	226
	92,6
	16
	 
	18
	 
	70
	16
	23
	2
	19
	 
	12
	 
	34
	 
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Teplota
	°C
	243
	242
	99,6
	16
	 
	18
	 
	85
	1
	25
	 
	19
	 
	12
	 
	34
	 
	17
	 
	6
	 
	10
	 

	Rozpustené látky, sušené pri 105oC
	mg/l
	19
	19
	100,0
	2
	 
	5
	 
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Rozpustené látky, žíhané pri 550 oC
	mg/l
	7
	7
	100,0
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Železo celkové
	mg/l
	16
	15
	93,8
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Vodivosť
	mg/l
	244
	227
	93,0
	15
	1
	17
	1
	74
	12
	24
	1
	19
	 
	12
	 
	33
	1
	17
	1
	6
	 
	10
	 

	Mangán celkový
	mg/l
	12
	10
	83,3
	3
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vápnik
	mg/l
	244
	208
	85,2
	15
	1
	9
	9
	70
	16
	23
	2
	17
	2
	12
	 
	30
	4
	17
	1
	5
	1
	10
	 

	Horčík
	mg/l
	244
	244
	100,0
	16
	 
	18
	 
	86
	 
	25
	 
	19
	 
	12
	 
	34
	 
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Chloridy
	mg/l
	244
	241
	98,8
	16
	 
	18
	 
	83
	3
	25
	 
	19
	 
	12
	 
	34
	 
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Sírany
	mg/l
	242
	241
	99,6
	14
	 
	18
	 
	86
	 
	25
	 
	19
	 
	12
	 
	34
	 
	17
	1
	6
	 
	10
	 

	Sodík
	mg/l
	5
	5
	100,0
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Fluoridy
	mg/l
	1
	1
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Amoniakálny dusík
	mg/l
	244
	212
	86,9
	16
	 
	14
	4
	70
	16
	20
	5
	13
	6
	12
	 
	33
	1
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Dusitanový dusík
	mg/l
	244
	59
	24,2
	3
	13
	1
	17
	25
	61
	3
	22
	5
	14
	2
	10
	8
	26
	5
	13
	2
	4
	5
	5

	Dusičnanový dusík
	mg/l
	244
	227
	93,0
	16
	 
	15
	3
	81
	5
	22
	3
	16
	3
	12
	 
	32
	2
	17
	1
	6
	 
	10
	 

	Voľný amoniak
	mg/l
	20
	20
	100,0
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	4
	 
	1
	 
	2
	 
	3
	 
	1
	 
	1
	 
	3
	 

	Organický dusík
	mg/l
	28
	28
	100,0
	10
	 
	2
	 
	3
	 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	3
	 

	Celkový dusík
	mg/l
	244
	232
	95,1
	16
	 
	15
	3
	81
	5
	24
	1
	16
	3
	12
	 
	34
	 
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Fosfor celkový
	mg/l
	242
	204
	84,3
	14
	 
	13
	5
	69
	17
	20
	5
	12
	7
	12
	 
	30
	4
	18
	 
	6
	 
	10
	 

	Fenolový index
	mg/l
	151
	150
	99,3
	13
	 
	12
	 
	49
	 
	13
	 
	14
	 
	5
	 
	25
	1
	10
	 
	4
	 
	5
	 

	Povrchovo aktívne látky aniónové
	mg/l
	31
	31
	100,0
	11
	 
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	8
	 
	2
	 
	1
	 
	3
	 

	Adsorbovateľné organicky viazané halogény
	µg/l
	24
	14
	58,3
	10
	1
	 
	 
	2
	1
	1
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	3
	 
	2
	1
	 
	 
	 

	Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ)
	mg/l
	136
	122
	89,7
	2
	 
	11
	1
	41
	7
	8
	4
	12
	 
	3
	2
	26
	 
	10
	 
	4
	 
	5
	 

	Chróm (VI)
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hliník
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kobalt
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Selén
	µg/l
	3
	3
	100,0
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Striebro
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vanád
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chlórbenzén
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dichlórbenzény
	µg/l
	119
	119
	100,0
	9
	 
	5
	 
	46
	 
	9
	 
	11
	 
	8
	 
	11
	 
	8
	 
	4
	 
	8
	 

	Nitrobenzén
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,2 - cis-dichlóretén
	µg/l
	 
	 
	 
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	2-monochlórfenol
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,4 – dichlórfenol
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,4,6 – trichlórfenol
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (ukazovatele rádioaktivity)

	Celk.objemová aktivita alfa
	mBq/l
	5
	5
	100,0
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celk.objemová aktivita beta
	mBq/l
	7
	7
	100,0
	4
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rádium 226
	mBq/l
	8
	8
	100,0
	6
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trícium
	Bq/l
	17
	17
	100,0
	7
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 

	Urán prírodný
	µg/l
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stromcium
	mBq/l
	5
	5
	100,0
	4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cézium
	Bq/l
	13
	13
	100,0
	10
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

	Sapróbny index biosestónu
	
	13
	12
	92,3
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	Chlorofyl a
	µg/l
	65
	55
	84,6
	10
	 
	4
	3
	18
	3
	2
	1
	5
	 
	1
	 
	9
	3
	2
	 
	1
	 
	3
	 

	Abundancia fytoplanktónu
	bunky/ml
	51
	35
	68,6
	4
	 
	3
	2
	10
	8
	 
	2
	2
	1
	1
	 
	9
	3
	2
	 
	1
	 
	3
	 

	Koliformné baktérie
	KTJ/ml
	19
	10
	52,6
	2
	 
	1
	3
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	Termotolerantné koli baktérie
	KTJ/ml
	22
	9
	40,9
	4
	 
	1
	3
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	3
	 
	2
	 
	1
	1
	2

	Črevné enterokoky
	KTJ/ml
	19
	8
	42,1
	4
	 
	1
	3
	1
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	 
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	 

	Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC
	KTJ/ml
	1
	1
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*nehodnotené
Sumarizácia nákladov na povodňové záchranné práce a povodňové zabezpečovacie práce 

a škody spôsobené v roku 2009  v €






                                                                                              Príloha č. 6
	POVODNE V ROKU 2009                     
	Náklady na
	Škody na majetku 
	Náklady a škody  celkom 

	
	
	
	

	
	záchranné práce                       (vrátane miezd, platov a OOV)
	zabezpečovacie práce (vrátane miezd, platov a OOV)
	náhrady škôd spôsobených plnením opatrení na ochranu pred poovdňam
	štátu
	obyvateľov
	v tom 
	obcí
	vyšších územných celkov
	iných subjektov
	Škody na majetku spolu
	

	
	
	
	
	
	
	na domoch, bytoch a byt. zariadení
	
	
	
	
	

	KÚŽP Bratislava
	745 799
	0
	 
	 
	791 418
	609 410
	182 649
	29 066
	 
	1 612 543
	2 358 342

	KÚŽP Trnava
	23 605
	0
	 
	 
	33 300
	33 300
	43 000
	0
	 
	109 600
	133 205

	KÚŽP Trenčín 
	112 609
	976
	 
	 
	413 200
	279 811
	1 071 916
	0
	 
	1 764 927
	1 878 512

	KÚŽP Nitra 
	4 911
	0
	 
	 
	166
	0
	50 306
	2 000
	 
	52 472
	57 383

	KÚŽP Žilina
	147 741
	0
	 
	 
	150 908
	105 623
	752 188
	0
	 
	1 008 719
	1 156 460

	KÚŽP B. Bystrica
	15 421
	40 827
	471
	 
	51 396
	39 057
	88 979
	66 877
	 
	246 309
	302 557

	KÚŽP Prešov, 
	161 658
	242
	 
	 
	250 333
	155 090
	744 356
	327 425
	 
	1 477 204
	1 639 104

	KÚŽP Košice
	15 251
	0
	 
	 
	2 992
	664
	15 573
	0
	 
	19 229
	34 480

	KÚŽP SPOLU
	1 226 995
	42 045
	471
	 
	1 693 713
	1 222 955
	2 948 967
	425 368
	 
	5 068 048
	6 337 088

	MV SR 
	63 018
	0
	 
	2 133
	 
	 
	 
	 
	 
	2 133
	65 151

	MŽP SR 
	0
	1 522 524
	 
	1 307 619
	 
	 
	 
	 
	 
	1 307 619
	2 830 143

	MP SR 
	0
	26 732
	 
	1 010 778
	 
	 
	 
	 
	 
	1 010 778
	1 037 510

	MO SR 
	255
	0
	 
	79 696
	 
	 
	 
	 
	 
	79 696
	79 951

	MDPaT SR (SSC)
	0
	0
	 
	46 945
	 
	 
	 
	 
	 
	46 945
	46 945

	MZ SR (ÚVZ SR)
	11 066
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	11 066

	MK SR SPOLU
	0
	0
	0
	33 000
	 
	 
	 
	 
	 
	33 000
	33 000

	REZORTY SPOLU
	74 339
	1 549 256
	 
	2 480 171
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 623 595

	Iné právnické osoby 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	868 841
	868 841
	868 841

	CELKOM
	1 301 334
	1 591 301
	115 313
	2 480 171
	1 693 713
	 
	2 948 967
	425 368
	868 841
	8 417 060
	11 309 695


    Príloha č. 7
Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2005 - 2009
za  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

 

	Ukazovateľ
	mer.j.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	predp.  2010

	
	
	
	
	
	
	
	

	VÝNOSY celkom
	tis. €
	104 229
	114 884
	97 391
	125 041
	99 498
	93 455

	 - dodávka povrchovej vody
	tis.m3
	511
	356
	299
	296
	262
	 

	                       -"-                - tržby
	tis. €
	22 385
	20 281
	20 746
	24 655
	21 822
	 

	Platby za využitie sily vody na výrobu EE
	tis. €
	24 471
	25 327
	25 393
	25 234
	27 884
	 

	Ostatné
	tis. €
	57 373
	69 276
	51 251
	75 153
	49 792
	 

	NÁKLADY celkom
	tis. €
	103 698
	113 988
	129 888
	123 119
	108 528
	105 283

	 -odpisy dlhodobého hmotného a nehm.  majetku
	tis. €
	7 668
	10 423
	11 717
	11 535
	10 870
	10 516

	Hosp. výsledok pred zdanením
	tis. €
	531
	896
	-23 501
	9 975
	16 781
	11 828

	Odvody a dane štátu
	tis. €
	0
	0
	8 996
	8 060
	7 751
	 

	Hosp. výsledok po zdanení
	tis. €
	531
	896
	-32 497
	1 915
	- 9 030
	- 11 828

	Pridaná  hodnota
	tis. €
	51 749
	55 600
	57 193
	51 400
	52 156
	50 235

	Hmotné investície spolu
	tis. €
	24 829
	15 302
	120 494
	33 207
	27 991
	19 146

	  z toho: 
	tis. €
	
	 
	
	 
	
	 

	 - vlastné zdroje
	tis. €
	18 755
	12 614
	16 995
	8 794
	11 286
	7 911

	 - spolufinancovanie ŠR
	tis. €
	3 319
	299
	1 826
	10 347
	1 783
	1 573

	Hmot. a nehm. inv. majetok
	tis. €
	1 629 224
	1 642 070
	1 157 339
	1 156 742
	1 174 734
	1 178 524

	Oprávky k hmot. inv. majetku
	tis. €
	-605 723
	-612 859
	622 087
	633 639
	642 016
	 

	Obežné aktíva
	tis. €
	48 994
	59 882
	31 401
	50 189
	42 031
	34 167

	Vlastné imanie k 31.12.
	tis. €
	941 645
	942 143
	909 347
	905 397
	891 408
	887 066

	Cudzie zdroje
	tis. €
	99 316
	112 594
	90 520
	117 606
	127 465
	134 680

	Aktíva = Pasíva (celkom)
	tis. €
	1 074 753
	1 090 752
	1 171 281
	1 213 105
	1 221 780
	1 217 703

	Počet pracovníkov -priem. evid.
	počet
	4 129
	4 097
	3 922
	3 708
	3 663
	3 669

	Merné ukazovatele
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Priemerná cena povrchovej vody 
	€/m3
	0,04
	0,06
	0,07
	0,08
	0,08
	 

	Rentabilita celk. výnosov
	  %
	0,51
	0,78
	-24,13
	7,98
	16,87
	12,66

	Rentabilita vlastn. kapitálu
	  %
	0,06
	0,10
	-3,57
	0,21
	1,01
	1,33

	Náklady / HaNIM
	   %   
	6,36
	6,94
	11,22
	10,64
	9,24
	8,93

	Produktivita práce z výnosov
	tis.€/pr
	25
	28
	25
	34
	27
	25


Príloha č. 8
Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2005 - 2009
za vodárenské spoločnosti a ostatné subjekty * 

zabezpečujúce dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody

	Ukazovateľ
	mer.j.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	predp.  2010

	
	
	
	
	
	
	
	

	VÝNOSY celkom
	tis. €
	359 756
	426 409
	394 443
	398 659
	404 003
	415 019

	- voda pitná fakturovaná
	tis.m3
	223 000
	217 000
	217 000
	201 000
	206 694
	201 712

	              -"-                       - tržby
	tis. €
	169 422
	181 405
	176 691
	172 310
	184 325
	187 129

	- voda odkanalizovaná 
	tis.m3
	241000
	206000
	209000
	195000
	201 384
	196 955

	             -"-                        - tržby
	tis. €
	136 128
	146 286
	142 999
	141 771
	158 164
	161 326

	Ostatné
	tis. €
	54 206
	82 354
	74 753
	71 400
	 
	 

	NÁKLADY celkom
	tis. €
	332 072
	415 588
	386 543
	395 273
	418 811
	420 811

	 -odpisy hmotného a nehm. dlhodobého (inv.) majetku
	tis. €
	80 163
	84 678
	90 653
	100 046
	118 151
	118 200

	Opravy a udržiavanie celkom
	tis. €
	25 858
	 
	20 879
	21 078
	23 462
	22 756

	Hosp.výsledok pred zdanením
	tis. €
	27 684
	18 124
	15 701
	11 054
	-4 582
	1 964

	Odvody a dane štátu
	tis. €
	2 755
	10 987
	4 182
	3 585
	3 180
	1 304

	Hosp.výsledok po zdanení
	tis. €
	23 700
	16 896
	9 759
	6 838
	-7 184
	334

	Pridaná  hodnota
	tis. €
	207 993
	211 412
	205 670
	210 881
	214 955
	220 002

	Hmot. a nehmot. investície
z toho:
	tis. €
	130 651
	241 917
	310 728
	291 609
	310 530
	6 278 033

	 - vlastné zdroje
	tis. €
	78 338
	141 970
	159 364
	118 270
	139 250
	3 709 302

	 - spolufinancovanie ŠR
	tis. €
	13 576
	36 281
	35 352
	24 929
	27 720
	340 467

	 - úver
	tis. €
	 
	 
	26 356
	35 650
	30 630
	446 608

	Hmot. a nehm. inv. majetok
	tis. €
	1 212 242
	1 391 921
	1 600 777
	1 919 405
	1 982 673
	2 270 637

	Oprávky k hmot. inv. majetku
	tis. €
	857 698
	938 160
	1 006 174
	1 148 676
	1 171 247
	1 225 952

	Obežné aktíva
	tis. €
	174 235
	226 615
	174 899
	159 264
	144 432
	134 292

	Vlastné imanie k 31.12.
	tis. €
	1 209 686
	1 249 386
	1 254 564
	1 348 669
	1 308 437
	1 292 412

	Cudzie zdroje
	tis. €
	150 700
	206 566
	256 556
	337 715
	457 749
	678 688

	Aktíva = Pasíva (celkom)
	tis. €
	1 465 545
	1 661 820
	1 803 226
	2 103 764
	2 190 192
	2 464 108

	Počet pracovníkov -priem. evid.
	počet
	8 833
	8 736
	8 638
	7 661
	8 137
	8 047

	Merné ukazovatele
	 
	
	
	
	
	
	

	Priemer. cena pitnej vody
	€/m3
	0,76
	0,84
	0,81
	0,86
	0,89
	0,93

	Priemer. cena odkanaliz. vody
	€/m3
	0,56
	0,71
	0,68
	0,73
	0,79
	0,82

	Rentabilita celk. výnosov
	  %
	7,70
	4,25
	3,98
	2,77
	-1,13
	0,47

	Rentabilita vlastn. kapitálu
	  %
	1,96
	1,35
	0,78
	0,51
	-0,55
	0,03

	Náklady / DHaNM
	   %   
	27,39
	29,86
	24,15
	20,59
	21,12
	18,53

	Produktivita práce z výnosov
	tis. €/pr
	41
	49
	46
	52
	50
	52


 * MONDI SCP, a. s., Ružomberok, Vodárenské a technické služby,s r. o., Hlohovec, Vodárne a kanalizácie Komárno, AQUASPIŠ, spol. s r. o., Spišská Nová Ves a PreVak, s r. o., Bratislava 
Príloha č. 9
Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja v r. 2005 - 2009
za štátne podniky VH, vodárenské spoločnosti a ostatné subjekty
	Ukazovateľ
	mer. j.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	predp. 2010

	VÝNOSY celkom
	tis. €
	592 511
	669 654
	625 705
	665 936
	634 885
	611 773

	 - dodávka povrchovej vody
	tis.m3
	511
	356
	299
	296
	262
	0

	                 -"-             - tržby
	tis. €
	22 373
	20 281
	20 746
	24 663
	21 822
	0

	- voda pitná fakturovaná
	tis.m3
	223
	217
	217
	196
	206
	202

	                 -"-              - tržby
	tis. €
	169 422
	181 405
	176 691
	169 422
	184 325
	201 712

	- voda odkanalizovaná 
	tis.m3
	241
	206
	209
	187
	201
	197

	                -"-               - tržby
	tis. €
	136 128
	146 286
	142 999
	138 385
	158 164
	161 326

	Nájomné z HC
	tis. €
	24 464
	25 327
	25 427
	25 234
	27 884
	 

	Ostatné
	tis. €
	111 565
	151 630
	125 971
	113 158
	242 689
	 

	NÁKLADY celkom
	tis. €
	547 666
	622 685
	636 991
	627 863
	621 689
	629 056

	 -odpisy nehm. a hm. inv. majetku
	tis. €
	107 913
	117 872
	128 460
	137 423
	160 354
	158 457

	Hosp. výsledok pred zdanením
	tis. €
	44 845
	54 338
	5 543
	47 434
	49 233
	158 979

	Odvody a dane štátu
	tis. €
	2 755
	8 730
	21 808*
	21 244
	16 812
	14 076

	Hosp. výsledok po zdanení
	tis. €
	40 895
	53 044
	-9 394
	35 219
	20 820
	9 386

	Hmot. + nehm. investície 
	tis. €
	164 941
	420 998
	444 234
	334 727
	333 090
	0

	  z toho: 
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	 - vlastné zdroje
	tis. €
	105 225
	317 998
	189 405
	140 477
	159 192
	6 333 226

	 - spolufinancovanie ŠR
	tis. €
	17 095
	36 646
	37 177
	34 688
	24 884
	3 752 569

	Hmot. a nehm. inv. majetok
	tis. €
	4 026 953
	4 363 673
	3 948 749
	4 256 489
	4 331 141
	4 598 927

	Oprávky k hmot. inv. majetku
	tis. €
	1 657 140
	1 767 742
	1 870 676
	2 032 331
	2 111 028
	13 069

	Obežné aktíva
	tis. €
	272 788
	321 715
	246 830
	254 631
	265 497
	326 556

	Vlastné imanie k 31. 12.
	tis. €
	2 618 071
	2 687 313
	2 569 309
	2 684 990
	2 656 144
	129 873

	Cudzie zdroje
	tis. €
	707 495
	880 236
	890 228
	967 437
	1 083 658
	2 635 079

	Aktíva = Pasíva (celkom)
	tis. €
	2 785 302
	4 125 407
	4 237 901
	4 568 147
	4 672 984
	25 954

	Počet pracovníkov – priem. evid.
	počet
	13 247
	13 114
	12 824
	11 410
	11 994
	29 397

	Merné ukazovatele
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	Priem. cena povrchovej vody
	€/m3
	0,04
	0,06
	0,07
	0,08
	0,08
	 

	Priemerná cena pitnej vody
	€/m3
	0,76
	0,84
	0,81
	0,86
	0,90
	1,00

	Priem. cena odkanaliz. vody
	€/m3
	0,56
	0,71
	0,68
	0,74
	0,79
	0,82

	Rentabilita celk. výnosov
	%
	7,57
	8,11
	0,89
	7,12
	7,75
	25,99

	Rentabilita vlastn. kapitálu
	%
	1,56
	1,97
	-0,37
	1,31
	0,78
	7,23

	Náklady / HaNIM
	 %   
	13,60
	14,27
	16,13
	14,75
	14,35
	13,68

	Produktivita práce z výnosov
	tis. €/pr.
	45
	51
	49
	58
	53
	21


* Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava – odložená daň














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































