VYHLÁŠKA 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z xx. 2027

o energetickom audite a o systéme energetického manažérstva


	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. n) zákona č. .../2026 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

	Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) postupe pri výkone energetického auditu a účelového energetického auditu,
b) obsahu a kritériách energetického auditu a účelového energetického auditu,
c) akčnom pláne energetického auditu,
d) písomnej správe z energetického auditu, 
e) súbore údajov z každého energetického auditu pre monitorovací systém energetickej efektívnosti (ďalej len „monitorovací systém“),
f) súbore údajov zo systému energetického manažérstva pre monitorovací systém,
g) súbore údajov z účelového energetického auditu pre monitorovací systém.

§ 2

(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na energetický audit podľa § 26 ods. 1 až 3 zákona, a to najmä na 
a) energetický audit pre podnik, 
b) energetický audit pre systém energetického manažérstva,
c) energetický audit pre systém environmentálneho manažérstva.

(2)  Energetický audit vykonaný v rámci plnenia povinnosti podľa § 26 odsekov 2 a 3 zákona formou kombinácie zavedeného systému environmentálneho manažérstva a energetického auditu sa vykoná rovnako ako energetický audit pre podnik podľa odseku 1 písm. a). 

(3) Energetický audit vykonaný v rámci poskytovanej energetickej služby sa vykoná rovnako ako energetický audit pre podnik podľa odseku 1 písm. a). 

(4) Táto vyhláška upravuje aj požiadavky na účelový energetický audit podľa § 26 ods. 10 zákona. 

§ 3

Požiadavky na energetický audit

(1) Energetický audit 
a) sa zakladá na aktuálnych, nameraných, vysledovateľných prevádzkových údajoch o spotrebe energie a v prípade elektriny aj profiloch zaťaženia,
b) obsahuje podrobné preskúmanie profilu spotreby elektriny budov alebo skupín budov, priemyselných činností alebo zariadení vrátane dopravy,
c) identifikuje opatrenia energetickej efektívnosti na zníženie spotreby energie, pričom ich označí (áno/nie) na doporučené realizovať alebo nedoporučené ak predstavujú návrh potenciálnych opatrení s dnes neprimeranou návratnosťou alebo iným zreteľa vhodným dôvodom,
d) identifikuje potenciál nákladovo efektívneho využívania alebo výroby energie z obnoviteľných zdrojov. 
e) v prípade elektriny odhadne % samospotreby v objekte auditu, resp. nespotrebovaný prebytok ak bude dodávaný do siete.  
f) vychádza vždy, keď je to možné, z analýzy nákladov založenej na životnom cykle namiesto jednoduchých období návratnosti s cieľom zohľadniť dlhodobé úspory, zostatkové hodnoty dlhodobých investícií a diskontné sadzby,
g) je vyvážený a dostatočne reprezentatívny, aby umožňoval vytvorenie spoľahlivého obrazu o celkovom hospodárení s energiou a spoľahlivo určil najvýznamnejšie príležitosti na zlepšenie.

(2) Energetický audit umožňuje využiť podrobné a overené výpočty pre navrhované opatrenia, aby bolo možné poskytovať jednoznačné informácie o potenciálnych úsporách doporučených aj nedoporučených opatrení.

(3) Údaje použité v rámci energetického auditu a z písomnej správy z energetického auditu sa uchovávajú, aby bola možná spätná analýza v čase a sledovanie hospodárnosti. Súbor údajov pre monitorovací systém podľa Prílohy 4 a 5 a pdf verzia písomnej správy z energetického auditu sa uchovávajú v Registri energetických auditov najmenej 10 rokov.

§ 4

Postup pri výkone energetického auditu


	(1) Energetický audítor pri výkone energetického auditu
a) identifikuje predmet energetického auditu, zistí a vyhodnotí súčasný stav predmetu energetického auditu,
b) vypracuje návrh opatrení na zníženie spotreby energie (ďalej len „opatrenie“) v členení na jednotlivé energetické objekty
c) navrhnuté opatrenia najmä na základe nákladovosti odporučí realizovať alebo nie,
d) vypracuje ekonomické vyhodnotenie opatrení a environmentálne vyhodnotenie opatrení,
e) identifikuje všetky nákladovo efektívne opatrenia na využívanie alebo výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, 
f) [bookmark: paragraf-2.odsek-1.pismeno-e.text][bookmark: paragraf-2.odsek-1.pismeno-e]vypracuje akčný plán obsahujúci všetky odporučené opatrenia, t.j. nákladovo efektívne a technicky realizovateľné opatrenia navrhnuté v energetickom audite a možnosti realizácie týchto opatrení,
g) vypracuje písomnú správu z energetického auditu podľa § 5,
h) vypracuje a poskytne súbor údajov z energetického auditu pre monitorovací systém do registra energetických auditov.

	(2) Identifikácia predmetu energetického auditu podľa odseku 1 písm. a) pozostáva z identifikácie 
a) objektov a činností, v ktorých sa používa energia, najmä budov, priemyselných prevádzok, obchodných prevádzok a zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb, ktorých celková spotreba energie predstavuje najmenej 90 % celkovej spotreby energie objednávateľa energetického auditu, 
b) predmet auditu rozdelí na jednotlivé energetické objekty auditu, ktorým určí, či sú to budovy (áno/nie),
c) identifikuje adresný bod z Registra adries v prípade auditu budovy, alebo identifikuje centrálny adresný bod  ak sa jedná o komplex budov so spoločnou adresou v registri adries
d) miesta, kde sú umiestnené objekty a vykonávané činnosti podľa písmena a),
e) majetkovoprávneho vzťahu objednávateľa energetického auditu k predmetu energetického auditu,
f) profilov spotreby energie pre objekty a činnosti podľa písmena a).
		
	(3) Rozsah zistenia a vyhodnotenia súčasného stavu predmetu energetického auditu sa vypracuje podľa prílohy č. 1 a 2 s prihliadnutím na špecifické podmienky predmetu auditu.

	(4) Energetický audítor na základe zistení a vyhodnotenia súčasného stavu podľa odseku 3 navrhne opatrenia. Návrh každého z opatrení obsahuje
a) charakteristiku opatrenia,
b) úsporu energie v technických jednotkách,
c) úsporu nákladov na energiu,
d) odborný odhad investičných nákladov,
e) zmenu prevádzkových nákladov,
f) ekonomické vyhodnotenie opatrenia,,
g) realizovateľnosť opatrenia.

	(5) Energetický audítor zostaví z návrhu odporúčaných opatrení navrhnutých podľa odseku 4 akčný plán, ktorý obsahuje
a) súbor odporúčaných opatrení pre zadávateľa auditu,
b) energetickú bilanciu po realizácii jednotlivých opatrení a porovnanie s energetickou bilanciou súčasného stavu so zohľadnením synergie predchádzajúcich opatrení,
c) odborný odhad investičných nákladov,
d) úsporu nákladov na energiu v súčasných cenách alebo ak sa dohodne s objednávateľom v predpokladaných budúcich cenách
e) porovnanie prevádzkových nákladov po realizácii opatrení s prevádzkovými nákladmi súčasného stavu,
f) ekonomické vyhodnotenie súboru odporúčaných opatrení v rozsahu podľa prílohy č. 3,
g) environmentálne vyhodnotenie opatrení, v ktorom je uvedená špecifikácia znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, ich emitované množstvo vyplývajúce z energetickej bilancie súčasného stavu a predpokladané množstvá po realizácii odporúčaných opatrení; na tento účel sa môžu využiť údaje zistené podľa osobitných predpisov.[footnoteRef:1]) [1: ) Napríklad zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.] 


	(6) Súbor údajov z energetického auditu pre monitorovací systém sa vypracuje podľa prílohy č. 4.

	(7) Súbor údajov zo systému energetického manažérstva pre monitorovací systém sa vypracuje podľa prílohy č. 5.

	(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa použijú primerane aj na 
a) vykonanie energetického auditu podľa § 2, 
b) vykonanie energetického auditu na účely vydania osvedčenia podľa osobitného predpisu,[footnoteRef:2]) [2: ) § 12 ods. 5 zákona č.  657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. ] 

c) preukázanie možnosti dodávky využiteľného tepla pri výstavbe nového zariadenia na výrobu elektriny alebo pri rekonštrukcii alebo modernizácii existujúceho zariadenia na výrobu elektriny podľa osobitného predpisu,[footnoteRef:3])  [3: )§ 12 zákona 251/2012, § 12 zákona 657/2004. ] 

d) preukázanie možnosti dodávky elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu tepla s inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac podľa osobitného predpisu,[footnoteRef:4])  [4: )zákon č. 309/2009, § 12 zákona 251/2012, § 12 zákona 657/2004. ] 

e) preukázanie, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody v budove vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
f) určenie rozdielu účinnosti zariadení na výrobu elektriny poskytujúcich podporné služby a dodávku regulačnej elektriny v režime dodávky bez podporných služieb a v režime dodávky s podpornými službami,[footnoteRef:5]) [5: ) Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie.] 

g) vykonanie energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva[footnoteRef:6]) alebo systému environmentálneho manažérstva.[footnoteRef:7]) [6: ) STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2022) (38 0005). ]  [7: ) STN EN ISO 14001/AC Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004/Cor. 1: 2009) (83 9001).] 

h) vykonanie účelového energetického auditu.


§ 5
Obsah a rozsah  písomnej správy z energetického auditu

Písomná správa z energetického auditu obsahuje
a) identifikačné údaje objednávateľa energetického auditu, a to
1. názov alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárnych zástupcov, ak je objednávateľom právnická osoba,
2. meno a priezvisko,  obchodné meno, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak je objednávateľom fyzická osoba – podnikateľ,
b) meno a priezvisko, číslo osvedčenie alebo číslo registrácie v registri odborne spôsobilých osôb zodpovedného energetického audítora, 
c) identifikáciu predmetu energetického auditu podľa § 4 ods. 2,
d) zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu v rozsahu podľa § 4 ods. 3,
e) návrh opatrení podľa § 4 ods. 4,
f) akčný plán so súborom odporúčaných opatrení podľa § 4 ods. 5 s odôvodnením výberu opatrení súboru odporučených opatrení z hľadiska technických, ekonomických a ďalších zmluvne dohodnutých hodnotiacich kritérií, 
g) ekonomické vyhodnotenie opatrení podľa § 4 ods. 5 písm. e) a environmentálne vyhodnotenie opatrení podľa § 4 ods. 5 písm. f), 
h) sumárnu zostavu z monitorovacieho systému o poskytnutom súbore údajov pre monitorovací systém podľa § 4 ods. 6 a 7, s prideleným jedinečným identifikátorom auditu
i) záznam o odovzdaní a prevzatí energetického auditu, v ktorom sa uvedie dátum odovzdania a prevzatia energetického auditu, mená, priezviská a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, 
j) kópiu osvedčenia odborne spôsobilej osoby podľa § 16 ods. 2 zákona a kópiu potvrdenia o ostatnom absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, pokiaľ nie je možné doložiť doklad o registrácii v registri odborne spôsobilých osôb v časti Energetický audítor. Toto sa uplatní aj ak je audítorom osoba s osvedčením vydaným v inom štáte.

§ 6
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára  2027.
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Príloha č. 1 
k vyhláške č. .../2027 Z. z. 


Rozsah zistenia súčasného stavu predmetu energetického auditu


1. Projektová dokumentácia, technicko-ekonomické podklady, ďalšie technicky a energeticky významné dokumenty a prehliadka na mieste sa použijú na zistenie súčasného stavu predmetu energetického auditu v rozsahu 
a) základný popis,
b) charakteristika hlavných činností uskutočňovaných v predmete energetického auditu,
c) situačný plán,
d) zoznam všetkých budov, účel ich využitia a popis všetkých energeticky významných technológií, vrátane výrobných,
e) údaje o 
1. energetických vstupoch a energetických výstupoch,
2. vlastných energetických zdrojoch,
3. rozvodoch energie,
4. významných spotrebičoch energie.

2. [bookmark: _Toc433784970][bookmark: _Toc433789605][bookmark: _Toc433790048][bookmark: _Toc433942145][bookmark: _Toc433942503][bookmark: _Toc434110658][bookmark: _Toc432998299][bookmark: _Toc433429177][bookmark: _Toc433630163][bookmark: _Toc433630313]Štruktúra údajov o energetických vstupoch a energetických výstupoch v technických jednotkách a ročných finančných nákladoch sa vypracuje v rozsahu podľa tabuľky č. 1.1. Použijú sa priemerné ročné hodnoty za najviac štyri predchádzajúce kalendárne roky pred výkonom energetického auditu. Podľa potreby je možné jednotlivé položky doplniť, vynechať alebo rozčleniť.

Tabuľka č. 1.1 Štruktúra  údajov o energetických vstupoch a energetických výstupoch
	Rok :
	 

	Palivo/forma energie/energetické médium
	Jednotka
	Množstvo
	Výhrevnosť 
[MWh/m.j.]
	Obsah energie [MWh]
	Ročné náklady                [euro]                      

	Elektrina 
	
	 
	
	 
	 

	Teplo 
	
	 
	
	 
	 

	Zemný plyn
	
	 
	
	 
	 

	Hnedé uhlie
	
	 
	 
	 
	 

	Čierne uhlie
	
	 
	 
	 
	 

	Koks
	
	 
	 
	 
	 

	Iné tuhé fosílne palivá
	
	 
	 
	 
	 

	Ťažký vykurovací olej
	
	 
	 
	 
	 

	Biomasa
	
	 
	 
	 
	 

	Ľahký vykurovací olej
	
	 
	 
	 
	 

	Nafta
	
	 
	 
	 
	 

	Iné energeticky využiteľné plyny
	
	 
	 
	 
	 

	Iná forma energie (napr. teplo z priemyselných procesov)
	
	 
	 
	 
	 

	Obnoviteľné zdroje v členení na solárne, veterné, geotermálne a  iné
	
	 
	 
	 
	 

	Energetické vstupy celkom
	 
	 
	 

	Zmena stavu zásob 
	 
	 
	 

	Celková spotreba energie
	 
	 
	 



3. Údaje o využívaných palivách a energii sa zistia z daňových dokladov, účtovných dokladov alebo iných dokumentov, ak je to možné, v členení na množstvo
a) palív, ich druh, výhrevnosť a cenu,
b) elektriny, technické podmienky odberu vrátane profilu zaťaženia, cenu v štruktúre na jednotlivé regulované a neregulované položky,
c) tepla, druh a parametre energetického média, spôsob merania množstva, cenu v štruktúre na jednotlivé regulované a neregulované položky.

4. Pre objektivizáciu údajov o množstve energie, ktorej spotreba závisí od klimatických podmienok je možné  použiť dennostupňovú metódu.[footnoteRef:8]) [8: ) STN 73 0550 Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach (73 0550).
 ] 


5. Pri zdrojoch využívajúcich obnoviteľnú energiu sa štruktúra údajov o energetických vstupoch a o energetických výstupoch doplní o charakteristiku obnoviteľného zdroja a nákladovo efektívny potenciál využívania obnoviteľného zdroja alebo výroby energie z obnoviteľného zdroja, vrátane určenie % využitia OZE v predmete auditu

6. Ak je súčasťou predmetu energetického auditu aj zdroj na premenu energie (ďalej len „zdroj“), zistí sa základná ročná bilancia premeny energie podľa tabuľky č. 1.2, vrátane priemernej ročnej účinnosti zdroja, špecifickej spotreby energie na premenu  energie a ročného využitia inštalovaného výkonu zdroja a jeho popisu, ktorý obsahuje typ zdroja a podrobnosti pre každé technické zariadenie na premenu energie v rozsahu: 
a) počet, typ, označenie, výrobca, rok výroby,
b) menovitý výkon tepelný a elektrický, 
c) druh a parametre vstupného a výstupného energetického média,
d) špecifikácia vplyvu  na životné prostredie,
e) predpokladaná životnosť,
f) iné.

Podľa potreby je možné jednotlivé položky doplniť, vynechať alebo rozčleniť.

Tabuľka č. 1.2  Základná ročná bilancia premeny energie 
	Riadok
	Ukazovateľ
	Jednotka
	Hodnota

	1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom
	MW
	

	2
	Inštalovaný tepelný výkon celkom
	MW
	

	3
	Elektrický výkon celkom
	MW
	

	
	
	
	

	5
	Výroba elektriny
	MWh
	

	6
	Predaj vyrobenej elektriny
	MWh
	

	7
	Vlastná spotreba elektriny 
	MWh
	

	8
	Spotreba energie  na výrobu elektriny
	MWh
	

	9
	Výroba využiteľného  tepla
	MWh
	

	10
	Predaj vyrobeného využiteľného tepla
	MWh
	

	11
	Spotreba energie  na výrobu využiteľného tepla
	MWh
	

	12
	Spotreba energie celkom 
	MWh
	

	13
	Ročná energetická účinnosť zdroja 
	bezrozmerné číslo  alebo %
	

	14
	Ročná energetická účinnosť výroby elektriny 
	
	

	15
	Ročná energetická účinnosť výroby využiteľného tepla   
	
	

	16
	Špecifická spotreba energie na výrobu elektriny 
	MWh/MWh
	

	17
	Špecifická spotreba  energie na výrobu využiteľného tepla  
	MWh/MWh
	

	18
	Ročné využitie inštalovaného elektrického výkonu  
	h/r
	

	19
	Ročné využitie elektrického výkonu  
	h/r
	

	
	
	
	

	21
	Ročné využitie inštalovaného tepelného výkonu      
	h/r
	



7. O rozvodoch energie sa zistia údaje o hlavných a vedľajších rozvodoch podľa jednotlivých energetických médií:
a) parametre energetického média,
b) dimenzie a dĺžky rozvodov, 
c) použitý materiál,
d) prenosový výkon,
e) funkčná schéma zapojenia,
f) technický stav,
g) vybavenie meracou a riadiacou technikou,
h) aktuálnosť príslušnej technickej dokumentácie,
i) iné.

8. Údaje o významných spotrebičoch energie sa zistia v rozsahu, ak ide o 
a) budovy[footnoteRef:9]) [9: ) STN EN 16247-2 Energetické audity. Časť 2: Budovy (01 0390).] 

1. účel a spôsob využitia, 
2. kategória budovy
3. celková podlahová plocha 
4. tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií,
5. technické zariadenia,
6. spôsob vykurovania
7. spôsob prípravy teplej vody
8. tepelné straty,[footnoteRef:10]) [10: ) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540), STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov (73 0540).] 

9. spotreba energie na prevádzku,
b) technologické zariadenia[footnoteRef:11]) [11: ) STN EN 16247-3 Energetické audity. Časť 3: Procesy (01 0390).  ] 

1. charakteristika spotrebiča, 
2. prevádzková doba za rok, 
3. energetický príkon, 
4. druh používaných energetických médií a ich parametre, 
5. spôsob merania spotreby a riadenia prevádzky,
6. spotreba energie na prevádzku,
7. špecifická spotreba energie na jednotku produkcie,
c) osvetlenie
1. charakteristika a parametre osvetľovacej sústavy,
2. spôsob prevádzkovania vrátane riadenia,
3. spotreba energie na prevádzku,
4. dodržanie svetelno-technických podmienok,
d) dopravné prostriedky[footnoteRef:12]) [12: ) STN EN 16247-4 Energetické audity. Časť 4: Doprava (01 0390).] 

1. charakteristika a parametre dopravných prostriedkov,
2. spôsob využívania dopravných prostriedkov,
3. spôsob dopĺňania pohonných hmôt.
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Príloha č. 2 
k vyhláške č. .../2027 Z. z. 


Rozsah vyhodnotenia súčasného stavu predmetu energetického auditu


1. Pre vyhodnotenie súčasného stavu sa zostaví základná ročná energetická bilancia predmetu energetického auditu na základe údajov zo zistenia súčasného stavu predmetu energetického auditu. Všetky spotreby energonosičov v iných merných jednotkách sa prevedú ma MWh alebo kWh.

2. Údaje pre energetickú bilanciu zistené podľa prílohy č. 1 sa verifikujú  pre
a) energetické vstupy so zohľadnením kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov nakupovaných palív a energie, v súlade s príslušnými zmluvami o dodávke a dodržovaní cien uvedených v cenníkoch a zmluvách,
b) zmenu stavu zásob na základe riadnej inventarizácie skládok paliva, prehliadky na mieste, porovnania vykazovaného okamžitého stavu so skutočnosťou, vykázaných strát množstva a kvality skladovaných palív,
c) predaj energie fyzickým osobám a právnickým osobám,
d) iné vhodné položky. 

3. Z údajov základných technických ukazovateľov zdroja podľa tabuľky č. 1.2 sa vyhodnotí úroveň energetickej účinnosti zdroja a jednotlivých zariadení, ročného využitia inštalovaného výkonu, špecifickej spotreby energetických médií a spôsob prevádzky. Ak tieto ukazovatele nie sú vyhovujúce, identifikujú sa príčiny.

4. Pri rozvodoch energie sa vyhodnotí ich dimenzovanie, topológia, spôsob prevádzky, technické vyhotovenie, stav tepelnej izolácie a bilančné údaje o prepravovaných energetických médiách. Pri neprimeranej výške energetických strát sa identifikujú príčiny týchto strát.
 
5. Pre budovy sa vypočíta potreba energie[footnoteRef:13]) a upraví sa na základe priemerných hodnôt skutočnej spotreby energie za najviac štyri predchádzajúce kalendárne roky.  [13: ) STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu (06 0210).] 


6. Spotreba energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody sa posúdi z hľadiska dodržiavania podmienok tepelnej pohody vo vykurovaných priestoroch, využívania meracej a riadiacej techniky, ročnej spotreby tepla na jednotku objemu vykurovaného priestoru alebo vykurovanej plochy a spotreby teplej vody na osobu.

7. Pomocou analýzy výrobných technológií sa posúdi spotreba energie na technologické a výrobné procesy, v rámci ktorej sa identifikuje celková  a špecifická spotreba spotrebičov s významným podielom na celkovej energetickej spotrebe.

8. Pri spotrebe energie na ostatné procesy, napríklad vetranie, chladenie alebo osvetlenie sa hodnotí výška príkonu,  časové využitie a špecifická spotreba energie. 

9. Pri prvom vyhodnotení energetickej náročnosti výroby sa použijú priemerné ročné hodnoty za najviac štyri predchádzajúce kalendárne roky pred výkonom energetického auditu.


10. Výsledkom vyhodnotenia súčasného stavu predmetu energetického auditu je posúdenie energetickej náročnosti výroby alebo prevádzky, určenie potenciálu dosiahnuteľných úspor energie a  možných úspor nákladov na energiu.

11. Základná ročná energetická bilancia sa vypracuje podľa tabuliek č. 2.1 a 2.2. Podľa potreby je možné jednotlivé položky doplniť, vynechať alebo rozčleniť.

Tabuľka č. 2.1  Základná ročná bilancia spotreby energie - 1. časť
	Riadok
	Ukazovateľ
	Forma energie
	MWh/r
	tisíc eur/rok

	1
	Energetické vstupy 
	 
	 
	 

	2
	Zmena stavu zásob
	 
	 
	 

	3
	Spotreba energie 
	 
	 
	 

	4
	Predaj energie iným subjektom
	 
	 
	 

	5
	Konečná spotreba energie (riadok 3 - riadok 4) 
	elektrina
	 
	 

	
	
	teplo
	
	

	
	
	iné
	 
	 

	6
	Straty v zdroji a rozvodoch 
(z hodnoty v riadku 5) 
	elektrina 
	 
	 

	
	
	teplo
	 
	 

	
	
	iné
	 
	 

	7
	Spotreba energie na vykurovanie a ohrev teplej vody 
(z hodnoty v riadku 5) 
	elektrina 
	 
	 

	
	
	teplo
	 
	 

	
	
	iné
	 
	 

	8
	Spotreba energie na technologické a výrobné procesy 
(z hodnoty v riadku 5) 
	elektrina 
	 
	 

	
	
	teplo
	 
	 

	
	
	iné
	 
	 




Tabuľka č. 2.2  Základná ročná bilancia spotreby energie – 2. časť
	Riadok
	Ukazovateľ
	Forma energie
	MWh/r
	tisíc eur/rok

	1
	Nákup paliva/energie/energetického média
	
	
	

	2
	Zmena stavu zásob
	
	
	

	3
	Predaj energie bez premeny na inú formu energie
	
	
	

	4
	Energia na vstupe do procesu premeny
	
	
	

	5
	Energia na výstupe z procesu premeny
	
	
	

	6
	Straty energie pri premene
	
	
	

	7
	Vlastná spotreba energie pri premene
	
	
	

	8
	Energia na vstupe do distribúcie
	
	
	

	9
	Energia na výstupe z distribúcie
	
	
	

	10
	Straty energie pri distribúcii
	
	
	

	11
	Vlastná spotreba energie pri  distribúcii
	
	
	

	12
	Predaj energie po premene a distribúcii
	
	
	

	13
	Vlastná prevádzková spotreba mimo procesu premeny a distribúcie
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Príloha č. 3 
k vyhláške č. .../2027 Z. z. 


Ekonomické vyhodnotenie opatrení

1. Pri ekonomickom vyhodnotení opatrení sa použije statická metóda ekonomického vyhodnotenia:

  	jednoduchá doba návratnosti, doba splatenia investície




	,

kde:	IN	investičné náklady, 
CF	ročné prínosy (cash flow, zmena peňažného toku po realizácii opatrení).


2. Ak je to možné, pri ekonomickom vyhodnotení opatrení sa použijú aj dynamické metódy ekonomického vyhodnotenia:

a)	reálna doba návratnosti Tsd, doba splatenia investície pri uvažovaní diskontnej sadzby sa  vypočíta z podmienky





 ,

kde:	CFt		ročné prínosy projektu (zmena peňažných tokov po realizácii projektu),
r		diskontný faktor,
(1 + r)-t	odúročiteľ,

 
b)	čistá súčasná hodnota (NPV) 


,

kde:	Tž	doba životnosti zariadenia,


c)     vnútorné výnosové percento (IRR),
hodnota IRR sa vypočíta z podmienky




.


3. Výsledky ekonomického vyhodnotenia opatrení sa uvedú prehľadným spôsobom, napríklad podľa tabuliek č. 3.1 a 3.2.


Tabuľka č. 3.1 Výsledky ekonomického vyhodnotenia  - 1. časť
	Riadok
	Číslo energetického objektu
	Číslo opatrenia
	Názov opatrenia
	Odporučenie realizácie
	Náklady
	Ročné úspory

	
	
	
	
	(A/N)
	
	energia
	náklady na energiu
	osobné náklady
	náklady na opravy a údržbu
	ostatné náklady
	celkom

	
	
	
	
	
	euro
	MWh/rok
	eur/rok

	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n +1
	
	celkom
	
	
	súčet riadkov 
1 až n
	
	
	
	
	
	1)

	1)
	
	
	Pri výpočte celkovej hodnoty úspor sa zohľadnia  synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatrení. Výsledok nemusí byť jednoduchým súčtom úspor vplyvom realizácie jednotlivých opatrení v riadkoch 1 až n.


     


Tabuľka č. 3.2 Výsledky ekonomického vyhodnotenia  - 2. časť
	Ukazovateľ
	Hodnota
	Jednotka

	Náklady na realizáciu súboru opatrení 
	
	

	Zmena nákladov na  zabezpečenie energie (-zníženie/ + zvýšenie)
	
	

	Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (-/+)
	
	

	Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba, služby, réžia, poistenie majetku, ... (-/+)
	
	

	Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie, odpady a iné  (-/+)
	
	

	Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (-/+)
	
	

	Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom
	
	

	Doba hodnotenia 
	
	

	Diskontný faktor
	
	

	Jednoduchá doba návratnosti (Ts)
	
	

	Reálna doba návratnosti (Tsd)
	
	

	Čistá súčasná hodnota (NPV)
	
	

	Vnútorné výnosové percento (IRR)
	
	

	Iné údaje
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Príloha č. 4
k vyhláške č. .../2027 Z. z. 

Súbor údajov pre monitorovací systém z energetického auditu  


MODUL – ISEE EA – zoznam a spôsob zadania povinných a nepovinných údajov:

Poskytovateľ údajov z auditu
	Názov poľa
	Povinné 
	Spôsob zadania

	Tituly pred menom
	Nie
	Výber z číselníka.

	Krstné meno
	Áno
	Priame zadanie.

	Priezvisko
	Áno
	Priame zadanie.

	Tituly za menom
	Nie
	Výber z číselníka

	Email (používateľské meno)
	Áno
	Priame zadanie. 
Formát: x@y.z 

	Tel. číslo
	Áno
	Priame zadanie čísla. Predvoľba je prednastavená pre Slovensko.
Formát: (+421)xxxxxxxxx

	Štát
	Áno
	Výber z číselníka, prednastavené: Slovenská republika.

	IČO
	Áno
	Priame zadanie čísla.

	Názov spoločnosti
	Áno
	Priame zadanie.

	IČO zakladateľa alebo zriaďovateľa
	Povinnosť podmienená zaškrtnutím „Spravovaná spoločnosť má zakladateľa alebo zriaďovateľa“.
	Priame zadanie čísla.

	Názov zakladateľa alebo zriaďovateľa
	Povinnosť podmienená zaškrtnutím „Spravovaná spoločnosť má zakladateľa alebo zriaďovateľa“.
	Priame zadanie.


Tabuľka 1 Jednotlivé údaje zobrazované vo formulári Registrácia

Hlavička auditu
	Názov poľa
	Povinné
	Spôsob zadania

	Dátum vypracovania
	Áno
	Priame zadanie vo formáte dd.mm.yyyy  alebo využitím zadávacieho prvku Kalendár. Nemôže byť vybraný dátum z budúcnosti. 

	Dôvod poskytnutia
	Áno
	Výber hodnoty z číselníka (najmä v zmysle §2 ods. 4)

	Obchodné meno
	Áno
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka je 100 znakov.

	IČO
	Áno
	Priame zadanie čísla.

	Ulica
	Áno
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka je 50 znakov.

	Orientačné číslo
	Áno
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka je 20 znakov. 

	PSČ
	Áno
	Priame zadanie čísla.

	Sektor objednávateľa
	Áno
	Výber hodnoty z číselníka.

	SK NACE (Hlavný predmet)
	Áno
	Výber hodnoty z číselníka.

	Poznámka
	Nie
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka je 200 znakov. 

	Názov, IČO spoločnosti, meno audítora
	Áno
	Nezadáva sa, automaticky predvypĺňa IS, ak ste prihlásený ako audítor. 

	Číslo osvedčenia
	Áno
	Nezadáva sa, automaticky predvypĺňa IS.

	Krstné meno
	Áno
	Nezadáva sa, automaticky predvypĺňa IS.

	Priezvisko
	Áno
	Nezadáva sa, automaticky predvypĺňa IS.

	Email
	Áno
	Automaticky predvyplnené IS s možnosťou editácie.
Formát: x@y.z

	Tel. číslo
	Áno
	Automaticky predvyplnené IS s možnosťou editácie.
Formát: +421xxxxxxxxx


Tabuľka 2 Jednotlivé údaje zobrazované vo formulári Hlavička EA
Prehľad Celkovej konečnej energetickej spotreby auditovaného subjektu  
	Názov poľa	
	Povinné
	Spôsob zadania

	Energonosič
	Áno
	Výber hodnoty z číselníka.

	Priemerná ročná spotreba
	Áno
	Priame zadanie čísla. Nula nemôže byť zadaná. 
Formát: 12.3*

	Merná hodnota
	Áno
	Automaticky predvyplnené IS s možnosťou výberu zo zoznamu.


Tabuľka 3 Jednotlivé údaje zobrazované vo formulári KES
*x.y (napr.7.3.) – kde x je maximálny počet znakov pre celé číslo a y je maximálny počet znakov za desatinou čiarkou 

Zoznam auditovaných objektov, vypĺňa sa pre každý objekt
	Názov poľa
	Povinné
	Spôsob zadania

	Obec
	Áno
	Výber z registra.

	Katastrálne územie
	Áno
	Výber z registra.

	Súpisné číslo
	Áno
	Nula nemôže byť zadaná
Max. dĺžka 5 znakov.

	Číslo parcely
	Áno
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka 50 znakov. 
Možnosť zadať viacero parciel oddelených čiarkou.

	Ulica
	Nie
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka 50 znakov.

	Orientačné číslo
	Nie
	Max. dĺžka 20 znakov.

	Názov objektu

	Áno
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka 50 znakov.

	Objekt je budova
	Áno
	Výber z možnosti Áno/Nie

	Identifikátor adresného bodu registra adries
	Áno ak je to budova, inak Nie
	Automaticky doplnené: po zadaní vyššie uvedenej adresy systém sám vyhľadá adresu v registri adries pokiaľ existuje. V prípade importu dát za audit je tento údaj povinný uviesť v importnom súbore.  

	Kategória budovy
	Áno ak je to budova, inak Nie
	Výber z číselníka ak ide o budovu, inak „Neurčená“

	Celková podlahová plocha v m2
	Áno ak je to budova, inak Nie
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka 10 znakov.

	Spôsob vykurovania
	Áno ak je to budova, inak Nie
	Výber z číselníka ak ide o budovu, inak „Neurčený“

	Spôsob prípravy TV
	Áno ak je to budova, inak Nie
	Výber z číselníka ak ide o budovu, inak „Neurčený“

	Poznámka k identifikácii objektu
	Nie
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka 200 znakov.


Tabuľka 4 Jednotlivé údaje zobrazované vo formulári pre Auditované objekty
Zoznam navrhovaných opatrení vo vybranom objekte vrátane základnej ekonomiky opatrenia, vypĺňa sa pre každý objekt za jednotlivé opatrenia
	Názov poľa
	Povinné
	Spôsob zadania

	Názov opatrenia
	Áno
	Priame zadanie.
Max. dĺžka 50 znakov.

	Poradové číslo
	Áno
	Automaticky predvyplnené, s možnosťou editácie.

	Kategória opatrenia
	Áno
	Výber z číselníka.

	Životnosť opatrenia
	Áno
	Priame zadanie. Nula nemôže byť zadaná.
Formát: 3,2*

	Percento využitia OZE
	Áno ak opatrenie je OZE inak Nie
	Priame zadanie. Nula nemôže byť zadaná.
Formát: 2,2*

	Predchodca opatrenia
	Nie
	Výber z opatrení, ktoré audítor už zadal.

	Investičné náklady bez DPH
	Áno
	Priame zadanie. Nula nemôže byť zadaná. 
Formát: 8.2*

	Zmena iných nákladov okrem zmeny nákladov na zabezpečenie energie
	Áno
	Priame zadanie. Nula môže byť zadaná. 
Formát: 8.2*

	Ročné prínosy (cash flow) opatrenia
	Áno
	Priame zadanie. Nula nemôže byť zadaná. 
Formát: 8.2*

	Jednoduchá doba návratnosti
	Nie
	Automaticky vypočítané.

	Doba hodnotenia
	Nie
	Automaticky predvyplnené po zadaní hodnoty do poľa Životnosť opatrenia, s možnosťou editácie.

	Diskontný faktor (sadzba)
	Nie
	Priame zadanie. Nula nemôže byť zadaná.

	Čistá súčasná hodnota (NPV) bez DPH
	Nie
	Automaticky vypočítané.

	Vnútorné výnosové percento (IRP)
	Nie
	Automaticky vypočítané.

	Reálna doba návratnosti
	Nie
	Automaticky vypočítané.

	Stručný textový opis opatrenia
	Nie
	Priame zadanie. 
Max. dĺžka 2000 znakov.


Tabuľka 5 Jednotlivé údaje zobrazované vo formulári pre Opatrenia
*x.y (napr.7.3.) – kde x je maximálny počet znakov pre celé číslo a y maximálny počet znakov za desatinou čiarkou 

Zoznam energonosičov ovplyvnených opatrením a jeho dopady
	Názov poľa
	Povinné
	Spôsob zadania

	Energonosič
	Áno
	Výber z číselníka.

	Merná jednotka
	Áno
	Automaticky predvyplnené s možnosťou editácie.

	Spotreba energie
	Pred realizáciou opatrenia 
	Áno
	Priame zadanie. Hodnota uvedená v merných jednotkách. 
(môžu sa použiť aj kWh priamo ak nie je žiadúci prepočet)
Formát: 12.3*

	
	Po realizácii opatrenia 
	Áno
	Priame zadanie. Hodnota uvedená v merných jednotkách.
(môžu sa použiť aj kWh priamo ak nie je žiadúci prepočet)
Formát: 12.3*

	
	Rozdiel 
	Áno
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v merných jednotkách a môže byť aj záporná. 

	Spotreba energie
	Pred realizáciou opatrenia 
	Áno
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v kWh/rok.

	
	Po realizácii opatrenia 
	Áno
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v kWh/rok.

	
	Rozdiel 
	Áno
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v merných jednotkách a môže byť aj záporná. 

	Náklady na energiu
	Pred realizáciou opatrenia 
	Áno
	Priame zadanie. Hodnota uvedená v EUR/rok v aktuálnych cenách. 
Formát: 8.2*

	
	Po realizácii opatrenia
	Áno
	Priame zadanie. Hodnota uvedená v EUR/rok v aktuálnych cenách alebo predpokladaných budúcich cenách 
Formát: 8.2*

	
	Rozdiel
	Áno
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v EUR/rok a môže byť aj záporná. 

	Merná cena
	Pred realizáciou opatrenia
	Nie
	Priame zadanie. Hodnota uvedená v EUR/mernú jednotku v aktuálnych cenách. 
Formát: 8.2*

	
	Po realizácii opatrenia
	Nie
	Priame zadanie. Hodnota uvedená v EUR/mernú jednotku v aktuálnych cenách alebo predpokladaných budúcich cenách 
Formát: 8.2*

	CO2
	Pred realizáciou opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v t/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Po realizácii opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v t/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Rozdiel
	Nie
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v t/rok.

	Tuhé znečisťujúce látky
	Pred realizáciou opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Po realizácii opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Rozdiel
	Nie
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v kg/rok.

	NOx
	Pred realizáciou opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Po realizácii opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Rozdiel
	Nie
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v kg/rok.

	SO2
	Pred realizáciou opatrenia
	Nie
	Priame zadanie. 
Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Po realizácii opatrenia
	Nie
	Priame zadanie. Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Rozdiel
	Nie
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v kg/rok.

	CO
	Pred realizáciou opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Po realizácii opatrenia
	Nie
	Automatický výpočet s možnosťou editácie. Hodnota uvedená v kg/rok. Pokiaľ audítor nezmení prepočet, použije sa štandardizovaný prepočet monitorovacieho systému. Audítor môže spresniť a hodnotu upraviť.
Formát: 12.3*

	
	Rozdiel
	Nie
	Automatický výpočet. Hodnota uvedená v kg/rok.


Tabuľka 6  Jednotlivé údaje zobrazované vo formulári Energonosiče
*x.y (napr.7.3.) – kde x je maximálny počet znakov pre celé číslo a y maximálny počet znakov za desatinou čiarkou 

Zoznam príloh a poznámok k auditu
	Názov poľa
	Povinné
	Spôsob zadania

	Prílohy - AUDIT
	Áno
	Správa z energetického auditu vo formáte PDF v plnom znení. Počet príloh je 1 a maximálna veľkosť jednej prílohy je 50 MB.

	Prílohy - INÉ Dokumenty
	Nie
	Nahratie súboru potiahnutím alebo výberom z vášho súborového systému. Maximálny počet príloh je 4 a maximálna veľkosť jednej prílohy je 50 MB. Dovolené formáty: PDF, JPG, DOC, XLS

	Správa pre prevádzkovateľa  ISSE
	Nie
	Priame zadanie. Maximálna dĺžka 300 znakov.

	Poznámka k auditu
	Nie
	Priame zadanie. Maximálna dĺžka 2000 znakov. 


Tabuľka 6 Jednotlivé údaje zobrazované vo formulári pre Sumár EA
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Príloha č. 5
k vyhláške č. .../2027 Z. z. 

Súbor údajov pre monitorovací systém zo systému energetického manažérstva
	Identifikačné údaje (názov alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo)

	Zatriedenie podľa SK NACE 
(podľa hlavnej činnosti objednávateľa systému energetického manažérstva)
	

	Celkový potenciál úspor energie (MWh)
	

	
Súbor odporúčaných opatrení na zníženie spotreby energie

	
Stručný popis
súboru odporúčaných opatrení
	










	Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (v tisícoch eur)
	

	Náklady na výrobné  technológie (v tisícoch eur)
	

	Náklady na znižovanie energetickej náročnosti budov (v tisícoch eur)
	

	Iné náklady (v tisícoch eur)
	

	Celkové náklady na realizáciu súboru odporúčaných opatrení (v tisícoch eur)
	

	Sumárne bilančné údaje

	

	Pred realizáciou súboru opatrení
	Po realizácii súboru opatrení
	Rozdiel

	Spotreba energie  (MWh/r)
	
	
	

	Náklady na energiu v aktuálnych cenách (v tisícoch eur)
	
	
	

	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia

	Znečisťujúca látka/skleníkový plyn
	Pred realizáciou súboru opatrení
	Po realizácii súboru opatrení
	Rozdiel

	Tuhé znečisťujúce látky (t/r)
	
	
	

	SO2 (t/r)
	
	
	

	NOx (t/r)
	
	
	

	CO (t/r)
	
	
	

	CO2 (t/r)
	
	
	

	Ekonomické vyhodnotenie

	Cash – Flow projektu (v tisícoch eur/r)
	
	Doba hodnotenia (roky)
	

	Jednoduchá doba návratnosti (roky)
	
	Diskontná sadzba (%)
	

	Reálna doba návratnosti (roky)
	
	NPV (v tisícoch eur)
	

	
	IRR (%)
	

	Energetický audítor
	

	Podpis 
	
	Dátum
	








Príloha č. 6
k vyhláške č. ... /2027 Z. z. 

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2023/1791 z 13. septembra 2023 o energetickej efektívnosti a o zmene nariadenia (EÚ) 2023/955 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 231, 20. 09. 2023) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1788 z 13. júna 2024 (Ú. v. EÚ L, 15. 07. 2024)
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